가스사고 없는“안전문화도시”구현을 위한

2016년 가스안전관리 종합계획

용 산 소 방 서

(위험물안전팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 가스사고 없는 안전서울 구현을 위한 -

2016년 가스안전관리 종합계획

가스사고 없는 “안전 문화도시 서울” 구현을 목표로 가스시설에 대한 사고 위해요인을 사전 제거하는 등 철저한 안전관리를 통하여 시민 생활안전 확보에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진방향

□ 가스시설의 감시기능 및 안전관리체계 확립

□ 안전점검을 통한 사전 위해요인 제거

□ 교육․홍보를 통한 안전관리 능력 향상

□ 가스사고 대응체계 강화

Ⅱ		추진근거

□ 고압가스안전관리법 제24조(허가관청 등의 조치)

□ 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 제29조(허가관청 등의 조치)

□ 도시가스사업법 제27조(가스시설의 개선명령 등)

□ 본부 예방과-4967(2016.2.25.)호“2016년 가스안전관리 종합계획 알림”

Ⅲ		일반현황

□ 가스시설 현황 (용산소방서)

공 급 시 설
계	고압가스		LPG		지역정압기
	저장	판매	충전소	판매소
48	4	2	-	1	41

□ 가스사고 발생 현황 (2015년 서울시)

○ 원인별

계	부 주 의		화재	시설미비	제품불량	고의사고	기타
	사용자	공급자
15	7	0	0	3	2	3	0

○ 가스별

계	LPG	도시가스	고압가스
15	11	4	0

Ⅳ		안전관리 대책

1		가스시설 감시쳬계 확립

□ 24시간 상황실 운영 및 긴급 밸브차단 체제운영

○ 상황실 운영 : 도시가스 2개사 (예스코, 서울도시가스)

- 주야 24시간 상시근무체제 유지

○ 정압실 원격감시시스템(SCADA) : 정압기 41개소

○ 배관순찰차량 위치정보시스템 : 순찰차량, 가스누출검지차량 등

□ 대형굴착공사장 순회점검 실시(관할 119안전센터)

○ 대    상 : 서울시 도로굴착복구시스템에 공시된 굴착공사장

※ 서울시 도로굴착복구시스템 홈페이지(htpps://hidigp.seoul.go.kr/#)

○ 기    간 : 연 중

○ 방    법 : 관할 119안전센터 1일 1회 원칙

○ 점검내용

- 굴착공사장 내 위해요소 사전제거

- 굴착공사장 관계자(안전관리자) 안전교육 실시

- 도시가스사와 굴착공사 관련 사전 협의여부 등

○ 조치방법 : 도시가스회사에 내용 통보 및 위험물안전팀 보고

2		가스시설의 안전검사 및 점검

□ 유관기관 합동안전점검(시․자치구, 소방서, 한국가스안전공사)

○ 점검주기 : 연 3회(해빙기, 여름철, 겨울철)

○ 점검대상 : 도시가스공급시설, LPG․고압가스공급시설

○ 수시점검 : 명절 연휴대비, 이상기온 시, 혹한기 등

구 분	점 검 대 상
해 빙 기	- LPG․고압가스공급시설 - 도시가스공급시설(정압기, 배관) - LP가스 사용 서민 밀집지역 - 소방시설 등
여 름 철	- LPG․고압가스공급시설 - 도시가스공급시설(정압기, 배관) - 소방시설 등
겨 울 철	- 가스공급시설(고압가스, LP가스, 도시가스) - 장기사용 도시가스보일러 등 - 소방시설 등
명절 대비 등	- 다중이용시설(백화점, 재래시장, 종합터미널 등) - 가스공급시설 : 자율점검 - 소방시설 등

□ 다중이용시설 안전점검

○ 횟 수 : 연 2회(설. 추석절 연휴대비)

○ 대 상 : 시장, 호텔, 종합병원, 가스공급시설 등(18개소)

○ 방 법 : 자치구, 소방서, 가스공급업체 합동점검

○ 내 용 : 정기검사 수검상태 및 가스시설 설치․기술기준 적합여부 확인 등

□ LP가스 사용 어린이시설 가스 안전점검

○ 기 간 : 연 1회(상반기)

○ 대 상 : 유치원, 어린이집 ,놀이방 등 보육시설(2개소)

○ 방 법 : 자치구, 소방서, 가스안전공사 합동점검

○ 내 용 : LPG용기, 안전장치, 배관시설 및 가스누출 여부 등 점검

□ 이동식 부탄연소기 안전관리 집중홍보

○ 주관 : 소방서, 한국가스안전공사 등

○ 기간 : 사용량이 많은 시기(여름휴가철 등)

○ 내용 : 이동식 부탄연소기의 안전사용법, 위험성 등 홍보

□ 탱크로리 등 고압가스 운반차량 안전점검

○ 기 간 : 연 2회

○ 대 상 : 탱크로리 및 고압가스 용기 운반차량(10대)

○ 방 법 : 자치구, 소방서, 한국가스안전공사 합동점검

○ 내 용 : 안전교육 이수, 불법 구조변경 등

□ 독성가스 취급시설 안전점검

○ 기 간 : 연 1회(상반기)

○ 대 상 : 독성가스 취급시설(저장소, 냉동기 등)

○ 방 법 : 자치구, 소방서, 한국가스안전공사 합동점검

3		교육 홍보를 통한 안전문화 확산

□ 가스안전사용 홍보(장비회계팀, 홍보교육팀, 위험물안전팀)

○ 시 기 : 설, 추석명절, 대학축제 시 집중 홍보

○ 부서별 실시 내용

부 서 별	내 용	비 고
장비회계팀	홈페이지 활용 안전사용 안내 홍보
홍보교육팀	소방안전교육 시 대 시민 가스안전교육 및 홍보
위험물안전팀	현장 안전점검 시 등 안전교육 및 홍보

※ 부서별 자율 실시 후 필요시 실적 제출

4		가스사고 대응체계 강화

□ 24시간 상황관리체계 확립(현장대응단)

○ 상황실 운영

- 서울시(종합방재센터), 자치구, 한국가스안전공사, 도시가스사 등

- 유관기관 상황전파 및 보고체계 확립

- 직통전화(Hot Line) 유지

○ 긴급복구반 편성 운영

- 도시가스 2개사(예스코, 서울도시가스)

- 상황발생 시 초동조치를 통한 피해 최소화

○ 가스사고 대비 비상훈련(대응총괄팀)

- 훈련주기 : 연 2회 이상

- 참여기관 : 소방서, 도시가스사 등

- 훈련내용 : 비상소집, 긴급출동, 가스밸브 차단, 피해시설 복구 등

○ 가스사고 조사 보고체계 확립(현장대응단)

- 비상연락망 비치 활용, 인원․장비 출동태세 완비

- 가스사고 시 유관기관과의 긴밀한 협조체제 유지

※ 지휘팀장 및 당직관은 사고발생 시 보고서 작성, 서울종합방재센터

종합상황실 및 본부 예방과로 보고

○ 가스사고 상황처리 체계도

본부 및

안전공사

상황전파

보고

긴급복구

서울시소방재난본부

(상황실)

한국가스안전공사

도시가스회사

가스공급업체

상황발생

(가스사고)

서울종합방재센터

소 방 서

현장조사

상황보고

보고

출동

대책통보

경 찰 서

현장통제

접수

상황전파

○ 한국가스안전공사 및 도시가스사 비상연락망

기 관	부 서	연락처
한국가스안전공사	종합상황실	043-750-1300~4 Fax 043-750-1926
	사고조사부	043-750-1361~6
	서울지역본부(검사1·2부)	02-2038-3815, 3830
	서울서부지사(검사부)	02-2038-3851
	서울남부지사(검사부)	02-2038-3901
	서울동부지사(검사부)	02-2038-3951
도시가스사	서울도시가스(주) 02-3660-8184	02-3660-8282 Fax 02-3660-8449
	(주)예스코 02-2210-7501	02-2210-7510 Fax 02-3390-3121

Ⅴ		행정사항

□ 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 서울시 도로굴착복구   시스템에 수시 접속하여 관내 대형굴착 공사장 현행화     및 순회점검에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

□ 가스안전관리 실적보고

부 서 별	내 용	보고시기	비 고
현장대응단 119안전센터	대형굴착 공사장 등 관련 순찰 및 홍보 추진실적	매 월 (익월 5일한)	엑셀서식 붙임
장비회계팀 홍보교육팀	가스안전사용 홍보 내용	자체보관 (필요시 제출)
대응총괄팀	가스안전사고 대비 훈련 등	자체보관 (필요시 제출)

붙임 1. 가스 시설 현황 1부

2. 가스사고 발생보고서 서식 1부

3. 가스사고 예방 협조문 1부

4. 휴대용 가스레인지 안전사용 요령 1부

5. LPG 용기 취급 사용 요령 1부.  끝.

【붙임 1】

가스시설 현황

▣ LP가스 판매 시설

연번	상 호	주 소	대표자	전화번호	비 고
1	태양가스	대사관로34길 55	박성국	798-2339

▣ 고압가스 시설 현황

연번	대 상 (상호)	위 치	대표자	전화번호	가스종류 및 용량	비고
1	숙명여자대학교	청파동2가 53-12	이 경 숙	710-9236	저장용량(6.476톤) 이산화탄소(소화용)	고압 가스 저장소
2	도시철도공사 (삼 각 지 역)	한강대로지하 185	김 태 호	6311-6280	저 장 용 량(6.7톤) 이산화탄소(소화용)
3	순천향대학교병원	한남동 657	병 원 장	709-9954	저 장 용 량(10.2톤) 산 소(의 료 용)
4	삼 일 상 회	청파동3가 12	신 동 준	713-7980	저 장 용 량(15톤) 산 소, 아세틸렌 등 허가일 :、72.7.31	고압 가스 판매소
5	삼 원 상 회	한강로2가 251-1	장 판 조	794-0089	저 장 용 량(10톤) 산 소, 아세틸렌 등 허가일 :、76.9.17

▣ 도시가스 공급사

연번	상 호	주 소	대표자	전화번호	비 고
1	서울도시가스 주식회사	강서구 염창동 281	안 병 일	810-8000	도원동/문배동/산천동/ 서계동/서빙고동/신계동/ 신창동/용문동/원효로/ 이촌동/청암동/청파동/ 한강로2~3가/효창동
	※ 제9지역관리소〔이촌동 301-155 수정APT(지하)/ 793-5067, 7147〕 ※ 제10지역관리소〔청파동3가 132-164/712-3834, 701-3834〕
2	주 식 회 사	성동구 용답동 249-8	노 신 영	*************	갈월동/남영동/동빙고동/ 동자동/보광동/용산동/ 이태원동/한남동/후암동/ 한강로1가
	※용산지역관리소〔이태원2동 254-4 일각빌딩(203호)/ 1544-3131내선16〕

▣ 정압기 시설

연번	정압기명	위 치	설치연도	상/하	설치구분	공급사	비 고
1	해방촌	용산동2가 6	1999.10	지 하	인 도	예스코	지하노출형
2	미주아파트	후암동 101	1991.05	지 하	APT	예스코	지하노출형
3	이태원 주공아파트	이태원2동 623	1993.05	지 상	APT	예스코	지상노출형
4	신동아 아파트	보광동 83	1997.09	지 하	APT	예스코	지하노출형
5	순천향대학교병원	한남2동 657-58	1998.12	지 하	병 원	예스코	지하노출형
6	한남초등학교	한남2동 726-1	1991.10	지 상	학 교	예스코	지상노출형
7	이태원 어린이공원	이태원1동 190-11	1992.12	지 하	공 원	예스코	지하노출형
8	용산푸르지오아파트	동빙고동 22-5	1993.01	지 상	APT	예스코	매몰형
9	힐탑트레져아파트	한남1동 1-44	1993.12	지 상	APT	예스코	지상노출형
10	이슬람사원	한남2동 732-152	1995.01	지 하	종 교	예스코	지하노출형
11	후암동 어린이공원	후암동 139-1	1994.12	지 하	공 원	예스코	지하노출형
12	외인아파트	한남2동 670-1	1995.04	지 상	APT	예스코	지상노출형
13	해태사옥	후암동 255-9	1995.11	지 상	업 무	예스코	캐비넷타입
14	리버탑아파트	한남1동 509	2000.05	지 상	APT	예스코	지상노출형
15	청화아파트	이태원1동 22-2	1998.04	지 상	APT	예스코	지상노출형
16	한남2동	한남2동 737-7	1998.11	지 상		예스코	캐비넷타입
17	한성아파트	한남1동 706-66	1999.10	지 상	단국대	예스코	지상노출형
18	한남연립	한남2동 727-8	2000.09	지 상		예스코	캐비넷타입
19	현대 홈타운	한남1동 568-432	2003.09	지 하	APT	예스코	지하노출형
20	남산타워	후암동 30-48	2004.09	지 상	APT	예스코	지상노출형
21	브라운스톤	후암동 101-62	2004.06	지 상	APT	예스코	지상노출형
22	벽산 오피스텔	갈월동 101-42	2005.10	지 상	업 무	예스코	지상노출형
23	GS주상복합APT	한강로1가 270-2	2005.11	지 상	APT	예스코	지상노출형
24	원효로2가	원효로2가 12-12	1989.03	지 하		서울도시가스	지하노출형
25	금호아파트	서빙고동 241	2002.10	지 상	APT	서울도시가스	지상노출형
26	신동아 아파트	서빙고동 241-21	1984.04	지 하	APT	서울도시가스	지하노출형
27	한강 천주교성당	이촌1동 301-110	1976.12	지 하	종 교	서울도시가스	지하노출형
28	한강 쌍용아파트	한강로3가 65-227	2003.09	지 상	APT	서울도시가스	캐비넷타입
29	이촌2동	이촌2동 192-4	1988.10	지 하	고가밑	서울도시가스	지하노출형
30	원효로3가	원효로2동 252	1999.10	지 하	고가밑	서울도시가스	지하노출형
31	서계동 청파공원	서계동 226-7	1995.12	지 하	공 원	서울도시가스	지하노출형
32	효창동	효창동 255-5	1997.03	지 하		서울도시가스	지하노출형
33	제일화재	용산동5가 2-2	1998.03	지 하	업 무	서울도시가스	지하노출형
34	용문동	용문동 38-264	1999.01	지 상		서울도시가스	지상노출형
35	산천 삼성아파트	산천동 16	1999.11	지 하	APT	서울도시가스	지하노출형
36	신계동 주차빌딩	한강로2가 12-12	2000.09	지 상	운 수	서울도시가스	캐비넷타입
37	도원 삼성아파트	도원동 8-6	2001.09	지 하	APT	서울도시가스	지하노출형
38	청파동 BMW	청파동1가 180-24	2001.07	지 상	업 무	서울도시가스	캐비넷타입
39	문배 삼라아파트	문배동 40-19	2005.02	지 상	APT	서울도시가스	캐비넷타입
40	한강 벽산아파트	한강로2가 2-8	2005.05	지 상	APT	서울도시가스	지상노출형
41	숙명여대 기숙사	청파동2가 553-12	2007.12	지 상	숙명대	서울도시가스	지상노출형

【붙임 2】

가스사고 발생보고

1. 사고개요

○ 사고일시 : 20   .   .   .   00:00  ～ 00:00 (   분간)

○ 장    소 :

2. 시설현황(배관사고가 아닌 경우에는 상황에 맞게 작성)

○ 배 관 명 :

○ 배관현황 : 압력 :     kg/cm2: (고․중․저압), 재질 :   관,  관경 :    mm

설치년도 :        년,  배관심도 :    M

○ 공급회사 :

○ 설치년도 :

3. 사고내용

○

※ 사고내용은 특히 자세하게 기재하고 도면 첨부

4. 피해사항

○ 인명피해 :

○ 재산피해 :

○ 가스공급중지 :       가구[(00:00 ~ 00:00(     분간))

5. 굴착공사 현황(보일러사고시에는 시공자현황으로 변경)

○ 시공회사 :        설비(대표자 : 000)

○ 가스배관매설상황확인 : 협의(200  .    .    ) 또는 미협의

6. 조치사항

○

※가스차단 및 정상공급사항 반드시기재(중간보고시 복구완료 예정시간 기재)

7. 동원인원 및 장비

○ 인원 :

○ 장비 :

【붙임 3】

	가스사고 예방 협조문
귀 업소는 가연성가스를 취급함에 따라 화재예방이 절실히 요구되며, 화재발생시 급격한 연소확대가 우려되어 다음 사항을 당부하오니 철저히 이행하여 소방안전에 적극 협조하여 주시기 바랍니다. □ 가스불을 켜기 전에 냄새를 확인하고 누출된 가스는 창문을 열어 밖으로 보내고 신선한 공기가 실내에 충분히 들어오도록 합시다. □ 가스를 사용하지 않을 때는 점화콕크와 중간밸브(퓨즈콕)를 함께 잠급시다. □ 장시간 집을 비울 경우에는 용기의 밸브까지 잠그도록 합시다. □ 호스 및 연소기 등의 이음새 부분에서 가스가 새지 않는지 비눗물이나 점검액 등으로 수시로 점검합시다. □ 연소기(가스버너) 주변에 소화기를 비치하고 가스누설경보기 유지관리를 철저히 합시다. □ 종사원에게 가스안전교육을 수시로 실시하여 화재예방에 철저를 기하고 유사시에는 인명대피 유도에 최선을 다 합시다. □ 퓨즈콕․가스누설경보차단장치 등 안전장치를 설치하여 사고를 미연에 방지합시다. □ 보일러실 배기통은 막히지 않고 잘 연결되어 있으며, 급기구 및 배기구는 막히지 않았는지 확인
용산소방서장

【붙임 4】

	휴대용 가스레인지 안전사용 안내
행락철 사용량이 급증하는 휴대용가스레인지 안전사고를 예방하고자 준수사항을 안내하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다. □ 삼발이보다 넓은 불판 사용 금지 호일을 감은 석쇠, 큰 냄비 등 지나치게 큰 조리 기구를 올려놓고 사용할 경우 부탄 캔 폭발의 원인이 됩니다 □ 화기주위에 연소기 및 부탄캔 보관 금지 사용 중인 가스렌지등 주변화기의 복사열로 인해 폭발사고가 발생할 수 있습니다 □ 사용후 부탄캔을 분리하여 화기 없는 안전한 장소에 보관 부탄캔이 장착된 상태로 가스가 누출되어 사고가 발생할 수 있습니다 □ 다 쓴 부탄캔은 환기가 양호한 장소에서 구멍을 내서 폐기 부탄캔 내부의 잔가스에 의해 사고가 발생할 수 있습니다 □ 조리중 자리이석 금지 음식물 조리 중 자리를 이석하게 되면 연소기 과열로 인한 폭발사고가 발생할 수 있습니다 □ 차내, 텐트내 등 좁은 장소에서 사용 금지 좁은 공간에서 사용시 CO중독 사망사고나, 산소결핍에 의한 질식 사고 또는 화재 우려가 있습니다
용산소방서장

【붙임 5】

	LPG 용기 취급 사용 요령
□ LPG용기 설치 ○ 용기가 넘어지지 않도록 체인 등으로 고정하십시오. - 용기를 고정할 수 있는 체인을 설치하기가 곤란한 경우, 용기가 넘어지지 않도록 바닥을 평탄하게 보도 블럭 등으로 받침대 설치 ○ 포장마차(노점) 내부에 용기를 보관하여 사용하지 마십시오. - 가스누출 시 체류, 담뱃불 등 화기에 의해 폭발우려 □ 용기교체 ○ 용기교체는 공급자를 통해 교체하여야 합니다. 다만, 부득이하게 교체하는 경우 다음과 같이 합니다. 【 조정기 분리방법 】 ① 용기밸브를 시계방향으로 돌려 잠근다. ※ LPG용기충전구와 압력조정기 핸들 체결구조는 왼나사 ② 조정기 핸들을 시계방향으로 돌려 분리한다. 【 조정기 연결방법 】 ① 조정기 핸들을 반시계방향으로 돌려 결합한다. ② 용기밸브를 반시계방향으로 돌려 연다. ☞ 주의사항 : 용기밸브를 열었을 때 가스가 누출되는 경우 용기밸브 다시 잠근 후 조정기 결합상태를 재확인 후 용기밸브를 연다. 계속해서 가스가 누출되는 경우 용기밸브를 잠근 후 가스공급자를 통해 교체 <용기 밸브 명칭> <조정기 분리 순서> <조정기 체결 순서>
용산소방서장