문서번호	도로보수과-9276
결재일자	2016.9.22.
공개여부	비공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
협조
	주무관

2016년 맨홀관리 및 정기점검 시행계획

2016. 9.

서부도로사업소

[도로보수과]

2016년 맨홀관리 및 정기점검 시행계획

『도로상 작업구설치 및 관리지침(국토부)』 및 『도로상 맨홀정비 및 관리지침(서울시)』에 의거 맨홀관리 및 정기점검을 시행하여 시도상의 불량 맨홀관리에 만전기하고자 함

□ 관련근거

○ 도로상 작업구 설치 및 관리지침(국토부지침 제17호, 2015. 9. 1)

○ 서울특별시 도로상 맨홀정비 및 관리지침(2016. 7. 20)

○ 2016~2017 맨홀 관리 및 점검계획(도로관리과-12542, 2016. 8. 5)

○ 맨홀점검계획 수립 및 예산재배정 통보(도로관리과-12641, 2016. 8. 9)

○ 노후포장도로(불량맨홀) 예산재배정 통보(도로관리과-14519, 2016. 9.13)

□ 맨홀관리 현황

○ 설치현황

구분		총계	중구	용산구	마포구	서대문구	은평구	비고
총계		17,200	4,357	3,200	3,244	3,350	3,059
맨홀 종류	상수도	5,044	855	1,024	991	1,170	1,004
	하수도	3,997	1,115	727	748	662	745
	통신	4,696	1,413	734	885	890	774
	전기	1,644	588	372	330	174	180
	도시가스	986	226	180	198	238	144
	지역난방	29	-	-	14	-	15
	기타	804	150	163	78	216	197

□ 관리계획 수립 주요내용

○ 수립시기 : 매년 1월

- 2015년 9월 국토부 지침 개정으로 관리계획 수립 및 점검기준에 대한 세부 기준 마련(도로관리과)에 시일이 소요되어 현재 시점에서 수립코자 함.

○ 주요내용 : 맨홀 관리계획에는 다음사항이 포함되어야 함

- 맨홀파손 등 긴급사항 발생시 조치계획에 관한 사항

- 맨홀 점검계획에 관한 사항

- 맨홀안전 및 유지관리를 위한 조직·인원 및 장비의 확보에 관한 사항

- 안전 및 유지관리에 필요한 비용과 예산의 확보 및 사용에 관한 사항

□ 세부 관리계획

○ 맨홀파손 등 긴급사항 발생시 조치계획

- 긴급사항 정의 : 재해·재난, 맨홀 뚜껑의 파손·이탈·도난 등

- 사전조치 사항 : 긴급사항에 대비하여 맨홀관리기관은 맨홀관리

담당자의 비상연락망(부서, 유·무선전화 등) 도로

관리청에 제출하여야 한다.

- 긴급사항 발생시 조치사항

① 즉시 안전시설설치 및 관리기관에 통보(구두통보 포함)[도로관리청]

② 긴급 정비공사 시행[맨홀관리기관]

- 긴급사항 관련 도로관리청과 맨홀관리기관 의무사항

① 도로관리청은 장비·인력 부족 등 부득이한 경우 안전시설 설치 및 긴급공사의 시행을 관리기관에 요구할 수 있으며, 관리기관은 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

② 도로관리청은 긴급공사에 필요한 장비와 맨홀 뚜껑 등의 자재를 관리기관에 요구할 수 있으며 관리기관은 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

③ 제①항에 따른 긴급정비공사의 비용부담, 인수인계절차, 관리책임 및 정산절차는 ‘서울특별시 맨홀정비 및 관리지침’ 제4장(맨홀설치 및 정비공사) 제3호(맨홀정비공사) 아항(맨홀정비공사 비용징수 절차)에 따른다.

○ 맨홀점검 종류 및 주요내용

- 초기점검 : 최초1회, 맨홀 관리에 필요한 기초자료 확보

(작업구관리자 – 정밀점검 수준으로 실시)

- 정기점검 : 년 2회, 뚜껑 포장면 등 맨홀 외부 점검

(도로관리청 및 작업구관리자 – 타 점검과 중복되는 경우 생략가능)

- 정밀점검 : 2년 1회, 맨홀 내·외부 점검(작업구관리자)

- 긴급점검 : 도로관리청 또는 작업구관리자가 필요하다고 인정되는 경우

○ 2016년 맨홀점검 종류 및 정비계획

- 점검기간 : 2016. 9월 ~ 2016. 11월

- 점검수준 및 방법 : 서울시 지침에 의한 맨홀 외관조사 시행

- 점 검 자 : 도로관리청 및 작업구 관리자 병행 점검

· 점검대상 : 총 17,200개소 중 2,555개소 범위내

□ 예산 확보액 : 85,000천원(2016. 8. 9 예산재배정)

□ 대상축소사유 : 예산 및 절대공기 부족으로 금년내 점검 불가

□ 전체노선 점검이 불가하므로 교통량이 많아 사고의 위험성이 높은 노선을 중점으로 점검하고 불량맨홀 위주로 중전 점검 추진

· 추진방법 : 2016년 불량맨홀 정비공사에 포함 시행

□사유:용역발주보다 약 27,811천원(낙찰율 적용시 35,228천원)  절감 및 발주소요기간 단축(별첨 설계서 참조)

□ 잔여예산은 불량맨홀 정비비로 사용

- 점검 세부내용 :

① 정기점검(맨홀외부) 조사표 작성

② 등급판정(A,B,C,D,E급)→D, E등급의 경우 우선 정비시행

□ 월 1회 정기점검 조사표 제출 의무화하여 D,E급 우선 정비

구 분	내 용	선정대상
A급	뚜껑의 진동‧소음이 없고 노면과 뚜껑면이 완벽하게 일치된 맨홀	×
B급	뚜껑의 진동‧소음이 없고 노면과 뚜껑면이 완벽하게 일치(10mm미만)되지는 않으나 안전사고 발생위험이 없는 맨홀	× (지속관찰)
C급	맨홀 뚜껑의 진동‧소음‧열림 등으로 인한 민원 유발 맨홀 (※맨홀 노후는 관리기관으로 사전 자재 공급‧협의 요함.)	○
D급	돌출, 침하 등(B급이상) 맨홀단차(뚜껑면과 도로포장면) 10mm이상 발생 맨홀 (※맨홀받침~뚜껑간 단차발생 경우 관리기관 사전 자재 공급‧협의 요함.)	○
E급	맨홀주변 도로파손(탈락)/망상균열 발생 맨홀	○
F급	덧씌우기, 보도정비, 재포장, 굴착공사 등의 각종 도로공사 구간에 설치되어 정비되어야 할(높이조정 등) 맨홀	○

③ 맨홀관리 대장 작성

④ 서울시 포장도로관리시스템에 점검결과 입력

○ 불량맨홀정비 추가 시행

- 불량맨홀 정비 재배정 예산 : 150,000천원

· 불량맨홀 약 250개소 추가정비

□ 조치계획

○ 우선『2016년 불량맨홀 정비공사 업체』인 삼서건설(주)에 작업지시하여 정기점검(외관조사)을 실시하고

○ 불량맨홀 정비 재배정예산(150,000천원)과 낙찰차액(64,224천원)을 불량맨홀 정비에 사용하여 시민통행불편해소 및 안전사고 방지에 철저를 기하고자 하며 설계변경시행코자함

○ 설계변경 내역                                           (단위/천원)

당초예산	도급액	정기점검비	낙찰차액	재배정예산	설계변경액
500,000	431,776	85,000	64,224	150,000	731,000

□ 향후계획

○ 우리사업소 관내 맨홀관리자로 하여금 맨홀의 정기점검을 시행토록 요청코자 함.

붙 임 : 1. 작업구 설치 및 관리지침(국토부) 1부.

2. 맨홀관리 및 점검계획(도로관리과) 1부.

3. 예산재배정 통보(도로관리과)

4. 과업지시서 (안) 1부.

5. 설계서(용역 및 공사) 각 1부.

6. 설계변경내역서 1부.  끝.