2016년 본부 장비확인점검 지적사항 및  조치결과(차량분야)

소속	차종	내 용	조치 및 결과
현장대응단	행정차 2호 (프라이드)	▪에어컨밸트 크랙	▪공장입고 조치완료
	점검차 7호 (스타렉스)	▪냉각수 누수 ▪주차브레이크 느슨함	▪나바호스 클램프 조임 ▪주차브레이크 조정함(자체정비)
	화물차 8호 (봉고3)	▪헤드커버 카스켓 누유	▪공장입고 조치완료
	지휘차 10호 (카운티)	▪신 점검부양식 미 작성(구 양식)	▪신 점검부양식으로 변경함
	굴절차 12호	▪아우트리거 센서 오염 ▪높이 측정자 미 비치	▪센서 오염원 제거 ▪비치완료
	배연차 16호	▪신 점검부양식 미 작성(구 양식) ▪수구불량 ▪압력게이지 동 배관 누수 ▪배연기 +단자 이탈	▪신 점검부양식으로 변경함, ▪수구 수리완료(자체정비) ▪압력게이지 배관교체완료(자체정비) ▪배연기 단자결합완료(자체정비)
	펌프차 20호	▪신 점검부양식 미 작성(구 양식) ▪수구불량 , 검사기록 누락 ▪펌프하우징 오일 과다	▪신 점검부양식으로 변경함 ▪검사기록 표기완료 및수구수리완료(자체정비) ▪펌프하우징 오일 적정유지완료
	물탱크차 30호	▪신 점검부양식 미 작성(구 양식) ▪PTO오일 부족	▪신점검부양식으로 변경함 ▪PTO오일 보충(자체정비)
	구급1소대 6-1호 (스타렉스)	▪터보호스 누유, 실내등 미 점등	▪터보호스 수리, 실내등 교환(자체정비)
	구급2소대 6-6호 (스타렉스)	▪파워펌프 오일 누유 ▪타이어 카커스 마모 ▪터미널 접촉 불량	내구연한 도래로 인한 차량교체
	이륜 (7667) (대림 포르테)	▪엔진룸 오염	▪엔진룸 청소완료(자체정비)

2016년 본부 장비확인점검 지적사항 및  조치결과(차량분야)

소속	차종	내 용	조치 및 결과
현장대응단	이륜구급 99호 (스즈키 버그맨)	▪엔진룸 오염	▪엔진룸 청소완료(자체정비)
구조대	구조공작 200호	▪일일점검일지 미 비치 ▪원치 구리스 미주입	▪일일점검일지 비치완료 ▪윈치 구리스 주입
	구조버스 100호	▪검사누락 ▪앞 쇼바 불량 ▪킹핀 구리스 미주입	▪종합검사 6월15일 받음 ▪앞 쇼바 마운틴 고무교체완료 ▪킹핀 구리스 주입
발산	다목적펌프 22호	▪점검일지 미 비치 ▪메인밸브 씰 점검 ▪수동유량계 확인 안됨(페인트칠)	▪점검일지 비치완료 ▪전문업체 점검의뢰 예정 ▪수동유량계 페인트칠 제거완료
	물탱크차 32호	▪점검일지 미 비치	▪점검일지 비치완료
	구급차 6-3호 (스타렉스)	▪점검일지 미 비치 ▪주차브레이크 조정	▪내구연한 도래로 인한 차량교체
	구급차 6-7호 (스타렉스)	▪점검일지 미 비치 ▪주차브레이크 조정	▪점검일지 비치완료 ▪주차브레이크 조정완료
	이륜 (6123) (대림 포르테)	▪소음기 가스켓 카브레타 엑셀케이블 고정 풀림	▪고정볼트 조임(자체정비)
소방행정과	홍보교육차 500호 (스타렉스)	▪검사누락 ▪일지 미 비치	▪검사기간 미도래(착오) ▪-2016.11.25.(검사실시) ▪일지 비치함
예방과	행정차 3호 (모닝)	▪엔진오일 누유 ▪머플러 고정 불량	▪공장입고 조치완료
	행정차 4호 (SM3전기차)	▪정기검사 누락, 번호판등 미점등	▪번호반등 교환
재난관리과	이륜 (5120) (대림 포르테)	▪엔진룸 오염, 메뉴얼 미비치	▪엔진룸 청소완료,메뉴얼 비치완료

2016년 본부 장비확인점검 지적사항 및  조치결과(기타장비)

소속	장비명	내 용	조치 및 결과
현장대응단	고압세척기	▪고압세척기 연료소모량 누락(일일점검)	▪연료소모 일지 작성(일일점검)
	동력절단기	▪동력절단기 다목적날 미비치	▪다목적날 차량비치함
	가스측정기	▪가스측정기 센서 미 교환	▪센서교체
	방사선선량계	▪방사선선량계 센서 미 교정	▪센서교정
	백밸브마스크	▪백밸브마스크 산소저장백 미비	▪비치함
	제세동기	▪고급형 제세동기 테스터 로드구성품미비(1소대)	▪비치함
	호기말CO2 측정기	▪호기말CO2 측정기 미비	▪구매 비치함
	휴대용 무전기	▪6-1 , 6-2 , 16 , 20호 휴대용 무전기 예비밧데리 미 적재	▪예비 밧데리 비치함
		▪소방정보통신 운영규칙 없음.	▪운영규칙 비치함
	공기호흡기 용기	▪공기호흡용기 보유관리 미흡(용기번호불일치7개)	▪용기번호 일치토록 정리함
	풍속계	▪풍속계 고장	▪베터리교체 작동함
	멀티테스터기	▪멀티테스터기 사용방법숙달 부족	▪사용법 숙달훈련함
구조대	공기충전기	▪공기충전기 위생관리상태 미흡, 오일누유	▪충전기 내,외부 청소함 ▪누유부분 교체 및 청소실시 (주기적으로 관리 및 주 1회 청소 실시)

2016년 본부 장비확인점검 지적사항 및  조치결과(기타장비)

소속	장비명	내 용	조치 및 결과
발산	백밸브마스크	▪백밸브마스크 산소저장백 손상	▪산소저장백 교체완료
	네블라이저	▪신형 네블라이저 미 비치	▪신형네블라이저 비치완료
	체온계	▪체온계 청결상태 불량	▪체온계 청결상태 유지완료
	유압엔진펌프	▪유압엔진펌프 고장발생보고 누락	▪송풍기 엔진오일 적정유지 완료
	송풍기	▪송풍기 엔진오일 과다
		▪통신장비 운용카드 보유수량 부 적정(GM338)	▪운용카드 작성보관완료
		▪UHF XIR P8668미 보유	▪보호캡 장착완료
	공기호흡기 용기	▪예비용기 압력미달(250BAR이하2개)	▪예비용기 적정압력 충전완료
예방과	▪전류전압 측정계 ▪절연저항계	▪제원숙지 및 사용방법 숙지 부족	▪제원 및 사용법 숙지
	검사장비	▪점검부 누락	▪점검부 기재 완료

2017년 상반기 자체 장비확인점검 지적사항

기동장비

연번	부 서	차 량 명	점 검 결 과	시 정 사 항
1	현장대응단	2호차 (프라이드)	▪엔진오일량 과다	▪현지시정
2	현장대응단	배연차	▪배터리터미널 청소 및 조임 상태 불량	▪현지시정
3	현장대응단	고가차	▪유압오일 부족	▪현지시정
4	현장대응단	펌프차	▪물탱크 드레인밸브 불순물 제거 미흡	▪현지시정
5	현장대응단	굴절차	▪예비타이어 공기압 부족	▪현지시정
6	현장대응단	탱크차	▪차량 청소상태 불량	▪현지시정
7	현장대응단	화물차	▪에어컨 성능 불량	전문업체정비
8	현장대응단	구조버스	▪엔진룸 청소상태 불량 ▪워셔액 부족	▪현지시정
9	현장대응단	순찰차	▪주행거리 실제대비 전산과 불일치	▪현지시정
10	화 곡	펌프차	▪핸들 유격상태 과다 ▪브레이크 작동상태 불량	전문업체정비
11	화 곡	탱크차	▪에어컨필터 청결상태 불량 ▪후진 시 이상소음 발생	▪현지시정 전문업체정비
12	발 산	펌프차	▪펌프실 조명등 점등 불량 ▪배터리터미널 청소요함	▪현지시정
13	발 산	탱크차	▪물탱크 드레인밸브 불순물 제거 미흡 ▪후진 시 이상소음 발생	▪현지시정 전문업체정비
14	방 화	화학차	▪에어크리너 필터 오염	▪현지시정
15	개 화	펌프차	▪트랜스미션오일량 과다	전문업체정비
16	개 화	탱크차	▪월동장구 관리미흡 (차량에 계속 적재상태) ▪PTO오일 부족	▪현지시정
17	개 화	구급차	▪엔진룸 청소상태 불량	▪현지시정

기타장비

연번	부 서	장 비 명	점 검 결 과	시 정 사 항
1	공통사항	진압장비	▪엔진식 송풍기 관리상태 미흡 ▪노후 장비 불용계획 미비 ▪분해조립 및 주요제원 숙지상태 미흡	▪현지시정
2	공통사항	구조장비	▪분해조립 및 주요제원 숙지상태 미흡 (동력절단기, 체인톱)	▪현지시정
3	공통사항	구급장비	▪소모품 대장 기록 미흡	▪현지시정
4	현장대응단	공기충전기	▪청소상태 미흡(먼지방치) ▪공기호흡기 용기 충전일자 전산입력 미흡(17년 이전)	▪현지시정
5	현장대응단	통신장비	▪휴대무전기(GP338-1139) 안테나 파손 ▪휴대무전기 예비 밧데리 충전 미흡 ▪작동 매뉴얼, 장비대장 미비	▪현지시정
6	화 곡	통신장비	▪휴대무전기(GP338-1764) 안테나 파손 ▪차량무전기 안테나 휨	▪현지시정
7	발 산	통신장비	▪소방 정보통신 운영관리규정 미비치	▪현지시정
8	발 산	장비관리시스템	▪공기호흡기 용기관리 입력상태 미흡 (사진 용기번호 식별 불가능)	▪현지시정
9	방 화	고압세척기	▪고장상태(호스연결부 파손)방치	▪수리요함
10	방 화	통신장비	▪차량무전기 안테나 휨	▪현지시정
11	개 화	공기충전기	▪청소상태 미흡(먼지방치) ▪공기충전기 사용 관리 대장 미비치 ▪공기충전기 매뉴얼 미비치 ▪공기호흡기 용기 충전일자 전산입력 미흡(17년 이전)	▪현지시정

공통미비 사항

소방장비 관리시스템 입력정보 정확성에의 평가비중이 높아 졌으나, 일부 미비한 부분이 있으므로 꾸        준한 관리가 필요

장비점검부 기록관리 개선에 따라 소방장비 고장 및 이력에 관한 변동사항이 있는 경우 장비점검부에          기록을 누락 한 사례가 있으므로 사안발생시 “소방장비 고장발생보고서 보고” 및 절차에 따라 처리요함.

기동장비 위주가 아닌 모든 소방장비에 대한 점검·관리 필요.