난지물재생센터 온실가스 감축계획 (2016년)

1		사업장 현황 및 온실가스 배출전망

□ 시설현황

○ 일반현황

- 하수처리 설계 용량 : 86만톤/일

- 하수 처리량 : 52.4만톤/일

․BOD(유입145,893, 유출7,253),  T-N(유입38,772, 유출15,631)

- 폐기물 처리량 : 387톤/일

- 전력 사용량 : 68,268㎿/년

- 유류 사용량 : 46㎘/년

- 소화가스 발생량 : 16,487천㎥/년

○ 주요 온실가스 배출시설 등

- 하수처리를 위한 시설운영에서 온실가스는 슬러지 소각, 하수처리, 하수처리 시설운영(전력, 유류, 소화가스, 차량) 순으로 발생

- 2015년 온실가스 총발생량 : 93,149tCO2

- 슬러지 소각처리 : 5,790tCO2

- 하수처리 : 55,437tCO2

- 하수처리 시설운영 : 31,938tCO2(전력31,775 ,유류121, 소화가스27, 차량15)

□ 온실가스 배출전망 및 자체평가

○ 사업장 온실가스 배출추이 및 전망

<단위 : CO2 ton>

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
배출량(예상)	83,658	93,233	92,024	93,149	94,320
배출할당량				83,149	80,520
예상초과량				10,000	13,800

- 방류수질 기준 강화로 하수처리 및 폐기물처리시설 개선․증설로 온실가스 배출량은 증가

- 에너지절약형 기기 사용(고효율 모터, LED, 히트펌프, 태양광), 냉․난방온도 준수, 격등사용 등을 하고 있으나 온실가스 절감량은 미비함

2		2016년 사업장 온실가스 감축 이행계획

□ 연도별 목표 감축량

<단위 : CO2 ton>

구분	배출할당량(A)	예상배출량(B)	감축목표량(A-B)
2016년	80,520	94,320	13,800

□ 부문별 세부 감축계획

○ 사업장내 설비 및 공정개선 계획

- 에너지 진단 조기실시(2017년→2016년)하여 설비 및 공정개선 계획 별도수립

- 하수처리에 저해하지 않는 범위에서 전력 부하율 조정

- 고효율 기기  사용(설치 및 교체 시 설계에 반영-고효율 제품, 고효율 전동기, LED 등)

○ 차량운영 절감 계획

- 지역 특성으로 차량운영 절감은 어려움이 있음(대중교통 이용이 불편함)

○ 청사·사무공간 온실가스 절감계획

- 냉․난방온도 준수, 절약형 전등사용, 격등사용, 히트펌프 설치 등 기 시행

○ 신재생에너지 설치 또는 기타 감축노력

- 태양광 발전설비 및 관리동 냉․난방용 히트펌프설치 운영(2010.11)

□ 연차별 투자계획 (소요예산)

<단위 : 백만원>

- 에너지 진단 조기실시(2017년→2016년)하여 진단결과에 따라 개선사항 및 설치비용을 2017년부터 예산편성에 반영

- 에너지 진단 기관 : 상수도사업본부 기술진단과

작 성 자	슬러지재활용과장 : 김웅남 ☎300-8540 슬러지처리팀장 : 우배용 ☎541 담당 : 김광모 ☎542