‘16년 목동열병합발전소 자체 점검결과

□ 사업장 배출현황 및 분석

○ 월별 배출현황

사업장명	할당량 (년)	배출량
		소계	1월	2월	3월	4월
목동열병합발전소	226,038	67,564	32,348	22,884	10,934	1,398

○ 월별 할당량 대비 배출실적

[단위 : tCO₂eq]

목동열병합발전소	1월	2월	3월	4월	계
할당량	50,737	41,685	35,343	18,468	146,233
배출량	32,348	22,884	10,934	1,398	67,564
감축량	18,389	18,801	24,409	17,070	78,669

○ 할당량 달성여부 전망

- 2016년 4월 현재 전체 할당량 대비 29.9% 달성

- 전년실적(59.7%)대비 29.8% 적게 배출

․ 전년실적 동기대비 72,122 tCO2 감축 효과

- 지속적인 부천수열 확보로 ´16년 할당량 이내 무난히 달성 가능

□ ´16년 감축사업 추진성과

○ 부천수열 설비 공정개선 실적 - 할당량 대비 절감량 78,669 tCO2

- 2016년 전체 할당량 대비 29.9% 배출, 달성

<2016년 부천GS파워 수열 현황>

[단위 : G㎈]

구 분	1월	2월	3월	4월	계
부천GS파워	82,879	76,749	72,150	42,141	273,919

- 부천GS파워 수열량에 따른 배출량 감축 효과

․ 전년실적 동기대비 온실가스 72,122 tCO2 감축 효과

․ 수열량 273,919Gcal에 따른 온실가스 78,669tCO2 감축 효과

○ LED조명 에너지절약 사업의 온실가스 감축(완료)

- 조명 교체공사 내역(형광램프 및 전구 → LED램프)

교 체 내 역									합계 (개)
LED 평판형	형광램프대체용 LED램프			노출고정형	다운 라이트		전구형	직관형 LED램프
30W	LED 12.8W*2	LED 12.8W*1	LED 12.8W*1	LED 18W	LED 10W		LED 10.1W	LED 9W
549	-	260	289	36	69	160	49	80	1,492

▸ 관리동 및 공장동에 설치된 조명기구 등을 LED 조명등으로 교체

· 년간 절감효과 : 123.5 tonCO2

(전력 절감량 262.459㎿h × 전력배출계수 0.47054㎿h/tonCO2 eq)

· 준공일 : 2016. 02. 10

· 투자비 : 265,915천원

○ 향후 추진계획

- 2016년도 부천GS파워 계약 수열량 지속적인 확보 노력

[단위 : G㎈]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
계획	97,000	88,000	71,000	41,000	0	0	0	0	0	25,000	60,000	96,000	478,000
실적	82,879	76,749	72,150	42,141	1	-	-	-	-	-	-	-	273,920

- 부천 수열량 4월 현재 계획대비 57.3% 달성

끝.