문서번호	물순환정책과-16598
결재일자	2016.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	토양지하수팀장	물순환정책과장	물순환안전국장

	2016년 상반기 유출지하수 발생 및 이용현황 조사결과 보고
【2016년 상반기】 유출지하수 발생 및 이용현황 조사결과 보고

2016.  9.

물순환안전국

(물순환정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	시설물 관리기관을 통한 자료 수집
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

【2016년 상반기】

유출지하수 발생 및 이용현황 조사결과 보고

2016년도 상반기 지하철 등 지하시설물에서 발생되는 유출지하수 발생량과 이용현황 조사를 실시하여, 향후 발생되는 유출지하수 관리에 만전을 기 하고자 함.

Ⅰ		조사개요

○ 조사대상 : 지하철, 건축물, 전력 및 통신구 발생 유출지하수

○ 조사기간 : '16. 5~7월 (현황 조사대상 기간 : '16. 1~6월)

○ 조사방법 : 자치구 및 시설물 유지관리 기관을 통한 자료수집

※ 자치구, 관리기관의 제출자료를 기초로 하되 재분류, 수정이 필요한 사항은 일부 조정

Ⅱ		조사결과

○ 시설별 총괄

(2016년 상반기, 단위 : 톤/일)

구 분	계	지하철	건축물	전력구	통신구
발생량	157,017	102,201	25,101	17,335	12,380
이용량	101,546	73,810	3,158	14,133	10,445

○ 전년도 대비 시설별 총 이용량 비교

(2016년 상반기/2015년 하반기, 단위 : 톤/일)

구 분	계	지하철	건축물	전력구	통신구
발생량	157,017/ 164,566	102,201/ 111,360	25,101/ 25,163	17,335/ 13,923	12,380/ 14,120
이용량 (이용율)	101,546(65%)/118,957(72%)	73,810(72%)/ 85,013(76%)	3,158(13%)/ 3,542(14%)	14,133(82%)/11,002(79%)	10,445(84%)/ 9,400(67%)

○ 용도별 이용량 (2016년 상반기)

구 분	계	하천유지용	도로청소	조경용수	화장실	건물용수
계 (비율)	101,546 (100%)	96,534 (95.1%)	1,468 (1.4%)	1,095 (1.1%)	736 (0.7%)	1,713 (1.7%)
지하철	73,810	71,393	203	543	456	1,215
건축물	3,158	989	888	552	280	449
전력구	14,133	13,756	377	-	-	-
통신구	10,445	10,396	-	-	-	49

○ 용도별 유출수 이용량 분석

- ‘15년 하반기('15.7.~12.월) 대비 발생량 및 이용량 감소

▷ 발생량 감소(-7,549톤/일, -5%) : 164,566 → 157,017톤/일

▷ 이용량 감소(17,411톤/일, -15%) : 118,957 → 101,546톤/일

▷ 감소 사유 : 건축물과 지하철 등에서 전년과 마찬가지로 미사용 하수도 방류가 많았으며 이는 유출지하수의 하천유지용수 등의 이용 증가로 이어짐

- 이용량은 하루 101,546톤으로 발생량 대비 65%를 이용하였으며,  이중 하천유지용수가 56,356톤으로 이용량의 55%를 차지함

▷ 시설물별 이용율은 통신구(84%), 전력구(82%), 지하철(72%),  건축물(13%) 순임

▷ 건축물의 이용율이 저조한 사유 : 건축물 구조 상 유출지하수 이용시설(용도: 청소용 등) 설치가 곤란하고 건축주가 설치비용 투입을 꺼림

- 서울시 유출지하수 발생(이용)량 변화추이

▷ 최근 몇 년간 강수량이 감소 추세이고 유출지하수 발생(이용)량 또한 다소 감소 추세 임.

▷ 강수량 변화에 따라 유출지하수 발생량은 매년 상반기, 하반기에 감소하고 있으며, 이용률은 전년 하반기 대비 다소 낮아 졌음.

- 지하철 유출지하수의 에너지 활용

▷ 길음역(4호선)은 유출지하수 678.6톤/일을 6월∼9월까지 건물냉방용 에너지원으로 활용하고 하천으로 흘려보내 하천유지용수로 재활용을 하였으며,

▷ 고려대역(6호선)은 역사에서 발생하는 유출지하수 864톤/일을 인근 고려대 건물 2개동의 냉난방용으로 활용하고 있으며, 태릉입구(7호선)은 300톤/일을 인근의 전자제품 공장(진영ENT)에 냉방용수로 공급 후 하천유지용수로 재사용

▷ 종로3가역(1호선)은 9.3일부터 시설을 완공하여 500톤/일을 역사 냉방용으로 현재 사용중

Ⅲ		행정사항

○ 본 조사결과는 '16년 하반기 조사결과가 나올 때까지 유출지하수관리자료로 활용

○ 물순환 회복을 위해 유출지하수 저감 및 이용을 지속적으로 유도

- 건축허가 안내문을 통해 건축공사장 지하수 관리 방안 안내 및 저영향개발 사전협의 시 지하수 관련 협의의견 부여 등

○ 유출지하수 관리 철저 및 이용 촉진을 위하여 필요시 시설물 관리기관 지도․점검 및 업무협조 체계 구축

- 유출지하수 지도·점검 업무에 참고토록 수집된 유출지하수 발생 및 이용현황 조사결과를 각 자치구에 통보

첨부 : 1. 지하철 유출지하수 발생 및 이용 현황 1부.

2. 건축물 유출지하수 발생 및 이용 현황 1부.

3. 전력구 및 통신구 유출지하수 발생 및 이용 현황 1부.  끝.