= 2016년 국민행복 소방정책 평가 관련 =

소방장비 안전관리 강화를 위한 점검 계획

2016. 5.

	중앙소방본부 (소방장비항공과)

소방장비 안전관리 강화를 위한 점검 계획

Ⅰ		점검개요

○ 기  간 : ´16. 6. 20.(월) ~ 6. 30.(목)  * 기간 중 9일

○ 대  상 : 시‧도 소방본부 산하 소방기관

○ 점검반 : 총 19명(3~4인 1조, 4개조)  ＊ 국민안전처 4, 시․도 15

○ 방  법 : 시․도 소방본부를 4개 권역으로 편성하여 점검

- 시․도 소방본부별 3개 소방서 이상을 점검(세종, 창원 제외)

* 점검대상은 점검반원에서 자체 선정 후 시행하되 고장사유 등으로 점검이 불가능한 경우 공문서 처리 유무 확인

구 분	1권역	2권역	3권역	4권역
점검대상	서울, 인천 경기, 경기(2), 강원	대전, 세종, 충북, 충남, 경북	광주, 전북 전남, 제주	부산, 대구, 울산 경남, 창원
점검반원	대구, 울산 경남	서울, 인천 경기, 강원	세종, 충북, 충남, 경북	광주, 대전, 전북, 제주

* 점검반원은 5.10.(화)까지 공문으로 제출된 시․도 직원으로 편성

Ⅱ		점검내용

① 소방자동차 일일점검 및 조작능력 평가(7점)

- 차  종 : 7종(고가․굴절․펌프․물탱크․화학․구조․구급)

- 대  상 : 7대(차종별 1대씩) 평가 후 평균점수 부여

- 내  용 :「소방장비 관리 규칙(‘16.1.1.)」 일일․주간점검부에 의한 점검능력 및 매뉴얼 숙지상태 평가

- 방  법 :「소방자동차 일일․주간점검 매뉴얼(‘16.4.6.)」을 참고하여 평가하되 평가대상 차종의 특성을 반영

- 평  가 : 일일점검부에 의한 점검가능 유무(감점항목) 및 차종별 1인당 5문제 질의․답변 평가(문제당 0.2점 부여)

② 소방자동차 주간점검 및 조작능력 평가(7점)

- 차종/대상 : 소방자동차 일일점검 및 조작능력 평가와 동일

- 내  용 : 소방자동차 주간점검 가능여부 및 매뉴얼 숙지상태 확인

- 방  법 : 주간점검부 점검항목별 실측을 통한 예방점검과 병행

- 평  가 : 주간점검부에 의한 점검가능 유무(감점항목) 및 차종별 1인당 5문제 질의․답변 평가(문제당 0.2점 부여)

- 감점기준 : 주간점검부 중 「붙임3」 점검항목 미숙지 시 감점

* 감점기준은 ‘① 소방차 일일점검 및 조작능력 평가’도 동일하게 적용

점검항목	1개	2개	3개	4개	5개 이상
감점기준(점)	-0.2	-0.4	-0.6	-0.8	-1

③ 소방자동차 적재장비 기준 준수 확인(6점)

- 차  종 : 5종(고가․굴절․펌프․물탱크․화학)

- 대  상 : 5대(차종별 1대씩) 평가 후 평균점수 부여

- 내  용 :「소방장비 관리 규칙」별표 3에 따른 적재장비 기준을 적용하여 평가하되 점검차종은 임의선정

- 방  법 : 창고 보관, 고장상태 방치, 점검차량 미적재 시 감점 조치

미적재 수량 (1대 기준)	1종	2종	3종	4종	5종 이상
펌프차 감점기준	-0.4	-0.6	-0.8	-1	-1.2
펌프차 외 감점기준	-0.2	-0.4	-0.6	-0.8	-1

④ 소방차 관리상태 확인(-2점)

- 점검대상 차량이 고장 등의 사유로 점검이 불가함에도 ‘소방장비 고장발생 보고서’ 가 누락된 경우 총점(20점)에서 2점 감점 처리

* 점검 회피를 위해 고장내용 허위 보고 후 타 차종으로 유인하는 사례 방지

Ⅲ		점검결과

○ 평가결과의 공정성 확보를 위해 권역별 평가결과 반영

- 순위별 「2016년 국민행복소방정책」 평가점수 부여 방법 개선

순 위	권역별 1위 (4개 시・도)	권역별 2위 (4개 시・도)	권역별 3위 (4개 시・도)	권역별 4위 (7개 시・도)
점 수	20점	16점	12점	8점

○ 확인점검 결과 1위~4위까지는 국민안전처장관 포상 추천

- 동점자 처리 : 주간점검 및 응급처치>일일점검 및 조작>적재장비 기준

□ 안전조치

○ (현장안전) 조작능력 평가 시 시․도 소방본부는 안전확보를 위해 현장안전점검관 근접배치 및 소방대원 안전장비 점검

- 「소방공무원 보건안전관리 규정」제6조(현장안전점검관)

○ (안전장비) 조작평가 전 안전장비 착용상태 확인 후 진행

- 고가·굴절 : 헬멧, 안전벨트, 활동화 3종 착용

- 펌프차, 물탱크차 등 : 안전장갑, 헬멧, 활동화 3종 착용

* 평가 전 안전조치 및 안전장비 미착용 등으로 인한 위험요인이 판단되는 경우 총점(20점)에서 2점 감점 처리

○ (안전확보) 고가·굴절차는 필히 안전한 장소를 선정 후 평가

- 점검반원 및 현장점검관은 점검 중 위험요소 발견 즉시 점검 중단

- 본부별 일일․주간점검을 위한 장소 사전확보(안전사고 사전예방)

Ⅳ		행정사항

○ 평가결과는 「´16년 국민행복 소방정책」 평가에 반영 : ‘16. 7월

○ 상위 4개 소방기관은 국민안전처장관 포상 추천   : ‘16. 8월

○ 점검반원은 6.30.(목) 11시까지 국민안전처로 집결(평가결과 취합)

○ 시․도별 점검반원 추천자 출장 협조(여비는 소속기관에서 지급)

붙임 1		2016년 소방차 안전관리 확인점검 결과서

□ 평가결과

○ 점검대상 :     소방본부

○ 총    점 :     점(총 20점 중 감점항목 -4점을 반영한 점수)

□ 현장안전관리(감점항목)

구 분	안전장비 착용상태 (헬멧․안전벨트, 장갑, 활동화)	현장안전관리 (현장안전점검관 역할 수행)
점수(-2점)	1종이라도 미착용 시 1점 감점	현장안전점검관 근접배치 누락 및 점검준비 단계에서 대원 안전장비 점검 미 시행 시 1점 감점

□ 소방차 관리상태(감점항목)

구 분	‘소방장비 고장발생 보고서’ 누락	차량정보
점수(-2점)	점검차량에 대해 소방장비 고장발생 보고서 공문서 미처리 시 2점 감점	소방서명: 차종: 등록번호: (공문서 미처리된 차량정보 기재)

□ 일일점검 및 조작능력(7점)   * 차종별1인당 5문항 평가

구분 (점검일)	소속	계급	성명	점수	점검결과
계(7점)
고가차 ( 월 일)	종로 / 신교	소방장	김소방	4 개×0.2=( 0.8 )	•유압엔진펌프 조작불가 •아웃트리거 작동압력 측정 불가
굴절차 ( 월 일)	/			개×0.2=( )	• •
펌프차 ( 월 일)	/			개×0.2=( )	• •
물탱크차 ( 월 일)	/			개×0.2=( )	• •
화학차 ( 월 일)	/			개×0.2=( )	• •
구조차 ( 월 일)	/			개×0.2=( )	• •
구급차 ( 월 일)	/			개×0.2=( )	• •

□ 주간점검 및 조작능력(7점)    * 차종별1인당 5문항 평가

- 주간점검항목 중 점검매뉴얼 내용을 기준으로 평가하되 제조사 기준 우선 반영

구 분 (점검일)	소속	계급	성명	점수	점검결과
계(7점)
고가차 ( 월 일)	종로 / 신교	소방장	김소방	4 개×0.2=( 0.8 )	•유압엔진펌프 조작불가 •아웃트리거 작동압력 측정 불가
굴절차 ( 월 일)	/			개×0.2=( )	• •
펌프차 ( 월 일)	/			개×0.2=( )	• •
물탱크차 ( 월 일)	/			개×0.2=( )	• •
화학차 ( 월 일)	/			개×0.2=( )	• •
구조차 ( 월 일)	/			개×0.2=( )	• •
구급차 ( 월 일)	/			개×0.2=( )	• •

□ 소방자 적재장비 기준 준수(6점)  * 5대를 임의 선정 후 확인

배점	소속	계급	성명	점수	미적재 장비목록
계(6점)
펌프차(2점) ( 월 일)	종로 / 신교	소방장	김소방	1점	•교통신호봉 •휴대용탐조등
물탱크차(1점) ( 월 일)	/				• •
화학차(1점) ( 월 일)	/				• •
고가차(1점) ( 월 일)	/				• •
굴절차(1점) ( 월 일)	/				• •

점검반원  지방소방            (서명)

지방소방            (서명)

지방소방            (서명)

지방소방            (서명)

붙임 2		소방자동차별 장비 적재기준(제16조제2항 관련)

1. 소방펌프차, 소방물탱크차, 소방화학차
일련번호	장비명	규 격	단위	수량	평가 대상
1	통신장비(이동국)	소방차량 장착용 20W 이상	대	1
2	결합금속구(연결)	접합부: 암65㎜×암65㎜, 재질: 알루미늄 합금	개	1
		접합부: 수65㎜×수65㎜, 재질: 알루미늄 합금	개	1
		접합부: 암65㎜×수40㎜, 재질: 알루미늄 합금	개	2
3	결합금속구(Y형)	접합부: 암65㎜×(수40㎜×2), 재질: 알루미늄 합금	개	1
4	소방호스	65㎜×15m, 형식승인제품일 것	개	10
		40㎜×15m, 형식승인제품일 것	개	10
		중계용, 접합부: 65㎜×2.5m 이상	개	1
		흡수용, 10m이상, 스트레이너 포함	개	1
5	호스 스패너	지름: 40㎜, 65㎜, 재질: 알루미늄	개	각 2
6	소화전 렌치	지상식 소화전ㆍ흡수관ㆍ중계관 등 개폐용	개	1
7	소화전 핸들	지하식 소화전 개폐용, 길이 1,000㎜ 이상	개	1
8	스탠드 파이프	지하식 소화전 연결용	개	1
9	관창	피스톨 관창 40㎜, 65㎜	개	각 2
		폼용, 40㎜, 65㎜, 재질: 알루미늄 합금	개	각 1
		폼(중발포)용, 40㎜, 65㎜ 재질 : 스테인리스	개	각 1	제외
10	소방호스 보호틀	허용 하중: 10톤 이상	개	1
11	지렛대	90㎜ 이상	개	1
12	소방차정비용 공구	소방자동차 점검ㆍ정비용 공구 세트	개	1
13	갈고리	길이: 2.7m 이상, 재질: 알루미늄	개	1
14	천장 파괴기	길이: 2.7m 이상, 재질: 알루미늄	개	1
15	도끼	치수: 570㎜ 이상, 중량: 1,5kg 이하	개	1
16	삽	길이: 1m	개	1
17	교통신호봉	가시거리 500m 이상	개	1
18	휴대용 탐조등	출력 35W 이상	개	1
19	연기투시랜턴	출력 10W 이상	개	1
20	복식 사다리	높이: 7m 이상, 재질: 알루미늄 합금	개	1
21	전선 릴	AC 250V, 3.5SQ 이상×3C=30m 이상	개	1
22	수중펌프	모터성능 1HP 이상	대	1
23	소화기	ABC급 3단위, 3.3kg, 축압식	개	1
24	폼 공급펌프	220V용, 이중절연, 수동식 또는 전기모터 구동식	개	1	제외

2. 고가사다리차 및 굴절사다리차
일련번호	장비명	규 격	단위	수량
1	통신장치(이동국)	소방자동차 장착용 20W 이상	대	1
2	잭 실린더 받침	50㎝ 이상×50㎝ 이상×1㎝ 이상	개	4
3	높이 측정자	4.5m 이상 삽입식	개	1
4	구조용 로프	11㎜×100m	롤	1
5	안전벨트	상ㆍ하 일체형, 자동권취형 확보줄(카라비너 포함)	개	3
6	경량 구조헬멧	머리 보호용	개	차량별 1개
7	안전안경	눈 보호용	개	차량별 1개
8	절연봉	재질: 절연성, 규격: 3단 4m 이상, 사용전압: 22,000V 이상	개	1
9	갈고리	길이: 2.7m 이상, 재질: 알루미늄	개	1
10	천장 파괴기	길이: 2.7m 이상, 재질: 알루미늄	개	1
11	도끼	치수: 570㎜ 이상, 중량: 1,5kg 이하	개	1
12	호스 스패너	지름: 40㎜, 65㎜, 재질: 알루미늄	개	2
13	소화기	ABC급 3단위, 3.3kg, 축압식	개	1
14	연기투시랜턴	출력 10W 이상	개	1
15	소방호스 보호틀	허용 하중: 10톤 이상	개	1
16	전선 릴	AC 250V, 3.5SQ이상×3C=30m 이상	개	1
17	거리 측정기	전개 높이 측정용, 측정거리 200m 이상	개	제외
18	교통신호봉	가시거리 500m 이상	개	1
19	공기안전매트	형식승인제품일 것	세트	제외
[평가 참고사항] 1. 폼 공급펌프 : 소방장비관리규칙 개정(2016.1.1.) 후 신규 적용된 장비로 전 차량 제외 2. 폼(중발포)용 : 화학차에 적재된 관창을 대상으로 점검 3. 적재된 장비는 고장이 없이 정상작동이 되어야 하며, 해당 차에 적재된 상태에서 점검 4. 경량구조헬멧과 안전안경은 차종별 3개에서 1개로 점검 기준 변경

붙임 3		차종별 필수 확인점검 항목

*

표시 항목은 필수 질의․답변 대상 항목임

고가사다리차 주간점검부
점검 구분	점검항목		점검내용				단위
구동 중	제동 장치	주차브레이크	경사지 또는 2단 출발 시 밀림				유[ ] 무[ ]
	유압 탱크	유압작동유	전 실린더 완전 수축 시 게이지에 의한 오일량(MAX)				적[ ] 부[ ]
	유압 펌프	누유	탱크, 펌프, 배관 흔적				유[ ] 무[ ]
		작동	정상작동				가[ ] 부[ ]
	아우 트리거	경고등	점등				가[ ] 부[ ]
		잭실린더	그리스 주입				적[ ] 부[ ]
		슬라이딩부	그리스 도포				적[ ] 부[ ]
		작동	작동 중 이음				유[ ] 무[ ]
			작동 압력			작동 중(전개 시)	kg/㎠
			작동 시간			전 개(수평완료 점등시)	초
						수축(복귀)	초
		누유	배관, 실린더 누유흔적				유[ ] 무[ ]
		비상정지 장치	비상정지스위치 작동				가[ ] 부[ ]
	사다리	신장 수축용 롤러	그리스 주입				적[ ] 부[ ]
		사다리와이어	소선이탈, 체결부 꺾임 확인				유[ ] 무[ ]
		기복실린더	작동 중 이상 소음				유[ ] 무[ ]
			작동압력(전개 시)				kg/㎠
			작동 시간	전개(최대신장까지)			초
				수축(최대수축까지)			초
구동 중	사다리	사다리 신장. 수축	작동 중 이상 소음				유[ ] 무[ ]
			작동압력(전개 시)				kg/㎠
			작동 시간		전개(최대신장까지)		초
					수축(최대수축까지)		초
		비상정지 장치	비상정지스위치 작동				가[ ] 부[ ]
		고정장치	신축 레버 작동 시 해제				가[ ] 부[ ]
			전 사다리 수축 시 잠김				가[ ] 부[ ]
	승강기	외형	파손ㆍ균열개소				개소
			안전벨트 고정				적[ ] 부[ ]
			통신 장치				가[ ] 부[ ]
		작동	작동 중 이상 소음				유[ ] 무[ ]
			작동 시간		상승		초
					하강		초
	보조 엔진	보조엔진	정상작동				가[ ] 부[ ]
	캡 및 오일	캡	틸팅 작동				가[ ] 부[ ]
		자동변속기오일	게이지에 의한 수량 (MIN ~ MAX)				적[ ] 부[ ]

굴절사다리차 주간점검부
점검 구분	점검항목		점검내용		단위
구동 중	제동 장치	주차브레이크	경사지 또는 2단 출발 시 밀림		유[ ] 무[ ]
	유압 탱크	유압작동유	전 실린더 완전 수축 시 게이지에 의한 오일량(MAX)		적[ ] 부[ ]
	유압 펌프	누유	탱크, 펌프, 배관 흔적		유[ ] 무[ ]
		작동	정상작동		가[ ] 부[ ]
	아우 트리거	경고등	점등		가[ ] 부[ ]
		잭실린더	그리스 주입		적[ ] 부[ ]
		슬라이딩부	그리스 도포		적[ ] 부[ ]
		작동	작동 중 이음		유[ ] 무[ ]
			작동 압력	작동 중(전개 시)	kg/㎠
				릴리프 압력	kg/㎠
			작동 시간	전개(수평완료 점등)	초
				수축(복귀)	초
		누유	배관, 실린더 누유 흔적		유[ ] 무[ ]
		비상정지 장치	비상정지스위치 작동		가[ ] 부[ ]
	붐 사다리	기복실린더	작동 중 이음		유[ ] 무[ ]
			작동압력(전개 시)		kg/㎠
			작동 시간	전개(최대신장 까지)	초
				수축(최대수축 까지)	초
구동 중	붐 사다리	신장. 수축	작동 중 이음		유[ ] 무[ ]
			작동압력(전개 시)		kg/㎠
			작동 시간	전개(최대신장 까지)	초
				수축(최대수축 까지)	초
			통신 장치		가[ ] 부[ ]
		집 붐	작동 중 이음		유[ ] 무[ ]
			작동압력(전개 시)		kg/㎠
			작동 시간	전개(최대신장 까지)	초
				수축(최대수축 까지)	초
		비상정지 장치	비상정지스위치 작동		가[ ] 부[ ]
	보조 엔진	보조엔진	정상작동		가[ ] 부[ ]
	캡 및 오일	캡	틸팅 작동		가[ ] 부[ ]
		자동변속기 오일	게이지에 의한 수량 (MIN ~ MAX)		적[ ] 부[ ]

펌프탑재 소방자동차 주간점검부
점검 구분	점검항목		점검내용			단위
시동 전	오일	엔진오일	게이지에 의한 오일량 (MIN ~ MAX)			적[ ] 부[ ]
		브레이크, 클러치 오일
	기타	캡	틸팅 작동			가[ ] 부[ ]
		냉각수	게이지에 의한 수량 (MIN ~ MAX)			적[ ] 부[ ]
		파워스티어링 오일				적[ ] 부[ ]
		요소수				적[ ] 부[ ]
		워셔액				적[ ] 부[ ]
		발전기	배선, 벨트텐션, 벨트상태			적[ ] 부[ ]
구동 중	오일	자동미션오일	게이지에 의한 오일량			적[ ] 부[ ]
	펌프 장치	진공펌프	진공펌프 30초 동작 (660㎜Hg이상 도달여부)			가[ ] 부[ ]
			펌프 정지 10초 후 누기여부			유[ ] 무[ ]
			진공작동중 방수구 흡입감촉			유[ ] 무[ ]
		자위분무장치	작동 불능 노즐			개
정지	화학	소화약제	약제별 중량 (충전기준에 따름)	폼액		ℓ
				분말		㎏
				분말	분말	㎏
					가압원	적[ ] 부[ ]
				CO2		㎏
				할로겐		㎏

그 밖의 소방자동차 주간점검부
점검 구분	점검항목		점검내용	단위
시동 전	오일	엔진오일	게이지에 의한 오일량 (MIN ~ MAX)	적[ ] 부[ ]
		브레이크, 클러치 오일		적[ ] 부[ ]
	기타	캡	틸팅 작동	가[ ] 부[ ]
		냉각수	게이지에 의한 수량 (MIN ~ MAX)	적[ ] 부[ ]
		파워스티어링 오일		적[ ] 부[ ]
		워셔액		적[ ] 부[ ]
		발전기	배선, 벨트텐션, 벨트상태	적[ ] 부[ ]
구동 중	오일	자동미션오일	게이지에 의한 오일량	적[ ] 부[ ]
	장치 성능	자동이탈식 수구	키 ON시 자동이탈	가[ ] 부[ ]
		크레인 또는 윈치 (옵션으로 탑재된 경우)	작동	가[ ] 부[ ]
			작동 시 이음	유[ ] 무[ ]
	제동 장치	주차브레이크	경사지 또는 2단 출발 시 밀림	유[ ] 무[ ]
	조명 장치	조명탑	작동 시 이음 확인	유[ ] 무[ ]
			조명등 미점등 개수	개
		발전기	시동	가[ ] 부[ ]
			게이지에 의한 오일량 (MIN ~ MAX)	적[ ] 부[ ]
		배전반	시험스위치 작동 시 차단기 작동	가[ ] 부[ ]

붙임 4		국민행복소방정책 평가기준 변경(안)

③ 소방장비 안전관리 강화

평가

분야

8-1. 소방장비 현대화 및 안전관리

평가

지표

8-1-3. 소방장비 안전관리 강화

평가

점수

50점

가점

10

평가

산식

① 소방자동차 조작능력 향상(20점)

￭ 소방장비 관리운용 종합평가대회 결과 성적

② 소방자동차 법률비용지원 특약 가입(30점)

자동차보험 특약가입 차량수 + (운전자보험 가입 운전원수 ÷ 2)	×	100
특약 가입대상 차량수

평가

산식

설명

① 소방자동차 조작능력(20점)

순 위	권역별 1위 (4개 시・도)	권역별 2위 (4개 시・도)	권역별 3위 (4개 시・도)	권역별 4위 (7개 시・도)
점 수	20점	16점	12점	8점

￭ 소방자동차(고가, 굴절, 펌프, 화학 등) 점검․조작 및 응급조치능력

- 조작 및 응급조치 평가매뉴얼에 따라 수행능력 평가

￭ 소방자동차 적재장비 기준 준수

- 본부산하 소방기관(2개 안전센터) 소방차 적재장비 확인 평가

② 소방자동차 법률비용지원 특약 가입율(30점)

가입률	100%	98% 이상	96% 이상	94% 이상	92% 이상	92% 미만
점 수	30점	25점	20점	15점	10점	5점

￭ 운전요원 법률비용지원 특약 가입률

- 자동차보험의 특약 또는 운전자보험을 통하여 운전요원이 출동 중 교통사고로 형사상 책임에 대비하기 위한 보험(벌금, 형사합의금, 변호사선임비)

￭ 법률비용지원 특약 가입 범위 : 트레일러를 제외한 모든 보유차량(‘16.4.28기준)

- 자동차보험 특약 가입을 원칙으로 하되, 운전자보험 가입시 자동차보험 특약에 가입한 것으로 인정(1대당 2명이상)

※ 운전요원 중 개인 운전자보험 가입시 소방차 법률비용지원 보장이 가능할 경우  인정처리, 교통사고시 법률비용지원 특약 미가입 발견시 0점 처리

- 전체 차량에 대한 자동차보험 특약 가입 또는 시․도 모든 소방공무원의 운전자보험 전체 가입시 10점 가점부여

자료

제출

서식

○ 소방차 법률비용지원 특약 가입률(‘16.6.30.기준)

(단위 : 대, 명)

구분	전체 차량수 (A)	제외 차량수 (B)	가입대상 차량수 (C)	자동차보험 특약가입 차량수 (D)	운전자보험 가입 운전원수 (E)	가입률(%) = [{D+(E÷2)} ÷C]×100
00본부

증빙

자료

○ 자동차보험 증권번호, 운전자보험 증권번호 및 가입자 인적사항

붙임 5		점검반원 명단

구분	소 속	계 급	성 명	전자우편	비 고
1	서울	소방장	백호상	22430@seoul.go.kr	2권역
2	대구	소방위	권영철	sakyc@naver.com	1권역
3	인천	소방위	조상록	joseang1964@korea.kr	2권역
4	광주	소방교	임건웅	polabase@korea.kr	4권역
5	대전	소방교	조병주	jbj4125@hanmail.net	4권역
6	울산	소방장	최민수	cms7153@korea.kr	1권역
7	세종	소방장	김상훈	shk30419@korea.kr	3권역
8	경기	소방장	도진권	missyou007@gg.go.kr	2권역
9	강원	소방위	안효선	teaback@korea.kr	2권역
10	충북	소방장	이남균	e2namgun@korea.kr	3권역
11	충남	소방장	노형근	nohg261@korea.kr	3권역
12	전북	소방장	박동일	sobang20@korea.kr	4권역
13	경북	소방장	이원도	lee2429@korea.kr	3권역
14	경남	소방위	성재기	sjg4370@korea.kr	1권역
15	제주	소방장	조용찬	jyc5715@korea.kr	4권역