□ 공원이용시설 안전점검 결과(3.04～3.30.)

연번	점검대상 (지적사항)	조치결과	비 고
1	- 종보전 연구실 옹벽 배수로 주변 차량 통행불편, 일부복개 요함	5.30.까지 조치 예정
2	- 종보전 연구실 옹벽 옹벽 내 폐약수터 정비 요함	5.30.까지 조치 예정
3	- 유인원관 옹벽 옹벽시종점(양쪽) 토사유출, 옹벽추가 설치	5.30.까지 조치 예정
4	- 유인원관 옹벽 배수로 낙엽 쌓임	4.20까지 준설 예정
5	- 식물원 옹벽 식물원 건물 옹벽 철근 노출	5.30.까지 조치 예정
6	- 식물원 옹벽 식물원 건물 옹벽 균열 발생	5.30.까지 조치 예정
7	- 식물원 옹벽 식물원 온실 유리창 청소요함	4.25.까지 청소 예정
8	- 식물원 옹벽 식물원 화단 주변 도색 벗겨짐	4.30까지 도색 예정
9	- 식물원 옹벽 옹벽 배수구멍 나무뿌리 제거	3.30 제거 완료
10	- 식물원 옹벽 옹벽 주변 지저분함, 정리요함	4.30까지 조치 예정
11	- 맹수사 석축 스라소니 뒤 배수로 유수장애, 매쉬휀스 철거	4.30까지 조치 예정
12	- 맹수사 석축 호랑이사 석축 일부 탈락	4.30까지 조치 예정
13	- 종합안내소 중앙부 옹벽 균열 및 누수, 백태	5.30.까지 조치 예정
14	- 원앙다리 대공원측 옹벽 조인트부 파손, 누수	5.30.까지 조치예정
15	- 사자사 사자사 외측 옹벽 조인트부 파손 및 균열	5.30.까지 조치예정
16	- 산새다리 옹벽 일부누수 흔적	주의관찰
17	- 식물원 유리온실 옹벽 철근 노출	5.30.까지 조치예정
18	- 복제늑대사 옹벽 누수흔적, 표면열화	5.30.까지 조치예정
19	- 문원동 석축 문원동 석축#2 토사 유실	4.30까지 조치 예정
20	- 종합안내소 계단 석재 마감재 탈락	보수완료

연번	점검대상 (지적사항)	조치결과	비 고
21	- 종합안내소 계단 조인트부 모르타르 탈락	보수완료
22	- 종합안내소 외벽 타일 일부 탈락	보수완료
23	- 종보전 연구실 외부 출입문 하부 모르타르 탈락	보수완료
24	- 남미관 내벽 하부 모르타르 탈락	보수완료
25	- 대동물관 앞 음수대 동파	XL관 및 부속 교체완료
26	- 대동물관 방사장 급수관 동파	급수관 누수부위 연결완료
27	- 대동물관 모트 급수관 동파	급수관 교체완료
28	- 대동물관 모트 급수관 드레인 배관 파손	급수 드레인관 교체완료
29	- 자연캠프장 체크밸브 누수	체크밸브 누수부위 볼트 조임
30	- 자연캠프장 급수관 누수	급수관 누수부위 연결완료
31	- 호주관 호주관 밑 음수대 누수	급수관 누수부위 연결완료
32	- 호주관 방사장 음수대 동파	급수관 누수부위 연결완료
33	- 호주관 방사장 급수관 동파	급수관 교체완료
34	- 사자사 방사장 음수대 동파	급수관 누수부위 연결완료
35	- 사자사 매몰급수관 누수	급수관 누수부위 연결완료
36	- 사자사 사자사 격리칸 음수대 동파	급수관 누수부위 연결완료
37	- 사자사 방사장 급수관 동파	급수관 누수부위 연결완료
38	- 늑대사 화장실 여자세면기 탈락으로 파손	세면기 교체 설치완료
39	- 조절저수지 밑 화장실 장애인 양변기 동파로 누수	양변기 부속 교체완료
40	- 홍학사 환풍기 2대 고장	환풍기 2대 교체완료

연번	점검대상 (지적사항)	조치결과	비 고
41	- 보일러실 보일러실 밑 음수대 동파	급수관 부속 교체완료
42	- 반도지 반도지 앞 음수대 동파	급수관 부속 교체완료
43	- 동관소 복도 콘센트 불량	콘센트 교체완료
44	- 지하구 맨홀 NO.225구간 전극봉 불량	전극봉 교체완료
45	- 지하구 전등선로에 콘센트 무단 설치	콘센트 제거완료
46	- 맹수사 전동셔터 분전반 노후 불량	전동셔터 분전반 교체완료
47	- 오수처리장 사무실 화재감지기 미설치	화재감지기 설치완료
48	- 제3AF관 소화전 호스 노후	소화전 호스 교체완료
49	- 장미원 전등 배관 파손 노출	전등 배관 보수완료
50	- 장미원 등기구 파손	등기구 보수완료
51	- 조절저수지 조절저수지 밑 화장실 배선 불량	배선 보수완료
52	- 동일삭도 1,2호선 운반기구 캐노피 주기적 교체	1,2호선 캐노피 교체완료
53	- 동일삭도 리프트 2호선 기계실 창문 밖 페인트 벗겨짐	페인트 제거 후 도색완료