- 교육현장 안전사고 “ZERO”를 위한 -

안전체험시설 운영 계획 및 매뉴얼

강북소방서

(홍보교육팀)

1. 안전체험시설 운영계획

Ⅰ		체험장 현황

구 분	건 축 물 연 혁	비 고
사업기간	2015. 3월 ~ 2016. 2월	2016.2.18.준공
위 치	강북소방서 4층
규모(크기)	189㎡(57평)
소요예산	3억2천5백만원

일반현황

체험시설 현황

구 분	분 야	세 부 내 용
직접체험	소화설비	소화기(119신고요령), 옥내소화전 사용체험
	피난설비 (건물탈출)	피난구·통로유도등,미끄럼틀 등 화재 시 대피체험
		완강기 사용체험
		계곡물 건너기 체험
	기타	지진체험, 인공암벽체험, 응급처치체험, 포토존
간접체험	화재경보패널	자동화재탐지설비(감지기,수신기,발신기)
	가스,전기설비	가스차단기,누전차단기등 체험
	옥내소화전, 스프링쿨러설비	옥내소화전, 스프링클러설비 시스템 작동절차

체험시설 배치도

Ⅱ		안전체험시설 프로그램

오리엔테이션 룸

- 기 간 : 연중

- 대 상 : 유아(물소화기), 청소년, 성인 등

- 인 원 : 1회 30명이내

- 주요내용 : 강북소방서 소개 및 홍보동영상 상영

물소화기(옥내소화전) 체험

- 기 간 : 연중(동절기 제한운영)

- 대 상 : 유아(물소화기), 청소년, 성인 등

- 인 원 : 1회 30명이내

- 주요내용 : 119신고요령 및 소화기(옥내소화전) 체험

2. 안전체험시설 운영 매뉴얼

□ 체험교육 프로그램 운영절차 및 방법

1		■ 안전체험 목적 및 체험방법 소개 ▷ 어린이의 자기 보호능력을 향상시키고 안전을 생활화하는 분위기를 만들고 유사시 재난대처능력을 키우고 안전의식을 조기 정착시켜 생활 속의 안전사고를 예방 안전한 사회구현 ▷ 체험 진행순서 안내 (오리엔테이션 – 화재대피 체험 – 완강기 체험 – 소화기 체험 - 계곡물건너기 체험 – 지진 체험 - 응급처치 체험 – 인공암벽 체험 – 포토존 * 요청시 생활안전교육 실시)

2		■ 체험시 주의사항 및 안전관리상 협조 당부 ▷ 체험종류 및 체험방법과 주의시항 교육 ▷ 항상 운영요원의 안내에 따르며 체험코스를 벗어나거나 각종 스위치를 비롯한 체험 장비 및 기계 등을 함부로 만지지 않도록 지도하고 체험실 내에서 장난 또는 뛰지 말 것을 협조 ▷ 체험 시 실제상황이라고 가상하고 침착하게 체험에 임하도록 지도 ▷ 체험 시 어렵거나 신체 등에 이상이 올 경우 운영요원에게 알릴 것을 안내

운영방법

① 체험인원에 따라 조를 편성한 후 순서대로 체험을 진행한다.(최대 체험인원 30명내외)

② 대기인원은 정해진 장소에서 순서에 따라 질서정연하게 체험장소로 이동 후 운영요원의

주의사항에 따라 체험준비를 한다.

③ 체험인원은 운영요원의 지시에 따라 지도교사 등의 협조하에 개인안전보호장구(헬멧, 체험복 등) 착용하고, 안전여부를 확인한다.

3		■ 홍보동영상 및 교육영상물 시청 ▷ 연령에 맞는 홍보동영상 선택 ※ 강북소방서 홍보영상, 화재대피요령 등

운영방법

① 운영요원은 오리엔테이션룸에 체험인원을 이동시킨 후 체험간 유의사항과 안전체험 순서를

안내한다.

② 모니터를 통해 홍보동영상 및 화재대피요령 영상물을 시청하게 한다.

③ 영상물 시청이 끝나면 체험자는 대기순서에 따라 차례대로 체험을 시작한다.

4		■ 화재시 열․연기 발생에 따른 대피방법체험 ▷ 화재시 발생되는 연기에 대비한 행동방법, 연기의 위험성 교육 ▷ 열과 연기의 특성 및 인체에 미치는 위험성 ※ 연기의 위험성 (특성, 유독가스의 종류 등) ▷ 화재대피시 자세, 엘리베이터 탑승금지,벽체붕괴,천정붕괴,역화체험과 피난구유도등․통로유도등, 미끄럼틀을 이용한 대피방법 체험

운영방법

① 운영요원은 대기모드로 하여 연기발생기 및 역화체험등을 위한 교육실시 10분전에 작동시켜 충분히 예열시킨다.

② 체험 전 체험시설(대기) 전원을 켜고 작동상태와 체험실내 이상유무 확인한다.

③ 체험 전 부적격자(울거나, 체험을 거부하는 자, 정신적․신체적으로 체험이 어려운 자는 인솔자와 협의 등)는 체험진행에서 제외한다.

④ 운영요원은 교육시작 전 올바른 대피자세를 교육시킨 후 대피체험실 내부로 진입시킨다.

⑤ 운영요원은 체험실내에 설치된 카메라 모니터 및 음향장치(마이크)를 통해 체험자가 이상한 행동을 보이거나 안전사고가 발생하면 즉시 체험교육을 중지하여야 한다. 체험실 내부에 담당자는 운영요원에게 알리고 점등 및 환풍기를 가동하여 연기를 배출시킨 후 체험자를 안전하게 밖으로 안내한다.

⑥ 안전사고 발생시 체험자에 대한 응급처치 실시 후 구급차로 신속히 병원으로 이송한다.

5		■ 완강기 체험 ▷ 피난기구인 완강기의 사용방법을 숙지시키고, 이를 이용한 긴급 탈출체험을 통한 자신감 부여

운영방법

① 운영요원은 체험위치의 하단부에 안전매트를 설치하여 체험자의 안전을 확보한다.

② 스틸와이어와 안전벨트의 안전성을 확인한다.

③ 안전벨트가 낡았거나 훼손된 경우 또는 스틸와이어가 쉽게 풀리거나 고정성이 없는 경우는 즉시 교체한다.

④ 체험은 1명씩 실시하는 것을 원칙으로 하고 안전벨트를 체험자의 겨드랑이에 위치시킨 후 조임상태를 확인한다.

⑤ 너무 키가 크거나 체중이 많이 나가는 사람은 체험을 자제토록 한다.(체험하는 높이가 너무 낮아서 교육효과가 없음)

⑥ 체험인원이 많은 경우 희망자를 대상으로 탄력적으로 운영한다.

6		■ 119신고요령 및 소화기 / 옥내소화전 사용법 체험 ▷ 연령에 맞는 119 신고요령과 소화기 및 옥내소화전 사용법 체험교육

운영방법

① 운영요원은 영상스크린을 통해 119신고요령과 소화기 및 옥내소화전 사용법과 화재관련 기본사항 및 화재안전수칙에 관한 사항을 체험한다.

② 가스화재, 전기화재, 담뱃불 화재 등 각각의 상황에 따른 화재발생 및 진화체험을 한다.

③ 소화기체험은 물 소화기를 이용하여 가스화재, 전기화재, 담뱃불 화재 등 다양한 영상상황에 따른 화재진화체험을 실시한다. (운영요원은 터치스크린 PC에서 수동 또는 자동으로 셋팅하여 사용할 수 있다.)

④ 옥내소화전 체험은 소화전함의 발신기를 눌러 화재전파 후 호스를  전개하고 소화전함 내의 앵글밸브를 완전히 개방한다. 체험자는 관창을 잡고 자세를 유지하여 화재진화 체험을 실시한다. (운영요원은 터치스크린 PC에서 수동 또는 자동으로 설정하여 사용할 수 있음)

7		■ 계곡물 건너기 체험 ▷ 계곡등에서 고립이 되었을시 로프등을 이용하여 탈출하는 체험으로 위험 속에서 자신을 지켜낼 수 있다는 극기와 도전전신 함양

운영방법

① 운영요원은 체험 전 안전장비에 대해 사전 점검하고, 안전장비 이상유무를 판단 후 헬멧, 하네스등 운영요원이 직접 착용시킨다.

② 체험 전 부적격자(울거나, 체험을 거부하는 자, 정신적․신체적으로 체험이 어려운 자는 인솔자와 협의 등)는 체험진행에서 제외한다.

③ 키가 작은 인원에 대해서는 의자를 이용하여 안전하게 로프에 결속시키고, 도착또한 의자를 사용하여 운용요원이 직접 장비를 해체한다.

④ 하네스등 안전장비가 낡았거나 훼손된 경우 즉시 교체하고 와이어가 느슨하여 이동속도가 늦을 경우 정비를 의뢰한다.

⑤ 체험은 1명씩 실시하는 것을 원칙으로 하고 안전장비 이상유무를 반드시 확인한다.

⑥ 체험인원이 많은 경우 희망자를 대상으로 탄력적으로 운영한다.

8		■ 지진체험 ▷ 지진의 강도를 직접 체험하고, 실내에서 지진발생시 대처요령 체험

운영방법

① 운영요원은 영상물 교육 후 입장순서를 정해 차례대로 지진체험실내로 입장시키면서 체험실 내에서 급히 서두르거나 뛰지 말고 체험할 것을 강조하고 체험실내 이상유무 반드시 확인한다.

② 운영요원은 체험실에 남아있는 인원을 통제하고 질서를 유지하게 한다.

③ 운영요원은 대피자세의 적정함과 부적정함을 체험 대기인원에게 비교하여 설명한다.

④ 지진체험강도는 진도3,5,7 순서대로 진행하며, 체험인원에 대해 사전 안내후 진행한다.

⑤ 체험은 최대 3~4명을 1개조로 실시하는 것을 원칙으로 하고 안전장비 이상유무를 반드시 확인한다.

⑥ 체험인원이 많은 경우 희망자를 대상으로 탄력적으로 운영한다.

9		■ 응급처치법 체험 ▷ 연령에 맞는 응급처치법 교육을 통한 응급대처능력 배양 ▷ 심폐소생술, 자동심장충격기, 하임리히법 교육 및 체험

운영방법

① 운영요원은 교육에 필요한 기자재(매트리스, 실습용마네킹, 자동심장충격기 등)를 준비한 후 체험인원을 정렬시킨다.

② 우선 영상물을 시청하고 연령별 교육을 실시한다. 실습의 경우 운영요원의 시범을 통해 응급처치법을 알려주고 각자 마네킨 등을 이용하여 교육을 진행한다.

③ 실습이 끝나면 체험자를 정렬시킨 후 기자재를 정리한다.

④ 체험인원이 많은 경우 희망자를 대상으로 탄력적으로 운영한다.

10		■ 암벽등반체험 ▷ 위험 속에서 자신을 지켜낼 수 있다는 극기와 지구능력을 향상 할 수 있도록 교육

운영방법

① 운영요원은 체험 전 안전장비에 대해 사전 점검하고, 안전장비 이상유무를 판단후 헬멧, 하네스등 운영요원이 직접 착용시킨다.

② 체험 전 부적격자(울거나, 체험을 거부하는 자, 정신적․신체적으로 체험이 어려운 자는 인솔자와 협의 등)는 체험진행에서 제외한다.

※ 체험 전 안전사고 예방을 위해 반드시 주의사항에 대해 교육시킨다.

③ 운영요원은 안전로프를 반드시 확보하고 체험을 진행한다.

④ 하네스등 안전장비가 낡았거나 훼손된 경우 즉시 교체한다.

⑤ 체험은 2명씩 실시하는 것을 원칙으로 하고 체험 전 안전장비 이상유무를 반드시 확인한다.

⑥ 체험인원이 많은 경우 희망자를 대상으로 탄력적으로 운영한다.

11		■ 포토존 ▷ 소방과 관련한 다양한 배경사진을 화면에 연출하여 안전교육 종료 후 기념으로 사진을 인화하여 제공

① 운영요원은 사진 촬영 전 원하는 배경사진을 선택하게 한 후 정면의 모니터를 응시하게 한다.

② 집중력이 부족한 아이들의 경우 수동으로 조작하여 촬영을 진행한다.

③ 사진 촬영 후 기념사진을 인화하여 제공하고, USB에 사진을 저장하여 제공한다.

④ 운영요원은 주기적으로 토너 및 인화지를 수시로 확인하여 체험을 진행한다.

12		■ 생활안전교육패널 (전기 및 가스화재 시뮬레이션) ▷ 문어발식 코드에 대한 안전수칙 (차단기 설치 코드 사용, 차단기의 용도 및 필요성) ▷ 가스밸브 점검방법 및 안전한 사용방법 교육 및 응급상황시 행동방법 ▷ 경보설비 사용방법 교육 및 점검요령

□ 체험코스별 안전관리

1		■ 화재대피 대피체험 ▷ 과도한 연기발생으로 시야 확보가 어려워 벽에 부딪칠 위험

조 치

○ 적당량의 연기를 발생하도록 조절한다.

○ 모서리 부분은 내구성 및 안전성을 갖춘 보호대를 부착한다.

○ 체험인원을 고려하여 체험장 내부의 밝기를 조절하여 체험을 실시한다.

2		■ 119신고요령 및 소화기 /옥내소화전 사용법 체험 ▷ 소화기를 들고 방수하다가 체험자의 신체(발등 등)에 손상을 입힐 우려 ▷ 소화기를 상대방 얼굴을 향해 방사함으로 인한 부상

조 치

○ 소화기 체험간 장난으로 인한 안전사고 예방을 위해 운영요원 및 지도교사의 감독하게 체험을 실시한다.

○ 소화기는 고정된 상태에서 이동시키지 말고 체험을 실시한다.

○ 소화기 노즐은 영상스크린의 표적을 향하게 한 후 체험을 실시하게 한다.

3		■ 119 신고요령 및 소화기 / 옥내소화전 사용법 체험 ▷ 물소화기 및 옥내소화전 활용 방수시 체험실 바닥에 물이 떨어져 이동 중 미끄러질 우려

조 치

○ 체험복장(방수복, 방수모)을 갖춘 후 주의사항 숙지 후 체험을 실시한다.

○ 갑작스런 방수에 유의토록 하고, 바닥에 물이 떨어질 가능성이 있으므로 미끄럼에 의한

낙상사고에 대비한다.

○ 체험간 바닥에 물이 떨어질 경우 체험을 중지하고 물기를 제거후 진행한다.

4		■ 소화기 및 옥내소화전 사용법 체험 ▷ 옥내소화전 활용 화재진압시 소화전함 문을 여는 과정에서 손을 베거나 수압으로 인해 관창을 놓칠 위험

조 치

○ 체험전 안전교육을 반드시 실시하고, 운영요원은 안전사고를 사전예방한다.

○ 관창을 잡고 방수할 경우 운영요원이 뒤에서 보조함으로써 안전사고를 예방한다.

○ 앵글밸브를 너무 급격히 돌리거나, 압력을 너무 높게하지 않는다.

5		■ 완강기 체험 ▷ 완강기 체험시 신체일부가 외벽에 부딪칠 위험 ▷ 자세가 불안전하여 가슴밸트가 풀어져 추락

조 치

○ 바닥에 푹신한 안전매트 설치하여 체험을 실시한다.

○ 하강속도를 조절하거나 운영요원이 옆에서 와이어를 잡아준다.

○ 가슴밸트를 정확히 장착하는지 반드시 확인하고, 하강시 자세유지토록 교육실시

6		■ 계곡물 건너기 체험 ▷ 체험시 외벽에 부딪칠 위험과 로프등을 잡아 찰과성의 위험 ▷ 체험시 안전장비 장착소홀로 인한 추락의 위험

조 치

○ 체험 전 반드시 체험인원의 중심을 잡아주고 실시한다.

○ 하강속도를 조절하거나 운영요원이 옆에서 와이어를 잡아준다.

○ 체험 전 반드시 1차 , 2차 결속상태를 확인감독 후 체험실시한다.

7		■ 지진체험 ▷ 체험시 심한 진동으로 인해 찰과상 위험

조 치

○ 체험시작 전 주의사항과 체험방법 교육을 실시한다.

○ 강도 조절시 체험인원에게 알리고, 안전사고등 발생시 비상정지 버튼을 누른후 체험을 중지

8		■ 실외 인공암벽체험 ▷ 체력저하로 인해 홀드를 놓을 위험 ▷ 홀드외 다른 장애물을 잡아 찰과상등을 입을 위험 ▷ 고정홀드가 흔들릴 경우 추락위험

조 치

○ 운영요원은 로프 확보를 철저히 한다.

○ 체험전 반드시 주의사항등을 교육실시후 체험간 정지를 명한다.

○ 체험 전/후 홀드를 반드시 정비하고, 파손시 즉시 교체 및 정비후 체험을 실시한다.

□ 체험시설 및 장비 점검․정비

화재대피 및 소화기 / 지진체험 시물레이션, 심폐소생술 마네킨, 완강기, 인공암벽 등

① 많은 사용으로 장비의 성능을 제대로 발휘할 수 없다고 판단되거나 노후되었거나 훼손된 장비가 발견되면 즉시 교체한다.

② 체험실과 체험장비를 규칙적으로 수시 점검하여 안전에 대비하고, 정비를 요하는 경우 즉시 조치한다.

③ 체험 하루 전 반드시 사전 작동 및 장비 이상유무를 확인 후 실시하여야 한다.

④ 안전책임자는 운영요원을 대상으로 보유 체험장비 사용 및 유사시 대처방법 등에 대한 안전교육을 정기적으로 실시하여야 한다.

⑤ 체험 후 설문조사를 통해 체험자가 장비운영이 비효율적이라고 의견이 수렴된 경우 이를 개선하여 다음 체험실 운영에 반영토록 한다.

※ 장비 점검․정비 중 이상을 발견 하였을시 정비되기 전까지는 체험을 중지시킨다.