문서번호	시설과-2426
결재일자	2016.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설과장	경영지원부장

2016년 우기 대비 안전점검 계획

2016. 5.

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울역사박물관

(시 설 과)

2016년 우기 대비 안전점검 계획

폭우, 강풍 등 장마철에 동반되는 현상으로 인해 재난 발생이 우려되는 취약시설을 점검하여 사고예방 및 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진 배경

□ 관련근거

○ 재난 및 안전관리 기본법 제25조2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

○ 재난 및 안전관리 기본법 제30조(재난예방을 위한 긴급안전점검 등)

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조(안전점검의 실시)

○ 기타 전문분야 법령(급경사지법, 하수도법, 주택법, 건축법 등)

□ 점검목적

○ 우기 대비 재난취약시설 사전점검/안전조치를 통한 사고예방

○ 고위험 재난취약시설물 발견시 전문가 점검 및 긴급조치

○ 우기 안전대책 추진철저 및 문제점, 우수사례 등 피드백

□ 추진방향

○ (우기 대비 일제점검) 우기 전 일제점검 및 안전조치 실시하여 장마철에 발생할 수 있는 사고예방

○ (전문가 점검 및 긴급조치) 고위험 시설물에 대해 외부전문가 점검 및 긴급안전 조치

Ⅱ		추진계획

□ 점검기간 : 2016. 5. 23 ~ 5. 27

□ 점검대상

○ 서울역사 박물관 : 연면적 20,882㎡

○ 경희궁지 : 관리면적 18,041.5㎡   (사적 제 271호)

○ 경 교 장 : 연면적 945㎡        (사적 제 465호)

○ 백인제가옥 : 대지면적 2,600㎡ (시민속자료 제22호)

○ 청계천 박물관 : 자체점검

○ 한양도성연구소 : 자체점검

□ 점검반 편성

○ 총괄반장 : 시설과장

○ 점검반원 : 시설과 곽순길, 정 욱, 문현준, 이재미

※ 청계천 박물관 및 한양도성연구소는 자체점검하여 시설과로 제출토록 공문 발송

□ 점검방법

○ 점검 체크리스트에 의한 육안 및 작동점검

※ 시설물 유형별 점검 착안사항 : 붙임1

□ 분야별 점검내용

○ 문화재 분야별 및 공원시설 중점검검

○ 취약지구 분야별 점검

○ 건축분야 점검 내용

- 구 조 : 철골철근콘크리트

- 외 벽 : 화강석 버너구이 마감, AL시트위 불소수지 코팅(기둥, 띠)

- 내 벽 : 오크무니목, 자기질타일, 석고보드, 대리석 등

- 지 붕 : 평스라브 및 동판지붕, 마이톤 (시트방수위 우레탄 방수)

- 창 호 : AL창, 브론즈 문, 목재문, 철문, 슬라이딩 문, 셔터

- 문화재 기단부․초석 침하, 마루․구들 함몰, 벽체균열, 기와

공포․지붕틀 연목, 부연 처짐, 기타 등

○ 전기분야 점검 내용

- 수.배전반, 조명분야, 방재분야, 비상발전기, 기타설비 등

○ 기계분야 점검 내용

- 보일러, 공조기, FCU, 중앙집수정 펌프, 유구펌프, 정화조,

열교환기, 물탱크, 정압실, 냉동기 등.

○ 수방․녹지 분야 점검 내용

- 각종 배수펌프 가동실태, 시설물 주변 배수로 실태 등

- 경사지 급경사면, 노후․고사목, 교목 죽은 가지 여부 등

□ 안전점검 결과 조치

○ 안전점검 결과에 따라

- 경미한 경우에는 ⇒ 자체 보수․보강 조치

- 재난위험이 있는 경우에는 ⇒ 긴급안전 조치 및 정밀점검 실시

- 타기관 소관 사항의 경우에는 ⇒ 해당기관에 보수․보강 요청

끝.

【 붙 임  1 】

시설물 유형별 점검 착안사항

□ 축대․옹벽․석축 등

점 검 사 항	지적사항 및 조치내용
◈ 기초지반
◦ 세굴, 활동 발생 유무
◦ 침하 발생 유무
◈ 콘크리트 옹벽
◦ 파손 및 손상, 균열 발생 여부
◦ 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
◦ 철근노출 발생 여부
◦ 배수공상태(막힘여부)
◈ 보강토 옹벽
◦ 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
◦ 블록(판넬)유실 여부
◦ 블록(판넬)이격 발생 유무
◈ 석축
◦ 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
◦ 견칫돌 유실 여부
◦ 견칫돌 이격 발생 유무
◈ 개비온 옹벽
◦ 채움재 유실 여부
◦ Wire Mesh의 파손 여부
◈ 주변시설
◦ 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무
◦ 주변배수시설의 관리상태
◦ 상부 절토사면 존재시 낙석의 유무 및 표면 침출수 유출상태
◦ 도로융기 발생 여부(도로시설)
◦ 침하의 발생 여부(상부지반)
◈ 긴급상황대비
◦ 수방자재 가용 여부
◦ 주민 대피시설 확보 여부

□ 건축물

점 검 사 항		지적사항 및 조치내용
◈ 건축물의 구조안전을 해치는 사항
축대,옹벽의 안전상태	◦ 수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부
	◦ 균열과 변형(배부름 등) 발생 여부
	◦ 배면토의 침하, 침수, 배수구 막힘 여부
부등침하	◦ 건축물의 기울음, 외벽 경사균열 발생 여부
	◦ 주변지반 부분 침하, 또는 융기현상 발생 여부
	◦ 창과 문의 뒤틀림과 여닫기 곤란 상태 발생 여부
	◦ 바닥 포장부위 침하 및 균열 발생 여부
주요 부재의 구조적 균열과 변형	◦ 슬래브의 상하부에 규칙적인 균열과 변형 (기둥주변 융기, 중앙처짐)등 발생 여부
	◦ 기둥에 결함 발생 여부(경사균열과 수평 균열, 피복 콘크리트의 터짐과 주철근의 노출)
	◦ 보에 결함 발생 여부(단부 사인장균열, 중앙부 휨균열)
◈ 건축물의 내구성 결함 사항
◦ 각부의 균열, 누수, 백화나 습윤(결로)등의 현상 발생 여부
◦ 철재 부식 발생 여부
◈ 기타 결함사항
◦ 하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태 불량 여부
◦ 건축물의 기초부위로 빗물 유입 여부
◦ 담장의 전도 징후 여부
◦ 외장재(치장벽돌, 모르터 등)와 돌출물(간판, 안테나 등)의 부착상태 이상유무
◦ 빗물 홈통과 루프드레인의 기능 이상 유무
◦ 수도, 가스, 전기, 통신선로의 이상 유무
◦ 배수펌프 작동상태 불량 여부
◦ 기 타

□ 절토 등 사면

점 검 사 항	지적사항 및 조치내용
◈ 절토부
◦ 인장균열 발생 여부
◦ 침하 발생 여부
◦ 배불음 발생 여부
◦ 급격한 지하수 용출여부
◦ 기존 지하수 탁도 변화여부
◦ 지속적인 낙석발생 여부
◈ 상부자연사면
◦ 인장균열의 발생 여부
◦ 침하의 발생 여부
◦ 낙석의 발생 여부
◈ 절개지․낙석위험지구
◦ 절개지, 암반 등에서 결빙과 해빙의 반복으로 토사 유실 위험성 여부
◦ 낙석방지책, 망 등 안전시설 설치 및 훼손, 방치
◦ 위험지역 안내표지판 설치여부
◦ 기 타
◈ 도로
◦ 균열의 발생 여부
◦ 침하의 발생 여부
◦ 도로융기 발생 여부
◈ 보수/보강을 위한 설치된 시설물
◦ 시설물 변형 여부
◦ 시설물 파손 여부
◦ 배수시설의 배수기능 유지 여부
◈ 긴급상황대비
◦ 수방자재 가용 여부
◦ 우회도로 확보 여부