풍수해대비 시설물 안전점검표

(배수지, 가압장)

시 설 명	낙성대배수지외 41개소	관 리 주 체	남부수도사업소
점 검 자	급수운영과 강동길외 5인 시설관리과 김대성외 11인	점 검 일	2016.04.01.~04.15

□ 일반 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 안전관리 계획서의 작성 및 관리상태	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 안전관리 조직의 적정성	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 자체 및 정기 안전점검 실시 여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음

□ 기초 지반 및 절토부, 굴착사면

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 기초지반
- 맨홀, 공동구, 지하구조물 등 깊은 터파기 구간 경사면 지반 연약화로 붕괴 여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 주변 구조물 균열 발생과 변형(배부름 등)발생 여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 세굴, 활동 발생 유무	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 침하 발생 유무	점검항목 점검결과 이상없음	없음
2) 비탈면
- 인장균열 발생 여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 침하 발생 여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 급격한 지하수 용출 여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 낙석 및 붕괴 발생 여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 붕괴 또는 낙하위험이 있는 느슨한 암괴 및 나무 여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 굴착 단부의 출입금지 조치 여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 표면수 유입방지용 배수시설 설치여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 굴착면 적정 경사 준수 여부 및 표면수 유입방지용 배수로 설치 여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 굴착 단부의 건설장비, 중량물 자재 등의 적치 여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 비탈사면 보호 · 보강시설의 상태	점검항목 점검결과 이상없음	없음

□ 옹벽, 석축 등

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 콘크리트 옹벽
- 옹벽 파손 및 손상, 균열 발생 여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 철근 노출 발생 여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 배수공 막힘 여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음
2) 보강토 옹벽
- 파손 및 손상 , 균열 발생 여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 블록(판넬) 유실 여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 블록(판넬) 이격 발생 여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 배부름 현상 여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음
2) 석축
- 파손 및 손상, 균열 발생 여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 견칫돌 유실 여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 견칫돌 이격 발생 유무	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 배부름 현상 여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음
3) 게비온 옹벽
- 채움재 유실 여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 와이어 메쉬(wire mesh)의 파손 여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음
4) 주변시설
- 주변시설(배수로,측구)의 존재 여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 주변 배수시설의 관리 상태	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 자중에 의한 변형 발생 여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 도로융기 발생 여부(도로시설)	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 침하의 발생 여부(상부지반)	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 주변 시설 변형 여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 시설물 파손 여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음
- 옹벽의 기초세굴 여부	점검항목 점검결과 이상없음	없음

풍수해 점검 사진