2016년 2분기

위험도 관리를 위한 점검 결과 보고

2010년부터 5년 동안 발생한 역무자동화설비의 위험사건과 위험요인에 대한 분기별 자체 점검을 통해 안전사고 및 장애를 예방하고자 함.

1		추 진 근 거

가. 철도안전법 제8조『안전관리체계의 유지 등』
나. 철도안전관리체계 프로그램 3.1.1『위험관리 절차』

다. 지도조사처-558(2016.03.17.)『2016년도 안전목표 설정 및 부서별

할당 내역』

라. 전자처-930(2016.04.14.)『2016년도 안전목표 달성 및 위험도 감소를

위한 안전대책 제출』

마. 지도조사처-811(2016.04.19.)『2016년도 정기위험도 평가 시행계획

알림』

바. 전자처-1157(2016.05.11.)『2016년도 전자분야 위험도 관리를 위한

개집표기 점검계획』

2		점검내용

○ 점검기간 : 2016.05.12. ~ 06.30.

○ 점 검 자 : 14개 기술사업소 전자분야 유지보수 직원

○ 점검대상 : 전체 역사 개집표기 2,283대

※ 점검대상 개집표기 : 자동개집표기(RF단말기) 및 RF자동개집표기

○ 주요 점검내용

1) 개집표기 충격 관련 플랩 점검

- 개집표기 정기점검 및 순회점검 시 플랩 구동상태 점검

- 승객 감지 센서 점검으로 플랩 오작동 예방

2) 개집표기 충격 관련 정비문 점검

- 개집표기 정비문 인터록 스위치 점검을 통한 쇄정상태 확인

- 점검 및 장애조치 후 정비문 쇄정 시 정비문 유격 점검

○ 기술사업소 세부 점검결과

기술사업소	점검역사	점검 개집표기	점검기간	점검 및 조치 내용
개화산	12역	196대	5/31 ~ 6/19	플랩 속도 및 정비문 유격 점검
영등포	14역	195대	5/17 ~ 6/17	플랩 속도 및 정비문 유격 점검 중앙정비문 잠금열쇠 교체
답십리	11역	124대	6/1 ~ 6/29	플랩 속도 및 정비문 유격 점검
고덕	13역	152대	5/26 ~ 6/16	플랩 속도 및 정비문 유격 점검 인터록 스위치 교체(11ea)
마포구청	14역	254대	5/13 ~ 6/25	플랩 속도 및 정비문 유격 점검 승객감지센서 클리닝 3건
한강진	15역	190대	6/4 ~ 6/22	플랩 속도 및 정비문 유격 점검
신내	8역	123대	6/1 ~ 6/30	플랩 속도 및 정비문 유격 점검
도봉	8역	114대	5/12 ~ 6/24	플랩 속도 및 정비문 유격 점검 교체 : GMA(4ea), 인터록 스위치(7ea), 소형정비문 쇄정장치(1ea)
건대	12역	161대	6/2 ~ 6/30	플랩 속도 및 정비문 유격 점검 교체 : 플랩 12ea, 인터록스위치 110ea
이수	12역	242대	5/17 ~ 5/26	플랩 속도 및 정비문 유격 점검
기술사업소	점검역사	점검 개집표기	점검기간	점검 및 조치 내용
천왕	10역	247대	6/5 ~ 6/14	플랩 속도 및 정비문 유격 점검 불량 플랩 교체 1건 및 중앙정비문 좌우 고정용 자석 불량 25개소 교체
부천	9역	90대	6/1 ~ 6/18	플랩 속도 및 정비문 유격 점검
잠실	9역	110대	6/1 ~ 6/11	플랩 속도 및 정비문 유격 점검
모란	8역	85대	5/16 ~ 5/23	플랩 속도 및 정비문 유격 점검 교체 : GMA 4ea, MOTT 2ea

○ 작업사진

	플랩충격 점검(모터 및 승객감지센서)		정비문 점검
1단계 장 비
2단계 장 비

3		결 론

최근 5년간 발생한 사고·장애 건을 대상으로 정기 위험도 평가를 수행하여 선제적 안전대책을 수립하고 지속적인 위험도 관리로 공사 안전경영에 만전을 기하고자 합니다.  끝.