정수처리기준에 따른 지별탁도계 운영결과 보고(2016년 4월)

1. 정수장 및 여과공정 개요

정 수 장 명			광암아리수정수센터
위 치			경기도 하남시 서하남로 293 (광암동 174)
담당자명 (전화번호)			이준호 (02.3146.5369)
시설용량 (m3/일)		400,000		월평균생산량(m3/일)	220,253
여과공정	여과 방식		급속여과(중력식)
	측정지점 / 방법		여과지/산란광측정법
	총 여과지수		24

2. 여과지별 연속 탁도 관리

여과지 번호	수질검사 결과				여과지 번호	수질검사 결과
	평균	최대	최소	기준초과		평균	최대	최소	기준초과
#1-1	0.05	0.07	0.03	해당없음	#2-5	0.05	0.10	0.03	해당없음
#1-2	0.05	0.06	0.04	해당없음	#2-6	0.05	0.06	0.04	해당없음
#1-3	0.05	0.07	0.04	해당없음	#2-7	0.05	0.11	0.03	해당없음
#1-4	0.04	0.07	0.03	해당없음	#2-8	0.05	0.10	0.03	해당없음
#1-5	0.05	0.08	0.03	해당없음	#3-1	0.05	0.09	0.03	해당없음
#1-6	0.04	0.07	0.03	해당없음	#3-2	0.05	0.09	0.03	해당없음
#1-7	0.05	0.07	0.03	해당없음	#3-3	0.05	0.09	0.03	해당없음
#1-8	0.05	0.08	0.03	해당없음	#3-4	0.05	0.10	0.03	해당없음
#2-1	0.05	0.10	0.03	해당없음	#3-5	0.05	0.07	0.03	해당없음
#2-2	0.04	0.06	0.03	해당없음	#3-6	0.05	0.08	0.04	해당없음
#2-3	0.05	0.11	0.04	해당없음	#3-7	0.05	0.09	0.03	해당없음
#2-4	0.04	0.10	0.03	해당없음	#3-8	0.05	0.10	0.04	해당없음