중블록별 공급량 분석

□ 중블록별 공급량 현황 [전년 대비]

- 과대 증가 중블록 : 대현산2-1,2-2,남산2,만리1,북악2,낙산중블록         (단위:톤)

연번	중블록	2016. 6월		2015. 6월		증･감		비고
		월공급량	일공급량	월공급량	일공급량	증감량	증감율
합 계		13,228,354	440,945	13,184,844	439,495	43,510	0.33%
중 구	계	3,476,015	115,867	3,101,403	103,380	374,612	12.08%
	대현산2-1	1,406,819	46,894	1,193,932	39,798	212,887	17.83%
	대현산2-2	441,477	14,716	380,595	12,687	60,882	16.00%
	대현산3	950,613	31,687	916,438	30,548	34,175	3.73%
	남산2	611,778	20,393	551,588	18,386	60,190	10.91%
	만리1	65,328	2,178	58,850	1,962	6,478	11.01%
용산구	계	2,685,105	89,504	2,791,908	93,064	-106,803	-3.83%
	남산3	787,071	26,236	866,430	28,881	-79,359	-9.16%
	보광가1	347,682	11,589	358,430	11,948	-10,748	-3.00%	남산3통합
	대현산4	1,344,037	44,801	1,353,486	45,116	-9,449	-0.70%
	만리2	206,315	6,877	213,562	7,119	-7,247	-3.39%
종로구	계	2,562,168	85,406	2,843,203	94,773	-281,035	-9.88%
	대현산1-1	835,776	27,859	816,485	27,216	19,291	2.36%	1-2통합
	대현산1-2	771,597	25,720	858,435	28,615	-86,838	-10.12%
	대현산1-3	-18,972	-632	210,081	7,003	-229,053	-109.03%	북악3통합
	대현산5	386,250	12,875	367,008	12,234	19,242	5.24%
	남산1	267,080	8,903	260,916	8,697	6,164	2.36%
	북악가1	320,437	10,681	330,278	11,009	-9,841	-2.98%
성북구	계	4,505,066	150,169	4,448,330	148,278	56,736	1.28%
	북악1	869,369	28,979	925,954	30,865	-56,585	-6.11%
	북악2	661,344	22,045	539,170	17,972	122,174	22.66%
	북악3	977,995	32,600	859,780	28,659	118,215	13.75%	1-3통합
	낙산	157,062	5,235	82,507	2,750	74,555	90.36%
	월곡	1,839,296	61,310	2,040,919	68,031	-201,623	-9.88%

※ 수계전환, (기존) 대현산 배수지 → (변경)북악터널 배수지

▷ 뚝도 고도정수처리시설공사 2단계 대체급수

▷ 대현산1-1, 대현산1-2, 대현산1-3, 북악 3중블록 : 공급량 통합 분석

․2016.4월 공급량(4개 중블록) : 2,525천톤(전년대비 18천㎥, 0.73% 증가)

□ 중블록별 공급량 현황 [전월 대비]

- 과대 증가 중블록 : 대현산2-1,만리1,남산1,낙산중블록                  (단위:톤)

연번	중블록	2016. 5월		2016. 4월		증･감		비고
		월공급량	일공급량	월공급량	일공급량	증감량	증감율
합 계		13,228,354	440,945	13,005,609	433,520	222,745	1.71%
중 구	계	3,476,015	115,867	3,296,260	109,875	179,755	5.45%
	대현산2-1	1,406,819	46,894	1,263,341	42,111	143,478	11.36%
	대현산2-2	441,477	14,716	475,326	15,844	-33,849	-7.12%
	대현산3	950,613	31,687	889,281	29,643	61,332	6.90%
	남산2	611,778	20,393	611,308	20,377	470	0.08%
	만리1	65,328	2,178	57,004	1,900	8,324	14.60%
용산구	계	2,685,105	89,504	2,708,507	90,284	-23,402	-0.86%
	남산3	787,071	26,236	838,733	27,958	-51,662	-6.16%
	보광가1	347,682	11,589	348,015	11,601	-333	-0.10%
	대현산4	1,344,037	44,801	1,316,988	43,900	27,049	2.05%
	만리2	206,315	6,877	204,771	6,826	1,544	0.75%
종로구	계	2,562,168	85,406	2,494,990	83,166	67,178	2.69%
	대현산1-1	835,776	27,859	857,951	28,598	-22,175	-2.58%	1-2통합
	대현산1-2	771,597	25,720	748,287	24,943	23,310	3.12%
	대현산1-3	-18,972	-632	-16,141	-538	-2,831	17.54%	북악3통합
	대현산5	386,250	12,875	367,762	12,259	18,488	5.03%
	남산1	267,080	8,903	238,647	7,955	28,433	11.91%
	북악가1	320,437	10,681	298,484	9,949	21,953	7.35%
성북구	계	4,505,066	150,169	4,505,852	150,195	-786	-0.02%
	북악1	869,369	28,979	874,268	29,142	-4,899	-0.56%
	북악2	661,344	22,045	645,509	21,517	15,835	2.45%
	북악3	977,995	32,600	935,961	31,199	42,034	4.49%	1-3통합
	낙산	157,062	5,235	139,571	4,652	17,491	12.53%
	월곡	1,839,296	61,310	1,910,543	63,685	-71,247	-3.73%

□ 분야별 추진 실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
대현산중2-1	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
대현산중2-2	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
대현산중3	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
남산중2	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
만리중1	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
남산3	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
보광가1	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
대현산4	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
만리2	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
대현산중1-1	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
대현산중1-2	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
대현산중1-3	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
대현산중5	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
남산중1	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
북악가중1	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
개운산1,2,북악1	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
북악2	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
북악3	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
낙산	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
월곡	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시

중블록별 공급량 분석(급수운영과)

□ 대현산2-1중블록(2016.06-김두수)

○ 현  황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	2,301	2,150	4	98	2	124	0
2016년	2,255	2,137	1	28	1	430	0
증감	-46.00	-13.00	-3	-70	-1	306	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	전년	전월	금년	전년대비	전월대비	전년 대비	전월 대비
공급량	1,193,932	1,263,341	1,406,819	212,887	143,478	17.83	11.36
1일 평균공급량	39,797	40,752	46,893	7,096	6,141	17.83	15.07

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                               (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	69.21	81.01	57.24	74.10	61.42	99.21	70.99	83.28	75.21	91.58	66.89	81.09
2016	63.14	87.90	61.93	95.68
증 ․감	-6.07	6.89	4.69	21.58

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 전년대비 사용량 증가에 따른 공급량 증가

․ 전년도는 메르스 사태(2015.5월 이후)로 유동인구(외국 관광객 등) 감소로 일시적으로 공급량 감소(1,193천톤)

․ 2016년(1,406천톤) 2015년(1,193천톤) 2014년(1,403천톤)

○ 추진실적

- 중블록 퇴수밸브 조사

․ 기    간 : 2016. 06 13 ~ 06. 17

․ 점검결과 : 중블록내 퇴수밸브 이상없음

․ 점검개소 : 명동 36~41번지 주변 11개소

- 유량계(SP-14, SPM-11) 이설 등 중블록 고립화(분할 등) 증대 추진

○ 향후 추진계획 및 대책

- 유량계(SP-14, SPM-11) 이설 등 중블록 고립화(분할 등) 증대 추진

․ 기    간 : 2016. 04. 08 ~ 07. 30

- 일, 월별 공급량 분석

- 노후배관 및 불용 급수관 정비

- 지속적인 공급량 분석 및 유지관리

□ 대현산2-2중블록(2016.06-김두수)

○ 현   황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	11,682	5,153	19	227	4	187	0
2016년	10,074	5,122	4	73	2	227	0
증감	-13.76	-31	-15	-154	-2	40	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	전년	전월	금년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공급량	380,595	475,326	441,477	60,882	-33,849	16.00	-7.12
1일 평균공급량	12,686	15,333	14,715	2,029	-618	15.99	-4.03

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	50.12	68.22	53.87	85.55	71.61	133.50	78.75	101.23	63.85	79.65	60.20	66.65
2016	49.59	77.32	54.58	100.40
증 ․감	-3.54	9.1	0.71	14.85

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 전년대비 사용량 증가에 따른 공급량 증가

․ 전년도는 메르스 사태(2015.5월 이후)로 유동인구(외국 관광객 등) 감소로 일시적으로 공급량 감소(380천톤)

․ 2016년(441천톤) 2015년(380천톤) 2014년(583천톤)

- 비굴착 공사구간 퇴수 및 누수량 증가

․ 을지로5가 교차로 : 약 9,250톤

○ 추진실적

-  인접 중블록 퇴수밸브 개 ․ 폐 여부 점검시행

▷ 점검일시 : 2016.06.20.~06.24

▷ 점검결과 : 중구 충무로2가 1외 3개소 이상없음

- 중블록 고립화 증대(장교동 73-2(D=1,350mm 밸브 폐) - CBM-6,19, DB-5 고립완료

(2016.03.14.)

- 중블록 고립화 증대(장교동 73-2(D=1,350mm 경계밸브 15회 개) (2016.05.17.)

○ 대책(추진계획)

- 상시진단누수탐지시스템으로 중블록 누수관리 철저

- 지속적인 일공급량 분석 및 관리

- 일, 주, 월별 공급량 및 유수율 분석

- 노후배관 및 불용 급수관 정비

□ 대현산3중블록(2016.06-김지훈)

○ 현   황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	86,201	14,320	13	191	10	1,075
2016년	85,384	14,691	11	393	2	750
증 감	-817	412	-2	202	-8	-325

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	전년	전월	금년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	916,438	889,281	950,613	34,175	61,332	3.73	6.5
1일 평균공급량	31,601	28,686	23,780	1,178	2,115	3.73	6.5

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	101.08	143.24	94.06	112.77	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	128.31	173.10	78.44	104.07	72.47	102.85	76.16	102.31	73.16	96.17	84.75	129.81
증 ․감	-27.23	-29.96	15.62	8.7	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 공급량은 전년대비 34,175㎡ 증가

․ 전년대비 누수량 감소로 공급량 감소

- 인구증감 : 전년 대비 817명 감소

- 수전수 : 전년대비 371전 증가

․ 흥인동 86번지 외 다수 다량급수처 증가로 공급량 증가

- 공공용수 사용량 분석 : 사용량 없음

○ 추진 실적

- 일일 및 월별 중블록 공급량 추세 분석

- 퇴수변 및 경계밸브 개,폐 여부 점검

○ 대책(추진계획)

- 지속적인 일일 및 월별 중블록 공급량 추세 분석

- 경계밸브 및 퇴수밸브 점검

- 중블록 경계지역 수전 대조작업 실시

□ 남산2중블록(2016.06-박인호)

○ 현  황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	30,487	8,023	4	1373	3	71
2016년	30,286	7,970	2	141	2	789
증 감	-201	-53	-2	-1232	-1	718

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	전년	전월	금년	전년대비	전월대비	전년 대비	전월 대비
공 급 량	551,588	611,308	611,778	60,190	470	10.9	0.1
1일 평균공급량	19,020	21,080	21,096	2,006	16	10.9	0.1

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                               (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	104.98	88.87	106.81	86.34	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	106.4	93.71	111.06	83.83	111.86	86.20	117.69	79.44	110.42	77.87	108.18	80.61
증 ․감	0.58	-16.11	-4.25	2.51	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 공급량 증 ․ 감 요소분석

- 전년대비 사용량 증가에 따른 공급량 증가

․ 전년도는 메르스 사태(2015.5월 이후)로 유동인구(외국 관광객 등) 감소로 일시적으로 공급량 감소(551천톤)

․ 2016년(611천톤) 2015년(551천톤) 2014년(562천톤)

○ 추진실적

- 인근 중블록(대현산2-1, 2-2, 3중블록, 보광1중블록)과의 관로조사를 통한 수전 대조작업 계속 실시

- 남산 가압장 급수구역내 집중 누수탐지 실시

○ 대책(추진계획)

- 인근 중블록 퇴수밸브 및 경계밸브 폐쇄여부 조사

□ 만리1중블록(2016.06-박인호)

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	7,351	986	6	114	1	43
2016년	6,923	929	0	0	0	0
전년대비증감	-428	-57	-6	-114	-1	-43

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	전년	전월	금년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공급량	58,850	56,015	65,328	6,478	9,313	11.0	16.6
1일 평균공급량	2,029	1,807	2,253	216	310	11.0	16.6

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                             (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	186.41	22.10	232.72	23.12	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	148.56	11.86	146.49	17.47	189.63	18.68	165.38	17.37	151.32	16.47	158.56	17.75
증 ․감	43.58	10.24	86.23	5.65	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 만리1주택재개발, 2주택재개발 정비사업 공사착수로 임시급수 사용증가

○ 추진실적

- 수전대조작업 실시

* 만리1중블록 내 수전감소 986전 → 929전 (감 57전)

○ 향후계획

- 중블록내 퇴수변 개폐여부 및 경계밸브 지속적 확인점검

- 중블록내 만리제1주택재개발정비사업 내 상수도시설물 순찰강화

- 중블록내 지속적인 유지관리

․ 일, 주간별 공급량 변화추세 계속분석

․ 노후배관 및 불용 급수관 정비

□ 대현산4중블록(2016년 6월)

○ 현   황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	123,485	16,553	18	519	4	594
2016년	123,444	16,463	5	105	5	1,495
증 감	-41	-90	-13	-414	+1	+901

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	전년 (‘15.06)	전월 (2016.05)	금년 (2016.06)	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,353,486	1,316,988	1,344,262	감 9,224	증27,264	감0.70	증 2.1
1일 평균공급량	45,116	43,899	44,809	감 307	증 910	감0.70	증2.1

※최근 3년 월별 공급량 현황(2014년~2016년)

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	82.35	101.23	84.66	97.88
2015	95.18	113.59	94.34	125.72	103.67	97.88	83.6	102.43	79.22	92.01	87.19	99.55
증 ․감	-12.83	-12.36	-9.68	-27.84

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 대현산4중블록(용산구) :  9,224감소(전년대비 0.70%)

･ 용산구 이촌동 206-11외9개소 누수 발생 : 1,600톤

○ 추진 실적

- 수계 경계 인근 수압 체크 및 퇴수변 개,폐 여부 확인

○ 대책(추진계획)

- 지속적인 구역유량계 관측

- 중블록 경계지점 수전 대조작업 실시

□ 보광가1중블록(2016.06)

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년(04월)	34,046	9,909	1	12	2	2,433	-
2016년(04월)	33,940	10,099	3	111	1	33	-
전년대비증감(%)	-106	+190	+2	+99	-1	-2,400	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2015년06월	전월 (2016년5월)	2016년6월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	358,430	348,015	347,682	감10,748	감 333	감3.00	감0.01
1일 평균공급량	11,997	11,600	11,589	감 408	감 11	감3.00	감0.01

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	60.49	112.94	67.6	115.69
2015	165.79	321.21	170.4	133.34	63.65	114.2	66.01	102.45	63.02	99.84	62.84
증 ․감	-105.3	-208.27	-101.8	-17.65

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 보광가-1블록(용산구) : 347,682㎥ 전년대비 3.00% 감소

･ 용산구 용산2가 1-1501외3개소 누수 발생 : 144톤

- 인구증감 : 전년 대비 약 106명 감소

- 수전수 :  전년대비 190전 증가

․ 물사용 패턴 변화 : 전년 대비 일평균 및 공급량 감소

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 경계밸브 및 퇴수밸브 점검

○ 공급량 증․감 원인

- 사용량 감소에 따라 공급량 감소

○ 향후계획

- 주기적으로 경계밸브를 점검하고 공급량 변화를 감시

- 인접 중블록과의 수전 대사작업 실시

□ 만리2중블록(2016년 6월)

○ 현      황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	21,764	7,099	2	80	1	34	-
2016년	21,250	7,232	1	4	-	-	-
증 감	감) 514	증) 133	-1	-76	-1	-34	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2015년6월	전월 (2016년5월)	2016년6월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	213,562	204,771	206,315	-7,247	1,544	-3.39	0.75
1일 평균공급량	7,119	6,605	6,877	-242	272	-3.39	4.11

※최근 3년 월별 공급량 현황(2014년~2016년)

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	183.08	3.06	188.47	3.32
2015	186.83	2.96	188.57	2.59	189.17	2.52	187.89	2.27	181.63	2.58	190.83	2.82
증 ․감	⇩3.75	⇧0.1	⇩0.1	⇧0.73

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 전년대비 242㎥ 감소

- 전월대비 272㎥ 증가

- ’16년 4월 유수율은 3.32%로 전년동기 대비 0.73% 증가

․ ’16년 누계 유수율은 96.23%로 전년동기 대비 1.01% 감소

- 인구증감 : 전년 대비 514명 감소

- 수전수 :  전년대비 133전 증가

- 멸실가구 분석(재개발, 재건축 등) : 없음

- 공공용수 사용량 분석 : 사용량 없음

○ 공급량 증․감 원인

- 6월 평균기온이 평년보다 1.1도 높고, 강수량은 41%적 급수 사용량 증가

○ 추진 실적

- 중블록 일일 공급량 변동 원인 분석(특이사항 없음)

- 수계 경계 인근 수압 체크 및 퇴수변 개,폐 여부 확인

○ 대책(추진계획)

- 주기적인 경계밸브 점검 및 일공급량 분석하여 공급량 증가 원인 사전 차단

- 중블록 경계지점 수전 대조작업 실시

□ 남산3중블록(2016년 6월)

○ 현  황

구 분	인구수	수전수	누수현황(누수)		누수탐지(적출)		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	235,186	16,710	5	202	7	1,037	-
2016년	232,335	16,733	12	626	5	1,375	-
증감량	-2,851	23	7	424	-2	338	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2015년6월	전월 (2016년5월)	2016년6월	전년대비	전월대비	전년 대비	전월 대비
공급량	866,430	849,000	787,071	-79,359	-61,929	-9.16	-7.29
1일 평균공급량	28,881	27,387	26,235	-2,646	-1,152	-9.16	-4.21

※최근 3년 월별 공급량 현황(2014년~2016년)

○ 유수율 현황                                               (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	62.13	105.42	64.80	106.45
2015	51.14	83.50	50.17	98.70	68.09	110.34	69.43	102.35	67.26	97.87	64.33	96.46
증 ․감	10.99	21.92	14.63	7.75

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 전년대비 79,359㎥ 감소

- 전월대비 61,929㎥ 감소

- ’16년 4월 유수율은 106.45%로 전년대비 7.75% 증가

․ ’16년 누계 유수율은 84.01%로 전년대비 14.85% 증가

- 인구증감 : 전년 대비 약 2,851명 감소

- 수전수 :  전년대비 23전 증가

- 멸실가구 분석(재개발, 재건축 등) : 한남재개발구역 1~5구역

- 공공용수 사용량 분석 : 사용량 없음

○ 공급량 증․감 원인

- 공급량 감소 원인 : 수계전환 이후 안정적인 공급으로 공급량 감소

- 재개발구역 제외하고 노후관로 정비가 거의 다 이뤄지며 공급량 감소

○ 향후계획

- 주기적으로 경계밸브 및 퇴수밸브 점검

- 일일 및 월별 공급량 추세 분석 및 점검

- 불용관 발견 시 신속한 정비 실시