2016년 6월

대기질 분석 결과

2016. 7.

서울시보건환경연구원

대 기 측 정 관 리 팀

- 차 례 -

Ⅰ. 측정개요

1. 측정기간

2. 측정지점

3. 측정항목

Ⅱ. 일반대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

2. 도시대기오염도

3. 도로변대기오염도

4. 입체 및 경계측정망 대기오염도

5. 대기오염 사례 분석

Ⅲ. 대기오염 예․경보제

1. 미세먼지 예․경보제

2. 오존 예․경보제

I. 측정개요

대기오염 실태를 파악하고 대기질 개선 대책수립에 필요한 기초자료를 확보하기 위하여 서울의 25개 도시대기측정망과 14개 도로변대기측정망, 입체측정망 및 경계측정망에서 측정된 결과를 평가하고자 함

1. 측정기간

□ 2016년 6월 1일 ∼ 6월 30일

2. 측정지점

□ 도시대기오염측정소 25개

□ 도로변대기오염측정소 14개

□ 입체측정망 3개 : 남산, 북한산, 관악산

□ 경계측정망 3개 : 행주, 세곡, 궁동

3. 측정항목

□ 일반 대기질 항목 : SO2, PM10, PM2.5, NO2, O3, CO

□ 기상인자※ : 온도, 강수량, 강수일수, 풍향, 풍속, 습도, 황사일수, 시정거리

※ 기상청자료

◇그림 1. 서울시 대기오염 측정망 지점

II. 일반 대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

□ 기상

❍ 기온은 23.6 ℃로 전년과 같고 평년보다 높음

❍ 강수량은 54.4 mm로 평년 및 전년 대비 감소함. 강수일수는 8일로 평년대비 1.1일 감소 및 전년 대비 3일 감소

❍ 풍속은 2.1 m/s로 전월 및 전년 대비 감소함

❍ 시정거리는 14.9 km로 전월 및 전년 대비 감소함. 20 km 이상의 구간에서 발생빈도가 39.9%로 가장 높게 나타남

❍ 박무․연무 발생시간은 114시간으로 전월 및 전년 대비 증가함

❍ 주풍향은 서풍(25.79%)으로 나타남

◇표 1. 기상 현황(기상청 자료)

구 분	기 온 (℃)	강수량합 (㎜)	강수일수 (0.1㎜이상)	풍 속 (㎧)	상대습도 (%)	황사일수 (일)	시정거리 (㎞)	박무․연무 발생시간
2016년06월	23.6	54.4	8	2.1	62.9	0	14.9	114
2016년05월	19.6	160.5	9	2.4	56.2	1	15.5	85
2015년06월	23.6	99.0	11	2.6	59.8	0	16.2	64
평 년	22.2	133.2	9.9	2.2	68.1	-	-	-

※ 평년은 1981~2010년까지의 평균자료임

◇표 2. 시정등급별 발생 빈도

(단위 : 횟수, (%))

시정거리	<5㎞	5~10㎞	10~15㎞	15~20㎞	≧20㎞	유효시정 관측횟수
빈 도	18 (2.5)	160 (22.2)	142 (19.7)	113 (15.7)	287 (39.9)	720

◇그림 2. 바람장미도

□ 대기오염도 총평

❍ 월평균 대기오염도는 미세먼지 46 ㎍/㎥, 초미세먼지 28 ㎍/㎥, 이산화질소 0.028 ppm, 오존 0.037 ppm, 아황산가스 0.005 ppm, 일산화탄소는 0.4 ppm 이었음

❍ 미세먼지와 초미세먼지는 전월 대비 감소, 전년 대비 증가하였음

❍ 저농도 사례(미세먼지 일평균 20 ㎍/㎥ 이하) 및 고농도 사례(미세먼지 일평균 100 ㎍/㎥ 초과)는 모두 0일이었음

❍ 미세먼지는 0개 측정소에서, 초미세먼지는 5개 측정소에서 초과하여 각각 100%, 80% 환경기준을 달성하였음

❍ 이산화질소는 24시간 평균 환경기준을 0개 측정소에서, 1시간 환경기준을 3개 측정소에서 초과하여 각각 100%, 88% 환경기준을 달성하였음

❍ 오존은 8시간 환경기준을 24개 측정소에서, 1시간 환경기준을 18개 측정소에서 초과하여 각각 4%, 28% 환경기준을 달성하였음

❍ 입체 측정망에서 미세먼지는 모두 도시대기보다 낮게 나타나고 초미세먼지는 남산을 제외하고 도시대기보다 낮음. 이산화질소는 도시대기보다 낮게 나타나고 오존은 도시대기보다 높게 나타남.

❍ 경계 측정망에서 미세먼지는 궁동을 제외하고 도시대기보다 높게 나타나며, 초미세먼지는 궁동에서 도시대기보다 낮고 행주에서 도시대기보다 높음. 이산화질소는 행주를 제외하고 도시대기보다 높으며, 오존은 행주를 제외하고 도시대기보다 낮게 나타남.

◇표 3. 대기오염 월평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2016년06월	46	28	0.028	0.037	0.005	0.4
2016년05월	56	29	0.031	0.039	0.005	0.5
2015년06월	35	20	0.025	0.038	0.005	0.4

◇표 4. 대기오염 누적평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2016년06월	55	28	0.034	0.027	0.005	0.5
2015년06월	54	25	0.034	0.025	0.006	0.5

◇표 5. 단기 환경기준 초과 현황

항 목	기 준	초과 횟수			최고 농도
		2016년 06월	2016년 05월	2015년 06월	2016년 06월	2016년 05월	2015년 06월
PM10	100 ㎍/㎥/day	0	48	0	84	157	88
PM2.5	50 ㎍/㎥/day	10	90	0	60	89	44
NO2	0.100 ppm/hr	7	13	0	0.116	0.132	0.099
	0.060 ppm/day	0	0	0	0.058	0.060	0.051
O3	0.100 ppm/hr	140	123	68	0.136	0.138	0.132
	0.060 ppm/8hr	305	345	294	0.110	0.109	0.112
SO2	0.150 ppm/hr	0	0	0	0.016	0.023	0.028
	0.050 ppm/day	0	0	0	0.008	0.010	0.010
CO	25.0 ppm/hr	0	0	0	1.2	1.4	1.4
	9.0 ppm/8hr	0	0	0	1.0	1.1	0.8

2. 도시대기오염도

□ 미세먼지(PM10)

❍ 총론

- 평균은 46 ㎍/㎥, 측정소별 24시간 평균 농도의 분포는 15 ~ 84 ㎍/㎥, 중앙값은 44 ㎍/㎥로 나타남

- 평균농도는 전월 대비 감소 및 전년 대비 증가하였음

- 일별로는 22일에 평균농도가 70 ㎍/㎥로 가장 높았고, 6일에 23 ㎍/㎥로 가장 낮음

- 24시간 환경기준(100 ㎍/㎥)은 25개 측정소에서 달성하여 100% 환경기준을 달성함

◇그림 3. PM10 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 37 ~ 54 ㎍/㎥으로 노원구에서 가장 낮았고, 영등포구에서 가장 높았음

- 측정소의 일평균 최고농도는 84 ㎍/㎥로 22일에 강북구에서 발생함

- 일평균 농도 분산은 광진구가 크고, 송파구가 작음

- 월평균 공간분포는 영등포구 주변의 서남권에서 높게 나타남

◇그림 4. PM10 월평균 공간 분포

□ 초미세먼지(PM2.5)

❍ 총론

- 평균은 28 ㎍/㎥, 측정소별 24시간 평균농도의 분포는 10 ~ 60 ㎍/㎥, 중앙값은 27 ㎍/㎥이었음

- 평균농도는 전월 대비 감소하고 전년 대비 증가

- 일별로는 22일에 평균농도가 47 ㎍/㎥으로 가장 높았고, 6일에 13 ㎍/㎥으로 가장 낮음

- 24시간 환경기준(50 ㎍/㎥)을 20개 측정소에서 달성하여 80% 환경기준을 달성함

◇그림 5. PM2.5 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 24 ~ 34 ㎍/㎥으로, 양천구와 동작구에서 낮고 마포구에서 가장 높았음

- 측정소의 일평균 최고농도는 60 ㎍/㎥로 강북구에서 22일에 발생함

- 일평균 농도의 분산은 마포구가 가장 크고, 은평구가 가장 작음

- 월평균 공간분포는 마포구 중심으로 높게 나타남

◇그림 6. PM2.5 월평균 공간 분포

□ 이산화질소

❍ 총론

- 평균은 0.028 ppm, 24시간 평균 농도의 분포는 0.011 ~ 0.058 ppm, 중앙값은 0.028 ppm이었음

- 1시간 농도 분포는 0.004 ~ 0.116 ppm, 중앙값은 0.027 ppm이었음

- 월평균농도는 전월 대비 감소 및 전년 대비 증가

- 일평균 농도는 21일에 0.042 ppm으로 가장 높았고, 12일에 0.016 ppm으로 가장 낮았음

- 24시간 환경기준을 25개 측정소에서, 1시간 환경기준을 22개 측정소에서 달성하여 각각 100%, 88% 환경기준을 달성함

◇그림 7. NO2 24시간 평균 농도 빈도 분포

◇그림 8. NO2 1시간 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.020 ~ 0.036 ppm으로 서대문구에서 가장 낮고, 중구에서 가장 높았음

- 측정소의 24시간 평균 최고농도는 성동구(21일)에서 0.058 ppm이었고, 1시간 최고농도는 성동구(21일 23시)에서 0.116 ppm을 나타냄

- 24시간 평균 농도의 분산은 성동구가 가장 크고, 서대문구가 가장 작음

- 월평균 공간분포는 중구와 성동구를 중심으로 높게 나타남

◇ 그림 9. NO2 월평균 공간 분포

□ 오존

❍ 월평균 농도는 0.037 ppm으로 전월 및 전년 대비 감소

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.028 ~ 0.045 ppm이었으며, 종로구에서 가장 낮고 양천구에서 높게 나타남

❍ 일별 농도는 17일에 가장 높은 0.054 ppm을 나타냈으며, 8시간평균 최고농도는 21일에 가장 높은 0.085 ppm을 나타냄

❍ 측정소의 8시간평균 최고농도는 강북구(21일)에서 0.110 ppm이었고, 1시간 최고농도는 관악구에서 21일 15시에 0.136 ppm을 기록함

❍ 8시간 환경기준(0.060 ppm)은 1개 측정소에서, 1시간 환경기준(0.100 ppm)은 7개 측정소에서 달성하여 각각 4%, 28% 환경기준을 달성함

❍ 월평균 공간분포는 양천구와 서대문구 주변의 서부와, 강북구와 도봉구의 북부 지역에서 높게 나타남

◇그림 10. O3 월평균 공간 분포

□ 아황산가스

❍ 월평균 농도는 0.005 ppm으로 전월 및 전년 대비 동일함

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.003 ~ 0.007 ppm으로, 성동구를 중심으로 높았음

❍ 일별농도는 10일과 27일에 0.006 ppm으로 높은 농도를 나타냄

❍ 환경기준 초과 사항은 없었음

◇그림 11. SO2 월평균 공간 분포

□ 일산화탄소

❍ 월평균 농도는 0.4 ppm으로 전월 대비 감소하고 전년 대비 동일함

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.3 ~ 0.5 ppm으로 나타남

❍ 월평균 공간분포는 영등포구 및 구로구 등의 서남권과 송파구, 성북구 등에서 높게 나타남

❍ 환경기준 초과 사항은 없었음

◇그림 12. CO 월평균 공간 분포

◇표 6. 도시대기 측정소별 월평균 대기오염도

구분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
월평균	46	28	0.028	0.037	0.005	0.4
종로구	44	28	0.027	0.028	0.005	0.4
중구	45	27	0.036	0.035	0.003	0.4
용산구	43	28	0.033	0.034	0.005	0.5
은평구	47	25	0.030	0.037	0.005	0.3
서대문구	46	27	0.020	0.043	0.004	0.3
마포구	48	34	0.031	0.040	0.005	0.5
성동구	50	28	0.035	0.035	0.007	0.4
광진구	48	29	0.033	0.035	0.004	0.5
동대문구	45	28	0.030	0.033	0.005	0.5
중랑구	45	29	0.028	0.034	0.006	0.4
성북구	44	28	0.032	0.030	0.005	0.5
강북구	41	27	0.026	0.044	0.003	0.4
도봉구	41	26	0.024	0.044	0.004	0.4
노원구	37	28	0.023	0.038	0.006	0.4
양천구	47	24	0.027	0.045	0.004	0.5
강서구	49	30	0.022	0.036	0.006	0.4
구로구	-	-	0.022	0.029	0.006	0.5
금천구	45	30	0.031	0.040	0.004	0.5
영등포구	54	31	0.026	0.039	0.004	0.5
동작구	41	24	0.028	0.036	0.004	0.4
관악구	50	32	0.027	0.043	0.005	0.5
서초구	44	28	0.029	0.038	0.004	0.4
강남구	46	31	0.029	0.034	0.005	0.4
송파구	42	28	0.030	0.038	0.005	0.5
강동구	47	29	0.032	0.029	0.004	0.4

※ 구로구는 측정소 옥상 방수공사 등의 영향으로 PM10과 PM2.5 항목이 유효측정처리 비율(75%) 미만

□ 환경기준 달성 여부

❍ 미세먼지(PM10)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

❍ 초미세먼지(PM2.5)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 5개로 환경기준 달성율은 80%이었음

❍ 이산화질소(NO2)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

- 1시간 농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 3개로 환경기준 달성율은 88%이었음

❍ 오존(O3)

- 8시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소 수가 24개로 환경기준 달성율은 4%이었음

- 1시간 평균농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소

수가 18개로 환경기준 달성율은 28%이었음

❍ 아황산가스(SO2)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

- 1시간 농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

❍ 일산화탄소(CO)

- 8시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

- 1시간 농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

◇표 7. 지점별 단기 환경기준 달성 여부

구 분	미세먼지	초미세먼지	이산화질소		오존		아황산가스		일산화탄소
	24시간	24시간	24시간	1시간	8시간	1시간	24시간	1시간	8시간	1시간
	99백분위수	99백분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수
환경기준1)	100㎍/㎥	50㎍/㎥	0.060ppm	0.100ppm	0.060ppm	0.100ppm	0.050ppm	0.150ppm	9.0ppm	25.0ppm
종로구	69	51	0.038	0.072	0.058	0.072	0.006	0.010	0.7	0.8
중구	64	45	0.051	0.090	0.086	0.101	0.006	0.009	0.8	0.8
용산구	65	47	0.052	0.076	0.085	0.101	0.006	0.009	0.8	0.9
은평구	69	40	0.037	0.056	0.088	0.104	0.006	0.009	0.6	0.7
서대문구	67	44	0.028	0.042	0.091	0.111	0.006	0.010	0.5	0.6
마포구	78	57	0.048	0.096	0.090	0.116	0.006	0.010	0.8	0.9
성동구	73	49	0.055	0.113	0.095	0.123	0.008	0.013	0.9	1.1
광진구	81	49	0.048	0.101	0.082	0.111	0.005	0.007	0.9	1.0
동대문구	69	45	0.043	0.084	0.078	0.092	0.007	0.010	1.0	1.1
중랑구	66	47	0.039	0.069	0.085	0.106	0.007	0.009	0.7	0.8
성북구	66	49	0.042	0.058	0.074	0.086	0.006	0.009	0.9	0.9
강북구	78	56	0.036	0.069	0.105	0.127	0.005	0.008	0.7	0.8
도봉구	66	45	0.033	0.061	0.103	0.124	0.006	0.008	0.7	0.7
노원구	73	49	0.032	0.067	0.096	0.117	0.007	0.009	0.7	0.7
양천구	79	43	0.047	0.085	0.101	0.129	0.007	0.014	0.7	0.8
강서구	72	50	0.034	0.056	0.077	0.098	0.008	0.012	0.6	0.6
구로구	73	50	0.037	0.064	0.067	0.084	0.008	0.013	0.8	0.8
금천구	73	52	0.051	0.083	0.099	0.129	0.006	0.015	0.7	0.9
영등포구	77	47	0.041	0.062	0.073	0.098	0.006	0.008	0.8	1.1
동작구	66	41	0.046	0.075	0.080	0.105	0.005	0.008	0.7	0.8
관악구	78	53	0.047	0.087	0.098	0.127	0.007	0.013	0.8	1.0
서초구	76	45	0.049	0.081	0.083	0.125	0.005	0.008	0.7	0.8
강남구	67	50	0.044	0.088	0.081	0.108	0.006	0.009	0.7	0.7
송파구	61	43	0.048	0.096	0.091	0.124	0.006	0.009	0.8	0.9
강동구	69	46	0.046	0.107	0.072	0.093	0.005	0.008	0.7	0.8
달성측정소수	25	20	25	22	1	7	25	25	25	25
달성율(%)2)	100%	80%	100%	88%	4%	28%	100%	100%	100%	100%

※ 1) 1시간 평균치는 999천분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 되고,

8시간 및 24시간 평균치는 99백분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 됨

2) 달성율(%) = 달성측정소수 / 총측정소수 × 100

3. 도로변대기오염도

□ 일반차로

❍ 미세먼지

- 평균은 49 ㎍/㎥, 측정소별 일평균 농도의 분포는 21 ~ 89 ㎍/㎥, 중앙값은 47 ㎍/㎥로 나타남

- 평균농도는 전월 대비 감소 및 전년 대비 증가하였으며, 도시대기보다 3 ㎍/㎥ 높게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 42 ~ 63 ㎍/㎥으로 신촌로에서 가장 높았고, 청계천로와 종로에서 낮았음

- 일별로는 18일에 평균농도가 69 ㎍/㎥로 가장 높았고, 6일에 27 ㎍/㎥로 가장 낮음

❍ 초미세먼지

- 평균은 28 ㎍/㎥, 측정소별 일평균 농도의 분포는 7 ~ 54 ㎍/㎥, 중앙값은 27 ㎍/㎥로 나타남

- 평균농도는 전월 대비 감소 및 전년 대비 증가하였으며, 도시대기와 같게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 16 ~ 33 ㎍/㎥으로 신촌로에서 가장 높았고, 청계천로에서 가장 낮았음

- 일별로는 22일에 평균농도가 43 ㎍/㎥로 가장 높았고, 6일에 14 ㎍/㎥로 가장 낮음

❍ 이산화질소

- 평균은 0.051 ppm, 측정소별 일평균 농도의 분포는 0.020 ~ 0.093 ppm, 중앙값은 0.051 ppm이었음

- 월평균농도는 전월 대비 감소 및 전년 대비 동일하였으며, 도시대기보다 0.023 ppm 높게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.044 ppm ~ 0.064 ppm으로 영등포로에서 가장 높았고, 천호대로에서 가장 낮았음

- 일별로는 21일에 평균농도가 0.072 ppm으로 가장 높았고, 12일에 0.031 ppm으로 가장 낮음

❍ 오존

- 평균은 0.023 ppm, 측정소별 일평균 농도의 분포는 0.010 ~ 0.043 ppm, 중앙값은 0.022 ppm이었음

- 월평균농도는 전월 및 전년 대비 감소하였으며, 도시대기보다 0.014 ppm 낮게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.017 ppm ~ 0.028 ppm으로 청계천로에서 가장 높았고, 신촌로와 영등포로에서 낮았음

- 일별로는 5일과 17일에 평균농도가 0.032 ppm으로 높았고, 11일과 12일에 0.015 ppm으로 낮음

❍ 일산화탄소

- 평균은 0.6 ppm, 측정소별 일평균 농도의 분포는 0.3 ~ 0.9 ppm, 중앙값은 0.6 ppm이었음

- 월평균농도는 전월 및 전년 대비 동일하였으며, 도시대기보다 0.2 ppm 높게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.4 ppm ~ 0.7 ppm으로 신촌로에서 가장 높았고, 천호대로에서 낮았음

◇표 8. 도로변대기오염도 현황               (※ ´15.09.부터 공항로는 중앙차로로 분류)

구분		미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
일반차로	2016년06월	49	28	0.051	0.023	0.005	0.6
	2016년05월	61	29	0.053	0.024	0.006	0.6
	2015년06월	39	21	0.051	0.025	0.006	0.6
자동차 전용차로	2016년06월	51	27	0.042	0.029	0.006	0.5
	2016년05월	65	29	0.045	0.028	0.006	0.5
	2015년06월	36	18	0.051	0.034	0.005	0.5
중앙차로	2016년06월	58	34	0.057	0.019	0.005	0.6
	2016년05월	70	33	0.057	0.020	0.005	0.7
	2015년06월	49	25	0.063	0.022	0.006	0.6
도시대기	2016년06월	46	28	0.028	0.037	0.005	0.4

□ 전용차로

❍ 미세먼지는 모두 도시대기보다 높게 나타나고 초미세먼지는 정릉로에서 도시대기보다 낮음. 강변북로에서 이산화질소는 도시대기보다 높고 오존은 도시대기보다 낮은 반면, 정릉로에서는 반대 양상을 보임.

❍ 아황산가스는 모두 도시대기보다 높으며, 일산화탄소는 강변북로에서 도시대기보다 높음.

□ 중앙차로

❍ 미세먼지와 초미세먼지, 이산화질소, 일산화탄소는 모두 도시대기보다 높게 나타나고 오존은 도시대기보다 낮음. 아황산가스는 공항대로에서 도시대기보다 높게 나타남

◇표 9. 도로변 측정소별 월평균 대기오염도

구분		미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
전체 평균		51	29	0.051	0.023	0.005	0.6
일반차로 (9)	평 균	49	28	0.051	0.023	0.005	0.6
	신촌로	63	33	0.056	0.017	0.005	0.7
	청계천로	42	16	0.045	0.028	0.006	0.5
	한강대로	56	31	0.052	0.026	0.005	0.6
	종로	42	25	0.047	0.019	0.004	0.5
	홍릉로	45	29	0.050	0.023	0.007	0.6
	화랑로	50	31	0.052	0.024	0.004	0.6
	영등포로	54	30	0.064	0.017	0.007	0.5
	도산대로	48	27	0.050	0.026	0.005	0.6
	천호대로	45	27	0.044	0.027	0.004	0.4
전용차로 (2)	평 균	51	27	0.042	0.029	0.006	0.5
	강변북로	51	28	0.061	0.016	0.006	0.5
	정릉로	51	25	0.024	0.041	0.007	0.4
중앙차로 (3)	평 균	58	34	0.057	0.019	0.005	0.6
	강남대로	53	29	0.073	0.016	0.004	0.7
	동작대로	63	39	0.061	0.023	0.005	0.6
	공항대로	57	33	0.036	0.019	0.006	0.6
도시대기		46	28	0.028	0.037	0.005	0.4

◇그림 13. 일반차로 측정소별 대기오염도

◇그림 14. 일반차로와 도시대기의 일별 대기오염도 비교

4. 입체 및 경계측정망 대기오염도

□ 입체 측정망

❍ 미세먼지는 모두 도시대기보다 낮게 나타나고 초미세먼지는 남산을 제외하고 도시대기보다 낮음. 이산화질소는 도시대기보다 낮게 나타나고 오존은 도시대기보다 높게 나타남.

❍ 미세먼지는 전월 대비 감소하고 초미세먼지는 남산을 제외하고 전월 대비 다소 감소함. 이산화질소는 남산을 제외하고 전월 대비 증가하고, 오존은 전월 대비 감소함.

□ 경계 측정망

❍ 미세먼지는 궁동을 제외하고 도시대기보다 높게 나타나며, 초미세먼지는 궁동에서 도시대기보다 낮고 행주에서 도시대기보다 높음. 이산화질소는 행주를 제외하고 도시대기보다 높으며, 오존은 행주를 제외하고 도시대기보다 낮게 나타남.

◇표 10. 입체 및 경계측정망 대기오염도 현황

구분			미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
입체 측정망	남산	2016년06월	41	32	0.025	0.039	0.006	0.4
		2016년05월	45	29	0.025	0.045	0.006	0.4
		2015년06월	38	22	0.022	0.025	0.006	0.4
	북한산	2016년06월	38	25	0.014	0.040	0.004	0.4
		2016년05월	51	26	0.012	0.045	0.003	0.4
		2015년06월	25	16	0.016	0.038	0.004	0.4
	관악산	2016년06월	36	24	0.019	0.073	0.005	-
		2016년05월	47	25	0.016	0.081	0.006	-
		2015년06월	28	19	0.015	0.062	0.005	-
경계측정망	궁동	2016년06월	45	23	0.031	0.030	0.005	0.4
		2016년05월	54	29	0.040	0.032	0.005	0.6
		2015년06월	32	16	0.027	0.032	0.005	0.2
	세곡	2016년06월	47	28	0.037	0.024	0.007	0.3
		2016년05월	59	29	0.038	0.025	0.007	0.4
		2015년06월	41	21	0.034	0.030	0.003	0.4
	행주	2016년06월	51	30	0.022	0.040	0.006	0.7
		2016년05월	65	29	0.026	0.045	0.006	0.4
		2015년06월	39	22	0.024	0.046	0.004	-
도시대기		2016년06월	46	28	0.028	0.037	0.005	0.4

※ 관악산은 일산화탄소 측정장비 없음. 이외의 “-”는 수치이상 및 장비고장 등의 원인으로 유효측정처리 율(75%) 미만

5. 대기오염 사례 분석

□ 사례 일수

❍ 미세먼지 20 ㎍/㎥ 이하 저농도 사례와 100 ㎍/㎥ 초과 고농도 사례는 모두 0일이었음

◇표 11. 미세먼지 저농도 및 고농도 사례 일수

구 분	20 ㎍/㎥ 이하				100 ㎍/㎥ 초과
기 간	2016년		2015년		2016년		2015년
	6월	누적	6월	누적	6월	누적	6월	누적
일 수	0	2	2	6	0	7	0	9

◇그림 15. 미세먼지, 초미세먼지, 이산화질소, 오존 일별 농도 추세

Ⅳ. 대기오염 예 ․ 경보제

1. 미세먼지 예․경보제

□ 미세먼지 경보제

❍ 미세먼지(PM10) 주의보 발령 없음

❍ 초미세먼지(PM2.5) 주의보 발령 없음

□ 미세먼지 예보제

❍ 통합대기환경지수 구간에 따른 적중률은 88.3%, 상향예보율은 8.3%,

하향예보율은 3.3% 이었음.

❍ 전일예보 적중률은 86.7%, 상향예보율 10.0%, 하향예보율 3.3%였으며,

당일예보 적중률은 90.0%, 상향예보율 6.7%, 하향예보율 3.3%이었음.

◇표 12. 미세먼지 예보제 적중률

적중률		예측값 지수
		좋음 (0~30㎍/㎥)	보통 (31~80㎍/㎥)	나쁨 (81~150㎍/㎥)	매우나쁨 (151㎍/㎥이상)	합계
관측값 지수	좋음 (0~30㎍/㎥)	1	5			6
	보통 (31~80㎍/㎥)	2	52			54
	나쁨 (81~150㎍/㎥)			0		0
	매우나쁨 (151㎍/㎥이상)				0	0
	합계	3	57	0	0	60
	적중률	88.3%	상향 예보율	8.3%	하향 예보율	3.3%

※ 상향예보 : 예측지수가 실제 관측지수보다 높음

하향예보 : 예측지수가 실제 관측지수보다 낮음

2. 오존 예․경보제

□ 오존 경보제

❍ 오존 주의보 3일 7회 발령됨

횟수	발령일시		해제시간	발령지역	오존오염도 초과측정소	오존오염도 (ppm)	기상상태
							풍향	풍속(㎧)	온도(℃)
1	6/10(금)	14:00	15:00	서남	관악	0.121	S	2.7	27.2
2	6/20(월)	16:00	18:00	서남	금천	0.132	WNW	1.6	29.0
3	6/21(화)	14:00	17:00	서남	양천	0.121	SW	1.9	30.2
		15:00	16:00		금천	0.126	WSW	2.2	28.6
			17:00		관악	0.136	SSW	2.6	26.9
4		15:00	16:00	서북	서대문	0.124	WNW	1.1	28.8
					마포	0.120	WNW	2.8	28.7
5		15:00	17:00	동남	서초	0.128	W	2.3	30.0
		16:00	18:00		송파	0.124	W	1.6	29.6
6		15:00	17:00	동북	성동	0.120	SW	3.4	29.1
		16:00			강북	0.123	WNW	3.6	28.4
					도봉	0.120	W	2.7	27.8
7		18:00	20:00	동북	강북	0.129	WNW	2.2	28.0
					도봉	0.121	WNW	2.0	27.1

□ 오존 예보제

❍ 통합대기환경지수 구간에 따른 적중률은 85.0%, 상향예보율은 10.0%,

하향예보율은 5.0% 이었음.

❍ 전일예보 적중률은 83.3%, 상향예보율 10.0%, 하향예보율 6.7%였으며,

당일예보 적중률은 86.7%, 상향예보율 10.0%, 하향예보율 3.3%이었음.

◇표 13. 오존 예보제 적중률

(단위 : ppm)

적중률		예측값 지수
		좋음 (0~0.030)	보통 (0.031~0.090)	나쁨 (0.091~0.150)	매우나쁨 (0.151이상)	합계
관측값 지수	좋음 (0~0.030)
	보통 (0.031~0.090)		22	6		28
	나쁨 (0.091~0.150)		3	29		32
	매우나쁨 (0.151이상)
	합계		25	35		60
	적중률	80.0%	상향 예보율	10.0%	하향 예보율	5.0%

※ 상향예보 : 예측지수가 실제 관측지수보다 높음

하향예보 : 예측지수가 실제 관측지수보다 낮음