2016년 9월

대기질 분석 결과

2016. 10.

서울시보건환경연구원

대 기 측 정 관 리 팀

- 차 례 -

Ⅰ. 측정개요

1. 측정기간

2. 측정지점

3. 측정항목

Ⅱ. 일반대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

2. 도시대기오염도

3. 도로변대기오염도

4. 입체 및 경계측정망 대기오염도

5. 대기오염 사례 분석

Ⅲ. 대기오염 예․경보제

1. 미세먼지 예․경보제

2. 오존 예․경보제

I. 측정개요

대기오염 실태를 파악하고 대기질 개선 대책수립에 필요한 기초자료를 확보하기 위하여 서울의 25개 도시대기측정망과 14개 도로변대기측정망, 입체측정망 및 경계측정망에서 측정된 결과를 평가하고자 함

1. 측정기간

□ 2016년 9월 1일 ∼ 9월 30일

2. 측정지점

□ 도시대기오염측정소 25개

□ 도로변대기오염측정소 14개

□ 입체측정망 3개 : 남산, 북한산, 관악산

□ 경계측정망 3개 : 행주, 세곡, 궁동

3. 측정항목

□ 일반 대기질 항목 : SO2, PM10, PM2.5, NO2, O3, CO

□ 기상인자※ : 온도, 강수량, 강수일수, 풍향, 풍속, 습도, 황사일수, 시정거리

※ 기상청자료

◇그림 1. 서울시 대기오염 측정망 지점

II. 일반 대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

□ 기상

❍ 기온은 23.1 ℃로 전년 및 평년 대비 높음

❍ 강수량은 33.0 mm로 평년 대비 크게 감소하였고 전년 대비 다소 증가함. 강수일수는 7일로 평년대비 2.1일 감소 및 전년 대비 3일 증가

❍ 풍속은 2.0 m/s로 전월 및 전년 대비 감소함

❍ 시정거리는 14.0 km로 전월 및 전년 대비 감소함. 20 km 이상의 구간에서 발생빈도가 28.5%로 가장 높게 나타남

❍ 박무․연무 발생시간은 151시간으로 전월 및 전년 대비 증가함

❍ 주풍향은 북동풍(22.08%), 동북동풍(19.31%)으로 나타남

◇표 1. 기상 현황(기상청 자료)

구 분	기 온 (℃)	강수량합 (㎜)	강수일수 (0.1㎜이상)	풍 속 (㎧)	상대습도 (%)	황사일수 (일)	시정거리 (㎞)	박무․연무 발생시간
2016년09월	23.1	33.0	7	2.0	64.5	0	14.0	151
2016년08월	28.0	67.1	11	2.1	63.9	0	16.8	70
2015년09월	22.4	26.0	4	2.3	56.2	0	18.0	46
평 년	21.2	169.3	9.1	2.1	69.2	-	-	-

※ 평년은 1981~2010년까지의 평균자료임

◇표 2. 시정등급별 발생 빈도

(단위 : 횟수, (%))

시정거리	<5㎞	5~10㎞	10~15㎞	15~20㎞	≧20㎞	유효시정 관측횟수
빈 도	52 (7.2)	194 (26.9)	104 (14.4)	165 (22.9)	205 (28.5)	720

◇그림 2. 바람장미도

□ 대기오염도 총평

❍ 월평균 대기오염도는 미세먼지 37 ㎍/㎥, 초미세먼지 23 ㎍/㎥, 이산화질소 0.026 ppm, 오존 0.027 ppm, 아황산가스 0.004 ppm, 일산화탄소는 0.5 ppm 이었음

❍ 미세먼지와 초미세먼지는 전월 및 전년 대비 증가하였음

❍ 저농도 사례(미세먼지 일평균 20 ㎍/㎥ 이하)는 4일, 고농도 사례(미세먼지 일평균 100 ㎍/㎥ 초과)는 0일이었음

❍ 미세먼지는 24시간 환경기준을 초과한 측정소가 없어 100% 환경기준을 달성하였음

❍ 초미세먼지는 24시간 환경기준을 8개 측정소에서 초과하여 68% 환경기준을 달성하였음

❍ 이산화질소는 24시간 평균과 1시간 평균 모두 환경기준을 초과한 측정소가 없어 100% 환경기준을 달성하였음

❍ 오존은 8시간 환경기준을 22개 측정소에서, 1시간 환경기준을 3개 측정소에서 초과하여 각각 12%, 88% 환경기준을 달성하였음

❍ 입체측정망에서 미세먼지는 모두 도시대기보다 낮게 나타나고 초미세먼지와 이산화질소는 남산을 제외하고 도시대기보다 낮음. 오존은 도시대기보다 높게 나타남

❍ 경계 측정망에서 미세먼지와 초미세먼지는 도시대기보다 높게 나타남. 이산화질소는 행주를 제외하고 도시대기보다 높고, 오존은 궁동을 제외하고 도시대기보다 낮게 나타남

◇표 3. 대기오염 월평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2016년09월	37	23	0.026	0.027	0.004	0.5
2016년08월	34	22	0.023	0.030	0.004	0.4
2015년09월	28	16	0.027	0.025	0.004	0.4

◇표 4. 대기오염 누적평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2016년09월	48	26	0.031	0.027	0.005	0.5
2015년09월	46	22	0.031	0.026	0.006	0.5

◇표 5. 단기 환경기준 초과 현황

항 목	기 준	초과 횟수			최고 농도
		2016년 09월	2016년 08월	2015년09월	2016년 09월	2016년 08월	2015년09월
PM10	100 ㎍/㎥/day	0	0	0	89	100	63
PM2.5	50 ㎍/㎥/day	15	10	0	61	63	37
NO2	0.100 ppm/hr	0	0	1	0.088	0.094	0.114
	0.060 ppm/day	0	0	0	0.053	0.051	0.073
O3	0.100 ppm/hr	13	259	0	0.122	0.149	0.098
	0.060 ppm/8hr	115	263	29	0.099	0.119	0.078
SO2	0.150 ppm/hr	0	0	0	0.038	0.024	0.012
	0.050 ppm/day	0	0	0	0.012	0.008	0.008
CO	25.0 ppm/hr	0	0	0	1.4	1.2	1.2
	9.0 ppm/8hr	0	0	0	1.0	1.1	0.9

2. 도시대기오염도

□ 미세먼지(PM10)

❍ 총론

- 평균은 37 ㎍/㎥, 측정소별 24시간 평균 농도의 분포는 7 ~ 89 ㎍/㎥, 중앙값은 35 ㎍/㎥로 나타남

- 평균농도는 전월 및 전년 대비 증가하였음

- 일별로는 7일에 평균농도가 76 ㎍/㎥로 가장 높았고, 19일에 13 ㎍/㎥로 가장 낮음

- 24시간 환경기준(100 ㎍/㎥)을 25개 측정소에서 달성하여 100% 환경기준을 달성함

◇그림 3. PM10 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 29 ~ 44 ㎍/㎥으로 강북구와 노원구에서 낮았고, 영등포구에서 가장 높았음

- 측정소의 일평균 최고농도는 89 ㎍/㎥로 7일에 영등포구와 강남구에서 발생함

- 일평균 농도 분산은 영등포구가 크고, 마포구가 작음

- 월평균 공간분포는 영등포구 주변과 중구, 강남구 주변에서 높게 나타남

◇그림 4. PM10 월평균 공간 분포

□ 초미세먼지(PM2.5)

❍ 총론

- 평균은 23 ㎍/㎥, 측정소별 24시간 평균농도의 분포는 1 ~ 61 ㎍/㎥, 중앙값은 23 ㎍/㎥이었음

- 평균농도는 전월 및 전년 대비 증가함

- 일별로는 7일에 평균농도가 51 ㎍/㎥으로 가장 높았고, 19일에 5 ㎍/㎥으로 가장 낮음

- 24시간 환경기준(50 ㎍/㎥)을 17개 측정소에서 달성하여 68% 환경기준을 달성함

◇그림 5. PM2.5 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 19 ~ 27 ㎍/㎥으로, 서대문구에서 가장 낮고 중구에서 가장 높았음

- 측정소의 일평균 최고농도는 61 ㎍/㎥로 강남구에서 7일에 발생함

- 일평균 농도의 분산은 광진구가 가장 크고, 서대문구가 가장 작음

- 월평균 공간분포는 중구와 관악구, 강남구 주변에서 높게 나타남

◇그림 6. PM2.5 월평균 공간 분포

□ 이산화질소

❍ 총론

- 평균은 0.026 ppm, 24시간 평균 농도의 분포는 0.007 ~ 0.053 ppm, 중앙값은 0.026 ppm이었음

- 1시간 농도 분포는 0.002 ~ 0.088 ppm, 중앙값은 0.024 ppm이었음

- 월평균농도는 전월 대비 증가 및 전년 대비 감소

- 일평균 농도는 26일에 0.040 ppm으로 가장 높았고, 18일에 0.011 ppm으로 가장 낮았음

- 24시간 환경기준과 1시간 환경기준을 전 측정소에서 달성하여 모두 100% 환경기준을 달성함

◇그림 7. NO2 24시간 평균 농도 빈도 분포

◇그림 8. NO2 1시간 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.018 ~ 0.032 ppm으로 서대문구에서 가장 낮고, 관악구에서 가장 높았음

- 측정소의 24시간 평균 최고농도는 관악구(26일)에서 0.053 ppm이었고, 1시간 최고농도는 동대문구(24일 1시)에서 0.088 ppm을 나타냄

- 24시간 평균 농도의 분산은 관악구가 가장 크고, 서대문구가 가장 작음

- 월평균 공간분포는 관악구와 성북구 주변에서 높게 나타남

◇ 그림 9. NO2 월평균 공간 분포

□ 오존

❍ 월평균 농도는 0.027 ppm으로 전월 대비 감소 및 전년 대비 증가

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.019 ~ 0.034 ppm이었으며, 성동구와 동대문구에서 낮고 영등포구와 서대문구에서 높게 나타남

❍ 일별 농도는 1일과 24일에 가장 높은 0.041 ppm을 나타냈으며, 8시간평균 최고농도는 1일에 가장 높은 0.075 ppm을 나타냄

❍ 측정소의 8시간평균 최고농도는 관악구(1일)에서 0.099 ppm이었고, 1시간 최고농도는 강서구에서 24일 16시에 0.122 ppm을 기록함

❍ 8시간 환경기준(0.060 ppm)은 3개 측정소에서, 1시간 환경기준(0.100 ppm)은 22개 측정소에서 달성하여 각각 12%, 88% 환경기준을 달성함

❍ 월평균 공간분포는 영등포구를 중심으로 서남권 지역에서 높게 나타남

◇그림 10. O3 월평균 공간 분포

□ 아황산가스

❍ 월평균 농도는 0.004 ppm으로 전월 대비 및 전년 대비 동일함

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.002 ~ 0.006 ppm으로, 성동구, 노원구, 관악구, 강서구에서 높았고 영등포구에서 낮았음

❍ 일별농도 분포는 0.003 ~ 0.006 ppm 으로 16일에 가장 높았음

❍ 환경기준 초과 사항은 없었음

◇그림 11. SO2 월평균 공간 분포

□ 일산화탄소

❍ 월평균 농도는 0.5 ppm으로 전월 및 전년 대비 증가함

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.3 ~ 0.7 ppm으로, 동대문구에서 가장 높게 나타남

❍ 일별농도는 1일과 7~8일에 0.6 ppm으로 높은 농도를 나타냄

❍ 환경기준 초과 사항은 없었음

◇그림 12. CO 월평균 공간 분포

◇표 6. 도시대기 측정소별 월평균 대기오염도

구분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
월평균	37	23	0.026	0.027	0.004	0.5
종로구	-	-	0.023	0.021	0.004	0.3
중구	42	27	0.027	0.025	0.005	0.5
용산구	35	25	0.024	0.026	0.003	0.4
은평구	38	25	0.025	0.024	0.004	0.4
서대문구	37	19	0.018	0.034	0.003	0.4
마포구	37	25	0.029	0.031	0.003	0.5
성동구	39	24	0.029	0.019	0.006	0.5
광진구	34	22	0.027	0.027	0.004	0.5
동대문구	37	24	0.029	0.019	0.005	0.7
중랑구	39	25	0.024	0.025	0.005	0.4
성북구	41	24	0.030	0.023	0.004	0.5
강북구	29	21	0.027	0.029	0.003	0.4
도봉구	35	22	0.024	0.023	0.004	0.4
노원구	29	21	0.023	0.028	0.006	0.4
양천구	34	20	0.028	0.032	0.004	0.5
강서구	40	24	0.025	0.030	0.006	0.4
구로구	41	24	0.023	0.030	0.005	0.4
금천구	34	23	0.030	0.029	0.004	0.5
영등포구	44	25	0.023	0.034	0.002	0.6
동작구	-	-	-	-	-	-
관악구	40	26	0.032	0.032	0.006	0.5
서초구	39	23	0.026	0.028	0.004	0.6
강남구	42	26	0.028	0.024	0.004	0.4
송파구	36	23	0.027	0.025	0.004	0.6
강동구	40	24	0.025	0.025	0.004	0.4

※ “-”는 장비 교체 및 고장, 수치이상 등의 원인으로 유효측정처리 비율(75%) 미만

□ 환경기준 달성 여부

❍ 미세먼지(PM10)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

❍ 초미세먼지(PM2.5)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 8개로 환경기준 달성율은 68%이었음

❍ 이산화질소(NO2)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

- 1시간 농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

❍ 오존(O3)

- 8시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소 수가 22개로 환경기준 달성율은 12%이었음

- 1시간 평균농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소

수가 3개로 환경기준 달성율은 88%이었음

❍ 아황산가스(SO2)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

- 1시간 농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

❍ 일산화탄소(CO)

- 8시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

- 1시간 농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

◇표 7. 지점별 단기 환경기준 달성 여부

구 분	미세먼지	초미세먼지	이산화질소		오존		아황산가스		일산화탄소
	24시간	24시간	24시간	1시간	8시간	1시간	24시간	1시간	8시간	1시간
	99백분위수	99백분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수
환경기준1)	100㎍/㎥	50㎍/㎥	0.060ppm	0.100ppm	0.060ppm	0.100ppm	0.050ppm	0.150ppm	9.0ppm	25.0ppm
종로구	66	50	0.032	0.064	0.051	0.055	0.006	0.014	0.5	0.6
중구	82	54	0.042	0.060	0.072	0.094	0.007	0.016	0.8	1.1
용산구	66	46	0.038	0.060	0.077	0.083	0.005	0.010	0.6	0.7
은평구	70	49	0.038	0.053	0.062	0.074	0.005	0.007	0.6	0.8
서대문구	73	37	0.024	0.037	0.082	0.100	0.005	0.017	0.5	0.7
마포구	67	47	0.046	0.074	0.080	0.094	0.006	0.015	0.7	0.8
성동구	77	49	0.045	0.062	0.053	0.061	0.007	0.011	0.7	0.8
광진구	70	51	0.043	0.079	0.074	0.088	0.006	0.010	0.8	0.8
동대문구	73	50	0.042	0.083	0.054	0.058	0.006	0.010	0.9	1.1
중랑구	82	54	0.036	0.062	0.063	0.079	0.006	0.009	0.7	0.8
성북구	81	48	0.045	0.066	0.068	0.082	0.007	0.012	0.7	0.9
강북구	61	47	0.038	0.062	0.088	0.097	0.004	0.009	0.6	0.8
도봉구	70	46	0.034	0.055	0.064	0.075	0.006	0.008	0.6	0.8
노원구	60	51	0.037	0.074	0.079	0.096	0.007	0.009	0.6	0.7
양천구	65	40	0.047	0.067	0.091	0.105	0.007	0.022	0.7	0.8
강서구	73	44	0.043	0.057	0.091	0.111	0.007	0.009	0.6	0.6
구로구	75	48	0.037	0.057	0.076	0.090	0.009	0.021	0.6	0.7
금천구	62	45	0.046	0.075	0.080	0.100	0.007	0.017	0.7	0.8
영등포구	85	49	0.036	0.050	0.081	0.092	0.003	0.006	1.0	1.3
동작구	78	53	0.041	0.068	0.065	0.073	0.006	0.011	0.8	0.9
관악구	69	46	0.052	0.077	0.094	0.103	0.011	0.029	0.8	1.0
서초구	75	47	0.045	0.075	0.084	0.093	0.006	0.015	0.8	0.9
강남구	85	55	0.042	0.071	0.072	0.082	0.006	0.013	0.6	0.7
송파구	69	48	0.040	0.081	0.079	0.088	0.006	0.014	0.9	1.0
강동구	70	49	0.039	0.074	0.071	0.081	0.006	0.011	0.7	0.7
달성측정소수	25	17	25	25	3	22	25	25	25	25
달성율(%)2)	100%	68%	100%	100%	12%	88%	100%	100%	100%	100%

※ 1) 1시간 평균치는 999천분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 되고,

8시간 및 24시간 평균치는 99백분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 됨

2) 달성율(%) = 달성측정소수 / 총측정소수 × 100

3. 도로변대기오염도

□ 일반도로

❍ 미세먼지

- 평균은 41 ㎍/㎥, 측정소별 일평균 농도의 분포는 11 ~ 96 ㎍/㎥, 중앙값은 38 ㎍/㎥로 나타남

- 평균농도는 전월 및 전년 대비 증가하였으며, 도시대기보다 4 ㎍/㎥ 높게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 32 ~ 52 ㎍/㎥으로 한강대로에서 가장 높았고, 천호대로에서 가장 낮았음

- 일별로는 7일에 평균농도가 78 ㎍/㎥로 가장 높았고, 19일에 17 ㎍/㎥로 가장 낮음

❍ 초미세먼지

- 평균은 25 ㎍/㎥, 측정소별 일평균 농도의 분포는 6 ~ 59 ㎍/㎥, 중앙값은 24 ㎍/㎥로 나타남

- 평균농도는 전월 및 전년 대비 증가하였으며, 도시대기보다 2 ㎍/㎥ 높게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 20 ~ 29 ㎍/㎥으로 한강대로에서 가장 높았고, 종로에서 가장 낮았음

- 일별로는 7일에 평균농도가 51 ㎍/㎥로 가장 높았고, 19일과 29일에 9 ㎍/㎥로 가장 낮음

❍ 이산화질소

- 평균은 0.046 ppm, 측정소별 일평균 농도의 분포는 0.018 ~ 0.084 ppm, 중앙값은 0.046 ppm이었음

- 월평균농도는 전월 대비 증가 및 전년 대비 감소하였으며, 도시대기보다 0.020 ppm 높게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.039 ppm ~ 0.052 ppm으로 신촌로에서 가장 높았고, 천호대로에서 가장 낮았음

- 일별로는 24일에 평균농도가 0.066 ppm으로 가장 높았고, 18일에 0.026 ppm으로 가장 낮음

❍ 오존

- 평균은 0.018 ppm, 측정소별 일평균 농도의 분포는 0.003 ~ 0.037 ppm, 중앙값은 0.018 ppm이었음

- 월평균농도는 전월 및 전년 대비 동일하였으며, 도시대기보다 0.009 ppm 낮게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.014 ppm ~ 0.023 ppm으로 도산대로에서 가장 높았고, 종로와 신촌로에서 가장 낮았음

- 일별로는 11일과 17일에 평균농도가 0.028 ppm으로 가장 높았고, 27일에 0.005 ppm으로 가장 낮음

❍ 일산화탄소

- 평균은 0.6 ppm, 측정소별 일평균 농도의 분포는 0.2 ~ 1.0 ppm, 중앙값은 0.6 ppm이었음

- 월평균농도는 전월 및 전년 대비 동일하였으며, 도시대기보다 0.1 ppm 높게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.4 ppm ~ 0.7 ppm으로 종로에서 가장 낮았음

◇표 8. 도로변대기오염도 현황               (※ ´15.09.부터 공항로는 중앙차로로 분류)

구분		미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
일반도로	2016년09월	41	25	0.046	0.018	0.005	0.6
	2016년08월	38	23	0.042	0.018	0.005	0.6
	2015년09월	31	17	0.048	0.018	0.005	0.6
자동차 전용도로	2016년09월	45	25	0.035	0.018	0.003	0.6
	2016년08월	42	25	0.036	0.019	0.004	0.5
	2015년09월	31	16	0.043	0.020	0.005	0.4
중앙차로	2016년09월	54	30	0.060	0.014	0.005	0.7
	2016년08월	52	30	0.057	0.015	0.005	0.6
	2015년09월	42	22	0.052	0.014	0.005	0.6
도시대기	2016년09월	37	23	0.026	0.027	0.004	0.5

□ 전용도로

❍ 미세먼지와 초미세먼지는 도시대기보다 높음. 이산화질소는 도시대기보다 높고 오존은 도시대기보다 낮음

❍ 아황산가스는 도시대기보다 낮고, 일산화탄소는 도시대기보다 높음

□ 중앙차로

❍ 미세먼지와 초미세먼지, 이산화질소, 일산화탄소는 모두 도시대기보다 높게 나타나고 오존은 도시대기보다 낮음. 아황산가스는 동작대로를 제외하고 도시대기보다 높게 나타남

◇표 9. 도로변 측정소별 월평균 대기오염도

구분		미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
전체 평균		44	26	0.047	0.017	0.005	0.6
일반도로 (9)	평 균	41	25	0.046	0.018	0.005	0.6
	신촌로	47	28	0.052	0.014	0.004	0.7
	청계천로	35	24	0.047	0.020	0.006	0.5
	한강대로	52	29	0.046	0.021	0.004	0.6
	종로	35	20	0.044	0.014	0.004	0.4
	홍릉로	35	23	0.042	0.019	0.007	0.7
	화랑로	43	25	0.051	0.015	0.004	0.7
	영등포로	45	28	0.050	0.016	0.007	0.5
	도산대로	43	25	0.042	0.023	0.004	0.7
	천호대로	32	21	0.039	0.019	0.003	0.7
전용도로 (2)	평 균	45	25	0.035	0.018	0.003	0.6
	강변북로	47	24	0.043	0.015	0.003	0.6
	정릉로	44	26	0.026	0.021	0.003	0.6
중앙차로 (3)	평 균	54	30	0.060	0.014	0.005	0.7
	강남대로	49	28	0.073	0.013	0.006	0.7
	동작대로	56	37	0.058	0.014	0.004	0.7
	공항대로	57	26	0.050	0.015	0.005	0.6
도시대기		37	23	0.026	0.027	0.004	0.5

◇그림 13. 일반도로 측정소별 대기오염도

◇그림 14. 일반도로와 도시대기의 일별 대기오염도 비교

4. 입체 및 경계측정망 대기오염도

□ 입체 측정망

❍ 미세먼지는 모두 도시대기보다 낮게 나타나고 초미세먼지와 이산화질소는 남산을 제외하고 도시대기보다 낮음. 오존은 도시대기보다 높게 나타남

❍ 미세먼지와 초미세먼지, 이산화질소는 전월 대비 증가함. 오존은 전월 대비 감소함

□ 경계 측정망

❍ 미세먼지와 초미세먼지는 도시대기보다 높게 나타남. 이산화질소는 행주를 제외하고 도시대기보다 높고, 오존은 궁동을 제외하고 도시대기보다 낮게 나타남

❍ 미세먼지와 초미세먼지, 이산화질소는 전월 대비 증가하고, 오존은 궁동을 제외하고 전월 대비 감소함

◇표 10. 입체 및 경계측정망 대기오염도 현황

구분			미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
입체 측정망	남산	2016년09월	35	25	0.026	0.032	0.006	0.4
		2016년08월	30	22	0.022	0.038	0.006	0.4
		2015년09월	30	18	0.026	0.032	0.006	0.4
	북한산	2016년09월	33	22	0.010	0.033	0.004	0.3
		2016년08월	32	19	0.008	0.038	0.003	0.3
		2015년09월	21	13	0.015	0.033	0.003	0.3
	관악산	2016년09월	31	22	0.015	0.039	0.005	-
		2016년08월	30	20	0.012	0.050	0.004	-
		2015년09월	22	14	0.014	0.044	0.004	-
경계측정망	궁동	2016년09월	42	25	0.029	0.031	0.004	0.5
		2016년08월	32	17	0.027	0.031	0.004	0.4
		2015년09월	31	12	0.039	0.023	0.005	0.3
	세곡	2016년09월	42	25	0.042	0.017	0.005	0.6
		2016년08월	39	23	0.036	0.018	0.005	0.5
		2015년09월	31	15	0.033	0.017	0.005	0.5
	행주	2016년09월	42	25	0.024	0.023	0.005	0.6
		2016년08월	43	24	0.016	0.029	0.004	0.6
		2015년09월	-	-	-	-	-	-
도시대기		2016년09월	37	23	0.026	0.027	0.004	0.5

※ 관악산은 일산화탄소 측정장비 없음. 그 외 (-)는 측정소 이전으로 인해 유효측정처리 비율(75%) 미만

5. 대기오염 사례 분석

□ 사례 일수

❍ 미세먼지 20 ㎍/㎥ 이하 저농도 사례는 4일, 100 ㎍/㎥ 초과 고농도 사례는 0일이었음

◇표 11. 미세먼지 저농도 및 고농도 사례 일수

구 분	20 ㎍/㎥ 이하				100 ㎍/㎥ 초과
기 간	2016년		2015년		2016년		2015년
	9월	누적	9월	누적	9월	누적	9월	누적
일 수	4	17	4	22	0	7	0	9

◇그림 15. 미세먼지, 초미세먼지, 이산화질소, 오존 일별 농도 추세

Ⅳ. 대기오염 예 ․ 경보제

1. 미세먼지 예․경보제

□ 미세먼지 경보제

❍ 미세먼지(PM10) 주의보 발령 없음

❍ 초미세먼지(PM2.5) 주의보 발령 없음

□ 미세먼지 예보제

❍ 통합대기환경지수 구간에 따른 적중률은 78.3%, 상향예보율은 15.0%,

하향예보율은 6.7% 이었음

❍ 전일예보 적중률은 76.7%, 상향예보율 16.7%, 하향예보율 6.7%였으며,

당일예보 적중률은 80.0%, 상향예보율 13.3%, 하향예보율 6.7%이었음

◇표 12. 미세먼지 예보제 적중률

적중률		예측값 지수
		좋음 (0~30㎍/㎥)	보통 (31~80㎍/㎥)	나쁨 (81~150㎍/㎥)	매우나쁨 (151㎍/㎥이상)	합계
관측값 지수	좋음 (0~30㎍/㎥)	11	9			20
	보통 (31~80㎍/㎥)	2	38			40
	나쁨 (81~150㎍/㎥)
	매우나쁨 (151㎍/㎥이상)
	합계	13	47			60
	적중률	78.3%	상향 예보율	15.0%	하향 예보율	6.7%

※ 상향예보 : 예측지수가 실제 관측지수보다 높음

하향예보 : 예측지수가 실제 관측지수보다 낮음

2. 오존 예․경보제

□ 오존 경보제

❍ 오존 주의보 1일 1회 발령됨

횟수	발령일시		해제시간	발령지역	오존오염도 초과측정소	오존오염도 (ppm)	기상상태
							풍향	풍속(㎧)	온도(℃)
1	9/24(금)	16:00	17:00	서남	강서	0.122	W	2.0	26.1

□ 오존 예보제

❍ 통합대기환경지수 구간에 따른 적중률은 66.7%, 상향예보율은 20.0%,

하향예보율은 13.3%이었음

❍ 전일예보 적중률은 66.7%, 상향예보율 20.0%, 하향예보율 13.3%였으며,

당일예보 적중률은 66.7%, 상향예보율 20.0%, 하향예보율 13.3%이었음

◇표 13. 오존 예보제 적중률

(단위 : ppm)

적중률		예측값 지수
		좋음 (0~0.030)	보통 (0.031~0.090)	나쁨 (0.091~0.150)	매우나쁨 (0.151이상)	합계
관측값 지수	좋음 (0~0.030)
	보통 (0.031~0.090)		34	12		46
	나쁨 (0.091~0.150)		8	6		14
	매우나쁨 (0.151이상)
	합계		42	40		60
	적중률	66.7%	상향 예보율	20.0%	하향 예보율	13.3%

※ 상향예보 : 예측지수가 실제 관측지수보다 높음

하향예보 : 예측지수가 실제 관측지수보다 낮음