2016 박물관 전기설비 안전진단 대상

□ 검사 대상기관 : 서울역사박물관(종로구 신문로2가 2-1)

□ 검사 예정일 : 2016.4.11(월)[휴관일]. 13:00~22:00(주․야간검사)

□ 박물관(본관) 시설규모

○ 층    수 : 지하1층~지상3층(4개층)

○ 면    적 : 대지면적 28,652㎡/연면적 20,882㎡

□ 자가용 전기설비 안전진단 대상 (총 5개소)

1. 박물관 전기설비(22,900V/2,400KW)

- 저압설비 일체(배전반, 분전반, 방재시설 등)

- 옥외시설물(옥외 가로등, 홍보탑, 분수대 등 수경시설)

- 고압 및 저압기기 자외선코로나 검출진단 및 적외선 열화상진단

2. 경희궁 전기설비(30KW)

- 경희궁 분전반(경비실, 가로등시설, 보안시설, 소화펌프실)

3. 금천교 전기설비(7KW)

- 금천교 분전반(박물관 시계탑, 금천교용 배수펌프(2대) 등)

4. 경교장 전기설비(72KW)

- 경교장 분전반(전기, 조명시설 등 부하설비 일체)

5. 백인제가옥 전기설비(총80KW/70KW+10KW 2구좌)

- 백인제가 분전반(동력 및 전기,조명시설 등 부하설비 일체)