｢소방여건 취약지역 비상소화장치 운영의 내실화를 위한｣
2016 하반기 『비상소화장치 확인점검』 계획

서울특별시용산소방서

2016 하반기 『비상소화장치 확인점검』 계획

우리서의 소방차량 진입이 곤란한 지역에 설치된 비상소화장치 138개소에 대한 각 관할부서 및 센터별 유지관리 실태를 선별 확인하여 미흡한 분야를 시정하여 시민고객에게 최상의 서비스를 제공하고자 함.

Ⅰ	관련근거

2016년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3장 “소방용수시설 및 비상소화장치 관리”

Ⅱ	비상소화장치 현황

비상소화장치 설치현황

(단위 : 개소)

부서별	총계	설치유형별			총계	설치위치별						설치 동수
		개량식 (일체형)	일반식 (분리형)	호스릴		주거밀집	상가	영세민 밀집	시장	고지대	기타
계	138	55	68	16	139	71	3	7	5	2	51	27
현장대응단	35	17	18	2	37	25	2	1	1	0	8	10
이태원	32	15	15	1	31	15	0	1	0	2	13	3
후암	35	13	15	8	36	23	0	5	3	0	5	3
이촌	21	7	11	2	20	4	0	0	1	0	15	7
서빙고	15	3	9	3	15	4	1	0	0	0	10	4

비상소화장치 점검

▷ 점검방법

- 오토바이 순찰 : 월3회 이상 (이륜순찰과 병행실시)

- 현장대응단(119안전센터)장 선별확인 : 월1회 이상

▷ 중점 점검사항

- 비상소화장치함의 손․망실 여부 및 청소 및 비품정리

- 열쇠관리자 관리상태 및 기록유지

- 함 주변 불법주차 및 쓰레기 등 방치여부

소방호스 적재방법

▷ 5본, 3본 접은 수관으로 적재

▷ 2본은 1본씩 접은 수관 또는 두겹말이로 묶어서 적재

Ⅲ	표본점검계획

점검기간 ― 2016. 10. 17. ～ 11. 17.

대    상 ― 센터별 3개소씩 표본검사

확 인 관 ― 대응총괄팀장, 소방용수담당

Ⅳ	비상소화장치 적재비품

순번	품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	수 관	40㎜×15m	본	10
2	관 창	40㎜	개	1
3	소화기	3.3㎏	개	2
4	전환카프링	65 → 40㎜	개	1
5	카프링스파나	65㎜, 40㎜겸용	개	2
6	복스파나	1.2m	개	1
7	스탠드파이프	65㎜	개	1
8	지상식 소화전 렌치 또는 원형핸들		개	1	지상식 전용
9	손전등	6v	개	1	가로등 설치시 삭제
10	손전등 예비용 배터리	6v	개	1	〃
11	갈쿠리	0.8m	개	1	소화전 개폐용
12	지렛대	1m	개	1
13	해머	0.6㎝	개	1
14	구리스	360㎖	개	1
15	드라이버	30㎝	개	1

※ 각 개소별로 비품목록을 점검부 표지 안쪽에 부착 관리

Ⅴ	함전면 표기사항 및 부착물

끝.