- 화재 등 유사시 신속한 대응을 위한 - 2016. 봄철 산불진압훈련 계획

동 작 소 방 서

(재난관리과)

2016. 봄철 산불진압훈련 계획

행락철을 맞아 늘어나는 상춘객으로 인한 산불발생 위험성이 높아짐에 따라 민·관합동 훈련을 통한 공조체제를 확립하고 유사시 신속한 대응으로 인명 및 재산피해를 최소화하기 위함.

Ⅰ		관련근거

❍ 재난관리과-732(2016.1.29.)호『2016. 봄철 산불예방 및         진압대책 추진계획 알림』

❍ 예방과-17141(2015.11.27.)호『국립서울현충원 특별소방         안전관리 계획 알림』

Ⅱ		중점 추진사항

❍ 민·관 합동훈련을 통한 공조체제 확립

❍ 유사시 신속 대처를 위한 자체 대응능력 배양

❍ 산불진압장비 사용법 숙달로 유사시 피해 최소화

Ⅲ		훈련개요

민․관 합동 산불진압 훈련

❍ 일    시 : 2016. 3. 29.(화) 14:00

❍ 장    소 : 서달산(호국지장사) - 국립서울현충원 내

❍ 동    원 : 97명 9대(, , , 의용소방대)

❍ 훈련내용

유관기관 합동훈련을 통한 유사시 대응능력 배양

싹쓸이 등 산불진화장비 사용법 숙지

자체 산불진압 훈련

❍ 일    시 : 2016. 3. 30.(수)14:00

❍ 대    상 : 국사봉(사자암)

❍ 동    원 : 20명, 4대 / 지휘차, 노량진P, 상도P(싹쓸이), 구조대

❍ 훈련방법

현장지휘팀장 책임하 Sudden Attack(불시출동)방식으로 진행

산불 진압장비(싹쓸이)활용 실질적이고 체계적인 훈련 실시

산림 내 사찰 소방훈련

훈련일시	대상	소재지	구조	화기취급	동 원
3. 23.(수)	청룡사	동작구 상도3동 산77	목조 와가 3개동 838㎡	LPG	지휘차, 상도P, 상도T
3. 24.(목)	약수암	동작구 양녕로 153-9	목조 와가 3개동 339㎡	LPG	지휘차, 상도P, 상도T
3. 25.(금)	달마사	동작구 서달로 산50-26	목조 와가 6개동 1,050㎡	LPG	지휘차, 노량진P, 노량진T

※ 훈련일자 및 시간 등은 대상처 관계자와 협의하여 실시

❍ 훈련중점

- 돌발상황 부여방식, 가상화점 방수

- 차량 간(펌프차, 탱크차) 중계송수(진공방법 등 교육)방법 숙달

❍ 훈련 진행방법

현장도착		소방용수 점유		중계송수		집중방수
◦펌프차 화점 방수		◦소화전 또는 저수조 (탱크차 인원 활용)		◦소화전→수관→탱크차 등→수관→펌프차		◦전 소방력 집중 방수 (화재진압 및 잔화정리)

Ⅳ		민․관 합동 훈련대상 현황

일반현황

❍ 대 상 명 : 호국지장사

❍ 창    건 : 도선국사 창건(신라 말)

☞ 연혁 : 갈궁사(신라) → 화장사(조선 선조) → 호국지장사(1983)

❍ 건물규모 : 대웅전 등 9개동 1,068㎡(323평)

❍ 보유 문화재 : 철불좌상(서울시 유형 제57호) 등 14점

❍ 상주인원 : 스님 5명(신도수 3,000여명)

소방시설 등 현황

❍ 소방시설 : 옥내소화전1, 소화기20

❍ 위험물 등 현황 : LPG(50Kg) 5통

주변산림 현황

❍ 산림면적 : 868,000㎡

❍ 수    종 : 참나무80%, 침엽수(소나무, 잣나무 등)10%, 잡목10%

취약요인

❍ 취사 등을 위한 LPG사용

❍ 행락철 및 한식일 방문객 증가

현충원 자체 소방력 현황

❍ 자위소방대 편성 : 4개대 70명(군악대․의장대는 유사시 지원근무)

				대장 : 관리과장
				부대장 : 관리팀장
본부분대 (행정팀)		제1진화대 (관리팀)		제2진화대 (시설팀)				제3진화대 (현충과)		제4진화대 (군악대)		제5진화대 (의장대)

❍ 오토바이 기동진화대 : 8명

❍ 종합상황실 운영 : CCTV모니터 49대, 24시간 상시 감시

❍ 자체 보유장비 현황

구 분	차량	등짐펌프	불터리개	갈쿠리	삽,괭이 등	기타
수 량	10	9	30	30	120	방화수조 14

⇒ 차량 보유 현황 : 다목적살수차 1, 트렉터 1, 오토바이 8

다목적고압살수차(2012, 6월 배치･운용) ▹ 탱크용량 2,000ℓ, 방수포, 가반식 펌프, 호스릴 설비 ▹ 용 도 : 가로청소, 수목 물주기, 수목 방충약제 살포

❖서울국립현충원 주요현황❖

일반현황

- 소 재 지 : 서울특별시 동작구 현충로 210

- 건    물 : 본관(1,551㎡) 외 51개동 연면적 22,217.86㎡, 임야 : 약 868,000㎡

- 안장현황

대지현황			안장현황
계	묘역	기타	계	묘역안장	위패봉안	충혼당	무명용사
44만평	10.6만평	33.4만평	171,199위	54,436위	103,888위	4,961위	7,914위

소방시설 현황

소화기	하론	S/P	옥내소화전	옥외소화전	자탐	연결살수	소화용수
236	2	471/2	24	16	325/38	28/3	363t

위험물 등 현황

종류(탱크종류)	용 도	설치장소
경유(1,000ℓ)	기계연료용(중장비 등)	목공실 뒤
등유(1,000ℓ)	개별난방용(사무실 등)	목공실 뒤
경유(400ℓ×8)	개별난방용(화장실)	화장실(8개소)

Ⅴ		세부 훈련계획

훈련일시 : 2016. 3. 29.(화) 14:00~15:00(예비훈련 10:00)

장    소 : 호국지장사 및 주변산림(국립현충원 내)

동원사항 : 97명 8대

❍ 인    원 : 97명(소방25, 의소대20, 현충원25, 구청22, 기타5)

❍ 장    비

차    량 : 8대(소방5, 현충원1, 구청2)

진압장비 : 16종 128점

❍ 동원현황

계	소 방 력							국립서울현충원			동작구청
	지휘차	구조 버스	노량진P	상도P	상도 배연	구급 (노량)	의용 소방대	직원	군인	스님	공원녹지과	사당2동
92명	6	6	4	4	2	3	20	10	10	5	20	2

※ (사)대한재난구호안전봉사회 5명 훈련 참여

❍ 동원대별 임무

연번	출동대		임 무	차량 부서	책임자	비고
1	자위소방대 (현충원)		◦방어선 구축 등 화재진화	지휘본부 밑에서 대기	김주천	직원·군인 등
2	동작구청		◦산불 방화선 구축 및 잔불정리 확대방지		김주천
3	살수차 (현충원)		◦수관전개 방수(화점 및 일제)	능인보전 앞	현충원
4	지휘차		◦출동(동원) 소방력 지휘	“	지휘팀장
5	구조대		◦인명검색 및 노량진, 상도P 지원	외부 진입로	대장
6	노량진펌프		◦65㎜수관 전개 화점 방수 ◦방수포 방수(일제방수시)	화점전면	센터장	구조1 (방수포)
7	상도	펌프	◦싹쓸이 전개 화점 방수(100M 1본 분사건2) ◦65㎜수관 전개 화점 방수 ◦방수포 방수(일제방수시)	노량진P 뒤	“	구조1 (방수포)
8		배연	◦40㎜수관 전개 화점 방수	상도P 뒤	“
9	노량진구급		◦현장 대기	외부 진입로	선임자

❍ 무전기 사용 : D-TRS(동작 훈련 예비)

❍ 동원인원 복장

훈련대원 : 방화복, 헬멧 착용 등 화재진압 복장

참관인원 등 : 훈련복, 기동화, 착모

의용소방대원 : 의소대 조끼 착용

진압장비 동원현황

구 분	소 방		국립 서울현충원	동작구청
	노량진	상도
계	3종6점	4종7점	5종60점	4종55점
16종 128점	갈쿠리2 불털이개2 삽2	싹쓸이1 갈쿠리2 불털이개2 삽2	다목적살수차1 등짐펌프5 갈쿠리등25 불털이개15 소화기14	등짐펌프5 갈쿠리등25 불털이개15 소화기10

※ 등짐펌프 준비 : 노량진1, 상도3

훈련 및 안전책임관

❍ 안전책임관 : 현장대응단장(현장지휘팀장)

❍ 교육 등 : 훈련 전 안전교육 및 준비운동 등

훈련방법

❍ 구청 및 국립현충원, 호국지장사 관계자 합동 훈련 실시

❍ 산불진압 지원 내용․활동절차 숙지 등 공조강화

❍ 진압장비(싹쓸이)활용 실질적이고 체계적인 훈련 실시

❍ 훈련대상 주변 사찰을 중심으로 훈련 실시

❍ Sudden Attack(불시출동)방식으로 진행

단계별 훈련진행

화재발생		방화선 구축		초동진화		종합방수 등
◦각 훈련대 전개 ※ 대기 : 경찰충혼탑		◦자위소방대 ◦삽, 갈쿠리 활용		◦다목적살수차(현충원), 등짐펌프 등 활용		◦소방차 도착 ◦전 소방력 동원 집중 방수

유사시 신속대응을 위한 관계자 회의

❍ 일   시 : 2016. 3. 29.(화) 15:00~15:30

❍ 장   소 : 호국지장사 종무소(사무실)

❍ 참   석 : 소방 및 현충원 관계자

산불조심 캠페인

❍ 일   시 : 2016. 3. 29.(화) 15:30~16:00

❍ 장   소 : 호국지장사 인근

❍ 동   원 : 훈련참여 소방공무원 및 의용소방대원

❍ 내   용

피켓휴대 및 어깨띠 착용

플래카드 게첨 및 홍보 방송 등

※ 기존 홍보물품(홍보교육팀) 활용

Ⅵ		행정사항

❍ 훈련책임관은 훈련 참여직원에 대한 사전 도상훈련 및 안전교육.

❍ 의용소방대원을 동원, 산불예방캠페인 및 훈련참여.

❍ 훈련 동원 센터장은 기존 훈련일정과 중복될 경우 대상처와 협의       훈련일정 조정.

❍ 상도센터장은 산불진압장비(싹쓸이) 사전 점검 및 사용법 숙지.

❍ 각 훈련대는 무전기를 항시 개방, 상황 발생 시 즉시 출동.

❍ 홍보교육팀장은 보도매체를 통한 적극적인 홍보.

붙 임  1. 단계별 훈련상황 1부.

2. 훈련결과 보고서식 1부.

3. 싹쓸이 사용법(http://www.sak-3.com/index.html)

4. 산불진화장비(싹쓸이) 규격서 1부.  끝.

〈붙임1〉

단계별 훈련상황

단계별	구 분	훈 련 내 용	동 원 장 비	비 고
안내	훈련개요	• 훈련개요 설명 • 안전교육 실시		• 재난관리과장 (대응총괄팀장)
예비	준비	• 소방공무원 각 차량 대기 • 자위소방대 출동대기(대기소)	• 각 출동 차량 • 등짐펌프 및 갈쿠리 등	• 관 소방(황선희) • 자위소방(김주천)
1단계	화재출동	• 훈련지시(선언) - 서장 - 대응총괄팀장 - 지시 - 류병용(무전) - 상황전파	• 산불진화장비 전개 • 훈련지원대 산불진화장비 휴대 훈련위치로 이동 • 다목적살수(현충원) 출동	• 출동무전(류병용) • 연막탄(신현후,공익) • 자위소방 (김주천, 현충원 담당)
2단계	방화선 구 축 (자위소방)	• 삽 활용 흙덮기(불씨제거) • 불털이개, 갈쿠리 등 활용 -현충원직원(10), 군인(10) -동작구청 공원녹지과(20), 사당2동사무소(2) -의용소방대(20)	• 불털이개 • 갈쿠리, 삽 • 등짐펌프 • 낫 등	• 국립현충원 • 동작구청 • 의용소방대 • 통제 및 지도 (김주천, 현충원 담당)
3단계	초동진화 (자위소방)	• 등짐펌프 활용 진화 -현충원직원(10), 군인(10) -동작구청 공원녹지과(20), 문화 체육과(1), 사당2동사무소(2) -의용소방대(20) • 다목적살수차 방수	• 등짐펌프 • 갈쿠리, 삽 등 • 다목적살수(현충원)	• 국립현충원 • 동작구청 • 의용소방대 • 통제 및 지도 (김주천, 현충원 담당)
4단계	화재출동	• 대응총괄팀장 지시 - 무전 류병용(상황전파)	• 관 소방 각 대 출동 - 노량진 65㎜ 방수 - 상도 65㎜ 방수 - 상도 배연 40㎜방수 ※ 현장도착시 개별 방수	• 출동무전(류병용) • 방수 등 (각 팀장 및 각 선임자)
5단계	산불진화 (종합방수)	• 사전 확인 : 지휘팀장 • 방수 지시 : 지휘팀장 • 방수 중지 : 지휘팀장	• 노량진 P 상도P - 방수포 및 65㎜ 방수 • 상도 : 배연 40㎜방수 • 다목적살수(현충원) : 방수포 ※ 종합방수	• 소방대 등 ※ 자위소방대 사전 대피 : 김주천
6단계	훈련종료	• 인원 및 장비점검 (각 대 보고) • 강평(현충원장, 서장)		• 현장지휘팀장 (대응총괄팀장)

〈붙임2〉

산불진압훈련 실시결과

동원장비							동원인원
소 방				유관기관			소 방			유관기관
계	소방 차	특수 차	기타	계	현충원	구청	계	소방관	의소대	계	현충원	구청

< 관련사진 >

사진	용량을
최소화	하세요.

〈붙임4〉

【산불진화장비 규격서】

□ 세트당 구입 내용 및 규격

품 명	규 격	단위	수량
산불진화장비	고압펌프1, 고압호스(100m×5롤), 분사노즐건2, 호스분배기2,엔진(예취기)1, 호스릴(40m×1롤), 호스정리기1,차량용분배기1(소방차에 맞게 개조)	세트	2

□ 세부규격서

[1세트당]

품 명	규 격	단위	수량
고압펌프	예취기장착형, 6ℓ/min	대	1
고압호스	100m×8.5㎜, 커넥터포함	롤	5
분사노즐건	직사분사겸용, 분사정지기능	개	2
호스분배기	6구, 상부, 하부	개	2
엔진(예취기)	2HP	대	1
호스릴	40m, 수동식	롤	1
호스정리기	스테인레스	개	1
차량용분배기	3구, 스테인레스 스틸(소방차에 맞게 개조)	개	1

□ 산불진화장비 제원 및 사양

제 원	사 양
펌 프		Size	200 × 155 × 230 ㎜
		토출량	6ℓ/min
		압 력	상용압 60㎏/㎠, 최대압 130㎏/㎠
엔 진		최대출력	2.2Hp/ 8,000RPM
		사용연료	가솔린(25):윤활유(1) 혼합
		연료탱크	1.5ℓ
호 스 (40m)		사이즈	400 × 280 × 360 ㎜
		길 이	∅8.5㎜ × 40m
분사건		사이즈	750 × 200 ㎜
		분사방식	직사․분사 겸용
		방사길이	10m
호스 분배기		연결방식	원터치 카플링식
		수압계	100㎏/㎠ 까지 측정가능
		드레인 밸브	호스에어 제거 기능
호스 정리기		100m 호스를 감아서 정리가능
차량용 분배기		3구, 스테인레스 스틸, 소방차에 직접 연결하여 사용가능토록 개조
1 Set	고압펌프, 고압호스(100M×5본), 호스릴(40M×1롤). 분사건(2개), 분배기(2개), 엔진, 호스정리기, 차량용분배기(소방차에 맞게 개조)