목재제품 규격․품질 자체검사공장의 세부 지정기준 일부개정안

제정 2014. 6. 12. 산림청 고시 제2014-52호

개정 2016. 7. 00. 산림청 고시 제2016-00호

제1조(목적) 이 기준은「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」제20조제2항 단서 및 같은 법 시행령 제20조제4항에 따라 목재제품의 규격․품질검사를 자체적으로 할 수 있는 공장(이하 “자체검사공장”이라 한다)의 세부 지정기준에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1.“자체검사”라 함은 목재제품의 효율적인 검사를 위하여 규격·품질검사를    자체적으로 수행함을 말한다.

2.“자체검사공장”이라 함은 자체검사를 할 수 있도록 지정받은 공장을 말한다.

제3조(지정신청 등) 자체검사공장으로 지정받으려는 자는 같은 법 시행규칙 제16조제1항에 의거 다음 각 호의 서류를 한국임업진흥원의 장에게 제출하여야 한다.

1. 별지 제1호 서식의 품질시험기 및 분석장치 운용인력 명세서

2. 별지 제2호 서식의 품질시험기 및 분석장치 명세서

3. 별지 제3호 서식의 검사실 명세서

제4조(지정 기준) ① 자체검사공장의 지정기준은 영 제20조제1항에 따른다.

② 영 제20조제1항 각 호의 세부 지정기준은 다음과 같다.

1. 임산가공 관련 분야 : 목재를 물리․화학적으로 가공하는 분야

2. 목재제품 품질시험기 및 분석장비 : 별표의 목재제품 품목별 품질시험기 및 분석장비

3. 검사실 : 제2호의 목재제품 품질시험기 및 분석장비를 운용할 수 있는 공간과 시설

제5조(재검토기한) 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제248호)에 따라 이 기준을 고시한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 기준의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2019년 6월 30일까지로 한다.

부 칙<2014. 6. 12.>

이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

부 칙<2016. 7. 00.>

이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

[별표]

목재제품 품목별 품질시험기 및 분석장비

품목	시험분석 기기·장비	최소 수량	비고
합판	줄자	1
	버니어 캘리퍼스	1
	저울	1	정밀도 ±0.01 g
	실험용 건조기	1	사용온도 (105±3) ℃
	항온수조	1	사용환경 (20~100) ℃
	휨강성 변형량 측정대	1	콘크리트거푸집용 합판일 경우에만 해당
	만능재료시험기	1	1 t 이상
	데시케이터	10
	분광광도계	1
	항온항습챔버	2	챔버별로 온습도 조절
방부 목재	줄자	1
	버니어 캘리퍼스	1
	저울	1	정밀도 ±0.000 1 g
	실험용 건조기	1	사용온도 (105±3) ℃
	Atomic Absorption Spectroscopy 또는 Inductively Coupled Plasma	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	Gas Chromatography-mass spectrometer 또는 Liquid Chromatography-mass spectrometer	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	함수율 측정기	1
제재목	줄자	1
	버니어캘리퍼스	1
	저울	1	정밀도 ±0.01 g
	실험용 건조기	1	사용온도 (105±3) ℃
	데시케이터	5
	함수율 측정기	1
	만능재료시험기(10t 이상)	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	변형 측정용 수평 실험대	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
목재 펠릿	버니어캘리퍼스	1
	저울	1	정밀도 ±25 g
	저울	1	정밀도 ±0.000 1 g
	겉보기밀도 측정용기	1
	실험용 건조기	1	사용온도 (105±3) ℃
	데시케이터	1
	회화로	1	사용온도 1 000 ℃
	분쇄기	1
	체	1	입도 3.15 mm (ISO 3310-2)
	진탕기	1
	내구성시험기	1	CEN/TS 15210-1
	열량계	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	원소분석기	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	Atomic Absorption Spectroscopy 또는 Inductively Coupled Plasma	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	Ion Chromatography	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
섬유판 / 파티클보드 / 목질 바닥재/ 배향성스트랜드보드	줄자	1
	버니어 캘리퍼스	1
	저울	1	정밀도 ±0.01 g
	만능재료시험기	1	10 t 이상, 검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	데시케이터	10
	분광광도계	1
	실험용 건조기	1	사용온도 (105±3) ℃
	항온수조	1
	항온항습챔버	2	챔버별로 온습도 조절
목탄 (숯)	체	1	입도 30 mm
	저울	1	정밀도 ±0.000 1 g
	실험용 건조기	1	사용온도 (105±3) ℃
	데시케이터	1
	회화로	1	사용온도 1 000 ℃
	열량계	1
목재 브리켓	버니어캘리퍼스	1
	저울	1	정밀도 ±25 g
	저울	1	정밀도 ±0.000 1 g
	실험용 건조기	1	사용온도 (105±3) ℃
	데시케이터	1
	회화로	1	사용온도 1 000 ℃
	분쇄기	1
	체	1	입도 3.15 mm (ISO 3310-2)
	진탕기	1
	밀도 측정 장치	1	EN 15150 참고
	열량계	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	원소분석기	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	Atomic Absorption Spectroscopy 또는 Inductively Coupled Plasma	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	Ion Chromatography	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
목재칩	목재칩 시료채취도구	1
	진동체 선별기 또는 로타리 스크린	1
	실험용 건조기	1	사용온도 (105±3) ℃
	분쇄기	1
	저울	1	정밀도 ±0.01 g
	저울	1	정밀도 ±0.000 1 g
	데시케이터	1
	회화로	1	사용온도 1 000 ℃
	열량계	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	원소분석기	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	Atomic Absorption Spectroscopy 또는 Inductively Coupled Plasma	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	Ion Chromatography	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
집성재	줄자	1
	버니어 캘리퍼스	1
	저울	1	정밀도 ±0.001 g
	실험용 건조기	1	사용온도 (105±3) ℃
	항온수조	1	사용환경 (20~100) ℃
	항온항습기	2
	만능재료시험기	1
	기계식 등급 구분기	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능/ 검사품목이 구조용집성재일 경우에만 해당
	데시케이터	10
	분광광도계	1
	증류수(혹은 초순수) 제조장비	1
	변형 측정용 수평 실험대	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	광학현미경(배율 x40∼x400)	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	슬라이딩마이크로톰	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	고압멸균기	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
성형 목탄	버니어캘리퍼스	1
	저울	1	정밀도 ±25 g
	저울	1	정밀도 ±0.000 1 g
	실험용 건조기	1	사용온도 (105±3) ℃
	데시케이터	1
	회화로	1
	분쇄기	1
	체	1	입도 3.15 mm (ISO 3310-2)
	전락강도 측정기	1
	화덕	1	구멍탄용
	열량계	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	원소분석기	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	Atomic Absorption Spectroscopy 또는 Inductively Coupled Plasma	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
목재 플라 스틱 복합재	항온항습기	2	사용환경 (23±2) ℃ (50±10) %RH, (20±3) ℃ (66±2) %RH
	버니어캘리퍼스	1
	저울	1	정밀도 ±0.001 g
	만능재료시험기	1	20 t 이상
	데시케이터	10
	분광광도계	1
	진탕기	1
	항온수조	1
	초저온냉동고	1	사용온도 (-30±2) ℃ 검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	굴곡크리프시험기(KS M ISO 899-2)	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	낙하시험충격기(KS F 2221)	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	충격강도시험기(KS M ISO 179-1)	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	미끄럼저항시험기(KS M 3510)	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	길이선열팽창계수시험기(KS M 3060)	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	내후성시험기(KS M 4892-2)	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy (KS ISO 11885)	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	방염성 시험기 맥켈버너형(KS F 2819)	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
난연 목재	항온항습기	2	(23±2)℃, (50±5)% RH (40±2)℃, 97% RH
	줄자	1
	버니어캘리퍼스	1
	저울	1	정밀도 ±0.001 g
	실험용 건조기	1	정밀도 (105±3) ℃
	데시케이터	3
	교반히터	1
	콘칼로리미터(KS F ISO 5660-1)	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	가스유해성시험장치(KS F 2271)	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능

* ‘검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능’ 이라 함은 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」시행령 제19조제2항에 따라 지정된 목재제품 규격·품질 검사기관의 해당 품질시험기 및 분석 장비 활용이 가능함을 말한다.

[별지 제1호 서식]

품질시험기 및 분석장치 운용인력 명세서
총인원 : 명
2. 운용인력 명세
부서명	인원	업무			학력 및 자격증 현황
3. 특기사항
년 월 일			신청인	(서명 또는 인)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

[별지 제2호 서식]

품질시험기 및 분석장치 명세서
품목명
2. 품질시험기 및 분석장치 명세
품질시험기 (분석장치)	제원	수량		성능		비고
3. 특기사항
년 월 일			신청인		(서명 또는 인)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

[별지 제3호 서식]

검사실 명세서
검사실 면적 : m3
2. 검사실 도면
3. 특기사항
년 월 일	신청인	(서명 또는 인)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]