교 육 일 지

□ 일 시 : 2016. 6. 20(월)  09:00

□ 장 소 : 기간제근로자 대기실

□ 대 상 : 수도계량기 교체 기간제근로자

□ 제 목 : 현안사항 및 안전관리 철저

□ 교육내용

○ 2016년 만기수도계량기 교체 목표 : 24,800 수전

- 5월말 목표 8,270 수전(실적 7,956 수전)

- 목표대비 실적 : 96.2%

○ 2016년 역류방지밸브 교체 목표 : 10,350개

- 목표대비 실적이 상당히 부진함으로 수도계량기 교체시 현장여건을 고려

역류방지밸브 설치

○ 수도계량기 폐전 철거시 마감 철저

- 플러그 마감 처리 철저 : 금번 본부 점검시 2개 미처리 지적

○ 만기수도계량기 교체시 유니온등 연결부위 확인 철저

○ 안전운행 및 교체작업중 안전관리 철저

- 이륜차 운행시 안전운행 및 교통법규 준수 철저

- 맨홀등 밀폐공간 수도계량기 교체 작업중 주의 철저

․ 작업 시작전 또는 작업중 작업공간 환기 실시

․ 작업공간이 부식(산소결핍 발생)되어 있거나 물이 고여 있는 경우 산소농도 확인후

작업개시

․ 작업공간내 유기물 유무(유해가스 발생) 확인 등

- 주차장 또는 주차장 진입로(차도)상 수도계량기 교체시 선안전 조치후 작업       개시

․ 수도계량기 교체 작업전 주위에 안전표지판등을 설치후 작업 시행 철저