신․구조문 대비표

현  행

개 정(안)

【별표2】목재제품의 신기술지정을 위한 기술분석 수수료

구 분		단위	금 액(원)
신기술지 정	1차(기술평가) 심사비용	1 건당	1,600,000
	2차(종합평가) 심사비용	1 건당	1,600,000
보호기간 연장 심사비용		1 건당	1,600,000
신기술 적용제품 확인 심사비용		1 건당	1,600,000

* 비고

1. 심사비용은 심사 업무를 담당하는 기술평가 기관에

납부한다.

2. 위 표의 비용 외에 심사를 위한 현장 평가비용(현장 평가

위원의 수당, 여비 등)이 추가로 필요한 경우에는 목재

제품 신기술 지정, 보호기간 연장 또는 신기술 적용

제품 확인을 신청하는 자가 그 비용을 부담하여야 한다.

3. 현장평가에 참석한 심사위원에게 지급하는 심사수당에

관하여는「엔지니어링기술 진흥법」제12조에 따라

설립된 협회에서 조사ㆍ공표하는 엔지니어링 기술자

노임단가 중 건설 및 기타 부문의 단가를 준용한다.

4. 현장평가에 따른 여비에 관하여는 「공무원여비규정」을

준용한다.

【별표2】신기술 및 신제품 인증수수료

상한선

구 분	수수료(기술 또는 제품 건당)
신기술 및 신제품 인증	서류ㆍ면접 심사	100만원
	현장 심사	100만원 또는 실비정산 가능
	종합 심사	100만원
신기술 및 신제품 인증 유효기간 연장	서류ㆍ면접 심사	100만원
신기술적용제품 확인*	100만원

* “신기술 적용제품 확인” 제도가 있는 인증에 한함

【별표3】목재제품의 규격․품질 검사에 관한 수수료

※ 부가세 별도
품 목 별			단 위		수수료(원)
목질 바닥재	천연무늬목 치장마루판 (소판-합판, 현가식 시공)	소 계			601,860
		치수(이음매 단차 포함)		1건당	7,510
		접착성(내수)		1건당	98,340
		휨강도		1건당	22,870
		습윤시휨강도		1건당	45,950
		평면인장강도		1건당	45,580
		함수율(건량)		1건당	27,950
		내산성시험		1건당	15,530
		내알칼리시험		1건당	15,650
		내시너시험		1건당	15,610
		습열성시험		1건당	15,100
		내변퇴색성시험		1건당	27,580
		내오염성시험		1건당	15,650
		내마모성시험		1건당	141,130
		도막밀착력시험		1건당	16,450
		폼알데하이드방출량		1건당	90,960
	천연무늬목치장마루판 (소판-섬유판, 파티클보드, 현가식 시공)	소 계			810,430
		치수(이음매 단차 포함)		1건당	7,510
		휨강도		1건당	22,870
		습윤시 휨강도		1건당	45,950
		평면인장강도		1건당	45,580
		흡수두께팽창율		1건당	47,380
		치수변화율		1건당	287,480
		내산성시험		1건당	15,530
		내알칼리시험		1건당	15,650
		내시너시험		1건당	15,610
		습열성시험		1건당	15,100
		내변퇴색성시험		1건당	27,580
		내오염성시험		1건당	15,650
		내마모성시험		1건당	141,130
		도막밀착력시험		1건당	16,450
		폼알데하이드방출량		1건당	90,960
	천연무늬목 치장마루판 (소판-합판, 접착식 시공)	소 계			487,460
		치수(이음매 단차 포함)		1건당	7,510
		접착성(내수)		1건당	98,340
		함수율(건량)		1건당	27,950
		내산성시험		1건당	15,530
		내알칼리시험		1건당	15,650
		내시너시험		1건당	15,610
		습열성시험		1건당	15,100
		내변퇴색성시험		1건당	27,580
		내오염성시험		1건당	15,650
		내마모성시험		1건당	141,130
		도막밀착력시험		1건당	16,450
		폼알데하이드방출량		1건당	90,960
	천연무늬목 치장마루판 (소판-섬유판, 파티클보드, 접착식 시공)	소 계			696,030
		치수(이음매 단차 포함)		1건당	7,510
		흡수두께팽창율		1건당	47,380
		치수변화율		1건당	287,480
		내산성시험		1건당	15,530
		내알칼리시험		1건당	15,650
		내시너시험		1건당	15,610
		습열성시험		1건당	15,100
		내변퇴색성시험		1건당	27,580
		내오염성시험		1건당	15,650
		내마모성시험		1건당	141,130
		도막밀착력시험		1건당	16,450
		폼알데하이드방출량		1건당	90,960
	치장목질 마루판 (소판-합판, 현가식 시공)	소 계			681,130
		치수(이음매 단차 포함)		1건당	7,510
		접착성(내수)		1건당	98,340
		휨강도		1건당	22,870
		습윤시휨강도		1건당	45,950
		평면인장강도		1건당	45,580
		함수율(건량)		1건당	27,950
		내산성시험		1건당	15,530
		내알칼리시험		1건당	15,650
		내시너시험		1건당	15,610
		습열성시험		1건당	15,100
		내변퇴색성시험		1건당	27,580
		내한성시험		1건당	46,310
		내열성시험		1건당	32,960
		내오염성시험		1건당	15,650
		내마모성시험		1건당	141,130
		도막밀착력시험		1건당	16,450
		폼알데하이드방출량		1건당	90,960
	치장목질마루판 (소판-합판, 접착식 시공)	소 계			566,730
		치수(이음매 단차 포함)		1건당	7,510
		접착성(내수)		1건당	98,340
		함수율(건량)		1건당	27,950
		내산성시험		1건당	15,530
		내알칼리시험		1건당	15,650
		내시너시험		1건당	15,610
		습열성시험		1건당	15,100
		내변퇴색성시험		1건당	27,580
		내한성시험		1건당	46,310
		내열성시험		1건당	32,960
		내오염성시험		1건당	15,650
		내마모성시험		1건당	141,130
		도막밀착력시험		1건당	16,450
		폼알데하이드방출량		1건당	90,960
	치장목질 강화마루판 (소판-섬유판, 파티클보드, 현가식 시공)	소 계			889,700
		치수(이음매 단차 포함)		1건당	7,510
		휨강도		1건당	22,870
		습윤시휨강도		1건당	45,950
		평면인장강도		1건당	45,580
		흡수두께팽창율		1건당	47,380
		치수변화율		1건당	287,480
		내산성시험		1건당	15,530
		내알칼리시험		1건당	15,650
		내시너시험		1건당	15,610
		습열성시험		1건당	15,100
		내변퇴색성시험		1건당	27,580
		내한성시험		1건당	46,310
		내열성시험		1건당	32,960
		내오염성시험		1건당	15,650
		내마모성시험		1건당	141,130
		도막밀착력시험		1건당	16,450
		폼알데하이드방출량		1건당	90,960
	치장목질 강화마루판 (소판-섬유판, 파티클보드, 접착식 시공)	소 계			775,300
		치수(이음매 단차 포함)		1건당	7,510
		흡수두께팽창율		1건당	47,380
		치수변화율		1건당	287,480
		내산성시험		1건당	15,530
		내알칼리시험		1건당	15,650
		내시너시험		1건당	15,610
		습열성시험		1건당	15,100
		내변퇴색성시험		1건당	27,580
		내한성시험		1건당	46,310
		내열성시험		1건당	32,960
		내오염성시험		1건당	15,650
		내마모성시험		1건당	141,130
		도막밀착력시험		1건당	16,450
		폼알데하이드방출량		1건당	90,960
<신 설>
< 신 설>
< 신 설>

【별표3】목재제품의 규격․품질 검사에 관한 수수료

※ 부가세 별도
품 목 별		단 위		수수료(원)
목 질 바닥재	소 계			1,065,610
	치수(이음매 단차 포함)	1건당		7,510
	접착성(내수)		1건당	98,340
	휨강도		1건당	22,870
	습윤시 휨강도		1건당	45,950
	평면인장강도		1건당	45,580
	함수율(건량)		1건당	27,950
	흡수두께팽창율		1건당	47,380
	치수변화율		1건당	287,480
	내산성시험		1건당	15,530
	내알칼리시험		1건당	15,650
	내시너시험		1건당	15,610
	습열성시험		1건당	15,100
	내변퇴색성시험		1건당	27,580
	내한성시험		1건당	46,310
	내열성시험		1건당	32,960
	내오염성시험	1건당		15,650
	내마모성시험		1건당	141,130
	도막밀착력시험		1건당	16,450
	내충격성시험		1건당	20,600
	내긁힘성시험		1건당	29,020
	폼알데하이드방출량		1건당	90,960

난연목재	소 계			1,103,370
	치수		1건당	7,510
	함수율		1건당	28,000
	총방출열량 (최대열방출율)		1건당	508,010
	가스유해성		1건당	239,150
	철부식성		1건당	223,330
	흡습성		1건당	97,370
목재 플라스틱 복합재 (WPC)	소 계			1,351,100
	전처리		1건당	62,840
	비중		1건당	15,670
	최대 굴곡하중		1건당	23,970
	굴곡 크리프변형		1건당	124,600
	충격저항성	실온	1건당	8,620
		저온	1건당	53,310
	충격강도		1건당	9,270
	뒤틀림성		1건당	85,350
	나사못유지력		1건당	31,300
	미끄럼 저항성		1건당	76,280
	수분흡수율	A법	1건당	45,160
		B법	1건당	98,610
	동결융해		1건당	216,170
	길이선열팽창계수		1건당	270,630
	유해물질 용출시험		1건당	71,910
	폼알데하이드방출량		1건당	90,960
	방염성		1건당	66,450
배향성 스트랜드 보드 (OSB)	소 계			326,000
	치수/직각도		1건당	15,010
	밀도		1건당	9,050
	함수율		1건당	30,950
	폼알데하이드방출량		1건당	90,960
	휨강도		1건당	22,900
	휨탄성계수		1건당	22,900
	박리강도		1건당	16,020
	두께팽창률		1건당	47,380
	삶음시험후 박리강도		1건당	70,830