문서번호	시설관리과-@N
결재일자
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
협조

노량진 순찰반 일일점검 일지('16.7.  )

2016. 7.

남부수도사업소

(시설관리과 기전팀)

노량진 순찰반 가압장/배수지 일일점검 일지

□ 점검일 2016년 7월 일 (날씨:흐림)											□ 점검자(시간) : (00:00 ~ 00:00)
점검항목 시설물			배전반 및 제어패널				가압시설(모터/펌프) 압력단위 : ㎏fcm²					경보시설 (화재, 침수 등)			보안시설 (CCTV, 911 등)		유량계	수위계	관랑실			점검 형태
			전압 전류	P L C	통신	상태	인입	토출	모터	펌프									밸브	배관	누수
노량진배수지 (110,000톤) 가압장 (1250hp×6대) (970hp×4대)			22.9kV	○	○	○	0.2	5.0	○	○		화재		○	cctv 13개소	○	○	○	○	○	○	현장 확인
												침수		○	방송 2개소	○
			100(A)
												배수 펌프		○	911	○
대방배수지(60,000톤) 가압장 (75hp×2대)			380(V)	○	○	○	0.2	2.2	○	○		화재		○	cctv 8개소	○	○	○	○	○	○	현장 확인
												침수		○	방송 2개소	○
			50(A)
												배수 펌프		자연배수	911	○
상도배수지 (30,000톤) 가압장 (20hp×2대) (100hp×2대) (150hp×3대)			380(V)	○	○	○	0.2	5.0	○	○		화재		○	cctv 6개소	○	○	○	○	○	○	제어실 간접
												침수		○	방송 1개소	○
			150(A)
												배수 펌프		○	911	○
금천배수지 (30,000톤) 가압장 (100hp×3대)			380(V)	○	○	○	0.2	3.0	○	○		화재		○	cctv 6개소	○	○	○	○	○	○	현장 확인
												침수		○	방송 2개소	○
			150(A)
												배수 펌프		자연배수	911	○
독산배수지 (22,000톤)			380(V)	○	○	○	-	-	-	-		화재		-	cctv 4개소	○	○	○	○	○	○	현장 확인
												침수		-	방송 2개소	○
			5(A)
												배수 펌프		-	911	○
선우배수지 (6,000톤)			380(V)	○	○	○	-	-	-	-		화재		-	cctv 1개소	○	○	○	○	○	○	제어실 간접
												침수		○	방송 1개소	○
			3(A)
												배수 펌프		자연배수	911	○
봉현배수지 (2,500톤)			380(V)	○	○	○	-	-	-	-		화재		-	cctv 2개소	○	○	○	○	○	○	제어실 간접
												침수		△	방송 1개소	○
			5(A)
												배수 펌프		○	911	○
법원가압장 (20hp×2대)			380(V)	○	○	○	4.9	5.5	○	○		화재		○	cctv 2개소	○	○	○	○	○	○	제어실 간접
												침수		○	방송	-
			16A
												배수 펌프		자연배수	911	-
■ 특이사항 및 정비(조치)내용													○ : 정상 및 양호, △ : 점검필요, X : 정비시급
	○	특이사항 없음
	○	봉현배수지 침수경보 전송 안됨(점검필요)

끝.