					설명자료
제공일자 :	2016년 12월 03일			대기관리과장	이인근	2133-3630
담당부서 :	대기관리과			대기정책팀장	서형석	2133-3663
사진없음 ■	사진있음 □		매수 : 2 매	담 당 자	최용석	2133-3669

제목 : 못 믿을 미세먼지 수치

□ 보도개요

○ 보도일시 : 2016. 12. 02(금)

○ 보도매체 : MBC 뉴스

○ 보도요지

- 정부 미세먼지 농도 발표치가 ‘보통’일 때, 실제 거리의 미세먼지 농도는 2배 이상 측정 (중구 64ug/m3 ↔ 133ug/m3, 성동구 73ug/m3 ↔ 137 ug/m3)

- 사유는 중구 측정소의 경우 덕수궁 옆 서울시청 별관 옥상에, 성동구 측정소는 서울숲 안에 있으며, 전국 도시대기 측정소 260 곳 중 71%가 환경부 권고 기준인 10m 이상에 위치하여 미세먼지 측정값이 과소 평가되고 있음

□ 설명내용

1. 미세먼지 농도 측정 관련

○ 서울시의 미세먼지 농도 측정은 「환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 」 제6조 1항에 따라 국가에서 승인한 β레이 연속측정 방법을 사용하고 있으며, 측정값의 신뢰성을 확보하기 위해 주기적인 검량선 작성, 유량 교정, 클리닝 등 지속적으로 관리가 되고 있는 장비가 사용되고 있음

○ MBC 보도에 사용된 측정장비는 실외에서의 미세먼지 측정값의 신뢰도에 한계가 있어 국가 승인을 받지 못한 광산란 방식으로 현재 국내에서 실외 대기에서는 사용하지 않는 방식임

2. 측정소 위치 관련

○ 서울시 도시대기오염 측정소는 자치구별 1개씩 총 25개소를 운영하고 있음

○ 측정소는 환경부「대기오염측정망 설치운영 지침」에 의거 설치되었으며, 도시대기 측정소 25개소의 높이는 모두 30m 이내로 지침에 맞게 설치․운영되고 있음 (환경부 대기오염측정망 설치․운영지침(2016))

- 주민센터 옥상 11개소, 학교 옥상 3개소, 공원 2개소, 기타 공공기관 옥상 9개소

○ 고층 빌딩이 많은 서울의 도시대기 측정소가 주로 옥상에 설치되는 이유는 일반 도로에 측정소를 설치․운영할 경우 바람길에 따라 매우 지협적인 대기오염도를 나타낼 수 있으며, 대표 공기질 측정을 위해선 전후좌우 트인 공간이 필요하기 때문임

○ 또한 측정소 위치 선정시, 데이터의 연속성(장기 사용가능성) 및 측정소의 보안 및 안정성 등이 반드시 고려되어야 하기 때문에 주로 공공기관 옥상에 설치됨

○ 서울시의 공원내 설치된 2개 측정소(올림픽공원, 서울숲)의  대기오염도는 서울시 평균값과 큰 차이가 없으나, 신뢰도에 대한 지속적인 우려로 `17년에 보다 대푯값을 나타낼 수 있는 적정 위치로 이전 할 계획임

<공원 내 대기오염도 비교(2015년)>

구 분	공원 내 측정소		서울시 연평균 (25개 자치구)
	송파(올림픽공원)	성동(서울숲)
PM-10(㎍/㎥)	44	46	45
PM-2.5(㎍/㎥)	22	23	23
NO2(ppm)	0.029	0.033	0.032
CO(ppm)	0.6	0.5	0.5
O3(ppm)	0.023	0.021	0.022
SO2(ppm)	0.005	0.004	0.005