2017년도 호흡보호장비 안전관리계획

119특수구조단

[소방항공대]

- 2017년도 119특수구조단 소방항공대 -

호흡보호장비 안전관리 계획

우리 소방항공대에서 보유하고 관리·운용중인 호흡보호장비의 체계적으로 관리하고 각종 오염물질로부터 대원의 호흡기 건강 관리에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 고압가스안전관리법 제17조 및 동법시행규칙 제39조

□ 호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 제4조, 제8조, 제9조,

제10조

□ 공기기의충전기 형식승인 및 검정기술기준 제17조

□ 국민안전처 소방장비항공과-7764(2016.11.3.)호『공기충전기 통합관리 및 충전시설 구축 추진계획 알림』

□ 안전지원과-885(2017.1.12.)호『2017년도 호흡보호장비 안전관리 계획 알림』

Ⅱ		추 진 방 향

□ 소방장비의 효율적인 관리운용을 위한 기반 조성

□ 적정 소방장비 유지 및 현대화를 위한 소방장비 보강

□ 철저한 예방정비․점검으로 최상의 장비 가동률 유지

□ 공기충전시 유입될 수 있는 각종 오염물질로부터 대원의

건강보호

Ⅲ		소방장비 현황

2016.12.31.기준

□ 호흡보호장비 4종 60점

구분	등지게	용기	면체	보조마스크
내용연수	10년	10년	3년	3년
보유기준	대원별 1	대원별 2	대원별 2	대원별 1
기준수량	24	48	48	24
보유수량	10	20	20	10

Ⅳ		세 부 추 진 계 획

【공기호흡기 용기 위생검사】

□ 관련근거

❍ 『소방장비관리규칙』제14조(소방장비의 안전관리)

❍ 『호흡보호장비 안전관리에 관한 기준』제8조』(위생검사)

□ 추진방향

❍ 공기호흡기 용기 위생검사로 대원의 호흡기 건강 보호

❍ 위생적이고 안전한 공기호흡기 사용으로 소방활동 대응능력 제고

□ 검사개요

❍ 대    상 : 20개

❍ 검사장소 : 동작소방서 호흡보호장비정비실

❍ 검사내용

- 공기호흡기 용기 내․외부 육안검사 및 내부 냄새 인지여부

- 용기 내부 세척 및 건조, 내시경 검사(이상발견시 기록)

□ 검사결과 조치

❍ 위생검사 결과 부적합 의심용기는 전문업체 안전검사 실시

【공기호흡기 용기 안전검사】

□ 관련근거

❍ 『호흡보호 장비 안전관리에 관한 기준』제19조(안전검사)

❍ 『고압가스안전관리법』제17조 및 동법 시행규칙 제39조(용기등의 재검사)

- 신규검사 후 10년 이하 용기 5년마다 안전검사

- 신규검사 후 10년 초과 용기 3년마다 안전검사

용기제조		1차 안전검사		2차 안전검사		3차 안전검사		용기 폐기
신규검사 (제조사)		5년차		10년차		13년차		15년차

□ 추진방향

❍ 공기호흡기 중 검사기한(충전기한)이 도래한 용기 재검사 실시

❍ 호흡보호장비의 철저한 안전검사로 현장대원 대응능력 제고

【공기호흡기 용기 안전검사】

□ 관련근거

❍ 『폐기물관리법』제2조의2(폐기물의 세부분류) 및 제13조(폐기물의 처리 기준 등)

❍ 『폐기물관리법 시행령』제3조(지정폐기물의 종류)[별표1] 및 제5조(폐기물처리시설)[별표3]

□ 용기 현황

계	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
20						2		18

【공기호흡기 용기 안전검사】

□ 관련근거

❍ 『소방장비관리규칙』제25조(소방장비 통합관리시스템의 구축)

□ 향후 추진방향 및 내용

❍ 항공대에서 보유중인 모든 용기에 대하여 시스템 관리

❍ 위생검사, 안전검사, 충전횟수 등의 이력관리

❍ 용기별 관리책임제 강화

Ⅴ		행 정 사 항

□ 기타 본 계획에 명시되지 아니한 사항은 『호흡보호장비 안전관리에 관한 기준』에 의거하여 관리

□ 항공대에 공기충전시설이 없는 관계로 강서소방서 및 구로소방서 공기충전시설을 사전에 협조하여 충전 실시

□ 각 공기호흡기 용기는 최종 충전일로부터 3개월 도래시 재충전을 실시