구로소방서 소방장비확인점검 지적사항

□ 기동장비

○ 98가 9077(굴절 12호) /  점검부 누락, 일지결재 시일초과, 수관연결구 구리스 미주입

○ 98가 9037(고가 11호) / 엔드고무 파손, 도끼 로드 붓싱 균열,

○ 75라 3672(구급차 6-7)/ 점검부 양식 구양식 배치, 에어컨 필터오염, 적재비품중 펑크시 패치세트 없음

○ 81고 3799(펌프 27호)/ 홈 부족

○ 98가 9094(고가 11-1)/ (조정요함) 보조사다리 점검불량

○ 80도 7330(물탱크 32호)/ 운전석뒷타이어(안쪽) 옆면 손상, 진공오일 배관 누유

○ 92거 2115(펌프 22호)/ P.T.O축 이완, 파워오일 누유

○ 71도 1246(구조 100호)/ 사다리 하강롤러 고정불량, 뒷좌석 고정볼트 분실

○ 70로 9439(지휘 10호)/ 파워오일 과다

○ 74모 8999(구급차 6-9)/ 미션 추진측 연결 리테이너 오일 누유

○ 96고 9996(구로35 시흥9)/ 결제누락, 점검부 누락, 인터쿨러 오일 누출, 엔진오일 과다, 캡틸트 쇼버 그리스 미주입, 그리스 주입요함, 일점검 미, 냉각수 과다주입, 좌석빽미러 고정 불량

○ 82두 7711(구로30)/ 결제누락 및 점검부 누락, 오일필터 누유, 추진축구리스 변속기 결제누락, 점검부 누락, 인터쿨러오일 누출, 엔진부동액 에어빼기 요함, 변속기 P.T.O 가스켓 미션 오일 누유

○ 97로 6011(구로20)/ 결재누락, 점검부 누락, 냉각수 누수, 그리스미주입

○ 71고 4085(구로6-5 시흥구급)/ 결재누락, 항균필터, 보조발판 작동범위, 유격과다, 브레이크등 미점등

○ 98가 9087(구로25 시흥P)/ 결재누락, 캐빈필터 청소요함, 그리스 미주입, 볼조인트 캡 없음, 유격과다, 기어박스 오일 누유

○ 98가 9097(구조차 구로20 공직)/ 운행일지 결재누락 및 수리점검부 누락, 인터쿨러오일누출, PTO오일부족, 에어탱크 코크 리턴 불량, 진공불량/결재누락, 점검부누락, 그리스미주입, 싯션, 엔진바스켓, 윈치 오일누유, 크레인 오일누유

○ 90서 6144(화학 14호) 결재누락, 점검부 누락, 인터쿨러 오일 노출, 연료 1차필터 전선없음, 냉각팬파손, 변속기 P.T.O 가스켓 오일 누유

○구로아 4254(이륜 구급)/ 운전석 빽미러 고정불량

□ 구급장비

○ (현장대응단 1소대)

- 구급장비 관리카드 정비 미흡, 비디오 후두경 블레이드에 이물질, 휴대용 석션기 구성품 미흡, BVM 구성품 미비, EM100 마스크 비멸균상태, 네블라이저 구성품 미비, 외상처치 가위혈흔 미제거, 혈당측정기 기기에 혈흔 미제거, 체온계 청결팁 미구비로 사용,

○ (현장대응단 2소대)

- 충전식 흡인기 관리미흡(충전X), 휴대용 자동식 산소소생기 마스크 불량, 네블라이져 구성품 미비, 가변형들 것 안전밸트 없음

○ (고척안전센터)

- 구인두기도기 및 ET튜브 유효기간 지남, 네블라이저 구성품 미비, 분만세트 구성품 멸균상태 미비, 창고내 물품 유효기간 지난 상태로 비치(멸균붕대, 반창고, 포비돈 스틱)/ 구급장비관리카드 정비 미흡, 의약품 폐기보고 누락, 네블라이저 구성품 미흡(예비건전지), AED 출력용지 없으며 ETCO2 기능숙지 미흡, 의약품 관리대장과 실수량 불일치 (D/W 50%), 창고 내 유효기간 지난 물품 비치(OPA, ETCO2, 과산화수소 분만세트),

○ (시흥안전센터)

- 구급장비 편람 미흡(최산화 미흡), 휴대용 자동식 산소 소생기 마스크 비멸균, 외상처치 가방안 장비관리 미흡, 차량 고정식 살균 소독기 관리 미흡(공기필터 청소), 감염관리실 관리미흡(청결 및 점검)

○ (공단안전센터)

- 구급 장비편람 정비 미흡, 의약품 관리대장정비 미흡, 백벨브마스크 구성품 미흡, 고막체온계 청결상태 미흡, 창고내 청소 및 정비상태 미흡

□ 진압장비

○ (현장대응단)

- 체인오일 방출 미흡, 인명구조 경보기 보유 미흡, 유류 점검일지 미흡, 불용장비 다수 보유

○ (고척안전센터)

- 화학보호복 미흡, 공기공급기 미흡

○ (시흥안전센터)

- 절단날 교체요망, 노후장비 교체요망, 체인톱 장력 미적정, 보호두건 미착용, 일지점검 관리카드 미흡

○ (공단안전센터)

- 자비자차량 미적제, 엔진오일 부족, 인명구조경보기 점검일지 누락, 장비관리카드 미흡, 소방장비 점검부 미흡

□ 구조장비

○ (구조대)

- 유압엔진 펌프 엔진오일 과다(즉시시정), 잠수장비 오버홀 미흡, 잠수용 공기통 미불용, 화학보호복 미불용, 프라즈마 절단기 보호구 미구비, 방사선 선량계 미조정

□ 호흡장비

○ (진압대) / 점검부 작성방법 일부 미흡

○ (구조대) / 점검부 작성방법 일부 미흡

○ (고척안전센터) / 점검부 작성 시기 및 방법 일부 미흡

○ (시흥안전센터) / 점검부 작성방법 및 시기 일부 미적정

○ (공단안전센터) / 점검부 작성 시기 및 방법 일부 미흡

□ 통신장비

○ (상황실) / 점전용회선(경비팩스) 공판(507) 선로 불량

○ (진압대) / 점구급차 TRS무전기 주먹마이크 연결 케이블 손상(피복), P8668(3657, 2786) 2대 이어폰덮개 탈락 /관리대장 유지시 보수사항 미기재(GP338410), MTP850(1117024. 1117023) 충전단자 미정비

○ (구조대) / MTP850(1117066) 이어폰덮개 탈락, MTP850(1117066) 충전단자 미정비

○ (고척안전센터) / 관리대장 유지보수사항 미기재, P8668i (490) 이어폰 덮개탈락

○ (시흥안전센터) / 통신장비 관리대장 누락(휴대폰, 팩스), 매뉴얼(788G, SRG3500, GIXI950P)

○ (공단안전센터) / 전용회선(경비팩스) 회선불량, 관리대장 누락(팩스)

□ 화재감식/시설점검 장비

○ (현장대응단)/ 증거물 수집장비 차량 적재상태 미흡, 안전모 밴드불량

○ (예방과)/ 신규배정 점검기구 장비점검일지 누락, 장비관리 카드정비 미흡, 가스계 소화설비 점검장비 기동관 누설시험기 등 장비 이해도 부족