(붙임 2)

부상형화장실 설치(교체)대상 사진

양화 (안양천 합류부) : 팔당댐 방류량(만조시) 침수 8,000톤
망원 (성산대교 하부) : 팔당댐 방류량(만조시) 침수 11,000톤
망원 (성산나들목) : 팔당댐 방류량(만조시) 침수 11,000톤
신설 설치 예정지(안1) 신설 설치 예정지(안2)		신설 예정지
반포(임시주차장 옆) : 팔당댐 방류량(만조시) 침수 6,000톤 ▸기반시설 고려 설치장소 확정		반포(상류주차장) : 팔당댐 방류량(만조시) 침수 8,000톤 ▸ 기존화장실(여성전용화장실) 뚝섬공원 이동