2017년 제19차 전문위원회(굴토분야) 심의 상정목록

<2017. 9. 15(금) 16:00, 주택건축국 회의실(3층)>

총 2건 (신규 2)

연번	사 업 명	위 치 (대지면적)	용 도	굴착개요	신청구분	설계자 (토목/건축)	비고 (상정부서)
					심의내용
1	면목5구역 주택재건축정비사업	중랑구 면목동 171-7번지 일대 (17,771.20㎡)	공동주택 (453세대) 및 부대복리시설	- 건축높이 : 지하2층/ 지상30층 - 최대굴착깊이 : 9.13m - 흙막이 공법 •벽체공법 : C.I.P공법, R.S.C.W공법(2열자립식) •지보공법 : 어스앵커(제거식), 스트럿 •차수및지반보강 : S.G.R, J.S.P그라우팅	신규	㈜대교 컨설턴트	중랑구 주택과
					굴토계획	㈜트윈종합건축사사무소
2	영등포1-3재정비촉진구역 도시환경정비사업	영등포구 영등포동7가 29-1번지 일대 (8,407.00㎡)	공동주택 (185세대) 및 업무.판매시설	- 건축높이 : 지하5층/ 지상28~30층 - 최대굴착깊이 : 21.81m - 흙막이 공법 •벽체공법 : 지하연속벽(Slurry Wall) •지보공법 : Top Down(C.W.S공법) •차수및지반보강 : -	신규	㈜다산이엔지	영등포구 도시재생과
					굴토계획	㈜디와이도시건축