유압엔진펌프

※ 장비 작동과 관련한 안전 사항

◯ 사용 전 장비 손상 유무 등 확인 철저

◯ 안정적인 바닥에 서서 두 손으로 장비를 잡고 작업 실시

◯ 절단 및 전개 시 파편 등에 유의 할 것

◯ 장비에 압력이 존재 시 절대로 커플링 연결 및 분리 금지

◯ 장비에서 비정상적인 움직임이 나타날 경우 즉시 사용 중지

◯ 허용 압력 이상의 무리한 작업을 금하고 체계적인 방법으로 작업 실시

◯ 펌프의 압력이나 장비의 이상유,무를 점검할 때에는 반드시 유압호스에 장비를 연결하고 점검한다.

◯ 커플링의 체크밸브에 이상이 있을 수 있기 때문에 파손 시에는 큰 사고로 이어질 수 있기 때문이다.

◯ 호스를 강제로 구부리지 말 것. 고압이 걸리게 되므로 작은 손상에도 파열이 되어 큰 사고가 발생할 위험이 있다.

◯ 전개기나 절단기를 작동시킬 때 대상물의 구조나 형태를 따라서 장비가 비틀어지기도 한다.

소속 : 서대문소방서 현장대응단 구조대

계급 : 소방사 김주성

절연봉 사용방법

▣ 규격 및 용도

1. 선 접지금구, 절연봉, 두부, 걸고리로 구성

2. 23W 이하 선로의 방전을 목적으로 사용

▣ 사용 전 점검

1.절연봉 두부 및 방전고리의 균열 또는 파손여부를 반드시 확인 점검 후 사용

2.절연봉 표면에 먼지 또는 습기가 있는지를 검전한 후 마른걸레로 잘 닦은 후 사용

3.접지측금구 및 접속단자 부분의 이상 유무를 반드시 확인,점검 후 사용

▣ 사용시 주의사항

1.사용용도 외에는 사용하지 말 것

2.우천시 사용을 금하며, 안개가 낀 날씨 또는 습기가 많은 장소에서 사용 할 경우에는 반드시 방전고무장갑을 착용하고 사용할 것!

▣ 보관시 주의사항

1.중량물에 의한 충격 또는 강한 힘이 가해지지 않도록 주의!

2.항상 깨끗하게 유지하고, 보관장소는 직사광선을 피하여 통풍이 잘되는 건조한 곳에 보관.

3.절연봉은 신너 등 화학약품으로 손질하지 말 것!

소  속 : 서대문소방서 현장대응단 구조대

작성자 : 소방사 김주성

잠수물리

수중에서는 빛의 전달, 소리의 전달, 열의 전달 등 여러 가지 측면에서 대기 중과 많은 차이를 보이며 특히 높은 밀도 때문에 많은 저항을 받아 행동에 제약을 받고 체려소모가 크다.

1) 빛의 전달 및 투과

물속에서는 빛의 굴절로 인하여 물체가 실제보다 25% 정도 가깝고 크게 보인다.

물의 색깔은 여러 요인의 영향을 받는다. 예를 들어, 적도의 해수는 짙은 파랑색인 반면에 고위도 해역의 해수는 남색이다. 이러한 차이는 주로 고위도 해역에 플랑크톤의 생물이 더 많이 존재하기 때문이며, 플랑크톤이 국부적으로 일정

해역에서 번성하면 ‘적조’나 ‘녹조’ 현상이 발생한다.

해수를 컵에 담아 보아도 파란색을 띄지 않는다. 파장이 가장 짧은 청색광선이 깊고 파고 들어가 산란되어 바다가 파랗게 보이는 것이다. 색깔은 수심이

깊어질수록 흡수된다. 환경에 따라 다르지만 대체로 빨간색은 15m~20m의

수심에서 사라지며, 노랑색은 20m 수심에서 사라진다.

2)소리의 전달

수중에서는 대기보다 소리가 4배 정도 빠르게 전달되 때문에 소리의 방향을 판단하기 어렵다. 수중에서는 말을 할 수 없으므로 손동작이나 몸짓으로

수화를 사용하여 의사를 전달하기도 하며 수중에서도 사용 가능한 기록판에 글씨나 그림을 그리기도 한다. 전문적인 산업잠수에서 유·무선 시스템을

이용한 수중 통화장치를 이용하여 직접 대화가 가능하여 이런 시스템은

레저스포츠 다이빙에서 많이 보급되어 있다.

3)열의 전달

물은 공기보다 약 25배 빨리 열을 전달한다. 따라서 우리가 물속에서 활동을 하게 되면 쉽게 추워진다는 것을 알 수 있다. 물속에서 활동할 때에는 체온

손실을 막을 수 있는 잠수복이 반드시 필요하며, 수온에 따라 적절한 잠수복을 선택하여야 한다.

4)부력

부력이란 부피에 해당하는 물의 무게만큼 뜨는 성질로서 그것을 조절할 수

있다면 물속으로 잠수하는데 아주 편리하다. 어떤 물체의 narp가 물속에서

차지하는 부피에 해당하는 물의 무게보다 가벼우면 그 물체는 물에 뜨게 된다. 이것을 양성부력이라 하고, 반대로 물의 무게보다 무거우면 가라앉게 되며,

이것을 음성부력아라고 한다. 이 두 현상을 적절히 조절하여 뜨지도 가라

않지도 않을 때 중성부력을 가진다고 하며 “부력을 조절한다.”라고 표현한다.

5)공기소모

바닷물에서는 수심 매 10m(33피트)마다 수압이 1기압씩 증가되며 다이버는 물속의 압력과 같은 압력의 공기로 호흡을 하게 된다.이것은 수심 20m에서 다이버는 수면에서 보다 3배나 많은 공기를 호흡에 사용한다는 뜻이다. 즉

다이버가 수면에서 1분에15L의 공기가 필요하다면 물속 20m에서는 45L의

공기가 필요하다.

서대문소방서 현장대응단 구조대

소방사    이 영 훈

농연현장 진입

연소하는 건물에 진입하는 경우는 천장에 직사 주수하여 낙하물 등을 사전에 제거 후 진입한다. 화염이 보이는 실내에서는 중성대가 형성되고 있는 경우가 많으므로 방수 전에 신속히 연소범위를 확인한다. 또한 방수로 인하여 발생하는 뜨거운 수증기는 시야를 가리고, 열기에 의한 화상의 우려가 있으므로 주의하여 행동한다.

상체를 최대한 낮추어 화재현장으로 진입하는 것이 화재의 상당한 고온을 피하는 데에 유리하다.

소속 : 서대문소방서 현장대응단 구조대

작성자 : 소방사 김주성

공기호흡기 팁

공기호흡기는 매일 쓰는 장비이기 때문에 자칫 점검을 소흘히 할 수 있다. 그러나 화재현장이나 유독가스가 발생한 현장에서 대원의 생명을 보호할 수 있는 가장 중요한 장비이기 때문에

반드시 확실한 점검이 필요하다.

특히 오래된 오링이나 완충되지 않은 공기통은 교환 해야하며 용기밸브 잠금상태, 면체의 기밀상태를 철저히 확인하여 개인 및 요구조자의 안전에 만전을 기해야 할 것이다.

서대문소방서 현장대응단 구조대

소  방  사    김   주   성

고양이 구조

날씨가 추운 요즘 고양이들은 추위를 피해 차량 엔진룸이나 옥상위의 환풍구에 많이 들어가 있다. 이렇게 내부에 들어가 있는 고양이를 포획할 때는 큰소리를 내어 고양이를 밖으로 나오게 한 다음 그물망을 이용하여 포획하도록 한다. 또한 잡은 고양이를 케이지에 옮기는 작업을 할 때는 할퀴거나 물릴 위험성이 있기 때문에 꼭 두꺼운 장갑을 착용 하거나 포획용 집게를 사용하여 옮기는 것이 안전하다. 구조에 사용한 장비는 깨끗하게 세척하여 감염에 방지 하도록 한다.

소  속 : 서대문 현장대응단 119구조대

작성자 : 지방소방사 진 진 호

로프발사총 사용 시 주의사항

로프발사총은 요구조자가 있는 곳까지 로프를 보내기 위한 장비이다. 로프발사총을 사용할 때는 보안경과 귀마개를 착용하고 사용해야하며 발사 전 요구조자에게 안내방송을 하고 착탄 예상지점 주변의 인원을 대피시켜야하며 사람을 향해서 발사하면 안 된다. 또한 장전 후 총구를 45‘ 이상의 각도를 유지해야 격발 되며 갑작스러운 충격에 격발되지 않도록 주의해야 한다. 부득이하게 45’ 이하의 각도로 발사해야 하는 경우 뒤집어서 격발하면 가능하다. 장전 후 발사 전에는 꼭 안전핀을 눌러 주는 것이 좋다.

소  속 : 서대문 현장대응단 119구조대

작성자 : 지방소방사 진 진 호

체인톱 사용 시 주의사항

체인톱을 사용할 때 비상시를 대비하여 반드시 2인 이상 함께 작업하는 것이 좋다. 이동할 때에는 시동을 끈 상태로 이동을 하며 항상 두 손으로 잡고 사용해야 한다. 이상한 소리가 들리거나 진동이 있을 때는 즉시 엔진을 정지 시킨다. 여러 개의 나뭇가지를 한꺼번에 자르지 말고 찢어진 나무를 자를 때에는 나무 조각에 다치지 않도록 보안경과 장갑을 착용하며 절단 작업 시 톱날 상부에 딱딱한 물체가 닿지 않도록 주의한다. 또한 반드시 체인이 작동할 때 작업하며 사용 전 정비와 체인브레이크 확인은 필수로 하도록 한다.

소  속 : 서대문 현장대응단 119구조대

작성자 : 지방소방사 진 진 호

공기호흡기 사용 시 주의사항

공기호흡기를 착용하고 작업할 때 신체적 제약을 받기 때문에 비상시를 대비하여 반드시 2인 이상 함께 작업하는 것이 좋다. 공기호흡기는 자체가 무거우며 여러 장비들과 함께 착용하기 때문에 육체적 피로가 가중 된다. 또한 면체를 착용하면 시야각이 협소해지고 습기가 차 앞이 잘 안보이게 되며 공기가 공급 되며 발생되는 소음으로 청각에 제한도 받게 된다. 사용하기 전에 공기의 잔량을 꼭 확인해야 하며 밸브에서 공기가 누설하는지 항시 점검해야 한다. 사용 후에는 관에 남아있는 잔압을 제거해 줘야 한다.

소  속 : 서대문 현장대응단 119구조대

작성자 : 지방소방사 진 진 호

복식사다리 사용 시 주의사항

복식 사다리를 사용 할 때는 반드시 안전장비를 착용하며 2인 1조 작업을 할 수 있도록 한다. 보조자는 작업자가 사다리에 올라갈 때 사다리를 미끄러지지 않게 지지해준다. 사다리를 전개하게 되면 일단 확보로프를 메어주어 비상 시 사다리가 접히지 않도록 잡아준다. 이후 작업자는 작업 시 보조자가 파편에 다치지 않게 조심히 작업해야하며 공구가 떨어지지 않게 공구에 안전줄을 달아주도록 한다. 사다리의 경사는 75‘가 되도록 맞춰주며 설치 및 등반할 때 장애물에 걸리지 않도록 장애물이 없는 곳에 설치하도록 한다.

소  속 : 서대문 현장대응단 119구조대

작성자 : 지방소방사 진 진 호

에어백 사용 시 주의사항

에어백은 단단하고 평탄한 곳에 설치하고 날카롭거나 고온의 환경에서는 사용을 자제해야 한다. 구형 에어백의 경우 가운데 부분이 둥글게 부풀어 오르기 때문에 나무 버팀목을 사용하여 물체가 쓰러지지 않도록 보조해줘야 하며 버팀목을 설치할 때는 대상물 밑으로 손이 들어가지 않도록 주의를 해야 한다. 2개의 에어백을 겹쳐서 사용 할 때는 부양 높이가 증가되지만 부양 무게는 능력단위가 작은 에어백의 능력밖에 가지고 있지 않기 때문에 무게를 초과하여 사용해서는 안 된다.

소  속 : 서대문 현장대응단 119구조대

작성자 : 지방소방사 진 진 호

유압엔진펌프 사용 시 주의사항

유압장비는 큰 압력이 걸려 있다는 것을 인지하고 점검 시 이상이 있을 때는 자가 수리가 아닌 A/S를 요청 하는 것이 좋다. 펌프의 압력이나 장비의 이상 유무를 점검할 때는 반드시 호스를 결합한 후 연결부의 커플링을 잘 확인 하도록 한다. 체크밸브의 이상이 있어 파손이 되었을 경우 큰 사고로 이어지기 때문에 커플링의 정면에는 서있지 않도록 하며 호스를 강제로 구부리지 말고 작은 손상이 있을 경우 즉시 교체하도록 한다.

소  속 : 서대문 현장대응단 119구조대

작성자 : 지방소방사 진 진 호

유압전개기 사용 시 주의사항

유압전개기는 물체의 틈을 벌리거나 압착하는 장비이다. 장비에 에어가 유입되거나 핸들의 밸브가 잠겨져있으면 전개기가 압력을 유지하지 못하며 컨트롤밸브를 조작하였을 때 전개기가 작동하지 않는다면 펌프를 테스트하거나 유압오일을 확인하여 부족할 시 보충해주면 된다. 또한 컨트롤밸브에서 오일이 새는 경우 커플링의 연결을 확인해주고 안전스크류를 조여 준다. 그래도 계속 새면 씰을 교환해 주어야 한다. 유압이 차있는 경우 커플링이 잘 결합 분해되지 않게 되니 주의하도록 한다.

소  속 : 서대문 현장대응단 119구조대

작성자 : 지방소방사 진 진 호

차량유리 파괴 시 주의사항

차량 내 요구조자를 구출하기 위해서는 차량의 유리를 파괴하는 것이 유리하다. 차량유리를 파괴하기 전에 요구조자나 대원에게 손상을 입히지 않도록 테이프나 끈끈이 스프레이를 도포한 후 유리가 조각조각 떨어지지 않게 막을 형성 해준다. 이후 센터 펀치를 유리의 가장자리에 위치하여 눌러주면 펀치 끝이 튕기면서 유리창에 충격을 가하여 깨지게 된다. 이때 펀치를 잡은 손이 유리창을 뚫고 들어가지 않도록 주의한다. 깨진 유리는 손을 안쪽으로 넣어 차 바깥쪽으로 털어내며 제거 해준다.

소  속 : 서대문 현장대응단 119구조대

작성자 : 지방소방사 진 진 호

기계공작물 끼임 시 주의사항

출입문이나 놀이시설, 기계 등에 신체의 일부가 끼이는 상황이 발생하면 절단, 파괴, 해체 등 적절한 방법으로 조치해야한다 요구조자는 흥분하기 때문에 대원은 요구조자 안정과 동시에 냉정한 판단이 필요 된다. 현장에 보호자가 없으면 구급대원의 도움을 받는 것이 적당하며 요구조자에게 상해가 없고 시설물에 피해가 적은 쪽으로 작업을 선택하여야 한다. 절단 과정 중에서는 절단된 물체가 튀어 나오거나 지지물이 붕괴되면서 발생할 수 있는 2차 사고에 주의하며 작업해야 한다.

소  속 : 서대문 현장대응단 119구조대

작성자 : 지방소방사 진 진 호

빙상사고 구조

지리적으로 볼 때 우리나라는 동절기의 온도가 빙점 이하로 떨어진다. 북부지방의 방죽과 연못 그리고 하천은 초겨울에 얼음이 덮이고 겨울이 깊어감에 따라 얼음은 더 두터워지며 봄이 올 때 까지 잘 녹지 않는다. 일반적으로 빙상사고는 해빙기의 얼음이 깨어지면서 익수하는 경우가 대부분이다. 빙상사고 발생시 구조방법은 얼음의 상태에 따라 달라진다.

1) 얇은 얼음의 경우

얇은 얼음의 경우 가장 바람직한 구조는 헬리콥터를 이용하여 구조하는 것이나 출동시간이 많이 소요되는 것이 단점이다. 얆은 얼음의 범위가 넓어 접근이 힘든 경우 복식 사다리를 이용하는 방법을 강구한다. 사고 현장에 접근하는 모든 구조대원은 드라이수트 또는 구명조끼를 착용하고 가급적 접근이 가능한 장소까지 최대한 접근하며 구조대원은 사다리와 얼음이 닿는 면적을 최대한 넓게 하여 얼음이 깨지는 것을 막는다. 만약 사다리를 2단까지 전개해도 요구조자에게 미치지 않을 경우 구명부환을 요구조자에게 던져 당긴 후 요구조자가 최말단의 가로대를 붙잡고 사다리 위로 나올 수 있도록 한다. 요구조자의 상태가 악하되어 자력으로 사다리 위로 오를 수 없는 경우 구조대원이 직접 사다리 위를 낮은 자세로 접근하여 구조한다.

2)두꺼운 얼음인 경우

두꺼운 얼음일 경우 신속한 접근이 가장 중요하며 반드시 구명로프를 연결한 다음 구조활동을 실시하여야 한다.두꺼운 얼음 밑으로 사람이 들어가는 경우, 상당한 위험이 있으므로 만약에 사태에 대비해 파괴장비를 가지고 가서 적절한 대응을 할 수 있도록 준비하여야 한다.

3)밖에서의 처치

낮은 수온에서 있던 요구조자의 경우 체온이 상당히 내려가 있으며, 심각한 저체온증을 보일 수도 있다. 이런 경우 신속하게 담요 또는 체온을 올려줄 수 있는 것들을 이용하여 따뜻하게 해주어야 하며 신속하게 구급대에 인계하여 이송이 될 수 있도록 하여야 한다. 무리하게 동상 걸린 부분을 문지르거나 뜨거운 물에 담그는 행위는 지양한다.

소   속 : 서대문 119구조대                            작성자 : 소방사 서승덕

출입문 강제 개방

잠금장치의 구조 및 작동원리

가. 현관(방화문)용

흔하게 볼 수 있는 것으로 아파트 등 주택 현관(방화문)에 가장 많이 설치된 잠금장치이다.

1) 현관용은 방문용에 비하여

○ 손잡이 부분의 목이 두껍고 넓으며,

○ 방문용은 날름쇠가 한 개이나, 현관용은 날름쇠가 2개이고,

○ 방문용은 열쇠가 없어도 잠글 수 있고, 현관용은 열쇠가 없으면 잠글 수 없다.

2) 작동원리

○ 실린더(현관정)의 손잡이를 제거하면 방화문 내부에 잠금장치가 노출된다.

○ 내부 잠금장치의 중앙부에 윗부분에 있는 홈을 좌, 우측으로 돌리면 원형날름쇠가       작동하고, 중앙 홈을 좌, 우로 돌리면 삼각 날름쇠가 작동한다.

나. 보조 잠금장치

현관문의 실린더(주키)키와 같이 주로 많이 사용되며 밖에서 보조키가 보이지 않는       경우도 있다. 바깥에서 열 수 있는 열쇠구멍과 안쪽의 손잡이가 달려있는

구조로 유리문 키와는 달리 복잡한 구조로 되어 있으며 문 안쪽 부분에 별도의

잠금장치가 붙어 있다.

1) 특징

보조키 단독으로만 사용하는 경우는 거의 없으며, 보통 현관문 주키와 같이 설치하여    사용한다.

2) 작동원리

외부에서 키 뭉치를 탈락시켜 제거하면 키 뭉치자리에 원형의 구멍이 보이고

이 구멍 내부에 문 안쪽 잠금장치의 홈이 보인다. 내부 잠금장치의 홈을 돌리면

날름쇠가 작동하여 문을 개방할 수 있게 된다.

소   속 : 서대문 119구조대                            작성자 : 소방사 서승덕