‘17년 1월 건축시설물 고장장애 현황

‘17. 1월 건축분야별 장애현황

시설지원단 시설개량팀

목        차

Ⅰ. 개     요

Ⅱ. 고장장애 발생현황

Ⅲ. 시간대별 고장장애 현황

Ⅳ. 원인별 고장장애 현황

ⅴ. 분석결과

‘17년 1월 건축시설물 고장장애 현황

Ⅰ	개 요

○ 분석대상 : 건축분야 시설물 UTIMS 고장접수 장애

○ 기    간 : 2017. 1. 1. ~ 1. 31.

○ 신고현황 : 373건 접수(오신고 21건 제외)

Ⅱ	고장장애 발생 현황

1. 기술사업소 위치별 장애 현황

(단위 : 건)

구 분	계	5호선				6호선			7호선					8호선
		개화산	신길	답십리	고덕	마포 구청	한강진	신내	도봉	건대 입구	이수	천왕	부천	잠실	모란
합 계	373	38	33	29	28	32	26	14	31	31	18	22	31	17	23
대합실	86	7	12	7	7	8	8	2	4	3	1	8	8	6	5
승강장	51	6	5	4	2	5	2	0	8	3	3	1	8	1	3
외부출입구	64	4	5	10	4	5	3	3	7	7	5	2	5	2	2
환승통로	9	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	1	1
기능실	27	2	2	3	2	3	0	2	0	6	2	3	2	0	0
화장실	114	17	6	5	13	9	10	4	9	11	6	7	5	6	6
셔터시설	12	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	1	3
승강 편의시설	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
일반편의시설	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
장애인편의시설	4	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
기타시설	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 월별 장애 추이

(단위:건)

○ 장애건수는 전월 대비 7건 감소, 전년 동월 대비 124건 감소(25%)

3. 요일별 장애 추이

(단위:건)

○ 장애신고는 화요일이 가장 많으며, 주말을 제외하고 기타 요일은 유사

○ 대체적으로 월요일이 가장 높았으나 화요일에 장애신고가 높은 것은 월요일보다 화요일의 발생요일이 1일 많으므로 인한 것으로 추정됨.

4.등급별/유형별 장애현황

(단위 : 건)

장애등급	계		설 비 명 (고장장비)	장애유형	장애건수
합 계	373				373
B	71	22	대합실	누수 승객공간 누수발생	5
				배수로덮개 및 지지철물 탈락,파손,유동	4
				안전휀스,핸드레일 탈락,파손,유동	5
				천정마감재 탈락(승객공간)	8
		0	기능실	누수 승객공간 누수발생	0
				누수 직원공간 발생	0
				배수로 덮개 및 지지철물 탈락,파손,유동	0
				천정 마감재 탈락(승객공간)	0
		4	셔터시설	셔터 개방불가	4
		15	화장실	화장실 천정마감재 및 출입문(탈락,파손)	14
				강화유리 및 탈락,파손,유동	1
		18	승강장	누수 승객공간 누수발생	4
				배수로덮개 및 지지철물 탈락,파손,유동	2
				배수불량, 물고임	0
				안전휀스,핸드레일 탈락,파손,유동	0
				천정마감재 및 점검구 탈락(승객공간)	11
				핸드레일 탈락,파손,유동	1
		10	외부출입구	누수 승객 공간 누수발생	2
				누수 직원 공간(누수량 많음:줄줄흘러내림)	0
				배수로덮개 및 지지철물 탈락,파손,유동	1
				배수불량, 물고임	0
				캐노피, 탑라이트 파손	2
				알미늄캐스팅(외부출구) 탈락,파손,유동	1
				천정마감재 및 점검구 탈락(승객공간)	3
				핸드레일 및 안전휀스탈락,파손,유동	1

장애등급	계		설 비 명 (고장장비)	장애유형	장애건수
B		2	환승(연결)통로	누수 승객공간 누수발생	2
				배수로덮개 및 지지철물 탈락,파손,유동	0
				강화유리 및 안전휀스 탈락,파손,유동	0
		0	승강편의시설	E/V외부핸드레일 용접부 탈락	0
		0	기타시설	안전휀스 및 천정마감재 탈락	0
C	176	54	대합실	강화유리,철재문 탈락,파손,개폐불량,잠금장치 고장	6
				기타 시설물 훼손사항	3
				바닥마감재 파손,훼손,탈락,이완,들뜸,유동,오염	5
				배수로 바닥 및 배수 배수불량, 물고임	15
				벽체마감재(타일,석재,건식) 탈락,들뜸,파손,오염	11
				벽체점검구 및 철제출입문 탈락,파손,개폐불량	4
				비상게이트 탈락,파손,개폐불량	10
				천정마감재 탈락(직원공간)	0
		17	기능실	강화유리문,철제문, 탈락,파손,개폐불량,잠금장치	12
				바닥마감재 파손,훼손,탈락,이완,들뜸,유동,오염	1
				배수로 바닥 및 누수 배수불량, 물고임	1
				벽체마감재(타일,석재,건식) 탈락,들뜸,파손,오염	3
		22	화장실	강화유리문 탈락,파손,개폐불량,잠금장치 고장	9
				기타 시설물 훼손 및 벽체,바닥 마감재 기타	7
				철재출입문 탈락,파손,개폐불량	4
				화장실 부속물 탈락,파손(짐받이,아기의자 등)	2
		4	셔터시설	셔터 작동가능한 경미장애	4
		25	승강장	경고 및 유도타일 파손,훼손,탈락,들뜸,유동	0
				기타 시설물 훼손사항 및 누수	4
				바닥마감재 파손,훼손,탈락,이완,들뜸,유동,오염	4
				배수로 바닥 및 배수 배수불량, 물고임	2
				벽체마감재(타일,석재,건식) 탈락,들뜸,파손,오염	9
				벽체점검구 탈락,파손,개폐불량	4
				천정마감재 탈락,이완	1
				철재출입문 탈락,파손,개폐불량	1
		43	외부출입구	강화유리문 탈락,개폐불량,캐노피,탑라이트 누수	5
				기타 시설물 훼손사항	4
				바닥마감재 파손,훼손,탈락,이완,들뜸,유동,오염	24
				배수로 바닥 및 배수 배수불량, 물고임	5
				벽체마감재(타일,석재,건식) 탈락,들뜸,파손,오염	5

장애등급	계		설 비 명 (고장장비)	장애유형	장애건수
C		4	장애인편의시설	경고 및 유도타일 파손,훼손,탈락,들뜸,유동	3
				바닥마감재 파손,훼손,탈락,이완,들뜸,유동,오염	0
				점자안내판 탈락,파손,들뜸	1
		3	환승통로	기타 시설물 훼손사항,점자안내판 탈락	1
				바닥마감재 파손,훼손,탈락,이완,들뜸,유동,오염	0
				벽체마감재(타일,석재,건식) 탈락,들뜸,파손,오염	2
		4	일반,승강편의	승객의자 탈락,파손,유동,경고,유도타일 파손	4
		0	기타시설	철재,유리문,비상게이트파손,훼손,탈락,이완,들뜸.	0
				바닥,마감재(타일,석재,건식) 탈락,들뜸,파손,오염	0
D	126	10	대합실	배수로덮개 및 지지철물 기타 단순 조치사항	2
				천정 및 벽체 마감재 탈락,들뜸,파손,오염	0
				철재출입문 잠금장치(실린더)고장	8
		10	기능실	기타 단순 조치사항	1
				철재문,강화유리문, 잠금장치(실린더)고장	9
		77	화장실	강화유리문 기타 단순 조치사항	2
				철재출입문 기타 단순 조치사항	0
				철재출입문 잠금장치(실린더)고장	2
				화장실 기타 단순 조치사항	7
				화장실 잠금장치,옷걸이봉(탈락,파손,유동 등)고장	66
		4	셔터시설	셔터 기타 단순 조치사항	4
		8	승강장	기타 단순 조치사항	5
				바닥 및 천정마감재 기타 단순 조치사항	3
		15	외부출입구 (환승통로)	기타 단순 조치사항	8
				바닥마감재 기타 단순 조치사항	2
				천정마감재 기타 단순 조치사항	3
				캐노피,탑라이트 기타 단순 조치사항	2
		1	일반편의시설	승객의자 기타 단순 조치사항	1
		0	장애인편의시설	장애인화장실 기타 단순 조치사항	0
		1	기타시설	강화유리문(철재) 기타 단순 조치사항	1

○ 등급별 고장장애는 A급 0건, B급 63건, C급 176건, D급 126건 발생

○ 전월대비 B급 8건 감소, C급 5건 감소, D급 6건 증가

Ⅲ	시간대별 고장 장애현황

1. 시간대별 장애 추이                                  (신고시간 기준)

○ 시간대별 장애신고는 근무시작 시점인 09시경과 11시에 가장 많이 발생

2. 시간대(위치)별 고장장애 현황

(단위 : 건)

시간대별	장애건수	00~07	07~09	09~18	18~22	22~24	기타
합 계	373	35	95	211	29	3
대합실	86	6	31	42	7	0
승강장	51	6	13	24	7	1
외부출입구	64	6	13	41	3	1
환승통로(연결)	9	0	2	7	0	0
기능실	27	0	7	20	0	0
화장실	114	10	21	71	11	1
셔터시설	12	7	3	1	1	0
승강편의시설	2	0	1	1	0	0
일반편의시설	3	0	1	2	0	0
장애인편의시설	4	0	3	1	0	0
기타시설	1	0	0	1	0	0

○ 시간대별 장애는 오전이 가장 높으며 업무 시간동안(09～18)에 58.9% 신고

Ⅳ	장애발생 원인별 현황

1. 원인별 장애발생 추이

2. 원인별 장애현황

구 분	계	누수	배수불량	외부요인	시설물 노후	재질노후 및 고정불량	기타	비고
합 계	373	13	23	120	101	86	30
대합실	86	5	15	19	24	18	5
승강장	51	4	2	5	25	6	9
외부출입구	64	2	5	3	39	8	7
환승통로(연결)	9	2	0	2	3	1	1
기능실	27	0	1	0	1	21	4
화장실	114	0	0	89	3	18	4
셔터시설	12	0	0	0	0	12	0
승강편의시설	2	0	0	0	2	0	0
일반편의시설	3	0	0	2	1	0	0
장애인편의시설	4	0	0	0	3	1	0
기타시설	1	0	0	0	0	1	0

○ 원인별 장애는 시설물 노후 및 재질 노후화가 50.1%에 해당

○ 특이사항은 전월대비 승강장 장애가 13건 증가

Ⅴ	분석결과

○ 1월 UTIMS 시설물고장조치 건수는 총 373건으로 전월(380건)보다 7건 감소,

전년 동월(497건) 대비 124건 감소(25%)

- 전월대비 승강장 장애 13건 증가, 시설물 노후 장애가 22건 감소

○ 고장장애는 A급 0건, B급 63건, C급 176건, D급 126건 발생

- 전월대비 B급 8건 감소, C급 5건 감소, D급 6건 증가

○ 요일별 신고 장애건수는 화요일에 많이 발생하였고 주말(토,일요일)을 제외고 유사하게 발생

○ 고장신고 위치별 장애는 화장실 114건(31%)〉대합실 86건(23%)〉외부출입구 64건(17%)〉승강장 51건(14%)〉기능실 27건(7%)〉셔터시설 12건(3.2%) 순으로 발생

- 위치별 장애현황은 사용빈도가 높은 화장실이 높으나 전월(116건)와 비슷

- 전월대비 승강장 장애가 13건 증가하였으나 대체적으로 장애유형별 현황은 전월과 유사

- 시설 및 재질의 노후화에 따른 장애가 187건(50%)으로 가장 높음

○ 시간대별 장애현황은 09~18시간대에 211건(56.5%), 07~09시간대에 95건(25.5%), 00~07시간대에 35건(9.4%), 18~22시간대에 29건(7.8%) 발생

○ 기술사업소별 장애건수는 개화산(38건)〉영등포(33건)〉마포구청(32건)〉도봉․건대입구․부천(31건)〉답십리(29건)〉고덕(28건)〉한강진(26건)〉모란(23건)〉천왕(22건)〉이수(18건)〉잠실(17건)〉신내(14건) 순으로 발생

- 호선별 장애건수는 7호선(133건)〉5호선(128건)〉6호선(72건)〉8호선(40건) 순으로 발생

- 장애신고는 역수 및 관리면적이 넓은 5,7호선에서 많이 발생(70%). 끝.