2017년 4월

신호시스템 장애/고장 분석

2017. 5.

기술지원단 신호팀

2017년 4월

신호시스템 장애(고장) 발생 현황 분석

‘17년 4월 신호시스템 장애(고장) 발생 현황을 장소별, 장치별로

분석·정리함으로써 장애 사전예방 및 이례상황 발생 시, 조치를 위한

데이터로 활용하여 시스템 안정화에 기여하고자 함.

Ⅰ		개 요

○ 관련근거

- 신호처-416(2017.02.03.)『2017년도 신호설비 고장/장애 관리

목표 및 예방대책(안) 송부』

- 기술지원단-1269(2017.01.31.)『2017년도 신호팀 주요업무

계획 수립』

- 신호팀-587(2013.02.21)『신호/PSD 장애(고장) 분석 기준』

○ 분석기간 : ‘17.04.01. ∼ ‘17.04.30.

○ 분석자료 : 종합관제센터 신호/PSD장애기록부, UTIMS 고장/장애 조치대장

Ⅱ		발생 현황

구 분	계	장애/고장 건	단순 경보/기타 건	비고
'16. 4월	30	19	11	-
'17. 4월	17	15	2	-
증 감	-13	-4	-9	-

- 총 발생건수는 17건으로 장애/고장 15건, 단순 경보/기타 2건 발생하였음

- 전년 4월 대비 장애(고장) 건수는 4건, 단순 경보/기타 건은 9건 감소하였음.

Ⅲ		장애/고장 건 세부 분석

1. 장소별 발생 현황

○ 호선별 발생 현황

구 분	계	5호선	6호선	7호선	8호선	비고
'16. 4월	19	8	4	5	2	-
'17. 4월	15	9	2	4	-	-
증 감	-4	1	-2	-1	-2	-

- 5호선 > 7호선 > 6호선 순으로 발생되었으며, 8호선은 발생하지

않았음

- 전년 대비 6호선/8호선 2건, 7호선 1건 감소하였고, 5호선 1건 증가

하였음.

○ 사업소별 발생 현황

구 분	계	개화산	영 등 포	답 십 리	고덕	마포구청	한강진	신내	도봉	건대 입구	이수	천왕	부천	잠실	모란
'16.4월	19	2	1	1	4	2	1	1	-	2	1	1	1	2	-
‘17.4월	15	6	1	-	2	1	-	1	-	3	1	-	-	-	-
증 감	-4	4	0	-1	-2	-1	-1	0	0	1	0	-1	-1	-2	0

- 개화산 > 건대입구 > 고덕 > 영등포/마포구청/신내/이수 순으로

발생되었고, 답십리/한강진/도봉/천왕/부천/잠실/모란에서는 발생하지

않았으며,

- 전년 대비 개화산 4건, 건대입구 1건 증가하였으며, 고덕/잠실 2건,

답십리/마포구청/천왕/부천 1건 감소하였고, 영등포/신내/도봉/이수/모란은

동일함.

○ 기계실별 발생 현황

호선	기계실 (역사)	총합계	신호기	선로 전환기	연동 장치	궤도 회로	전원 장치	계전기	ATO	통신 장치	컴퓨터	DTS	기타
소 계		7	1	-	2	2	-	1	-	-	1	-	-
5	방화 기지	3	1		1	1
	방화	1						1
	김포 공항	2			1	1
	서대문	1									1

호선	기계실 (역사)	총합계	신호기	선로 전환기	연동 장치	궤도 회로	전원 장치	계전기	ATO	통신 장치	컴퓨터	DTS	기타
소 계		23	1	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-
5	명일	1				1
	마천	1				1
6	응암	1				1
7	봉화산	1	1
	태릉 입구	1				1
	용마산	1						1
	군자	1				1
	남성	1				1
총 계		15	2	-	2	8	-	2	-	-	1	-

- 총 86개소 신호기계실 중, 12개 기계실에서 발생되었으며,

- 장애 발생 기계실 중, 방화기지 3건, 김포공항 2건, 나머지 기계실

1건 발생하였음.

2. 시기별 발생 현황

○ 요일별 발생 현황

구 분	계	월	화	수	목	금	토	일	비 고
'16.4월	19	2	2	3	4	4	1	3	-
'17.4월	15	1	3	6	-	3	1	1	-
증 감	-4	-1	1	3	-4	-1	0	-2

- 수 > 화/금 > 월/토/일 순으로 발생되었으며, 목요일은 발생하지

않았음

- 전년 대비 수요일 3건, 화요일 1건 증가하였으며, 토요일은 변동이

없으며, 나머지 요일이 감소하였음.

○ 시간대별 발생 현황

구 분	계	05~ 07	07~ 09	09~ 11	11~ 13	13~ 15	15~ 17	17~ 19	19~ 21	21~ 23	23~ 01	01~ 05
'16.4월	19	4	-	3	-	2	2	2	3	1	-	2
'17.4월	15	-	2	2	1	1	2	3	2	1	-	1
증 감	-4	-4	2	-1	1	-1	0	1	-1	0	0	-1

- 17~19시간대 3건, 07~09/09~11/15~17/19~21시간대 2건, 11~13/

13~15/21~23/01~05시간대 1건 발생하였음.

3. 장치별 장애(고장) 현황

구 분	계	신호기	선로 전환기	연동 장치	궤도 회로	전원 장치	계전기	ATO	통신 장치	컴퓨터	DTS	기타
'16. 4월	19	-	1	-	8	4	3	1	-	-	2	-
'17. 4월	15	2	-	2	8	-	2	-	-	1	-	-
증 감	-4	2	-1	2	-	-4	-1	-1	-	1	-2	-

- 궤도회로 > 신호기/연동장치/계전기> 컴퓨터 순으로 발생되었으며,

- 전년 대비 신호기/연동장치 2건, 컴퓨터 1건 증가하였고, 전원장치 4건,

DTS 2건, 선로전환기/계전기/ATO 1건이 감소하였음.

○ 장치별 고장원인 및 예방대책

장치		건	원인 및 조치사항	원인별	대 책
총 계		15
신호기	신호기	1	- LED모듈 불량/교체	재질노후	- 예비품 정상기능 확보 및 적재적소 비치
		1	- 진로 오 현시/시스템 리셋	기타	- 원인 정밀분석
궤도 회로	AF	4	- 레벨 불량/조정	정비보수 결함	- AF 궤도회로 적정 레벨 유지
		2	- PCB 불량/교체	재질노후	- 예비품 정상기능 확보 및 적재적소 비치
		1	- 노반 침수/배수 처리	기타	- 상례작업 후, 철저한 확인 필요
	PF	1	- 특이사항 없음/자연 복구	기타	- 분기부 점검 시 이물질 제거 철저
계전기	계전기	2	- 계전기접점 불량/교체	재질노후	- 예비품 정상기능 확보 및 적재적소 비치
연동 장치	ATO	1	PDOR 배선 탈락/재취부	정비보수 결함	- 커넥터 및 접속부위 상태 확인 철저
		1	EMS(비상정지) 설정/해제	기타	- 원인 정밀분석
컴퓨터	LCTC	1	LCTC 디지보드 불량/교체	재질노후	- 예비품 정상기능 확보 및 적재적소 비치

4. 원인별 장애(고장) 현황

구 분	계	재질 결함	재질 노후	제작시공 결함	정비보수 결함	취급 부주의	외부 요인	기 타	비 고
'16. 4월	19	-	11	-	4	-	-	4	-
'17. 4월	15	0	6	-	5	-	1	3	-
증 감	-4	-	-5	-	1	-	1	-1

- 재질노후 > 정비보수결함 > 기타 > 외부요인 순으로 발생되었으며,

- 전년 대비 정비보수결함/외부요인 1건 증가하였으며, 재질노후 5건, 기타

1건 감소하였음

Ⅳ		단순 경보/기타 건 세부 분석

○ 발생 현황

구 분	계	순간 무신호	단순경보								기타	비고
			AF	UPS	PO	GD	ATO	연동 장치	DTS	통신 장치
'16. 4월	11	1	4	2	2	-	-	-	-	-	2
'17. 4월	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
증 감	-9	-1	-3	-2	-2	-	-	1	-	-	-2

- 단순경보는 AF장치와 연동장치에서 발생하였음.

○ 기계실별 발생 현황

기계실	계	순간 무신호	AF	ATO	GD	DTS	기타
총 계	2
마포구청	1						1
한강진	1		1

- 총 86개 기계실 중, 2개 기계실에서 발생되었음

V		결 론

○ 4월 발생건수는 장애/고장 15건으로 전년 대비 4건 감소하고, 단순경보/

기타 2건으로 9건 감소하였음

○ 사업소별 월평균 발생건수는 1.07건(‘16년 월평균 1.55건), 기계실 당 월평균 발생건수 0.17건이며(‘16년 월평균 0.25건), 14개 기술사업소 중 7개(50%)사업소에서 발생하였고 개화산 6건, 건대입구 3건, 고덕

2건, 영등포/마포구청/신내/이수 사업소가 1건 발생하였음

○ 궤도회로 8건 · 신호기/계전기/연동장치 2건 · 컴퓨터장치 1건으로

발생하였음.

- AF 궤도회로는 레벨불량이 4건으로 레벨 저하에 따른 장애의 예방이 필요하고, PCB불량에 대비하여 예비품 정상기능 확보 및 적재적소 배치가 요구되며, 외부 요인에 따른 이상 상황 발생 시 빠른 판단이 요구됨

- 신호기장치는 노후화에 따른 부품 불량 대비, 예비품의 정상기능

확인과 적재적소 비치 필요

- 계전기는 노후화에 따른 접점불량 발생으로, 예비품의 적재적소 비치

필요

- ATO장치는 접속 불량 등이 발생하지 않도록 점검 필요,

- 컴퓨터장치는 노후 부품 불량 대비, 예비품 정상기능 확인과 적재적소

비치 필요

※ 붙 임 : 2017년 4월 신호 장애(고장) 발생현황 1부.  끝