｢소방여건 취약지역 비상소화장치 운영의 내실화를 위한｣
2017 하반기 『비상소화장치 확인점검』 결과

용산소방서

재난관리과

비상소화장치 확인점검 결과

소방차량 진입이 곤란한 지역에 설치된 비상소화장치 137개소에 대한 119안전센터별 유지관리 실태를 확인·점검하여 문제점 파악 및 개선으로 화재초기 주민 자율 소방역량 강화에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

2017년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『소방용수시설

및 비상소화장치 관리』

Ⅱ		비상소화장치 관리 및 점검 현황

비상소화장치 관리현황

연번	부서(센터)	계	일체형	호스릴	분리형
1	현장대응단	34	16	2	16
2	이태원	32	15	1	16
3	후 암	35	12	8	15
4	이 촌	21	7	2	12
5	서빙고	15	3	3	9
계		137	53	16	68

비상소화장치 점검

◈ 점검방법

- 이륜차 또는 펌프차 순찰: 월 3회 이상

- 현장대응단(119안전센터)장: 선별 월1회 이상

◈ 중점 점검사항

- 비상소화장치함의 손․망실 여부 및 청소, 비품정리 상태

- 열쇠관리자 관리상태 및 기록유지

- 함 주변 불법주차 및 쓰레기 등 방치여부

소방호스 적재방법

◈ 5본, 3본은 접은 수관으로 적재

◈ 2본은 1본씩 접은수관 또는 두겹말이로 묶어서 적재

Ⅲ		점검개요

점검기간: 2017. 6. 1. ~ 7. 7.

대    상: 부서(센터)별 3개소씩 표본검사

대 상 구 분	계	주거밀집	시장 및 상가지역	고지대	영세밀집 (쪽방)	소방차 진입불가
비상소화장치 설치지역	137	46	7	2	6	76

점 검 자 : 대응총괄팀장, 소방용수담당

Ⅳ		점검결과

총 평

2017년도 상반기 비상소화장치 점검 결과 스티커 및 부착물 관리는 대체로 양호하나 일부 적재비품에 먼지가 쌓여 있고 함 주변에 쓰레기가 방치되어 지저분함으로 순찰 시 주변정리가 필요함

지적 사항

□ 함 내 적재비품 정비철저 (내부 먼지 쌓임) - 일부대상

□ 함 외부 주변 쓰레기등이 방치되어 있음.

□ 함 외부 각종 광고 스티커 부착되어 있음 제거 요망

정비할 사항 (해당 대상)

사 진	사 진

Ⅴ		행정사항

각 부서장 및 119안전센터장은 비상소화장치 점검․정비에 임하는

직원에 대하여 안전사고가 발생하지 않도록 사전 안전교육에

철저를 기하고,

2017. 비상소화장치 실태 확인점검 관련 지적사항에 대하여 전      대상에 대해 확인한 후 미흡한 부분에 대하여 시정조치 하여       주시기 바라며,

정보입력의 수정사항 발생시 119소방행정정보시스템에 즉시입력

하고 향후 실태점검 시 지적사항이 발생하지 않도록 전체적인

비상소화장치 관리 유지에 철저를 기하기 바랍니다.

【 별첨 1 】

비상소화장치 적재비품

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(각 개소당)

순번	품명	규격	단위	수량	비고
1	수 관	40㎜×15m	본	10
2	관창	40㎜	개	1
3	소화기	3.3㎏	개	2
4	전환카프링	65 →40㎜	개	1
5	카프링스파나	65, 40겸용	개	2
6	복스파나	1.2m	개	1
7	스텐드파이프	65㎜	개	1	지하식전용
8	지상식복스파나 또는 원형핸들		개	1	지상식전용
9	손전등	6v	개	1	가로등설치시 삭제
10	손전등 예비용밧데리	6v	개	1	가로등설치시 삭제
11	갈쿠리	0.8m	개	1	소화전개폐용
12	지렛대	1m	개	1
13	해머	0.6m	개	1
14	구리스(윤활세정제)	800㎖	개	1
15	드라이버	30㎝	개	1

【 별첨 2 】

1. 전면도

2. 내부구조도

3. 측면도

4. 안내문

5-1. 비상소화장치 사용법(지상식)

5-2. 비상소화장치 사용법(지하식)