2017년도

구조버스 규격서

서울특별시 소방재난본부

(안전지원과)

항목

내 용

목적

이 규격은 화재진압․인명구조․구급․재난․재해 등 그 밖의 긴급한 상황에서 효율적으로 사용할 수 있도록 설계 및 제작, 납품하는데 필요한 최소한의 사항을 규정함

적용

○ 제조사는 제조물책임법, 품질안전기본법 등 소방차의 안전과 관련된 법령을 적용한다.

○ 이 규격은 소방관서에 구조버스 소방자동차를 설계, 제작, 납품하는 자에게 적용

○ 소방자동차의 설계·제작에 있어서 제 규정내용이 할 경우 관련 법·령·규칙·훈령 등 우선순위에 의하여 적용

○ 본 규정에서 정하는 내용이 법·령·규칙·훈령의 내용보다 의도적으로 강화되어 있는 경우에는 이 규격서에 의한다.

용어정의

○ 구조버스  : 화재․구급․구조 등 각종 재난․재해현장에 출동하는 현장관리요원 수송을 주 용도로 사용되어지는 차량으로서 도로의 운행에 적법한 절차를 거친 자동차에 수요자의 요구에 승차석과 부수품 및 장치 등을 구비하고 있는 자동차를 말한다.

하자보증

기간

○ 섀시는 소방관서에서 차량등록일 시점으로 상용차 보증기간과 동일하게 적용할 수 있도록 특장 제조사는 보증이행계획서 제출할 것

○ 특장장치 전반사항에 대하여는 차량납품 시점으로부터 3년을 적용

사용자

교범

○ 운전 및 장비설명서 2부, 장비조작법 및 비상대처 등의 조작동영상 USB 2개, 부품리스트, 부품 카다로그 1부(사진포함), 상용차 사용설명서, 정비지침서, 특장배선도, 특장윤활선도 등 지급

표식

및

도장

○ 국민안전처 “소방자동차 색상디자인 표준 도색지침”을 준용

○ 경첩, 잠금장치, 고무, 실리콘 등 외부의 마찰로 인하여 도막이 쉽게 손상될 수 있는 부분은 도장 제외

○ 각종 개폐문의 잠금장치가 닿는 부분은 ㄷ자로 접어서 시공

○ 차량의 연결부 , 차체하부, 일반강재 사용부분은 고무타입의 언더코팅을 2회 이상 처리

○ 차량상부, 접근계단 발판, 스텝트레이드 등 손과 발이 접촉되는 부분에 미끄럼방지처리

○ ISO인증 및 국내․외 공식인증기관의 성능시험을 필한 에폭시 미끄럼방지 코팅제로 균일하게 시공 (마찰계수 젖은 상태 1.0이상)

중간․완성검사

○ 중간 · 완성검사 3회 : 제작공정 40%, 70%, 100%

○ 수요자는 원할한 시공 및 부실제작방지를 위하여 차량 제작 기간 동안 중간검사와는 상관없이 수시로 제작감독과 필요한 자료의 요청을 계약자에게 할 수 있다.

○ 제작기간 동안 규격변경요청이 있을 시는 각 장치물에 대한 성능 또는 기능이 저하되지 않는 범위 내에서 규격서 작업 실무자와 협의 후 규격변경을 할 수 있다.

차량제원

구분	엔진출력 (마력이상)	전장 (㎜이하)	전폭 (㎜이하)	전고 (㎜이하)	축거 (㎜이하)
중형	170	6,465	2,100	2,980	3,350

변속장치

○ 적용되는 차량의 성능에 적합한 것을 사용하고 기어변속이 원활하여야 한다.

현가장치

○ 적용되는 차량의 성능에 적합한 것을 사용하여야 한다.

○ 리어판스프링은 차량 총중량에 적합하게 판스프링 보강작업을 하여야 한다.

냉․난방

장치

○ 냉난방장치는 상용차 출고기준

○ 난방장치는 프리히터 설치되어야 한다.

휠․타이어

○ 상용차 출고기준으로 하되 휠캡 적용할 것

○ 튜브리스 레디알 타이어를 기본으로 장착

○ 뒷바퀴 안쪽 타이어의 공기주입구(재질 : 스틸)를 별도로 인출하여 손쉽게 공기압을 체크 또는 주입할 수 있도록 한다.

○ 예비타이어는 장착하여 지급한다.

축전지

○ 축전지 용량은 100Ah × 2개 이상 설치

○ 점검 및 교체가 용이할 것

○ 축전지 차단 메인릴레이는 접점 손실이 적은 은접점이며, 정격전류는 200A이상으로 2개를 병렬로 연결하여 장착 한다.(국내 또는 국외인증을 취득한 제품)

차량발전기

○ 상용차 출고기준

차체일반

○ 소방자동차 일반구조의 인정기준에 준용하여 제작

○ 선탑자석 상부 및 전면에 안전손잡이 부착

○ 차량의 유리창에는 2개 이상의 안전봉(BAR)을 설치, S자 고리를 장착

○ 차량의 선탑자석 및 후면, 중간에는 승·하차를 할 수 있도록 좌·우 여닫이식 도어를 설치하고 열림과 닫힘이 자연스러워야 한다(후면도어의 경우 도어스톱 장치를 설치하고 개방 시 자동 고정되는 구조여야 한다)

○ 후미도어 좌·우측에는 폭 400mm x 높이 500mm이상의 크기로 안전유리가 내장된 붙박이창 설치

○ 전면승차실의 전면 및 좌·우측의 유리창에는 썬팅을 한다(도로교통법 시행령28조)

○ 후면승차실의 좌·우측 및 후면 유리에는 5%이하의 자외선 차단용 필름 적용

○ 조수석 쪽 측면 사각지대를 확인할 수 있는 볼록거울을 추가 설치

승차석

○ 승차좌석은 6인승 이상이고 개별의자방식 적용

○ 운전석외 승차석은 수요부와 협의 후 설치

○ 좌석에는 안전벨트 설치하고 1.5㎜이상의 인조가죽시트커버 장착

○ 좌석규격은 가로․세로 각각 400㎜이상, 앞좌석등받이와 뒷좌석거리는 400㎜이상, 차체 내측 면에서 150㎜이상 이격설치

○ 좌석 측면에 공기호흡기거치대 및 개인안전장구 보관함을 설치

○ 선탑자석 시트 등받이는 각도 조절이 가능한 공기호흡기 매립형 시트로 설치

○ 공기호흡기 매입시트는 용기 상단부위를 고정하는 원터치 방식

○ 조수석 도어 창문개폐는 좌·우 미닫이방식으로 수동개폐 채택

○ 운전석 뒤에는 승객석과 분리될 수 있는 보호봉 또는 격벽시설을 설치

○ 실내 중간도어 주변에 도어 개폐스위치를 추가설치 할 것

지휘용책상

○ 책상규격은 가로600×세로540×높이750㎜이상, 서랍형태로 제작

○ 재질을 하이글로시 또는 스테인리스, 알루미늄 재질로 제작할 경우 상판은 원목(두께 30㎜)처리

○ 인버터, 전압변환기, 배전반 등 모든 특장전기장치는 책상 내 구성할 것

○ 12V/24V소켓수구, AC외부 콘센트 1구, AC전압변환용 콘센트 1구를 구성하고 AC220V 멀티콘센트 1개를 장착

○ 책상을 조명할 수 있는 LED조명등과 스위치를 별도 설치

장비적재함

○ 적재함의 형태는 박스형, 선반형 등으로 구성

○ 적재장비가 이탈되지 않게 클램프, 벨트, 클리퍼 등 고정장치 설치

○ 적재함 바닥에는 EVA폼, 고무판, 실리콘장판 등 완충재 사용

○ 적재함은 50kg이상의 하중을 견딜 수 있도록 견고하게 제작

○ 재질 및 규격 등 세부적인 사항은 수요부와 협의하여 제작

선탑자석 뒤 장비보관함	○ 선탑자석 뒤에 가로500x세로300×높이700㎜ 크기의 보관함 제작 ○ 함은 차체측면과 바닥면에 견고하게 부착하여야 한다. ○ 보관함 문은 여닫이방식을 채택하고 잠금장치 설치–승강구방향으로 문 열림 ○ 1단 높이 400㎜, 2단 높이 300㎜, 상부 100㎜의 턱을 제작
엔진상부 간이보관함	○ 엔진룸 덮개에는 스테인리스 강판 또는 알루미늄재질을 사용하여 덮개의 80%이상 크기의 적재함 제작 ○ 적재함에는 높이 100㎜의 턱을 제작하고 공간을 구획하여 제작
승차석 상부 선반	○ 좌측(지휘용책상) 승차석 상부에는 선반을 제작 ○ 선반높이 1/3크기의 고무밴드 설치 ○ 앞쪽 천장부분 적정한 곳에 선반을 제작
루프캐리어	○ 상판은 알루미늄합금체크판 3㎜이상을 사용 ○ 차량 루프에는 길이4,000x폭1,600x높이50㎜ 이상의 캐리어 제작 ○ 캐리어 재질은 KS D3539, KS D3705, KS D6701알루미늄합금 ○ 2단 복식사다리 거치대 및 거치롤러 설치 ○ 캐리어 테두리는 웨더스트립을 장착
후미장비 보관함	○ 승차석 후미 좌․우측면에 장비적재함을 설치 ○ 끝단부 하단 턱 제작 후 C클램프, 벨트, 클리퍼 등 고정장치 설치 ○ 바닥완충재는 5㎜이상 두께로 EVA 폼 또는 고무판부착 ○ 적재함 높이를 조절할 수 있도록 가변형 조립선반 구조 ○ 크기는 가로1,100x세로500x높이(상부난간제외)1,300mm으로 하되 상부에는 판으로 된 높이100mm 이상의 난간을 설치 ○ 1단 높이는 500mm, 2단 300mm, 3·4단 250mm로 하고 좌측 장비보관함 3·4단에는 공기호흡기용기 10개 이상을 적재할 수 있도록 제작 ○ 공기호흡기용기 수납함 측면 및 바닥은 소음․충격․파손방지용 완충재를 부착 ○ 공기호흡기용기 수납끝단에 고정장치(앞쪽 홀더 레버는 스프링 장력에 의해 복귀하면서 앞쪽의 스톱퍼 역할을 하는 구조) 설치

전압변환기

○ DC24V에서 12V/15A이상의 스위칭 방식의 컨버터 설치(인증된 제품일 것)

- 컨버터가 배전반에 일체형으로 설치되는 방식도 가능

○ DC에서 AC 220V/3,000W 이상 출력 가능한 스위칭 방식의 사인파 인버터를 설치

○ AC220V 전압변환용 콘센트 3구 - 적재함 좌․우 2구, 지휘책상 1구 설치

외부전원

공급장치

○ 외부전원을 이용한 배터리 충전 가능한 방수커버 부착형 외부전원공급장치를 설치할 것

○ 장착위치는 운전석 근처 또는 특장바디 후면에 설치할 것(수요부와 협의 후 설치)

○ 플러그의 결합과 분리는 자동방식으로 하고, 설치높이는 1,200㎜ ~ 1,500㎜에 설치할 것

○ 플러그 연결 시 전원공급과 충전 확인을 위한 표시등이 있을 것(위치 : 후미 및 운전석 실내)

○ 차량에서 사용되는 설계전력을 고려하여 외부전원 입력용 자동릴 20미터 1개 지급할 것

○ AC전원에서 사용 가능한 스위칭방식의 차량 배터리 충전기 설치할 것

○ 운전석 측면에는 누전차단기 부착형 2구 콘센트 1개 설치할 것(6구 멀티탭 지급-누전차단 및 on/off 기능이 있을 것)

통신장치

○ 전선은 전파의 간섭을 받지 않도록 RG- 58(알루미늄 은박의 2중 실드선) 으로 설치할 것

○ 캡상부에는 소방용 전용 안테나 UHF～1개(449MHz), TRS 1개(800MHz)를 전파간섭이 없도록 좌측과 우측에 각각 50㎝～60㎝ 간격 두고 설치(안테나와 연결 콘넥터 포함)하여야 한다.

○ 소방용 통신장치 안테나는 수요자와 협의 후 설치하여야 한다.

공기경음기

○ 차량전방 30m에서 90 ~ 120㏈일 것

○ 공기경음기 스위치는 조작반에 차량 전자경음기와 공기경음기 전환 스위치가 있을 것

○ 공기경음기는 방수, 방진기능이 있을 것

○ 소방차에 압축공기가 없을 경우 경음기와 콤프레셔 일체형을 사용할 것

전기(모터), 전자사이렌

○ 차량전방 30m에서 90 ~ 120㏈일 것

○ 초기 과전력을 패스시키는 전자회로가 내장된 제품 장착

○ 모터사이렌 작동 스위치는 중앙집중식 조작반 내 및 승차자(조수석)가 편리하게 사용할 수 있는 범위 내에 각각 설치

○ 전자사이렌 음압의 출력부분은 달팽이관 형태의 금속재질일 것

○ 전자사이렌 스피커(150W)는 경광등 내장형 또는 별도설치

○ 모터사이렌 작동 시 진동이 차체내부에 전달되지 않도록 방진고무 등을 설치하여야 한다.

○ 모터사이렌은 KFI인정 제품 또는 동등 이상의 성능인증을 보유한 제품일 것

내비게이션 장치

○ 8인치 이상의 내비게이션 시스템 설치(후미하단 5미터 이상 확인이 가능한 후방카메라와 연동될 것)

○ 후진 변속 시 후방카메라와 자동으로 연결되거나 수동으로 작동이 가능할 것

○ 후방감시카메라는 후미하단에서 5m이상, 좌·우측 1m 이내로 확인이 가능할 것

○ 한 개의 모니터에서 후방을 확인할 수 있을 것

차량용 영상저장장치

○ 영상저장장치는 시동 시 자동(On/Off)으로 작동되며, 또한 수동으로도 On/Off 가능

○ FULL-HD급 32GB 이상, 2채널 이상의 터치식 LCD 모니터 적용 제품

○ 후방에 장착하는 제품은 D1급 또는 HD급이상일 것

○ GPS 기능이 있을 것

○ FULL-HD급 고해상도 지원 1920×1080 이상일 것

○ 200만 화소 이상 이미지 센서적용 / 내장배터리가 있을 것

중앙집중식

조작반

○ 조작반은 크기의 최소화․제품의 견고성․제품의 경량화 등으로 되어야 하고, 사용 편리성과 조작 시 응답성이 빨라야 한다.

(조작반 크기 : 가로 230mm이하, 세로 250mm이하, 높이 105mm이하)

○ 경광등 스위치는 ①사이렌・전체경광등(긴급) ②전체경광등 ③측면경광등 ④후면경광등 ⑤실내등 및 추가적 스위치 설치

○ 스위치류 등을 수용하는 박스 형태로 사이렌 및 경광등 스위치는 동일한 장비랙에 구성

○ 스위치 조작반의 A/S가 용이하도록 모든 입․출력단자를 커넥터로 구성

○ 전원을 공급할 수 있는 메인 스위치와 배터리 전압을 확인할 수 있는 표시장치 설치

배전반

및

분전반

○ 배전반 및 분전반은 캐비닛형태로 지휘용 책상에 설치

○ 각 배선의 전체길이에 한하여 회로 기능코드로 인쇄되거나 색상으로 코드화시켜 계통명을 표기 부착

○ 퓨즈함 전면은 투명하게 설치되고 단락 시 LED램프가 점등되는 방식

○ 과전류 차단장치, 패널식 구조 하네스 설계

경광등 및

차체작업등

○ 상부 경광등은 LED모듈 슬림형태의 V자형, 크기는 캡 상판 가로길이의 80％이상

○ 캡 상부에 별도 지지대(Bracket)를 이용하여 경광등 설치

○ 지지대 높이는 50∼100㎜ 이격(離隔)되도록 설치

○ 경광등 LED모듈 내에 파워LED 1W이상으로 수량은 8개 이상 설치

○ 측후면 경광등은 LED적색 모듈의 사각형태로 1W 파워LED 8구 이상 설치

○ 경광등과 차체작업등을 하나의 조(SET)로 구성하여 좌·우 각각 2조, 후미 2조 차체 매립형 설치

○ 작업등 하부에는 배수구멍을 지면방향으로 설치

○ KFI인정 제품 또는 동등 이상의 성능인증을 보유한 제품일 것

외부작업등

○ 차체 좌․우측 1개씩 설치. LED 100W 이상

○ 외부작업등은 개별 작동되도록 조작스위치를 중앙집중식 조작반에 설치

서치라이트

○ 투광부 직경160 이상인 단구형 서치라이트

○ 조사각도 좌․우 300도 이상, 상·하 60도 이상 회전 가능한 구조

○ 4,000lm이상 LED램프

○ 유선/무선원격조작이 가능(리모컨 조작반 내 설치)

기타

경광등

○ 그릴라이트는 차량 라디에이터그릴에 LED사각형으로 2개 이상 평면부착

○ 하단경광등은 측·후면 하단부에 LED사각형으로 2개 이상 평면부착

금속제사다리

장착대

○ 차체에는 금속제 사다리를 수납하기 위한 사다리 장착대 설치

○ 차체후면 기준 우측도어 상부면에 보조롤러 장착

○ 차체후면 기준 좌측도어 상부 접근사다리 장착

○ 차체 상단에 안전보호대(직경30이상의 스테인리스 봉 형태)설치

범 퍼

○ 차체후면 범퍼에는 두께 1.2㎜발판을 스테인리스 또는 알루미늄 체크패널로 제작

○ 차체후면 범퍼에 후방감지기가 4개 이상 설치되어 있을 것

후사경

○ 상용차 출고 기준을 적용하되 조수석 측면 사각지대를 확인할 수 있는 볼록거울을 추가 설치

트레일러

견인장치

○ 차량 후미 볼타입 트레일러 견인장치 장착

○ 소방관서 트레일러와 호환이 가능할 것

지급장비(점검․정비용 공구)

품 명	규격	단위	수량	비고
잭	○ 해당 차량의 톤수 적용	세트	1	국산
휠 복스	○ 해당 휠 너트 규격적용	세트	1	국산
타격드라이버(- +)	○ 대(270㎜), 중(210㎜), 소(175㎜)	개	각 1	KoKen
몽키스패너	○ 300㎜	개	1	TOP
콤비렌치세트(14PCS)	○ 1세트(㎜) - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 27, 30, 32	세트	1	KBS
기어렌치세트(7PCS)	○ 1세트(㎜) - 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19	세트	1	STAHLWILLE
핸드소켓 세트 (1/2인치)	○ 6각 : 8, 9, 10, 11, 12, 13 ○ 12각 : 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 (자동라쳇, 수동복스대, T핸들, 조인트 등 포함)	세트	1	KoKen
바이스그립	○ 10＂ (모델규격：10WR)	개	1	VISE-GRIP
롱로우즈	○ 160㎜	개	1	vbw
절연니퍼1000V	○ 160㎜	개	1	vbw
망 치(금속재질)	○ 손 해머 (파이버글라스 자루) 중(中)	개	1	vaughan
육각(볼)렌치(L타입)	○ 1세트(㎜) - 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	세트	1	WIHA
디지털 테스터기	○ 전압, 전류, 주파수 등을 측정할 수 있는 계기	개	1	국산
공구함	○ 플라스틱 3단 서랍식(공구는 정렬판에 고정될 것)	개	1	ARMSTRONG
플라이어	○ 중(中), 소(小)	개	1	TOP
고임목	○ 경사각：45도 ○ 규격：26cm × 12cm × 16cm이상 ○ 재질：합성고무 ○ 적용 차량의 하중을 견딜 수 있는 내구성	개	4	국산

※ 제조사명은 품질확보를 위한 참고기준으로 동등 이상의 물품을 납품할 경우에는 협의 후 변경할 수 있다.

부수장비

품명	규격	단위	수량
운전원 안전장갑	○ 재질: 손등 및 손바닥(천연소가죽), 손등손가락 절개 및 넉클(아라미드계 원단), ○ 크기: M사이즈	개	9
소화기(분말)	○ 소화능력：ABC급 3단위, ○ 용기재질：알루미늄, 철재 ○ 용량：3.3kg이상 (축압식)	개	1
소화기(청정약제)	○ 소화능력：BC급 3단위, ○ 용량：3.3kg이상	개	1
전기절연봉	○ 재질：절연성 파이버글라스 ○ 규격：3단 4m이상 접이식 ○ 사용전압：22,000V이상	개	1
전선릴	○ 콘센트가 회전되지 않고 전선 인․출입이 가능한 구조 ○ 사용전원：15A / AC250V ○ 전선규격：2.0SQ이상×3C, 50m이상 ○ 누전차단기, 1구 콘센트 접지형 2개(방수형)	개	1
축전지 점프케이블	○ 전선규격 : 40SQ × 5m 이상 ○ 연결커넥터 장착 ○ KS 인증품일 것	개	1
탐조등	○ 150분 이상 사용 가능한 제논(HD) 35W 이상 또는 ○ LED 35W 이상	개	4
전자신호봉	○ 재질 : 폴리카보네이트 ○ LED3W 청색, 적색 동시에 점멸 가능 ○ KS 인증품일 것	개	2