2017.소방장비 확인점검 대비 자체 시행 계획

구로소방서

(예방과)

2017. 소방장비 확인점검 대비 자체 확인점검 계획

본부 소방장비 관리상태 확인점검 기본계획에 따라 내실 있는 확인 점검을 위한 자체 확인점검 계획임

1		관련근거

❍ 소방장비관리규칙 제24조『소방장비의 관리상태 확인』

❍ 2017. 재난업무가이드(안전지원행정편) 『소방장비 운용 및 관리 내실화』

❍ 소방행정과-12142(2017.8.30.)호 『2017. 소방장비 관리상태 확인점검 자체 실적 향상 계획 알림』

2		점검방향

❍ 소방장비 효율적 관리로 대시민 서비스 제고

❍ 소방장비 운용기술 접목으로 진단업무 내실화

❍ 소방장비 운용자 자가 점검·정비 확립

3		자체점검계획

❍ 본부 확인점검 기간

- 1차 : 2017. 9. 25.(월) ~ 11. 3(금) / 기간 중 24일

- 2차 : 2017. 11. 20 ~ 2018. 2. 28. / 지적사항 재확인

(불시점검 전일 통보 / 서별 담당자의 사전 추첨 순서)

❍ 자체점검 및 숙달교육

- 2017.9.6.(수) ~ 본부 소방장비 확인점검 전일까지 / 기간 중 매일 (09:00 ~ 09:30)

❍ 자체점검 대상 : 소방시설 점검기구 44종 235점

- 붙임 참고

❍ 자체점검 및 중점 교육 사항

- 총      괄 : 예방과장 (검사지도팀장)

- 교육대상자 : 검사지도팀 전원

- 교 육 장 소 : 사법조사실

- 중점 점검 및 숙달 교육 사항

1. 검사장비 작동 및 조작요령 숙지 상태 확인

2. 소방장비의 효율적인 관리 상태 확인

3. 장비별 소방시설 적응성, 동작 및 사용 방법 등

4. 수리를 요하는 장비는 전문정비업체 정비 의뢰

5. 관리카드 비치여부 및 장비 수량 일치 여부 확인

6. 과년도 지적사항 교육실시로 자체 확인점검 효율성 제고

※ 2016년 점검장비분야 지적사항

- 레벨미터 사용방법 숙달 미비

- 통로유도등 설치기준 숙지 미비

요일	장비명
월	소화기 고정틀, 반사경, 가압용기스패너, 소화전밸브압력계, 방수압력측정계, 절연저항계, 전류전압측정계
화	휴대용테스터기, 포콜렉터, 헤드취브렌치, 입도계, 토크렌치, 기동관누설시험기, 습도계
수	공기주입기시험기, 누전계, 차압계, 풍속풍압계, 비중계, 조도계, 가스누설탐지기, 누유검사용줄자, 하론레벨메터
목	디지털카메라, 폐쇄력측정기, 내부조명기기, 레이저거리측정기, 검전기, 검량계
금	레벨표시지(LSI), 음량계, 캡스페너, 감지기 탈부착기, 열연복합감지기시험기, 열감지기시험기, 연감지기시험기

❍ 소방시설 점검기구 교육일정

4		행정사항

❍ 점검 준비 기간 중 책임자 지정으로 본부 확인점검에 차질이 없도록 점검기구 현황 및 정비 상태 확인 등 준비 철저.

❍ 각 점검기구의 주요 제원 및 조작방법 등을 숙지, 조작 능력을 배양으로 예방 업무의 생산성 향상과 본부 확인 점검 대비 철저.

붙임 소방시설 점검기구 현황

소방시설 점검기구 현황          <44종 235점>

장비명	규격	수량
소화기고정틀	SFC-315	4
휴대용저울	450mm(18inch)	9
휴대용손전등	휴대용 LED 후레쉬	21
반사경	60mm(2-1/4“)	11
가압용기스패너	탄소공구강(250mm)	3
소화전밸브압력계	SL-PG-112	13
방수압력측정계	SL-PT-111	14
절연저항계	SH2000M, TK-4004,YF-509	10
전류전압측정계	DH-8600A,DM-300A,SH-300A	10
휴대용테스터기	3244 CARD HITESTER	5
포콜렉터	3244 CARDHITESTER	1
헤드취브렌취	일자형	2
입도계	NO. 80/100/200/325	1
토크렌치		2
기동관누설시험기	SL-ST-119	1
습도계	LS-10	1
열연복합감지기시험기	HTS-119, 보라기연 SDT-1	10
열감지기시험기	SL-HS-119	3
연감지기시험기	SL-HS-119	2
공기주입기시험기	SLA-112	1
누전계	SLA-112,DL-6054	3
차압계	8705-M-GB, MP-112	7
풍속풍압계	M/S5-40VEC, YK-80AM	6
비중계		2
스포이드		1
조도계	TES-1322	7
가스누설탐지기	XP-702S-A, MMR-505 SID	3
누유검사용줄자		7
하론레벨메터	LD-45S	1
디지털카메라		8
폐쇄력측정기	FG-20KG	1
내부조명기기		1
점검기구가방		10
레이저거리측정기	DISTO D3, DISTO D3a	8
점검공구세트		2
검전기	HIOKI 3120	12
검량계	GL-6000s	1
레벨표시지(LSI)	LSI-600	18
음량계	AR824	5
점검사다리	LS-3(BD)	1
비이커		3
캡스페너		2
알류미늄가방		1
감지기 탈부착기	DF-FD17	1