2017년 소방기술경연대회 경기요강

	서울소방재난본부

2017년 소방기술경연대회 『화재진압분야』 운영개요

1. 개 요

1) 일  시 : 2017. 4. 26.(수) / 5. 1.(월) / 5. 2.(화) 3일간

2) 장  소 : 소방학교 구조구급 훈련센터 (도봉구소재)

3) 분  야 : 화재진압분야

4) 종  목 : 2종목(속도방수 + 화재진압전술)

5) 대  상 : 23개 소방서 23개 선발팀

2. 팀 구성(6명)

1) 지휘자 : 경 1 / 대원 : 장 2이상, 교 이하 3

※ 출전팀 구성 내 종목별(속도방수 ․ 화재진압전술) 선수변동 자율

2) 전국대회 개최일 기준 최근 6개월 이상 화재진압대원으로 근무한 직원

4) 화재진압전술 개인별 임무 고정

3. 출전제한

1) 화재진압 업무 이외의 대원(구조 ․ 구급대원 등)

2) 전국소방기술경연대회 특진 유경험자(전 분야 해당)

3) 전국소방기술경연대회 화재진압분야 개선 실무팀 참여자(’16년, ’17년)

4. 운영요원(명)

분야별	종 목	총괄주심	심 판		시간측정	시간기록
			주 심	부 심
화재진압	속도방수	1	1	2 이상	3 이상	1 이상
	화재진압전술	1	1	2 이상	3 이상	1 이상

5. 종목별 배점 : 속도방수(100점) + 화재진압전술(100점)

- 동점처리기준 : 화재진압전술 고득점 순으로 결정

1) 속도방수(100점) : 소요시간(60점) + 경기능력(40점)

2) 화재진압전술(100점) : 정확성(100점) - 안전성(감점) – 신속성(감점)

※ 화재진압전술은 정확성 100점에서 안전성과 신속성 점수를 차감하는 방식

※ 정확성 분야에서도 만점(100점)에서 감점요인 발생 시 차감하는 방식

6. 훈련장 개방

1) 구조구급훈련센터 일정을 고려하여 개방

2) 기간 : 4. 14.(금) ~ 4. 23.(일) / 기간중 8일간(별도문서 시달)

3) 각 소방서 상호 협의하에 일정 조절 가능

7. 이의제기(조정요구)

1) 요구권자 : 경기를 진행한 소방서 및 전·후 각서별 팀장 1인

2) 심판진 회의를 통한 재 확인후 조정·반영

8. 기타사항

1) 속도방수와 화재진압전술 별도 일자별 운영

2) 안전사고 발생이 예상될 경우 심판은 경기 중단(대회운영본부에 통보)

3) 심판은 경기 중 위험요소 및 안전사고 발생 가능성 수시로 확인

4) 경기 진행 중 장비 이상 발생 시 재경기 불가(안전점검 미흡으로 간주)

5) 소방차량 고장 등 불가피한 경우 심판진이 재실시 판단(원칙적 불가)

2017년 소방기술경연대회 『속도방수』 세부요강

Ⅰ		평가기준 (속도방수)

1. 심판구성

1) 각 구역별 주심 1, 부심 2명 이상

2) 시간측정 3명 이상 / 출발선 및 1·2차 표적 각 1명 이상 배치(깃발)

3) 심판 소속 소방서 경기 시 예비심판으로 대체

2. 운영시간(경연 전 선수등록표 확인)

구 분	장 소	시 간	내 용
장비검사	점검구역	별도 시간운영	장비제출
출전대기	대기구역	5분	출전준비, 출전장비 지급(호스 등)
안전점검	경기구역	10분	경기 전 장비세팅, 이상유무 최종점검
경기진행	경기구역	5분	속도방수 경기
장비철수	대기구역	별도 시간운영	경기장비 철수 등

※ 경기시작 ‘10분전’, ‘5분전’, ‘1분전’ 예령(심판)

3. 점수집계

1) 구분 : 소요시간(60점) + 경기능력(40점)

- 소요시간 : 환산법에 의해 산출 반영(1/100초 단위 기록)

※ 소요시간 환산법 (최우수 팀 기록 / 대상 팀 기록) × 60점 = 환산점수

- 경기능력 : 채점표 점수 참고

2) 동점처리기준 : 고득점 순(종목점수 > 소요시간 > 선수연령 합 > 근무경력 합)

4. 장비기준(★표는 세부규격 참고)

1) 개인장비

연 번	품 명	규 격	본부 준비	단위	수량	비 고
1	활동복	복제기준★		벌	1 / 인	긴팔(동·하절기)
2	기동화	복제기준		켤레	1 / 인	변형불가
3	헬멧	★		점	1 / 인	방수모
4	신체보호대	양무릎, 양팔꿈치★		세트	1 / 인	자율선택(패드일체형)
5	안전장갑			켤레	1 / 인	자율선택
6	방화복	내피 유무 모두허용		벌	1/ 인

2) 각서별 구비 장비

연 번	품 명	규 격	본부 준비	단위	수량	비 고
1	소방펌프차	세부규격 별도시달★	∨	대	2	예비차량 포함(투표선출 2)
2	관창40mm	KFI, 일반형		개	1	방사직사겸용
3	관창65mm	KFI, 일반형		개	1	방사직사겸용
4	결합금속구	Y형		개	1
5	호스40mm	세부규격 별도시달		본	2	새 제품
6	호스65mm	세부규격 별도시달		본	3	새 제품
7	삼각줄	나사산 재생용		개	1/인	휴대 여부 자율

3) 구현물품(본부 준비)

연번	품 명	규 격	수 량
1	스톱워치		3
2	깃발	황색2, 적색2	4
3	주수타깃	175cm형	2
4	신호총		1

Ⅱ		세부요강

1. 경기장 해설

1) 출발선 : 측후방 방수구 기준 전방 약 2.5m

2) 장비정렬선 : 출발선 기준 전방 약 1.5m

3) 장비정렬 순서 : 제한 없음

4) 1차 화재진압라인 : 출발선으로부터 36m지점

5) 1차 화재진압 목표물(표적) : 출발선으로부터 47m지점

6) 2차 화재진압 목표물(표적) : 출발선으로부터 75m지점

2. 세부요강

구 분		내 용
일반	지휘	- 안전점검 및 현장지휘 임무 - 경기진행을 보조 - 육성이나 수신호를 이용 경기진행을 지휘·보조
준비	장비 준비	- 고임목 등 지급된 평가장비 활용 장비 세팅 가능 - 호스말이기구 또는 솔 등 사용금지 - 호스 받침용 작은 돌 사용 가능(심판에게 사전 고지) - 호스 충수시험 가능(소요시간에 포함) - 65mm 호스 3본 결합 - 65mm 관창 - 호스 간 커플링은 육안 상 이격
	장비 불량	- 시합 전 장비 이상 시 심판에게 시정 요구 - 시합 전 장비 부정행위 적발 시 시정 및 감점 조치 - 교체 소요시간은 장비 준비 시간에 포함
출발자세		- 지휘자 및 출전선수는 출발선 내 대기 (세 손가락 이상이 지면에 닿은 상태) - 출발선 위로 머리 등 신체가 넘어가는 것은 인정

구 분		내 용
1차	고임목	- 좌측 앞바퀴 고임목 2개는 고정된 상태에서 시작 - 좌측 뒷바퀴 고임목 2개는 1차 방수구 개방 전까지 설치 (박스 바깥라인 내 바퀴에 밀착고정)
	진압 라인	- 1차 진압라인은 지휘자와 관창수, 관창보조 2인을 포함하여 완전히 넘을 것(밟으면 안 됨) - 1차 진압라인 넘은 후 표적을 주수 진압할 것 - 관창수 뒤에 관창보조 2명 배치하며 전방을 향하여 호스를 양손으로 파지
	결합부	- 장비가 결합되었으나 장비 조작 후 결합 부분이 분리 되면서 물이 분출되지 않을 것
2차	출발 신호	- 4명 전원이 1차 진압라인을 통과 한 상태에서 심판의 신호(깃발 + 호각)에 출발
	운전원	- 1차 완료(심판신호) 전 방수구를 닫지 않아야 하며 1차 완료 후 방수구를 완전폐쇄 후 2차 실시 - 2차 출발 위치는 출발선을 밟거나 넘지 않을 것 - 출발 신호 전 2차 진압 장비에 접촉하지 않아야하며 신호와 동시에 장비 운반 가능
	호스 전개	- 1차 진압 후 1차 진압라인까지 호스 재배치 가능 - 2차 진압용 호스는 한겹말이(역으로 감을 수 없음) - 1차 진압라인 통과직전 호스를 전개 가능하며 전개된 호스가 1차 진압라인을 넘을 것 - 진압 시 관창보조 자율
	결합 금속구 (Y형)	- 결합금속구(Y형) 밸브는 개방하여 운반 가능하며 호스 연결되지 않은 밸브에서 물이 30cm이상 분출되지 않을 것
	결합부	- 장비가 결합되었으나 장비 조작 후 결합 부분이 분리 되면서 물이 분출되지 않을 것
종료		- 2차 진압 후 모든 장비는 그 자리에 내려놓고 심판의 철수지시가 있을 때까지 어떠한 장비도 만질 수 없음

속도방수 평가표

소 속 :			경기일시 :

심판관 서명
소속 :	성명 :	서명 :

경    기     요    령

평         가

총 소 요 시 간 (60점)

초

경  기  능  력 (40점)

점

준비

경기규칙에 맞게 20분 이내 장비를 착용·정렬하고 출발선에 양손 세손가락 이상 지면에 닿은 상태에서 출발을 준비한다.(최대 송수압력은 7kg/㎠이내)

► 장비준비시간 : 20분<5분 경기장 밖, 15분 경기장 내>

<경기시작 10분전 → 5분전 → 1분전 예령>

► 장비정렬선 수직으로 봤을 때 바깥라인 이탈금지

▪ 활동복의 임의변경(개조), 부착물(태극기,이름,계급) 미부착

3

▪ 장비착용 부적절 및 불공정(고무링사용 등 규칙위반)

3

▪ 부정한 방법으로 소방호스말이(정리) 한 경우

3

▪ 장비정렬선을 위반하여 정렬하고 심판의 시정요구 불응

3

▪ 장비에 표식행위 및 고정행위(규정된 장비의 정상적 활용은 허용)

3

▪ 장비준비시간 초과 또는 미 해당자가 관여하여 준비

3

▪ 경기준비 및 진행 간 송수압력 7kg/㎠ 초과

3

▪ 기타 공정성 및 안전성을 위반(매회 3~5점 감점)

3/5

경 기 요 령		평 가
1 차 진 압	출발신호와 함께 65mm 호스 3본과 관창을 이용하여 목표물(47m지점)에 주수(호스는 출발신호 전 미리 소방차에 연결) ※ 좌측 앞바퀴 고임목은 앞 ․ 뒤에 고정된 상태에서 시작하고 좌측 뒷바퀴 고임목은 방수구 개방 전까지 앞·뒤에 밀착고정	▪ 부정출발(1회 5점 감점 후 재출발, 2회 실격)	5
		▪ 1차 방수구 개방 전 고임목 고정 미실시 또는 박스 바깥라인 이탈	3
		▪ 1차 진압라인을 넘기 전에 타킷 넘어감(4명 전원통과)	5
		▪ 1차 진압 시 전방을 향해 양손으로 관창보조 미실시	3
		▪ 기타 공정성 및 안전성을 위반(매회 3~5점 감점)	3/5
2 차 진 압	1차 진압이 종료되었음을 알리는 심판관의 신호에 따라 방수구를 닫은 후 65mm 관창을 해체하고 출발선에 준비된 40㎜ 호스2본, Y카플링 1개, 40㎜ 관창 1개를 운반하여 연장한 후 2차 목표물(75m지점)에 주수.	▪ 2차 신호 위반(부정출발)	10
		▪ 1차 진압 완료 후 2차 진압 실시 전 방수구 폐쇄 위반	3
		▪ 1차 진압 완료신호 전 방수구 사전 폐쇄하는 경우	3
		▪ 운전원의 2차 출반신호 전 장비에 손을 대는 경우 (흐트러지거나 넘어진 장비를 포함)	3
		▪ 2차 소방호스(40mm) 전개 시 진압라인을 넘지 못함	3
		▪ Y카플링 연결 반대부위에서 30cm 이상 물이 새는 경우	3
		▪ 장비조작 후 결합부분이 분리	3
		▪ 2차 목표물 타격 후 모든 장비를 그 자리에 곧바로 내려 놓지 않는 등 심판지시에 불이행	3
		▪ 기타 공정성 및 안전성을 위반(매회 3~5점 감점)	3/5

2017년 소방기술경연대회 『화재진압전술』 세부요강

Ⅰ		평가기준 (화재진압전술)

1. 심판구성

1) 각 구역별 주심 1, 부심 3명 이상

2) 시간측정 3명 이상

3) 심판 소속 소방서 경기 시 예비심판으로 대체

2. 운영시간

구 분	장 소	시 간	내 용
출전대기	대기구역	앞팀 경기 시	출전준비, 장비검사, 안전점검 등
출전준비	경기구역	5분	경기 전 장비적재, 이상유무 최종점검 등
경기진행	경기구역	20분	화재진압전술 경기
장비철수	대기구역	5분	경기장비 철수 등

※ 경기진행 20분 : 임무복창후 지휘자의 훈련실시 구호 ~ 마지막 점검보고후 지휘자의 훈련끝 구호

※ 출전준비(5분), 경기진행(20분), 장비철수(5분) : 각각 시간 측정함

3. 점수집계(총점 100점에서 차감하는 방식)

1) 안전성 : 안전위반, 지휘미흡, 통제불응 시 감점

2) 정확성 : 임무 수행여부를 반영하여 감점

3) 신속성 : 출전준비, 경기진행, 장비철수 각 구간 내 제한시간 초과 시 감점

4) 순  위 : 고득점 순

(동점처리기준 : 안전성 > 정확성 > 경기진행 소요시간 순)

4. 시간측정

- 제한시간 경과 후 10초 당 1점 감점

(예시 : 경기진행구간 20분1초 소요 – 1점감점, 경기진행구간 20분11초 소요 – 2점감점)

1) 출전준비구간 : 출전준비 시작(심판관 지시) ~ 출전준비 끝(지휘자 보고)

2) 경기진행구간 : 훈련실시(지휘자 구호) ~ 훈련끝(지휘자 구호)

3) 장비철수구간 : 장비철수 시작(심판관 지시) ~ 장비철수 끝(지휘자 보고)

5. 개인장비(★표는 세부규격 참고)

연 번	품 명	규 격	본부 준비	수 량				비 고
				지휘	진압	운전	고립
1	활동복	복제기준★		1	3	1	1	동·하계 무관, 반팔 가능
2	활동화	복제기준		1	3	1	1	소방활동화 명시, 변형불가
3	특수방화복	KFI		1	3	1	1	내피 포함
4	안전화	KFI		1	3	1	1	고무제, 가죽제 안전화 둘다인정
5	방화두건	KFI		1	3	1	1	색상 무관
6	헬멧	KFI★		1	3	1	1	KFI인증된 방화헬멧 가능
7	안전장갑	KFI★		1	3	1	1	진압용장갑 및 구조장갑(지급품) 목장갑, 3M장갑 및 개인구매품 불인정
8	공기호흡기세트	45분용★		1	3		1	원터치식 사용불가
9	랜턴	시도별 장비★		1	3	1	1	연기투시랜턴
10	무전기	시도별 장비★		1	3	1	1	UHF, TRS 방식 등 실제 출동 장비
11	삼각줄	나사산 재생용			3	1		휴대 여부 자율
12	카라비너	금속제		4	12	4		크기 무관

※ 상기 장비 생산년도는 무관하며, 해당장비 한정 KFI인증마크 육안 식별될 것

6. 구비장비

연 번	품 명	규 격	본부 준비	수 량	비 고
1	소방펌프차	세부규격 별도시달	∨	2	예비차량 포함
2	구급차	주들 것 포함	∨	1
3	호스 스패너	커플링 개폐기능★		2
4	소화전 렌치	소화전 개폐기능★		1
5	복식사다리	★		1
6	만능도끼	소방용★		1	도끼 휴대용 허리벨트 사용 자율
7	호스40mm	세부규격 별도시달		2
8	호스65mm	세부규격 별도시달		3
9	관창40mm	KFI, 피스톨형		1
10	관창65mm	KFI, 피스톨형		1
11	결합금속구	Y형★		1
12	개인 로프	11mm x 20m		1	세미스태틱
13	호스고정용 로프	11mm x 4m		1	세미스태틱
14	동력절단기	750~1,000cc 엔진식		1
15	개구부 장애물	10 x 10 x 50cm 목재		3

7. 구현물품(본부 준비)

연번	품 명	규 격	수 량
1	사다리 장애물	라바콘, 플라스틱 튜브, 테니스 공★	4
2	주수타깃	175cm형★	2
3	스톱워치		3
4	깃발		2

Ⅱ		세부요강

1. 전술구간 진행사항 요약

1) 1차 화재진압 : 1.5m 폭의 호스전개선 내에 전개상태를 상/하로 평가하며,

타깃 1점 진행( 1개 표적)

2) 2차 화재진압 : 현관문이 폐쇄된 4층 건물의 2층을 사다리를 이용하여 진입하고, 1층 현관을 개방하여 동력절단기를 운반 후 2층의 방화문을 절단 개방하고(시동후절단자세 2초유지로 대체), 4층의 화점을 진압하며, 지상에서는 사다리를 1인이 철수

3) 고립소방관 구조 : 3층 고립된 소방관의 공기용기를 교환하여 1층으로 구조

4) 펌프차량 조작 : 소방차량의 펌프를 조작하고, 소화전 점령 및 철수, 시동 OFF

2. 일반사항

1) 다음단계 진행은 평가관의 깃발(호각) 신호에 의함(이하“□”표시) - 미준수 시 안전성 감점

2) 경기 중 이동속도 제한 없음(넘어지는 경우 감점 적용)

3) 휴대 장비를 떨어뜨리거나, 밟지 않을 것(해당항목 실점)

4) 펌프차 조작 및 소화전 점령 등 차량관련 사항은 운전원이 수행할 것

5) 대원별 특정 임무 추첨 없음(출전팀 자율적 판단 임무지정 가능)

6) 대회요강 이외의 물품을 사용하지 않을 것(발견 시 실격 처리)

3. 장비점검 관련 참고사항(사전점검 등)

1) 기본복장 : 활동복·방화복 등 적합여부 확인

① 활동복 : 명찰·계급장·소방마크·태극기 등 부착, 하의 양말 속 고정 금지

② 활동화 : 복제규정상 지급품목 착용 (시·도별 사제품목 착용불가)

③ 방화복 : 내피제거 및 기타 변형 금지, 경기 전 방화복에 호스고정용 로프 휴대 허용

④ 안전장갑 : 화재진압용장갑 및 구조용장갑(지급품만 허용, 개인구매품 불인정)

2) 개인장비 적재 : 랜턴․무전기 OFF 및 공기호흡기 용기밸브 폐쇄 상태로 적재

3) 구비장비 적재 : 펌프차량 적재함 내 모든 장비 적재(위치 및 적재형태 자율)

※ 경기 전 차량 내 65mm호스 2본(한겹말은호스), 40mm호스(접은호스-결합) 2본 적재

4) 차량 준비상태 : 셔터 폐쇄, 고임목 잠금장치 고정, 연료량 확인

5) 펌프 준비상태 : 모든 밸브 폐쇄(냉각수 밸브만 개방), 유량 확인

6) 기준 미 준수 시 감점처리, 기준시간 내 장비 시험가동 허용

7) 카라비너 개인별 4점 이내, 크기 불문, 휴대 여부 및 휴대 형태 자율

8) 지휘자는 모든 장비를 착용하되 면체를 목에 걸을 것(규정에 맞게 용기개방)

Ⅲ		진행 단계별 내용

1. 시작구간(장비착용 및 점검)

구 분	평가구간	내 용(절차)
하 의	시작	지휘자 “훈련실시”구호 지시(※시간측정 시작) - 하의 앞여밈 상태(똑딱이 또는 후크) - 신체 또는 활동복이 보이지 않을 것
방화두건	시작	- 두건은 상의 내로 정리 - 면체 안면창과 조임끈에 간섭이 없을 것 - 피부가 노출되지 않을 것
승·하차	시작	- 좌·우 손잡이와 모든 발판 사용 - 탑승 전·후 차량문을 닫을 것 (-1번원 - 조수석, 2번원 - 운전석 뒤, 3번원 - 조수석 뒤)
출 차	시작	- 시동, 전조등, 경광등, 싸이렌 ON(순서 무관, 싸이렌은 즉시 OFF)
운 행	시작	- 하차 시 작업등과 주차브레이크가 작동되어 있을 것 - PTO 및 메인밸브 조작
상 의	시작	- 손토시 착용 - 지퍼와 벨크로 등 앞여밈 상태 - 상의 아래단이 말려 있지 않을 것 - 신체 또는 활동복이 보이지 않을 것
헬 멧	시작	- 안면보호렌즈가 눈 아래까지 내려질 것 - 머리에 밀착되어 시야확보 원활 - 턱 끈 결합
면 체	시작	- 머리카락과 머리끈이 면체 내에 없을 것 - 밀착되어 누기가 없을 것 - 대기호흡 상태로 하차
공기호흡기	시작	- 용기밸브를 개방한 상태로 하차 - 어깨, 허리, 가슴 밸트가 꼬임이 없이 정상적으로 체결 - 점멸등 점멸 - 보조면체 정상적 결합(허리밸트 안에 착용 가능)
랜 턴	시작	- 하차 시 OFF 상태 - 공기호흡기 우측D링에 결합
무전기	시작	- 하차 시 OFF 상태
고임목	시작	- 운전석 측 뒷바퀴 고정(박스 바깥라인 내 바퀴에 밀착고정)
운전원 하차	시작	- 하차 시 고임목 설치 확인, 좌·우 손잡이와 모든 발판 사용
장비점검	시작	- 점검순서 : 랜턴→무전기→압력확인→양압전환→바이패스 - 공기호흡기를 포함한 개인장비는 하차 전까지 착용 ※ 장비점검 전 조작 시 해당항목 실점
점검보고	시작	- 각 대원별 장비 이상유무를 개별적으로 지휘관에게 보고

2. 전술구간(1선 화재진압)

구 분	평가구간	내 용(절차)
1차 화재진압 지시	전술	- “1차 화재진압 실시”구호 지시
호스전개	전술	- 운반법 자율(관창포함) - 전개된 호스의 숫커플링이 채점 기준(한겹말이 변형금지) - 2점의 호스 중 전개 우선순위 없음 - 전개 중 불특정 물체 또는 대원에 충격하지 않을 것 - 전개 정밀성 차등 점수(1.5m 폭 전개선 기준)
방수구 결합 (방수구 + 호스)	전술	- 결합 부위 누수 금지 - 결합법 자율 - 여유호스 자율, 호스 꼬임 및 꺽임 허용
호스·관창 결합 (호스 + 호스 + 관창)	전술	- 결합 부위 누수 금지 - 결합법 자율 - 호스 꼬임 및 꺽임 허용
방수개시 신호	전술	- 방수개시 신호 전 예비송수 허용 - 진압대원 중 1명이 무전기를 이용하여 운전원과 교신 - 운전원은 수신내용을 송신할 것
1차 압력 조절	전술	- 방수구 개방 후 7~8kg/㎠로 가압
화점진압	전술	- 주수제한선 내에서 진압 - 표적 1점 진압 - 주수형태(직사,분무) 제한 없음 - 진압 완료 시 평가관이 □신호 (평가관 □신호 후 “2차 화재진압 실시” 지시)
방수중지 신호	전술	- 진압대원 중 1명이 무전기를 이용하여 운전원과 교신 - 운전원은 수신내용과 “방수중지 완료”를 송신할 것 - 운전원 방수중지 완료 시 호스 내 잔압을 제거(제거방법 자율) - 잔압제거 후 관창 폐쇄
1차 방수구 폐쇄	전술	- 압력 3kg/㎠이하 시 폐쇄
호스전개 (소화전 점령)	전술	- 운반법 자율 - 전개 중 불특정 물체에 충격하지 않을 것 - 소화전 렌치 운반 및 사용 시점에 관한 감점 없음
보수호스 결합 (소화전 + 호스 + 보수구)	전술	- 소화전 이물질 제거 절차 수행 - 보수구와 소화전에 결합된 호스에서 누수가 없을 것 - 여유호스 자율, 호스 꼬임 및 꺽임 허용
보수 완료	전술	- 100 ~ 300리터 보수 시 차단
보수호스 철수	전술	- 보수구 이용 잔압 제거 - 소화전 등 밸브가 폐쇄되어 있을 것 - 어깨접이식 회수법 이용하여 차량 후면 지정 위치에 운반할 것 (회수 중 호스 지면접촉 시 감점) ※ 호스 철수는 고립소방관의 구조완료 전까지 자율

3. 전술구간(2선 화재진압)

구 분	평가구간	내 용(절차)
2차 화재진압 지시	전술	- 평가관 깃발 신호 후 “2차 화재진압 실시” 지시
장비 운반	전술	- 동력절단기, 결합금속구(Y형), 접은호스 2본, 관창을 분리된 상태로 운반 - 운반순서 및 운반법 무관하며 2점 이상 운반 가능 - 기구묶기용 개인로프의 휴대법 자율
사다리2인_들기	전술	- 2급 기준에 의해 순차적으로 실행
사다리2인_운반	전술	- “Z”형태로 장애물에 부딪히지 않고 운반 - 장애물 이탈 개수에 따른 차등점수 부여 - 2급 기준에 의해 순차적으로 실행
사다리2인_설치	전술	- 2급 기준에 의해 순차적으로 실행
사다리2인_등반	전술	- 2급 기준에 의해 순차적으로 실행
장애물 제거	전술	- 장애물 블럭(3개)를 작업자세 상태에서 순차적으로 도끼로 제거
진 입	전술	- 최종 진입 시 최상단 가로대 또는 세로대를 잡을 것 - 후면으로 진입한 후 진입완료 통보 할 것
2층 방화문 개방	전술	- 동력절단기는 2층 방화문 앞 지정구역 내에서 시동할 것 - 동력절단기를 이용하여 절단자세 2초이상 유지 - 절단자세 2초이상 유지 시 평가관이 깃발(호각)로 신호
결합금속구(Y형) 결합	전술	- 결합금속구(Y형) + 호스(40mm) + 호스(40mm) + 관창 - 2차 주수 시 결합금속구(Y형)이 1차 호스 전개선을 넘지 않을 것 - 결합법 자율이며, 결합 부위 누수 금지 - 호스 꺽임 허용
로프 투척	전술	- 한쪽 끝을 지지물에 고정(말뚝+옭) 후 투척 - 로프 투척 후 지지물 고정 시 감점
관창 기구묶기	전술	- 2급 기준에 의해 실행
호스인양	전술	- 관창이 벽면과 난간에 닿지 않을 것 - 관창이 바닥에 끌리지 않을 것 - 인양 후 주수 전 관창에 묶인 로프를 풀 것
호스고정	전술	- 감아매기(2회 이상) + 말뚝 + 옭매듭
방수개시 신호	전술	- 결합금속구(Y형)까지 예비송수 허용 - 진압대원 중 1명이 무전기를 이용하여 운전원과 교신 - 운전원은 수신내용을 송신할 것
2차 압력 조절	전술	- 개방 후 7~8kg/㎠로 가압
화점진압	전술	- 주수제한선을 넘지 않고, 화점을 완벽히 진압할 것 - 운전원이 7~8kg/㎠로 가압되었을 때 주수 진압 할 것 - 주수형태(직사, 분무) 제한 없음 - 적정 진압 완료 시 평가관이 □신호 (평가관 □신호 후 “고립소방관 구조” 지시)
방수중지 신호	전술	- 진압대원 중 1명이 무전기를 이용하여 운전원과 교신 - 운전원은 수신내용과 “방수중지 완료” 송신 - “방수중지 완료” 무전 후 호스 내 잔압 제거 (잔압제거 방법은 자율이며 제거 후 관창밸브는 폐쇄)
2차 방수구 폐쇄	전술	- 3kg/㎠이하 시 폐쇄
사다리1인_들기	전술	- 1급 기준에 의해 순차적으로 실행
사다리1인_운반	전술	- “Z”형태로 장애물에 부딪히지 않고 운반 - 장애물 이탈 개수에 따른 차등 감점 - 1급 기준에 의해 순차적으로 실행
사다리1인_내림	전술	- 1급 기준에 의해 순차적으로 실행

4. 전술구간(고립소방관 구조~종료)

구 분	평가구간	내 용(절차)
고립소방관구조 지시	전술	- 평가관 깃발 신호 후 “고립소방관 구조 실시” 지시 (차량의 공기용기에 손 댈 수 있는 시점)
발견 보고	전술	- 발견한 대원이“고립소방관 발견” 무전 보고 - 지휘관은 “구조실시” 지시
호흡 유지	전술	- 고립대원의 면체를 발견대원의 보조면체 연결구에 결합 - 결합 후 고립대원의 면체 양압상태 확인
로프 투척	전술	- 한쪽 끝이 지지물에 고정(말뚝+옭)된 상태를 확인 후 투척 - 로프 투척 후 확보매듭 시 감점 - 투척시점은 2선 화재진압이 종료 된 이후
용기 기구묶기	전술	- 2급 기준에 의해 실행
용기 인양	전술	- 인양물이 벽면에 닿지 않을 것 - 용기가 난간에 닿거나 바닥에 끌리거나 추락하지 않을 것
용기 교환	전술	- 용기를 교환한 후 공기누출이 없을 것 - 공기용기가 흔들림이 없으며 등지게 벨크로가 정상적으로 고정되어 있을 것 용기교환시 방향 준수
면체 재결합	전술 / 종료	- 고립대원의 면체를 재결합 - 고립대원의 면체 양압상태 확인 - 보조면체 재결합 및 등지게 적정 착용 후 손을 들어 교환완료 신호 할 것 - 평가관 깃발(호각) 신호 후 고립대원을 구급차로 유도
차량 정지	종료	- 모든 밸브가 닫혀 있을 것(냉각수 밸브 예외) - 메인밸브, PTO, 시동이 OFF 될 것 - 적재함 등 모든 문 폐쇄 (전개된 수관과 연결된 방수구가 있는 적재함 제외)
장비점검	종료	- 사다리, 교체된 용기, 도끼, 호스스패너, 소화전렌치를 지정장소에 위치 - 모든 대원은 정위치선에 정렬 - 면체를 2급 기준을 준수하여 벗을 것 - 공기용기 밸브 폐쇄 및 잔압제거, 점멸장치 소등되어 있을 것 - 랜턴, 무전기 OFF / 압력확인 -------------------------------------------------- (순서 및 구호 예시) 대기호흡→무릎앉아→장갑벗어→헬멧벗어→두건벗어→ 면체벗어→벨브폐쇄→잔압제거→랜턴OFF→무전기OFF→ 압력확인→바이패스 밸브 폐쇄 및 면체확인→헬멧착용→장갑착용
점검보고	종료	- 헬멧의 렌즈를 내리고 장갑을 착용할 것 - 특수방화복, 안전장갑 및 안전화 착용상태가 완전무결할 것 - 대원별 장비 이상유무를 개별적으로 지휘자에게 보고 지휘자의 “훈련끝”구호 지시(※시간측정 종료)

Ⅳ		세부규격 등

1. 화재진압전술 경기장

주수제한선

사다리운반1인

훈련탑                 호스전개라인

사다리운반2인

앞

펌프차     사

다

리

지휘자

집합선

대기선

(다음 팀)

2. 사다리 장애물 규격

3. 2화점 출입구(2층 사다리 진입구) 및 장애물

사다리전개 위치

Ⅴ		평가표

시 간 측 정 표

1. 속도방수 분야

2. 시간 측정 심판

- 1. 심 판 : 0  0  0    2. 심 판 : 0  0  0  . 3. 심 판 : 0  0  0

3  시간 측정 결과

심판 1번	심판 2번	심판 3번	기 타

시 간 측 정 표

1. 진압전술 분야

2. 시간 측정 심판

- 1. 심 판 : 0  0  0    2. 심 판 : 0  0  0  . 3. 심 판 : 0  0  0

3  시간 측정 결과

구분	심판 1번	심판 2번	심판 3번	기 타
출전준비
경기진행
장비철수

심판평가표(정확성 및 안전성) A구역

0 0소방서                                      심판 : 0 0 0

단계별	세 부 사 항	평가 기준	감점	기 타
장비착용 전	● 하의, 두건, 장화, 임무복창. 장비착용 전 이동 등	1-5
승 하차	● 좌, 우 손잡이 발판 /문닫을 것(창문항시 개방) ● 고임목, 수신호, 운전원 고임목 설치 확인 등	1-3
출 차	● 시동, 전조등, 경광등, 싸이렌ON 등 (순서 무관, 싸이렌은 즉시 OFF)	1-3
운 행	● 하차 시 작업등. 주차브레이크 작동 ● PTO 및 메인밸브 조작 상태 등	1-3
장비착용 후	● 상의(토시착용), 헬멧, 면체, 두건, 랜턴, 무전기 등 장비 착용 상태 등(랜턴 공기호흡기 우측 D링 결합) (하차시 랜턴, 무전기, OFF 상태 확인)	1-5
공기호흡기	● 용기밸브 개방, 벨트꼬임, 점멸등, 보조면체 등	1-3
점검보고	● 랜턴-무전기-압력확인-양압확인-바이패스 확인 등 점검순서, 개인별 점검보고 등	1-5
운전원 무전	● 대원과 무전상태 (송,수신)(방수/중지 등)	1-3
방수구연결	● 수관과 방수구 연결상태 등(누수, 조작법 등)	1-3
방 수	● 1차 압력(7~8kg/cm) ● 방수구 폐쇄시 압력 3(kg/cm)이하	1-3
보수호스 결 합	● 수관전개 상태, 소화전 이물질제거 절차, 수관누수 등	1-3
보수완료. 철 수	● 100~300리터 보수 시 차단. 보수구 이용 잔압제거, 어깨접이식 회수시 지면접촉, 지정된곳에 운반. 소화전 등 밸브 페쇄여부 등	1-3
차량정지	● 모든밸브 닫힘, 메인밸브, PTO 시동 OFF 확인 적재함 등 모든문 폐쇄 등	1-3
장비점검 보 고	● 사다리, 용기, 도끼, 스패너, 렌치 지정장소 위치 대기호흡-무륲앉아-장갑-헬멧-두건-면체- 밸브폐쇄-잔압제거-랜턴OFF-무전기OFF-압력 확인-바이패스폐쇄-면체확인-헬멧착용-장갑착용 (헬멧 렌즈 내리고 장갑 착용) 이상유무 지휘자 개인별 보고 등 ※ 장비점검 전 조작 시 해당항목 감점	1-5
		계

부 분	세 부 사 항	평가기준	감점	기타
지휘자	능력, 통제불응, 단독행동, 안전성, 대신임무수행, 장비착용불량	3-6
대 원	안전성, 훈련자세, 단결성, 훈련흐름, 활동중 대기호흡전환.절차생략	3-6
장 비	장비떨어짐, 고의적인 충격, 잔압경보, 사다리전도, 이동중 넘어짐	3-6
		계

심판평가표(정확성 및 안전성) B구역

0 0 소방서                                    심판 :  0 0 0

단계별	세 부 사 항	평가 기준	감점	기 타
호수전개	● 전개시 수관당김, 전개 시 이탈 차등점수	1-1 2-3
연결부위	● 수관연결, 관창연결, 누수 부분 등	1-3
방 수	● 대원3명 같이 방수자세, 방수개시 전 예비방수 허용 수관 부분만 등	1-3
화점방수	● 신호확인 후 행동, 지지대 넘어짐, 등	1-3
잔압제거	● 관창 잔압제거 후 관창 밸브 폐쇄 등	1-3
운전원 무전	● 대원과 무전상태 (송,수신)(방수/중지 등)전체	1-3
장비운반	● 동력절단기, 결합구, 호스, 이동상태 등	1-3
사다리운반	● 이동시 자세, 장애물(대원) 부딪침 등	1-1 2-3 3-5
사다리 설치	● 지면에서 끌기, 소리, 벽부딪침, 선단2단 이상, 로프밟힘 등	1-5
사다리매듭	● 매듭위치 3번칸, 매듭법(말뚝메기,옭) 등	1-3
사다리등반	● 장애물 제거 시 자세, 진입구 헬멧 부딪침, 후면진입 등	1-5
관창올림	● 매듭법, 벽에부딪침, 로프꼬임, 수관밟힘 등	1-3
2차 방수	● Y결합구 누수, Y결합구 까지 예비방수 허용, Y결합구가 1차호스 전개선 넘지 않을 것	1-3
지휘자무전	● 대원과 무전상태 (송,수신)(발견/실시 등)전체	1-3
용기올림	● 매듭법, 벽에부딪침, 로프꼬임, 로프밟힘 등	1-3
사다리철수	● 안전철수, 장애물(대원)부딪침,내림시 안전 (소리, 끌기) 등	1-1 2-3 3-5
		계

부 분	세 부 사 항	평가기준	감점	기타
지휘자	능력, 통제불응, 단독행동, 안전성, 대신임무수행, 장비착용불량	3-6
대 원	안전성, 훈련자세, 단결성, 훈련흐름, 활동중 대기호흡전환.절차생략	3-6
장 비	장비떨어짐, 고의적인 충격, 잔압경보, 사다리전도, 이동중 넘어짐	3-6
		계

심판평가표(정확성 및 안전성) C구역

0 0 소방서                                     심판 : 0 0 0

단계별	세 부 사 항	평가 기준	감점	기타
장비운반	● 동력절단기 이동상태, 지정구역이탈, 장비자세 1번 속도올린 후 정지, 신호확인 후 이동 등	1-3
로프투척	● 로프고정 후 투척(말뚝매듭, 옭매듭) 로프밟힘 등	1-3
수관고정	● 매듭(감아메기 2회이상), 말뚝, 옭매듭 상태 등	1-3
2차방수	● 제한선 확인, 장애물 넘어짐, 신호 후 이동 등	1-3
누수확인	● 연결부분 누수, 관창 누수 등	1-3
잔압제거	● 잔압제거, 관창벨브는 폐쇄 등	1-3
운전원 무전	● 대원과 무전상태 (송, 수신)(방수/중지 등)	1-3
고립소방관	● 신호 후 실시(3번 예비용기 차량→훈련탑 이동) 등	1-3
지휘자 무전	● 무전상태 (송, 수신), (발견 / 구조 등)	1-3
호흡유지	● 보조면체 연결구, 고립대원 양압 상태 확인 등	1-3
용기교환	● 용기분리(아래→위), 교환(위→아래), 공기누출 용기 흔들림, 벨크로 확인 등	1-5
면체 재결합	● 고립대원 양압확인, 완전결합 확인, 신호 후 이동 등	1-5
		계

부 분	세 부 사 항	평가기준	감점	기타
지휘자	능력, 통제불응, 단독행동, 안전성, 대신임무수행, 장비착용불량	3-6
대 원	안전성, 훈련자세, 단결성, 훈련흐름, 활동중 대기호흡전환.절차생략	3-6
장 비	장비떨어짐, 고의적인 충격, 잔압경보, 사다리전도, 이동중 넘어짐	3-6
		계