2018년 비상소화장치 관련 기본계획

2018. 1.

용산소방서

재난관리과

- 목    차 -

Ⅰ. 관 련 근 거

Ⅱ. 기 본 방 침

Ⅲ. 현 황

비상소화장치

Ⅳ. 추 진 사 항

비상소화장치 사용훈련 및 교육

비상소화장치 점검

소방호스 적재 방법

자위소방대 편성 정비

Ⅴ. 행 정 사 항

2018년도 비상소화장치 관리 계획

소방차량 진입 곤란한 지역에 설치된 비상소화장치 유지관리를 철저히 하고 지역주민들에게 정기 및 수시교육을 통하여 성공적인 초동조치를 원활히 하고자 함.

Ⅰ				관 련 근 거

재난관리과-243(2018.1.9.)호 『2018년 소방용수 업무관련 기본계획』

Ⅱ				기 본 방 침

소방상 여건이 취약한 지역에 우선 설치

항시 사용가능토록 주변 주․정차 금지 및 장애물 제거

지역 주민들에게 활용 방법 수시, 정기 교육 실시

의용소방대원을 구심점으로 하는 주민 자위소방체제 구축

Ⅲ				현 황

비상소화장치 : 총 136개소

대 상 구 분	계	주거밀집	시장지역	영세밀집	고지대	소방차량 진입불가
비소 설치지역	136	68	8	7	2	51

Ⅳ				추 진 사 항

비상소화장치 사용 훈련 및 교육

○ 회 수 : 연 2회(상․하반기), 기타 필요시

○ 교육훈련목표 : 지역주민의 참여 및 활용능력 강화

○ 교육내용 및 방법

▷ 119화재신고 및 소방차유도 요령

▷ 소화기 사용법 및 비상소화장치 사용 초기진화 요령

○ 훈련결과 보고 : 반기보고

비상소화장치 점검

○ 점검방법

▷ 오토바이(또는 펌프차) 순찰 : 월 3회 이상

▷ 119안전센터장 :  월 1회 이상(선별 확인)

▷ 대응총괄팀장  :  반기 1회 확인(119안전센터별 선별 확인)

○ 중점점검사항

▷ 비상소화장치함의 손․망실 여부 및 청소 및 비품 정리

▷ 함 주변 불법주차 및 쓰레기 등 방치 여부

○ 결과조치

▷ 경미한 사항은 현장에서 시정조치 하고 중요한 사항은

비상소화장치 보수비를 사용하여 즉시 보수

▷ 불법 광고물 제거 조치

○ 점검부는 함내에 비치하여 점검사항을 기록유지하고 매년

12월말에 회수 연 단위로 대응총괄팀장 결재 후 보관(2년)

소방호스적재 방법

○ 5본, 3본 접은 수관으로 적재

○ 2본은 1본씩 접은 수관 또는 두겹말이로 묶어서 적재

○ 소방용 릴호스 2본이 감겨서 유사시 쉽게 풀릴수 있도록 적재

Ⅴ				행 정 사 항

비상소화장치 일체형  및 호스릴 공사 진행시 소화전 수압이 양호

하며, 주거밀집지역 등 소방차 진입이 곤란한 장소 대상 선정되도록 함

비상소화장치 사용훈련 및 점검은 현장대응단 및 각119안전센터별

실정에 맞게 세부계획을 수립하여 탄력적 운영 실시할 것.  끝.