’18년도 추석 연휴 대비 관제시스템 특별점검표

□ 전력관제			※범례:	양호:○,	관찰:△,	불량:×
구분	점검 항목		호 선				비고
			5	6	7	8
컴퓨터 장치	⁃ 시스템 동작상태
	⁃ HDD 동작 상태
	⁃ LED 동작 상태
	⁃ 컨넥터 및 케이블 접속상태
감시반 (모니터)및주변장치	⁃ 시스템 동작 상태
	⁃ 화면 출력 상태
	⁃ 케이블 접속상태
네트워크 장치	⁃ 시스템 동작 상태
	⁃ 램프 현시 상태
	⁃ 컨넥터 및 케이블 접속상태
AVR	⁃ 지시계 동작상태
	⁃ 각종 램프 현시 상태
	⁃ 입/출력전압 표시값 상태
UPS	⁃ 지시계 동작상태
	⁃ 각종 램프 현시 상태
	⁃ 출력전압 표시값 상태
	⁃ 열화상 측정(분전반 포함)						측정보고서 별첨
축전지	⁃ 외함 파손 상태
	⁃ 증류수 보충 상태
	⁃ 단자 이완 상태
점 검 일
점 검 자
			확인자 : (인)

’18년도 추석 연휴 대비 관제시스템 특별점검표

□ 기계관제				※범례:	양호:○,	관찰:△,	불량:×
구분	점검 항목		호 선				비고
			5	6	7	8
컴퓨터 장치	⁃ 시스템 동작상태
	⁃ HDD 동작 상태
	⁃ LED 동작 상태
	⁃ 컨넥터 및 케이블 접속상태
감시반 (모니터)및주변장치	⁃ 시스템 동작 상태
	⁃ 화면 출력 상태
	⁃ 케이블 접속상태
네트워크 장치	⁃ 시스템 동작 상태
	⁃ 램프 현시 상태
	⁃ 컨넥터 및 케이블 접속상태
분전반	⁃ 지시계 동작상태
	⁃ 각종 램프 현시 상태
	⁃ 입/출력전압 표시값 상태
UPS	⁃ 지시계 동작상태
	⁃ 각종 램프 현시 상태
	⁃ 출력전압 표시값 상태
	⁃ 열화상 측정(분전반 포함)						측정보고서 별첨
축전지	⁃ 외함 파손 상태
	⁃ 증류수 보충 상태
	⁃ 단자 이완 상태
점 검 일
점 검 자
			확인자 : (인)

’18년도 추석 연휴 대비 관제시스템 특별점검표

□ 신호/PSD관제			※범례:	양호:○,	관찰:△,	불량:×
구분	점검 항목		호 선				비고
			5	6	7	8
컴퓨터 장치	⁃ 시스템 동작상태
	⁃ HDD 동작 상태
	⁃ LED 동작 상태
	⁃ 컨넥터 및 케이블 접속상태
감시반 (모니터)및주변장치	⁃ 시스템 동작 상태
	⁃ 화면 출력 상태
	⁃ 케이블 접속상태
네트워크 장치	⁃ 시스템 동작 상태
	⁃ 램프 현시 상태
	⁃ 컨넥터 및 케이블 접속상태
AVR	⁃ 지시계 동작상태
	⁃ 각종 램프 현시 상태
	⁃ 입/출력전압 표시값 상태
UPS	⁃ 지시계 동작상태
	⁃ 각종 램프 현시 상태
	⁃ 출력전압 표시값 상태
	⁃ 열화상 측정(분전반 포함)						측정보고서 별첨
축전지	⁃ 외함 파손 상태
	⁃ 증류수 보충 상태
	⁃ 단자 이완 상태
점 검 일
점 검 자
			확인자 : (인)

’18년도 추석 연휴 대비 관제시스템 특별점검표

□ 정보통신관제			※범례:	양호:○,	관찰:△,	불량:×
구분	점검 항목		호 선				비고
			5	6	7	8
컴퓨터 장치	⁃ 시스템 동작상태
	⁃ HDD 동작 상태
	⁃ LED 동작 상태
	⁃ 컨넥터 및 케이블 접속상태
감시반 (모니터)및주변장치	⁃ 시스템 동작 상태
	⁃ 화면 출력 상태
	⁃ 케이블 접속상태
네트워크 장치	⁃ 시스템 동작 상태
	⁃ 램프 현시 상태
	⁃ 컨넥터 및 케이블 접속상태
AVR	⁃ 지시계 동작상태
	⁃ 각종 램프 현시 상태
	⁃ 입/출력전압 표시값 상태
UPS	⁃ 지시계 동작상태
	⁃ 각종 램프 현시 상태
	⁃ 출력전압 표시값 상태
	⁃ 열화상 측정(분전반 포함)						측정보고서 별첨
축전지	⁃ 외함 파손 상태
	⁃ 증류수 보충 상태
	⁃ 단자 이완 상태
점 검 일
점 검 자
			확인자 : (인)