문서번호	누수방지과-8225
결재일자	2018.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	누수방지과장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
협 조
	요금제도과장

2018년 상반기                   유수율 향상 추진사업 점검계획

2018. 9.

시설안전부

(누수방지과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

2018년 상반기

유수율 향상 추진사업 점검계획

“2018년 유수율 향상 추진사업 평가계획”에 의하여 수도사업소에서 추진한 유수율 향상 사업에 대한 점검계획을 보고 드림.

※ 2018년 유수율 향상 추진사업 평가계획(누수방지과-4962, 본부장 방침) 관련임.

Ⅰ		점검 개요

○ 대    상 : 2018년도 유수율 향상 추진사업(‘18. 1. 1.~ 6. 30.)

○ 점검기간 : 2018. 10. 1.(월)~10. 12.(금)

○ 점검방법

- 사업소 방문 점검(사업소별 2일간)

- 유수율 향상 추진실적 자료 검증 및 필요시 현장 확인

○ 점 검 자 : 2개조 편성(10명)

- 1조 : 최선희, 차경호, 강은영, 노경철

- 2조 : 한현숙, 최성태, 김영일, 최환수, 김일구

○ 점검일정

구 분	1조				2조
사업소	강서	남부	강동	중부	북부	동부	강남	서부
점검일	10.1. ~10.2.	10.4. ~10.5.	10.8. ~10.10.	10.11. ~10.12.	10.1. ~10.2.	10.4. ~10.5.	10.8. ~10.10.	10.11. ~10.12.

○ 주요 점검내용

- 누수탐지 추진사항

- 배급수관 정비추진 실적, 공사 중 발생한 기존관 철거,불용관 정비 실적

- 중블록별 공급량 · 유수율 분석관리, 가압급수 지역 유수율 관리

- 재개발․재건축 지역관리 실태, 유량계 및 유량감시시스템 관리

- 철저한 요금심사 이행(전산심사 미실시 여부, 인정조정 6회 이상 조치 등)

- 공급량․조정량 분석

- 조례위반 처분 추징 실적 및 기타 유수율 향상 수범 사례 등

Ⅱ		점검항목 및 배점기준

□ 점검 항목별 배점 기준

구 분	유수율 증 대	누 수 탐 지	배급수관 정비공사	불용관 정 비	누수복구 사후관리	중블록 공급량 관리	재개발 재건축 지역관리	유량계 관 리	가압급수 관 리	중블록 유수율	조 례 위 반	요금 심사	유수율 분 석
배 점 (100)	40	7	4	3	3	5	6	6	4	5	6	5	3

□ 평가 항목 및 배점 조정 : 신설 1, 배점조정 9

연번	평가항목	배점조정		비 고
		전	후
1	[배점조정] 유수율 증대 실적	52	40	달성도, 순위 점수 조정 및 증가 점수 추가
2	[배점조정] 불용관 정비	5	3	누수복구 사후관리 항목추가에 따른 배점 조정
3	[신설] 누수복구 사후관리	-	3	누수복구시 발견 노후관 정비 관리 필요
4	[배점조정] 재개발·재건축 관리	3	6	재개발·재건축 지역의 지속적인 관리 강화
5	[배점조정] 유량계 및 유량감시시스템 관리	5	6	유량계 관리, 통신장애 등 세부적인 관리 강화
6	[배점조정] 중블럭 유수율 목표 관리	4	5	중블록 유수율 관리강화를 통한 유수율 관리
7	[배점조정] 조례위반 처분 추징	5	6	조례위반 적발을 위한 노력 증대
8	[배점조정] 철저한 요금 심사	2	5	심사강화를 통한 조정량 증대 비중 강화
9	[배점조정] 유수율 분석	2	3	단위추진실적 및 수시 보고사항 관리 강화
10	[배점조정] 유수율 유공실적	2	3	분야별 유수율 특화사업 추진실적 강화 (우수공무원 표창)

□ 평가 기준 주요 변경 사항

유수율 증대실적	유수율 목표달성도 및 순위점수 조정

○ 평가 배점 : 40점 (52→ 40점 변경)

○ 평가 기준 : 유수율 목표 달성도 및 유수율 증대실적

(1~12월 누계 확정 유수율로 평가)

○ 평가 방법

- 금년 목표 대비 유수율 증대실적 (40점)

· 목표달성도 비중 축소(50점 →10점), 유수율 순위 15점, 유수율 증가 15점

· 순위 및 증가 점수 : 1위 사업소 각 15.0점, 순차적 0.1점씩 차감

- 가점사항 : 유수율 평가항목에 대한 사업소 자체점검 실시 1회당 0.1점(최고 2회 0.2점까지)

누수탐지	누수탐지 실적, 기간제 근로자 및 장비관리로 배점 조정

○  평가 배점 : 7점

- 누수탐지 실적  6점, 기간제 근로자 및 장비관리 1점

【평가기준】

1. 누수탐지 실적 : 6점(6.5 → 6점)

○ 다점형 탐지(70%), 일반탐지(30%) 평가 반영

○ 다점형 계획탐지 실적 인정

- 야간탐지 : 주간 오후 설치, 익일 회수 및 누수분석

- 실적확인 : 장비 프로그램 파일 및 GIS 프로그램 입력 결과

○ 배점

- 목표달성 사업소는 6.0점(만점)

· 미달 사업소는 순차적으로 0.2점씩 감점

· 실적은 분기말 점수를 합산하여 실적으로 평가

○ 가점 사항

· 목표 초과달성 사업소 달성율에 따라 0.1씩 가점

▶ 달성율 110~119% 0.1점 가점, 120~129% 0.2점, 130%이상 0.3점 가점

○ 감점 사항

- 누수 취약지역 관리 계획 수립 및 결과보고 미실시 0.2점 감점(상·하반기)

▶ 단일배관·수계전환 불가지역 및 송수관의 곡선부, 지하철역 주변, 3회 이상 누수다발관, 재개발·재건축지역 등에 대한 계획 및 결과일 경우 인정

- 점검결과 탐지실적이 보고내용보다 적을시 건당 0.1점 감점(전년 동일)

- 탐지실적 월보 보고 기일 미 준수 시 건당 0.5점 감점(전년 동일)

※ 당월분 분석결과 익월 7일(발송일 기준)까지 보고

2. 기간제 근로자 관리 및 장비관리 : 1.0점(0.5→1.0점)

○ 기간제 근로자 관리 : 0.75점

- 출·퇴근 관리 지문인식기 사용 및 근태관리(상시) : 0.25점

- 근로자에 대한 근무평가 실시 여부 (상·하반기) : 0.25점

- 기간제 근로자 자체 교육 실시 여부 : 0.25점

○ 내구연한 경과 장비 불용처리 및 장비 관리 상태 : 0.25점

배급수관 정비공사	배급수관 추진실적 · 기존관 철거율 평가

○ 평가 배점 : 4점 (배급수관 정비추진 실적 3점, 기존관 철거율 1점)

○ 평가 기준 : 배급수관 정비공사 추진실적 및 기존관 철거율 평가반영

○ 평가 방법

- 대 상 : 노후 상수도관(배급수관) 정비

- 평 가 : 추진실적/ 사업소별 배급수관 정비목표, 기존관 철거율

· 배급수관 추진실적 및 기존관 철거율 75%미만시 감점

· 배급수관 추진실적 목표달성율에 따른 차등 점수부여(3점)

· 단위사업 발주 기존관(본관 기준)철거율 평가반영(1점)

- 평가시기 : 하반기 누계 실적으로 평가 반영

(상반기 평가에서는 제외하고 하반기 평가시 목표달성도 반영)

○ 세부 평가점수 적용

- 배급수관 정비 추진실적 반영(3점)

(단위 : ㎞)

구 분	달성도(%)						비고
	100	98이상	97이상	96이상	95이상	95이하
정비목표	3점	2점	1.9점	1.8점	1.7점	1.6점

- 기존관 철거율(1점)

(단위 : ㎞)

구 분	달성도(%)						비고
	75이상	72이상	70이상	68이상	66이상	65이하
정비목표	1.0점	0.9점	0.8점	0.7점	0.6점	0.5점

불용관 정비	평가 배점 조정, 예방위주 선제적 대응 및 관리방안 강화

○ 평가 배점 : 3점 (5점 → 3점)

○ 평가 기준 : 불용관 사전예방 및 합리적인 관리방안을 위해 평가기준 변경

- 과년도 및 현년도 불용관 정비 여부 중점 관리

- 신발생 불용관 예방 역점을 두고 예방적 차원의 불용관 관리

- 불용관 정비대장 관리의 적용기준 강화

○ 대상 : 누수복구, 급수공사(폐전) 및 각종 상수도 공사 시 발견된 불용관

분기점에서 완전 폐쇄한 건수

○ 평가방법

- 신발생 불용관 예방에 역점을 두고 예방적 차원의 불용관 관리

· 과년도 및 현년도 불용관 미정비 시 감점적용 평가

- 미정비 불용관에 대한 합리적인 관리방안 시행

· 불용관 정비대장 미작성 시 감점 적용하여 펑가

○ 세부평가점수 적용

- 가점사항 : 과년도 불용관 정비시 가점 부여 : 0.3점

- 감점사항 : 현년도 및 과년도 기존관 미폐쇄 및 발견된 불용관 미 정비시 감점

구 분	50㎜ 이하	80㎜ 이상	비고
과년도 불용관 미정비	0.2점씩 감점	0.4점씩 감점
현년도 불용관 미정비	0.1점씩 감점	0.2점씩 감점	최대 2.7점 감점처리
불용관 정비대장 미작성	1.0점 감점

· 과년도 불용관 미정비 및 불용관 정비대장 관리의 적용기준 강화

※ 무분별한 보고서 작성으로 미정비 장기관리 대상을 방지하고자 관련 증빙자료

인정기준 강화(장애요인에 대한 사진검증 등 인정여부 판정)

※ 장기관리대상 인정기간은 1년 이내로 하고 이후 동일건 계속 방치시 감점

누수복구 사후관리	‘18년 평가항목 신설 (누수방지과-4962. ‘18.5.21 유수율 평가계획)

○ 평가 배점 : 3점(신설)

○ 평가 기준 : 누수복구 시 발견된 노후관 정비여부 등 관리

○ 평가 대상 : 누수복구 시 발견된 노후관

○ 평가 방법

- 누수로 발견된 노후관 관리 대장리스트 누락여부(1점)

· 평가기간 중 발견된 노후관의 관리대장 누락여부에 따라 차등점수 부여

- 관리대장 상 미정비된 노후관 정비계획수립(1점) 및 정비율(1점)

· 정비계획 수립여부와 정비율에 따라 차등점수 부여

○ 평가 시기 : 하반기 평가시 누계 실적으로 목표달성도 반영 평가

(상반기 평가 제외)

○ 세부평가점수 적용

- 누수로 발견된 노후관 관리대장 누락여부 반영(1점)

구분	대장관리율(%)			비 고
	100	100미만 ∼ 50이상	50미만 ∼ 0 이상
배점	1점	0.5점	0점	대장관리율=대장등록건수/전체발견된 건수*100 (평가기간 기준)

- 관리대장상 미정비된 노후관 정비계획 수립(1점)

구분	정비계획 수립	정비계획 미수립	비 고
배점	1 점	0 점	미정비된 노후관 연초 정비계획 방침서 수립 여부

- 관리대장상 미정비된 노후관 정비율(1점)

구분	정비율(%)					비 고
	100	80이상	60이상	40이상	40미만
배점	1.0점	0.9점	0.8점	0.7점	0.6점	전체 미정비 노후관 대비 정비율 (당해연도 정비계획 포함)

과학적인 중블록 공급량 분석 관리

○ 평가 배점 : 5점

○ 평가 기준 : 유량감시 시스템에 의한 중블록 공급량 분석 관리 여부

○ 평가 방법

- 표준 보고서식(본부 지정)에 의한 체계적인 공급량 증·감 원인분석 실시

- 유량감시시스템(블록 통계)에 의한 과학적인 공급량 분석 관리 여부

※ 월별 분석 보고하는 공급량과 유량감시시스템 공급량 일치 여부

○ 가점 사항

- 미 고립되었던 중블록을 고립 완료한 경우 (블록 당 0.2점 가점)

▶ 중블록 세분화(분리)포함 → 세분화는 유량감시시스템까지 완료

○ 감점 사항

- 공공용수 사용현황(엑셀양식 준수) 미제출 : 1회당 0.1점 감점

- 월별 분석 보고하는 공급량과 유량감시 시스템 블록별 공급량 미일치

⇒ 월별 블록 당 0.1점 감점

- 매월 공급량 분석보고시 중블록 고립여부 미기재시 월1회 0.1점 감점

※ 단, 부득이한 사유(고도정수처리 관련 대체급수, 한시적인 수계전환)로

중블록 간 혼용 급수하는 경우 미 감점 → 혼용 사유에 대한 증빙자료 제출

☞ 혼용되는 각 중블록 공급량 합계는 일치되어야 함

재개발·재건축지역 관리	평가배점 조정, 상·하반기 점검 평균점수 적용

○ 평가 배점 : 6점(3점 → 6점)

- 부정급수, 플러그 미설치 점검분야(요금과, 현장민원과) : 3점

· 점검계획 수립(1점), 분기별 점검시행(2점)

구 분	계획서(연 1회)		점검시행(분기별 1회)
	수립	미수립	시행	미시행
점 수	1	0	0.5(분기별)	0
평가방법	점검계획서 수립 제출		점검결과 보고서 및 복명서 제출

▶ 점검내용 : 부정급수 점검(요금과), 플러그 설치현황 점검(현장민원과)

- 상수도시설물 관리분야(급수운영과, 시설관리과) : 3점

· 관리계획 수립(1점), 분기별 점검시행(1점)

▶ 점검내용 : 누수발생 유무, 배수관 분기점 패쇄여부

구 분	계획서(연 1회)		점검시행(분기별 1회)
	수립	미수립	시행	미시행
점 수	1	0	0.25(분기별)	0
평가방법	점검계획서 수립 제출		점검결과 보고서 및 복명서 제출

- GIS시스템 입력여부(1점) : 시스템 입력률에 따라 감점 적용

구 분	기본정보		세부 추진사항
입력율	91～95%	90%이하	91～95%	90%이하
감 점	0.1	0.2	0.1	0.2

○ 감점 사항

- 부정급수(도수) 적발 : 1건당 0.5점 감점

- 플러그 미철시, 봉인탈락 : 1건당 0.2점 감점

- 재개발·재건축지역 원인자 누수발생 : 1건당 0.5점 감점

- 상수도관 이설, 폐쇄 착공계 및 비상연락망 관리 소홀 : 1건당 0.5점 감점

- 사업소 자체점검시 3건을 적발하면 본부점검시 적발된 1건을 상쇄

유량계 및 유량감시스템 관리	평가배점 조정

○ 평가 배점 : 6점(5점 → 6점)

○ 평가 기준 : 구역·중블록 유량계, 가압장·배수지 유량계, 유량감시시스템 관리실태

○ 평가 방법

- 유량계 관리실태 점검(3점)

· 상·하반기 점검 시행, 점검 체크리스트 산정표에 의한 평가

- 유량감시스템 상시운영 관리상태(2점)

· 시설물 변동사항, 관리대장 정비 지연(1월이상 건수당 0.05점 감점)

· 시스템 계측장애 자료 보정 지연(3일이상 건수당 0.05점 감점)

- 유량계 관리, 고장, 통신장애 업무처리 지연(1점)

· 고장, 통신장애 처리 지연(3일이상 건수당 0.1점 감점)

· 교정용역, 신설교체 추진실적 지연(3월 중 미발주 0.1점 감점)

※ 단, 부득이한 지연사유 제출시 미감점

○ 가점 사항 (건수당 0.1점, 최대 1점)

- 유량감시시스템 미계측, 시스템 오류 신속 처리

- 유량감시시스템 트랜드(유량, 유속, 수위) 시설물 보완 및 개선

가압급수 지역 관리	항목별 평가 배점 조정

○ 평가 배점 : 4점

※상반기는 평가항목에서 제외, 하반기 12월 누계유수율로 평가

- 가압급수지역 과대·과소 편차해소 추진 실적 : 2점

- 가압수 지역 유수율 정확도 개선 : 1점

· 순찰 점검. 집중 누수탐지, 수전대사 작업 등 추진사항

· 가압급수지역 관련자료 GIS시스템 수정사항 입력(관리카드, 수전내역, 밸브현황)

- 가압급수지역 전년대비 적정 유수율 달성도 : 1점

· 전년대비 적정, 부적정 유수율(10%당 가·감점 0.1점 → 최대가점 0.3점)

※ 적정(과소기준유수율 ~100%), 부적정(과소기준 유수율 미만 또는 100%초과)

세부사항은 ‘2018 유수율 향상 추진계획 참고(p9 가압급수지역 관리)

○ 평가 기준 : 가압급수 지역 유수율 편차 해소 및 정확도 개선

○ 가점 사항

- 급수지역 경계 및 수전 대사 작업 후 수전 정보 수정 실적

☞ 요금과 통보 공문 및 수정 입력자료 제출 시(지역당 0.1점 가점)

○ 감점 사항

- 가압급수지역 관련자료 GIS시스템 수정사항 입력 여부(미 입력 시 건당 0.1점)

※입력경로 : 시설물관리/가압장관리/가압장 정보/가압지역 선택/관련자료(첨부)

중블록 유수율 목표관리	평가배점 조정

○ 평가 배점 : 5점(4점 ⇒ 5점)

※상반기 평가항목에서 제외, 하반기 12월 누계 확정 유수율로 평가

- 산출식:〔(전체 중블록수 - 유수율 과대과소 중블록수)÷전체중블록수 〕× 3점

- 중블록별 유수율 목표관리(담당자) 추진사항 실행 여부 : 1점

- 중블록별 유수율 특별대책 수립(0.5점) 및 추진결과 보고(0.5점)여부 : 1점

○ 평가 기준 : 중블록 유수율 편차 해소 및 목표관리

○ 가점 사항

- 중블록 유수율 향상을 위한 사업소 자체 업무추진사항 : 1점

(관련 업무추진 증빙서류 1건당 0.5점)

○ 감점 사항

- 중블별 공급량 일일 결산제 실행(과장이상 결재 )여부

· 월15회 미만 실행 시 1일당 0.1점 감점

- 중블록 유수율(90%미만) 특별관리(하반기 유수율) 보고 :

「누수방지과-10551(‘17.11.9)」호 관련 첨부문서 누락 보고시 1회당 0.1점 감점

조례위반 처분 추징	부정급수 적발 실적 및 노력평가, 평가배점 조정

○ 평가 배점 : 6점(5점 ⇒ 6점)

(상·하반기 점검 평균점수 적용)

○ 평가 기준

- 조례위반 처분에 의한 조정량 증대 실적

○ 평가 대상

- 조례위반을 적발하여 조정량 증대한 실적

- 조정량 증대를 위한 업무추진 노력(과태료 부과)

※ 실적제외 : 승인없는 급수공사 시공, 정수처분 중 임의개전 사용 등

요금차액 포탈(혼용)은 제외

- 검침수탁자로부터 제출되는 근무보고서 처리 실적

○ 배점

- 추징량이 많은 순으로 최고 3.0점부터 0.1점씩 차감

(1위 사업소 3.0점 ~ 8위 사업소 2.3점)

- 과태료 부과건수가 많은 순으로 최고 2.0점부터 0.1점씩 차감

(1위 사업소 2.0점 ~ 8위 사업소 1.3점 )

- 근무보고서 미처리 건수가 적은 순으로 최고 1.0점부터 0.1점씩 차감

( 1위 사업소 1.0점 ~ 8위 사업소 0.3점 )

○ 가점 사항

- 조례위반 적발을 위한 현장(신개축지 및 재개발 현장 등) 출장결과 보고서

월 10건이상 : 월당 0.1점(근무보고서 관련 출장건수 포함)

○ 감점사항

- 근무보고서 접수처리부에 미등재 또는 처리담당자 미지정(건당 0.1점)

- 근무보고서 3개월(90일) 이상 미처리 시(건당 0.1점)

철저한 요금 심사	배점 조정

○ 평가 배점 : 5점(2점 → 5점)

○ 평가 기준 : 철저한 심사를 통해 정확한 조정량 증대

○ 평가 대상

- 전산심사 미실시 : 차수 마감전까지 미심사 건수

- 인정조정 연속 6회 이상 수전 수(‘18.5월 ~ 6월 납기 기준)

○ 배점

- 전산심사 미실시 건수가 적은 순으로 3.0점부터 0.2점씩 차감

(1위 사업소 3.0점 → 8위 사업소 1.6점)

· 전산심사 미실시항목은 상반기, 하반기 점검 평균점수로 평가

- 인정조정 6회이상 수전수가 적은 순으로 2.0점부터 0.1점씩 차감

( 1위 사업소 2.0점 → 8위 사업소 1.3점)

· 전년(11월~12월)대비 인정조정 감소율(%)에 따른 가점 : 최고 0.7점

※ 감소율(%) = (전년도 인정건수 – 현년도 인정건수)*100/현년도 인정건수

○ 가점 사항

- 인정조정 정비계획 수립 (0.1점) 및 결과 보고(0.1점) : 총 0.2점 가점

○ 감점 사항

- 요금관리 “수용가 개전관리” 6개월 미처리(반영여부) 건당 0.1점

- 6개월 이상 신개전 누락 발생 건당 0.1점

- 10만㎥이상 조정 오류시 건당 0.1점

유수율 분석 보고	감점사항 점수 변경

○ 평가 배점 : 2점

○ 평가 기준 : 공급량 및 조정량 분석보고

○ 평가 방법 :

- 공급량·조정량 증감원인 분석 보고 : 연12회(월 1회)

·공급량 ·조정량 분석보고 : 당월분 분석결과 익월 20일(발송일 기준)까지 보고

- 단위사업 추진실적 보고 : 연 12회(월 1회)

- 각종 유수율 관련 제출요구 자료 : 수시 (정한 기한까지 제출 – 평가반영)

○ 감점 사항 : 보고기일 미준수시 건당 0.1점 감점

Ⅲ		사업소 사전 준비사항

❍ 누수탐지

- 누수탐지 대장(1월~12월) : 다점, 상시, 일반 구분하여 출력

※ 별도 대장이 없는 사업소는 반듯이 GIS에서 출력하여 종이 문서로 준비요망

- 누수복구 서류(완료보고서) : 1월~6월

- 누수취약지역 관리계획 수립 및 결과보고 문서 : 상반기

- 기간제 근로자 출·퇴근 지문인식기 사용내역 및 근무평가서, 교육일지

- 누수탐지 장비 불용처리대장(방침서)

❍ 불용관 정비

- 노후 인입급수관(50㎜ 이하) 관리대장 작성 제출(정비 여부 표기)

※ 미제출시 감점사항

❍ 재개발․재건축지역 관리

– 점검계획서, 점검결과보고서 및 복명서(부서별)

- GIS 시스템에 관리카드 및 추진사항 입력

❍ 가압급수 지역 관리

- 가압급수지역(1~6월) 유수율 분석자료(엑셀 보고 자료)

- 가압급수지역 유수율 정확도 추진실적(1~6월)

· 누수탐지, 수전대사, GIS 수정사항 입력 등

❍ 과학적인 중블록 공급량 분석관리

- 유량감시시스템 블록별 공급량과 월별 보고 공급량과 일치여부 확인

❍ 조례위반 처분 추징

- 조례위반 처분(출장) 복명서 출력

- 근무보고서 접수처리부 및 검침 대행업무 완료보고서(매월) 출력

❍ 철저한 요금 심사

- “인포시스템 〉수용가 개전관리 〉GIS 개전통지관리” 전산 반영처리여부 확인

Ⅳ		행 정 사 항

❍ 사업소에서는 점검 대비 준비 철저

-「2018년 유수율 향상 추진사업 평가계획(누수방지과-4962, ’18. 5. 21.)」항목별 평가 매뉴얼 참조

- 사업소별 상반기 유수율 향상 특화사업 추진자료 준비(유공실적 반영)

※ 2018년 상반기(1~6월) 추진자료 : 점검일까지 미제출시 미반영

❍ 상․하반기 점검 결과 가․감점을 종합하여 1년간 실적 평가(연 1회)

- 2018년 유수율 향상 추진사업 평가 및 우수부서 포상 : ‘19. 4월경

붙임 : 2018년 유수율 향상 추진사업 평가 매뉴얼 1부. 끝.