문서번호	서울로운영단-2117
결재일자	2018.3.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
★주무관	주무관	서울로시설관리팀장	서울로운영반장		서울로운영단장
협 조

2018년 서울로 7017 수목 등 식물관리 계획

2018.  3.

푸 른 도 시 국
(서울로운영단)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2018년 서울로 7017 수목 등 식물관리 계획

2018년도 서울로 7017 수목 등 식재 식물의 효율적인 유지관리(전정, 관수, 병충해방제, 월동작업 등)를 위한 식물관리 계획을 수립하고자 함

Ⅰ		서울로 7017 식물현황

□ 위    치 : 중구 남대문로 5가 ~ 만리동 1가 62 일대

○ 고가 보행로 및 만리동광장, 퇴계로교통섬

▢ 관리면적 : 24,081㎡ (폭 10.3m, 최고높이 17m, 길이 1,024m)

▢ 식물내역 :50과 228종 10,751주 (93,119본)

구 분	계	교 목	관 목	지피초화	덩굴
계	228종 10,751주 (93,119본)	77종 629주	85종 8,610주	50종 482주 (91,754본)	16종 1,030주 (1,365본)
고가보행로	228종 10,325주 (93,119본)	77종 466주	85종 8,347주	50종 482주 (91,754본)	16종 1,030주 (1,365본)
만리동광장	2종 218주	1종 163주	1종 55주	-
퇴계로교통섬	2종 208주	-	2종 208주	-

□ 시설내역

○ 총 트리팟(Tree Pot) : 645개

- 고가상부 486개, 자연지반 159개(포트형 65개, 자연형 94개)

○ 이동식화분 : 227개

- A타입(∅70cm × H50cm) : 112개

- B타입(∅70cm × H32cm) :  65개

- C타입(∅50cm × H50cm) :  50개

Ⅱ		식물관리 계획

□ 사업기간 : 2018년 1월~12월

□ 기본방향

○ 서울로 7017의 특성을 감안, 인공지반녹화에 근거하여 유지관리

○ 혹서기, 혹한기, 자연재해 등에 피해가 최소화 되도록 관리

○ 트리팟(TreePot) 식재토심에 따른 적정 생육이 가능토록 관리

식물의 종류	생존 최소 토심(cm)			생육 최소 토심(cm)		서울로 7017 적 용 토 심
	인공토	자연토	혼합토 (5:5)	토양(중급)	토양(상급)
초화류	10	15	13	30	25	40
소관목	20	30	25	45	40
대관목	30	45	38	60	50	60
천근성교목	40	60	50	90	70	90
심근성교목	60	90	75	150	100	-

▢ 관리인력 : 총 22명

○ 공무직 근로자 :  2명 (환경정비원)

○ 기간제 근로자 : 12명 (녹지 및 시설물 관리 10명, 환경관리 2명)

- 근로기간 : '18. 3. 5. ~ 12. 31. (10개월)

○ 뉴딜일자리 :  8명 (서울로 정원사)

- 근로기간 : '18. 3. 12. ~ 11. 12. (8개월)

▢ 관리방안

○ 집중 상시관리 : 매일 이른시각(오전 7시~9시)

○ 정기적인 관리 : 월별, 계절별 또는 연 2~3회 정도 실시

- 관수, 전정, 시비, 식재, 병충해 방제, 제초, 월동 등

- 고사목 처리, 제초작업 등 사후성 관리(필요시 또는 발생 시)

○ 수목의 특성별 관리주기

- 침엽수 : 넘어짐의 우려가 있으므로 연 2회의 전지가 필요

- 낙엽수 : 도장지(3회), 미흡지(1회), 맹아지(1회), 수형조절(1회) 등

- 관  목 : 일률적 강전정 보다는 내부의 가지를 솎는 것 위주로 시행

- 병해충 방제 : 유기농 친환경약제만을 제한적 사용, 주기적 시행

- 약제 살포 : 오전(6~9시) 사이에 실시, 주기적으로 예방활동 병행

- 식물 및 녹지대(고가보행로 및 광장) 생육상태 현장 모니터링

▢ 관리대상

구 분	주 요 관 리 대 상	비 고
식재포트	- 화분의 토양상태, 화분의 상태에 대한 관리	Treepot
관수	- 화분, 액티베이터 상부, 교통섬 내 식재지
전지·전정	- 가지치기, 다듬기, 수고관리, 제초작업 및 낙엽제거
병충해	- 병충해 방제, 친환경적 약재 관리
시비	- 화분, 액티베이터 상부, 교통섬 내 식재지
이식 및 식재	- 이식적기 선정, 수목준비, 이식 후 수목관리
월동작업	- 내한성이 약한 수종을 대상으로 월동대책 시행
양음성·내공해성	- 양음성 및 내공해성에 따른 관리
보완·보수	- 수목 하자 보수, 보완식재

▢ 관리시기 및 횟수

○ 관수시기 : 3월 ~ 11월(폭염시 집중관수)

○ 전정시기 : 연 4회(계절별), 수종에 따라 다름

- 각 수목의 특성 및 서울로 7017 환경에 맞게 실시

- 고가하부로 떨어지는 가지가 없도록 적극적으로 실시

○ 시비시기 : 연 3회(춘기, 장마시작 전, 추기)

- 친환경비료만을 사용하되, 화분 내 웃자람 방지를 위해 제한적 사용

Ⅲ		세부유지관리 방안

▢ 식물관리 세부사항

구 분	세 부 유 지 관 리 방 안
식재포트 (Treepot)	- 식재토양 : 토양상태 측정 및 관리 · 수종별 토양기준 차별화 (습윤, 보통, 건조), 공기층 만들기 · 뿌리 부분의 근권온도가 높아질 수 있으므로 멀칭 유지 - 화분의 상태 점검 · 고온기에는 주기적으로 플랜터에 물을 뿌리거나 차광소재의 재료를 피복 · 플랜터 상부의 멀칭작업 · 겨울철 수목 하층부에 볏집 멀칭 필요 - 월동준비 : 우드칩과 볏집을 사용하여 상부에 두텁게 피복
관수	- 급수 : 자동점적관수 및 인력관수 병행 적용(20m간격 QC밸브 활용) · 필요 시 인력 관수를 통하여 자동관수의 문제점 극복 - 관리 대상 : 액티베이터 상부, 교통섬 내 식재지 · 날씨, 토양상태에 주의, 시기를 놓치지 않도록 관찰후 적기 실시 · 꽃모종이 상하지 않도록 하고, 뿌리에 충분히 흡수될 수 있도록 실시
전지·전정	- 가지치기, 다듬기 : 전정 중 안전조치 - 수고 관리 : 교목의 수고 높이를 제한하여 관리(수령 고려) - 관리 대상 : 화분, 엑티베이터 상부, 교통섬 내 식재지 · 날씨, 토양상태에 주의, 시기를 놓치지 않도록 담당자 협의 후 실시 · 잡초는 꽃모종이 손상되지 않도록 제초기구 등으로 잡초만을 뿌리 까지 뽑기 · 꽃모종의 뿌리가 떠오를 경우 다시 심기
병충해	- 약재 : 농약사용 금지, 친환경 유기농 약재로 관리 · 작업 전에 피해 개소, 피해 상황을 조사하고, 방제방법(전정, 약제)을 판단
시비	- 관리 대상 : 화분, 엑티베이터 상부, 교통섬 내 식재지 · 밑거름은 지정된 시비량을 균일하게 뿌리고 괭이, 삽 등으로 상토(床土)속을 잘 다짐 · 주기적 천공작업을 통하여 거름 시비, 통기성 확보
이식 식재	- 수목이 활착이 어려운 하절기(7~8월)와 동절기(12~2월) 피하여 봄과 가을에 식재 - 기온이 2℃미만, 32℃이상 초과하는 경우 식재공사 중지 - 가을에 식재하는 경우 월동을 위해 짚이나 새끼 등을 보호 조치
월동작업	- 월동시기에 따라 줄기 싸주기, 뿌리덮개, 방한덮개, 방풍 등을 고려해 동해를 방지함
양음성 내공해성	- 빌딩숲에 의해 응달진 지역과 햇빛에 노출되는 구역에서 생육이 불량한 수종의 집중관리 - 교통량이 많은 서울역 부근의 특성을 고려해 공해에 약한 수종의 집중관리
보완·보수	- 고사목 관리 · 죽거나 병들거나 건강하지 않은 식물은 건강하고 비슷한 규모의 동일한 종으로 대체 - 훼손되거나 베어진 나뭇가지, 나무, 공공시설물은 즉시 제거, 지주목 보수

▢ 식물관리 연간계획서

	공 종	작 업 일 정 (월)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
수목	전지,전정(낙엽수)	◉	◉					◉	◉			◉	◉
	전지,전정(상록수)					◉	◉			◉	◉
	전지,전정(관목)					◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
	시비		◉	◉	◉	◉	◉				◉	◉
	병해충방제	◉	◉			◉	◉	◉	◉	◉
	방풍,방한	◉	◉									◉	◉
	제초				◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
	관수			◉			◉	◉	◉
	보식		◉	◉							◉	◉
	고사목처리	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
	지주목 결속							◉	◉	◉	◉
초화류	지엽다듬기			◉	◉	◉					◉
	시비			◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
	관수			◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
	제초				◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
	방한	◉	◉									◉	◉
	병해충방제			◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
	꽃대 제거											◉	◉
	약제처리			◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
	식재 교체			◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
잔디	통기작업			◉	◉
	시비			◉	◉	◉	◉				◉	◉
	잔디깍기					◉	◉	◉	◉	◉	◉
	관수							◉	◉	◉

▢ 녹화시설관리 세부사항

구 분	세 부 유 지 관 리 방 안
배수관리	- 화분 유도배수관 : 토양으로 막히지 않도록 관리 · 육안으로 배수 확인 및 배수로 뚫는 도구를 사용하여 배수 원활 유지 - 배수로 : 배수로, 드레인은 낙엽이나 쓰레기로 성능 저하 방지 · 정기적으로 배수로 상판 걷어내고 청소 · 장마 등 집중호우가 예상되는 시기에는 수시 점검
관수관리	- 급수시설 펌프 및 큐시(QC)밸브 관리 · 자동점적관수 전기시설 작동 점검 · 메인밸브 전기작동 및 계기판 등 시설 정상 여부 점검
토양관리	- 토양층, 멀칭재 관리 · 토심유지, 보수성 점검, 토양의 습기상태 점검 · 봄철 토양 들뜸현ᄉᆞᆼ 점검 후 가볍게 다짐 시행
안전관리	- 수목의 수형 관리 · 교량 하중의 안전 및 경관을 고려하여 적절한 수목 전지, 전정관리 - 지중지주 고정장치물 관리 · 풍압에 대비하여 지중 지주, 턴버클 등 고정장치 점검

▢ 관수 시스템 관리

○ 기본 방침

- 전체 자동점적관수 실시 및 필요 시 인력관수 병행

- 겨울철에도 건조피해 방지를 위해 영상 온도에서 간헐적 관수 시행

- 이동식화분과 지피 및 초화류, 관목은 인력관수 실시

○ 자동점적관수

- 자동관수 호스에서 누수여부 상시 점검

- 겨울철 전체 자동점적관수관 퇴수 실시로 동파 방지 대비

○ 인력관수

- 큐시밸브 이용하여 전체 근로자가 관수 구역에 따라 나눠 실시

○ 상시점검

- 큐시밸브 설비 점검 : 물 막힘 확인

- 배수로 상시 점검 : 장마철, 비온 뒤에 배수로 청소 실시

- 플랜트 배수판 콘크리트 주위로 누수여부 상시 점검

- 고가 밑 하부 배수관 청소

○ 자동점적관수 구역도

1구역	2구역	3구역	4구역	5구역	6구역	7구역

○ 자동점적관수 구역 세부현황

메인밸브		위 치 (방 향)	주변시설	식재식물	관수 방향	수종	포트
구역	밸브
1	-1	칠엽수과(46) 칠엽수-R	정원교실 뒤	회양목~칠엽수*	←	회양목과/포도과 팥꽃나무과/콩과 칠엽수과	51
	-2	초롱꽃과(43) 도라지-L	만리동 엘베 뒤 좌측 계단	산딸나무~도라지*	←	층층나무과-L 측백나무과-L 초롱꽃과-L	33
	-3	장미과(36) 꽃사과나무-L	장미카페 앞	노각나무~꽃사과나무* ~장미무대 아래 부분	↔	층층나무과-R 측백나무과-R 초롱꽃과-R	37
						참나무과/차나무과 조록나무과/제비꽃과 장미과 일부	50
2	-4	장미과(36) 팥배나무-L	중림동 갈래	주목~장미마당 팥배나무*~참조팝	↔	주목과~장미과(팥배)	46
	-5	장미과(36) 드림위버-R	장미무대 옆	서울역갈래~계단 계단~드림위버*	←	진달래과~장미 드림위버	62
3	-6	소나무과(29) 잣나무,반송-R	서울역 엘리베이터 앞	장미무대~ 잣나무, 소나무*	←	장미과/작약과 자작나무과/인동과 은행나무과/아욱과 수련과/소나무과	74
	-7	소나무과(29) 잣나무,반송-L		참조팝~소나무*			42
4	-8	범위귀과(23) 수국-L	공중자연쉼터 앞	반송~돌단풍*	←	석죽과/붗꽃과 부처꽃과/ 보리수나무과/벼과 ( ← ~ 범의귀과-L)	25
	-9	범위귀과(23) 돌단풍,수국-R		반송4~ 돌단풍,나무수국*			43
5	-10	무환자나무(19) 모감주나무-L	목련마당 앞	수국~모감주나무* ~자목련	↔	(범의귀과-R ~ → ) 백합과/물푸레나무과 물옥잠과 무환자나무과/목련과	24
	-11	매자나무과(17) 남천-R	목련마당 뒤	수국,산수국~ 백목련*			32
6	-12	마편초과(16) 좀작살,흰작살-L	서울로테라스 앞	남천~좀작살* 중국복자기, 비목	←	매자나무과/마편초과 때죽나무과/두릅나무과 돌나물과/단풍나무과 느릅나무과/녹나무과	28
	-13	마편초과(16) 좀작살,흰작살-R		남천~매자~동백* ~복자기			40
7	-14	낙우송과(08) 낙우송,금송-R	서울로안내소 뒤	화살나무~낙우송* ~구기자나무	↔	노박나물과/낙우송과 꿀풀과/국화과 계수나무과/감탕나무과 갈매나무과/감나무과 가지과	37
	-15	노박덩굴과(09) 황금사철-L		황금사철~낙우송* ~구기자나무			32
기타		만리동광장 (2개소)	도로 관목 및 가로수	대왕참나무, 회양목, 잔디, 말티나무, 단풍나무 등	수동	대왕참나무/회양목 말티나무/단풍나무 잔디	-

▢ 수분량 모니터링

○ 토양 수분 측정기

- 박태기나무(정원교실 앞)에 설치된 자동 측정기 사용

- 관수 및 강수 후 수분측정기 통해 수분량 확인 및 관수량 조정

○ 토양 습도 측정기

- 모감주나무(목련마당)에 설치된 자동 측정기 사용

○ 인력 직접 확인

- 자동점적관수 및 인력관수 실시 전후 원예실무관 직접 확인

- 폭염, 집중호우, 폭설 시 집중 모니터링

토양 수분 측정기	토양 습도 측정기

▢ 수목별 적합 토성 및 양분 조절

○ 수목별 토성 및 양분요구도 조사 및 적정량 공급 실시

- 수목별 특성 목록(▸붙임문서)

▢ 수목 병해충방제 유지관리 용역시행

○ 사업기간 : 2018. 4. ~ 10.(7개월)

○ 대    상 : 서울로 7017 식재수목(교목·관목·지피식물·초화류 등)

○ 사업목적

- 서울로 7017에 식재된 식물에 대하여 영양공급, 수관정비 및 병해충방제 등을 통해 수세를 강화하여 생육환경을 개선함

○ 사업방법 : 수목관리 전문업체(나무병원 등)와 계약 체결 시행

- 나무종합병원 :  산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제24조제1항제2호, 동법시행령 제25조에 의거 수목피해진단, 처방 및 치유사업을 목적으로 설립된 나무병원으로 산림청 등록업체

○ 사업내용

- 수관정비(고사지 및 쇠약지 제거, 피해가지 정리)

- 영양공급(유기물 및 생리증진제 처리, 필수원소 엽면시비 등)

- 해충방제(흡즙성 해충방제, 돌발해충 등)

▢ 이동식화분 식재 및 교목하부 식재 계획

○ 사업기간 : 2018. 4. ~ 10.(7개월)

○ 대    상 : 서울로 7017 트리팟 및 이동식화분

- 총 트리팟 645개, 이동식화분 227개

○ 사업목적

- 트리팟 교목 하부에 식물을 식재하여 녹음이 풍부한 서울로 연출

- 기존 식생이 불량한 곳에 배초향, 백리향, 줄사철 등을 대체식재

- 남산육교 하부 및 퇴계로 차도 주변 등에 이동식 화분을 배치하고 식물을 식재하여 경관를 개선하고 공해를 차단

○ 사업방법 : 서울로 7017 직원 자체 시행

Ⅳ		소요예산 : 75,000천원

▢ 재료비 : 45,000천원

○ 조경관리시설 : 25,000천원

○ 식 물  구 입 : 20,000천원

▢ 시설비 : 30,000천원

○ 병해충방제 유지관리 : 30,000천원

Ⅴ		향후계획

○ 수목 월동 피복 해체	'18.  3. 10. ~  3. 20.

○ 자동점적관수 및 수도밸브 가동	'18.  3. 20. ~

○ 춘기전정	'18.  3. 31. ~  5. 10.

○ 수목병해충 유지관리 용역실시	'18.  4.     ~ 10.

○ 수련, 부레옥잠 포트 식재	'18.  5. 01. ~  5. 15.

○ 하기전정	'18.  6. 20. ~  8. 10.

○ 추기전정	'18.  9. 20. ~ 10. 10.

○ 식물 월동대책 추진	'18.  9. 30. ~ 11. 12.

붙 임 : 수목별 특성 목록(토양,양분 등) 1부.  끝.