성북소방서 소방장비확인점검 지적사항

□ 기동장비

○ 41노6346(순찰 5호)/

○ 76루7948(구급 6-1호)/고장 발생일 점검부 누락, 차동기어 누유, 충전 자동 탈착기 미작동

○ 70우9637(구급 6-6호)/ 냉각수 부족, 외부벨트 균열

○ 71러8094(지휘 10호)/ 번호등 커버 손상(투명 유리)

○ 98가4516(고가 11호)/ 우레아 누수, 보조엔진 유압호스 누유, 우측 아웃트리거 조작부분 누유, 슬라이딩부 하부 그리스 미도포, 승강기 균열, 사다리 슬라이딩부분 그리스 미도포

○ 98가4515(굴절 12호)/ 예비타이어 옆면 훼손, 유압펌프 오일 누유, 회전링기어 그리스 미주입, 턴테이블 붐 안착대 크랙

○ 98라1452(조연 16호)/

○ 99루4037(미분무 18호)/ 미분무 방사총 배터리 충전요함

○ 80더4846(펌프 21호)/ 습식엔진오일 필터누유, 배터리 터미널 접촉 불량, 파워오일 부적정, 경광등 불량

○ 81더1086(탱크 31호)/ 블로우바이 가스 호스 교환 요함, 전조등 교환요함, 탱크 메인밸브 녹물

○ 서울성북가2158(이륜구급)/ 엔진오일 과다, 엔진아래 가스킷 부위 누위, 발판 커버 체결 불량, 뒤 적재함 브레이크 미점등(2개소), 적재함 걸쇠 불량(1개소)

○ 71러8074(구조버스 100호)/ 엔진룸 커버 고정 거치대 없음

○ 98라1499(구조공작 200호)/ 배터리 터미널 접촉 불량, 크레인 유압유탱크 위 가스킷 누유(볼트풀림)-현지시정(조임)

○ 94도6312(돈암펌프 15호)/

○ 87로3842(돈암탱크 22호)/ ABS경고등 점등, 터미널 접촉 불량, 소방펌프오일 부적정

○ 78루7554(돈암구급 6-2호)/ 슬라이딩도어레일 고착, 환자처치실 환풍기 오염

○ 98라1479(길음펌프 20호)/ 고장 발생일 점검부 누락, 냉각수 누수(리저버 탱크, 라디에이터), 앞유리 균열

○ 81루6046(길음탱크 33호)/ 고장발생에 따른 점검부 누락, 운전석 안개등 점등불량

○ 76루7946(길음구급 6-3호)/ 고장발생에 따른 점검부 누락, 뒷좌석 환풍구 고정 불량, 주차브레이크 유격 과다

○ 79모8426(길음구급 6-5호)/ 고장 발생일 점검부 누락

○ 94도6304(장위펌프 24호)/ 캡틸트 안착대 파손

○ 81루6046(장위탱크 33호)/ 파워스티어링 탱크 오일호스 누유, 메인 휴즈 고정 불량, 방수포 상하레바 부위 몸체크랙

○ 76루7958(장위구급 6-4호)/ 미션 추진축 리데나 누유, 후미경광등 누수로 물고임, 수구잭 커버 닫힘스프링 훼손

□ 구급장비

○ (현장대응단 1소대)

- 네블라이져 관리 미흡(마스크 소독)

○ (현장대응단 2소대)

- 혈당측정기 혈당측정스틱 유효기간 만료

○ (길음119안전센터 1소대)

- 차량내 유효기간 경과 에탄올 비치

○ (길음119안전센터 2소대)

- 의약품 관리 미흡(분기점검 없음)

○ (돈암119안전센터)

- 기관내삽관기 충전상태 불량

○ (장위119안전센터)

- 의약품 관리 미흡(사용내역과 수량 불일치)

□ 진압장비

○ (현장대응단)

-  체인톱 연료혼합비율 부적정, 송풍기 배연기 기능숙지 미흡, 열화상카메라 사용법 미숙지, 공기공급기 관리상태 및 사용법 미흡, 개인보호장비 관리 미흡, 소방장비관리시스템 정비 미흡

○ (길음안전센터)

- 이동식발전기 2사이클오일 사용 및 오일 과다, 송풍기 엔진오일 과다, 열화상카메라 사용법 숙지 미흡, 공기공급기 사용법 및 관리상태 미비, 개인보호장비 관리 미흡, 소방장비관리시스템 정비 미흡

○ (장위안전센터)

- 동력절단기 엔진오일 과다, 열화상카메라 사용법 미숙, 공기공급기 사용법 및 관리상태 미비

○ (돈암안전센터)

- 동력절단기 필터 교체 미흡, 이동식발전기 엔진오일 과다, 열화상카메라 고장, 소방장비관리시스템 정비 미흡

□ 구조장비

○ (구조대)

- 수난구조용(라이프재킷) 장기사용 및 폐기 필요함(구입년월:1997.3월), 도르레(소형도르레) 사용년수 경과(내용년수 7년)(구입년월:1997.3월), 로프클램프(베이직,크롤)내용년수 경과(구입년월:1997.1월), 산악용배낭 내용년수 경과(3년)(구입년월일:1997.1월), 요구조자용 안전벨트 폐기 필요함(구입년월:1997.1월)

□ 호흡장비

○ (진압대) / 점검부 작성 시기 및 방법 미흡

○ (구조대) / 교육 및 직무대리 설정 미흡, 충전이력 관리 미흡

○ (길음안전센터) / 교육 및 직무대리 설정 미흡

○ (돈암안전센터) / 점검부 작성 시기 및 방법 미흡

○ (장위안전센터) / 점검부 작성 방법 및 교육 미흡

□ 통신장비

○ (상황실) / 통신장비 관리대장 정비 미흡

○ (진압대) / 통신장비 관리대장 정비 미흡, STP9000(1109087) Xir P8668i(2877) 더스트커버 미부착

○ (구조대) / 관리대장(유지보수사항) 정리 미흡, MTP850충전단자 미정비(1109045)

○ (장위안전센터) / 관리대장(유지보수사항) 정리 미흡, MTP850충전단자 미정비(1109039)

○ (돈암안전센터) / 관리대장(유지보수사항) 정리 미흡, MTP850충전단자 미정비(1109029)

○ (길음안전센터) / 관리대장(유지보수사항) 정리 미흡

□ 화재감식/시설점검 장비

○ (현장대응단) / 풍향.풍속계 배터리 불량

○ (예방과) /