2018년도 아차산교 유지관리비 산출내역

□ 2018년도 유지관리비 소요예산

(단위 : 천원)

구 분	계			2018년도
	전체	서울시 (85%)	구리시 (15%)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	630,034	535,529	94,505	126,057	111,056	110,716	282,205
도로부속물	31,744	26,982	4,761	7,935	7,935	7,935	7,935
기전시설물	25,210	21,429	3,781	5,900	5,900	5,560	7,850
청소분야	288,885	245,552	43,333	72,222	72,221	72,221	72,221
제설분야	20,000	17,000	3,000	15,000	-	-	5,000
점검분야 (안전진단)	164,199	139,569	24,630	-	-	-	164,199
기 타 (보수보강)	100,000	85,000	15,000	25,000	25,000	25,000	25,000

【도로부속물 유지관리(비용) 계획】

□ 관리대상 시설물 현황

구 분	수 량	규 모	비 고
투명방음판	4,065㎡	L=1,724m, H=2.4m
콘크리트방호벽	10,180㎡	L=2,545m, H=1.0m	4방향
도로표지	7개소
교통안전표지	14개소
갈매기표지	69개
도로 포장	28,014㎡	L=2,030m, B=13.8m

□ 유지관리 계획

○ 점검 계획

구 분	시 행 주 기	방 법	비 고
일상점검	(주·야) 6회/일	도로순찰대(1개조 2명) 실시	순찰 포함
정기점검	년 2회(반기별 1회)	자체계획 수립 및 실시

○ 유지보수 계획

구분

대상 시설물

시행 주기

내  용

비고

세척작업

투명방음판

년 4회

방 법	세척부위	횟수
도급 시행	전·후면	2
직영 시행	전면	2

도로관리처

콘크리트방호벽

(양방향, 좌․우)

년 4회

◦직영 시행

표지

도로

년 2회

◦직영 시행

교통안전

년 2회

◦직영 시행

갈매기

년 4회

◦직영 시행

도로 포장

-

◦도급 시행

도로관리처

※ 파손발생시 도로부속물정비공사(연간단가) 계약에 의한 보수 실시

□ 유지관리 비용 산출내역

○ 총괄현황

총 계	도로부속물 세척	도로부속물 파손	비고
31,740,000원	21,840,000원	9,900,000원

○ 공종별 세부 산출 내역(개산)

구분		대상 시설물		예산액	산 출 근 거	비고
도로부속물	세척	투명방음판		31,740	◦전면 세척 = 4,065㎡ × 4회 ◦후면 세척 = 4,065㎡ × 2회
		콘크리트방호벽			◦세척 = 10,180㎡ × 4회
도로부속물	파손	투명방음판			◦파손 보수 = 4,065㎡ × 1%(파손율) ◦재설치 보수 = 4,065㎡ × 1%(파손율)
		표지	도 로 (3.6×2.2)		◦파손 보수 = 7개소 × 1%(파손율)
			교통안전 (Ø900)		◦파손 보수 = 14개소 × 1%(파손율)
			갈매기		◦파손 보수 = 69개소 × 5%(파손율)

【기전시설물 유지관리(비용) 계획】

□ 관리대상 시설물 현황

구 분	가 로 등			경 관 조 명		비 고
	계약전력	가로등	내부등	계약전력	등 수
합 계	66[kw]	188주	1,620등	82[kw]	594등
서울시 구간	21[kw]	55주	380등	42[kw]	376등
	24[kw]	61주	400등
구리시 구간	21[kw]	72주	840등	40[kw]	218등

□ 유지관리 계획

1. 시설물 점검 및 보수계획

가. 주 간  근 무 : 가로등, 경관조명 부점등 관리 및 시설물 점검보수

나. 야간 및 휴일 : 순찰(점검) 및 긴급보수

2. 경관조명 운영방법 (*서울시 지시공문의거 ’11.1.31 소등 중(별도 지시까지))

경관조명	운 영 방 법
교량상판 측면 및 교각 하부	ㅇ 점등제어 ㅇ 교각 하부 색상제어 - 하절기( 4월～9월) : 백색 - 동절기(10월～3월) : 황색

3. 경관조명 정기점검 및 정비

가. 정기점검

구 분			시행 주기	점검기관	비 고
분야	점검 내용
가로등 및 경관조명	자체 점검	자체종합점검	년2회	공단	･ 서울시기전시설물 유지관리 요령에 의거 시행
		분전반 점검	년2회	〃
		절연･누전점검	년2회	〃
		접지점검	년1회	〃
		일상점검	수시	〃
	합동 점검	정기합동점검	년4회	서울시･공단	･ 서울시점검계획에 의거 시행
	외부 점검	전기설비 법정점검	1회/1년	한국전기안전공사	･ 전기사업법에 의거 시행
		전기설비 정밀점검	1회/5년	전문기관	･ 서울시도로기전설비설치 및 관리에 관한규정(2007.5.)에 의거 시행

나. 일상점검 : 매일 야간 점․소등 확인 및 매월 정밀점검

다. 점검대상 : 투광조명 및 LED등 594등

라. 정비방법 : 자체 직영반 또는 연간단가업체

□ 유지관리비 내역

(단위 : 원)

구 분	계	2018.1/4분기 소요액	2018.2/4분기 소요액	2018.3/4분기 소요예상액	2018.4/4분기 소요예상액
계	25,210,000	6,230,000	5,900,000	6,270,000	6,810,000

□ 세부내역

(단위 : 원)

구 분	2018.1/4분기 사용금액	2018.2/4분기 사용금액	2018.3/4분기 사용 예상금액	2018.4/4분기 사용 예상금액
기전시설물	전기요금 5,933,333 × 5% =6,230,000	전기요금 5,619,048 × 5% =5,900,000	전기요금 5,971,428 × 5% =6,270,000	전기요금 6,485,714 × 5% =6,810,000
비 고	2017년 사용량 기준

【청소분야 유지관리(비용) 계획】

○ 관리대상 구간 현황 : 청소거리 10.16㎞ (2.54㎞×4방향)

○ 유지관리계획

- 청소방법 : 주․야간 운영

․ 진공흡입차에 의한 진공청소 : 일일 1회 이상

․ 분진청소차에 의한 분진청소 : 일일 1회 이상

․ 물청소차에 의한 물청소 : 주 2회 이상

․ 청소작업차에 의한 기동청소 : 일일 1회 이상

․ 도로상 각종 낙하물 처리 : 수시

- 인원배치 기준

․ 진공흡입차, 분진청소차 및 물청소차 : 3명(운전원 각 1명씩 탑승)

․ 기동청소차 : 차량 2대(작업차, 안전지원차) 1조, 4명 탑승(운전원 2, 미화원 2)

○ 유지관리 비용 산출내역

- 분기당 발생비용 : 72,221천원

․ 2017년 예산편성(안) 기준 :   예산 20,096,772천원

※ 706.8km : 20,096,772천원 = 10.16km : 발생비용 ▶ 288,884천원/년

(총연장)           (총예산)      (아차산관리구간)

↳ 분기당 72,221천원

- 2016년 아차산교 유지관리비 : 288,884천원

․ 분기당 :  72,221천원

․ 총  액 :  4분기 × 72,221천원 = 288,884천원

※ 2018년 동일 기준적용(정산에 따른 차액 감안)

【제설분야 유지관리(비용) 계획】

○ 관리대상 구간

- 폭 : 14.8m ~ 22.3m(4차로)

- 연장 : 상행 2,545m, 하행 2,450m

○ 제설작업 비용 산출

- 2018년 총 소요예산 : 금20,000천원

- ′13~′17년 제설대책 기간 중 평균 소요 비용 적용

(단위 : 천원)

구분	2017 (4년 평균)	2013	2014	2015	2016	비 고
1/4분기	11,196	12,314	16,946	9,697	5,829
4/4분기	8,540	14,225	9,152	-	10,781

【점검분야(비용) 계획】

○ 적용법 : 시설물 안전관리에 관한 특별법

○ 2018년 점검계획 : 없음

【기타(보수․보강분야) 유지관리(비용) 계획】

○ 도로 파손 보수 예산(2017년도) : 100,000천원

- 노면 절삭 후 덧씌우기(180a) : 100,000천원

끝.