2018년 여름철 폭염대비 안전대책

(승강장안전문관리단)

1		관련근거

❍ 2018년 여름철 종합안전대책 수립(안전계획처-2622호)

❍ 폭염 지속에 따른 분야별 안전대책 수립 제출(안전계획처-21737호)

2		추진기간

❍ 추진기간 : 2018. 6. ~ 9.(4개월 간)

3		중점 추진 사항

❍ 대기온도 상승에 따른 지상역 PSD 전원공급(UPS)실 장비 오작동 예방 점검

- 적정 온도관리 및 에어컨, 축전지함 FAN 등 환기설비 관리 철저

❍ 일일 순회점검 강화

- 일상정비, 점검 강화 및 유지보수 철저

- 교대근무자가 평시대로 근무하면서 예방활동 실시

❍ 비상복구태세 확립

- 재해 발생시 계통보고 및 긴급 복구태세 확립철저

- 개인별 임무부여 및 숙지

❍ 신속한 대응을 위한 비상연락체계 유지

- 비상연락체계 유지(자체 및 유관기관, 협력업체)

- 자체 비상연락망 정비(변경 시 수시 정비)

4		승강장안전문설비 중점관리 현황

❍ 여름철 중점관리 개소 현황

분야	중점관리개소	단위	호선별 현황									점 검 주 기
			계	1	2	3	4	5	6	7	8
승강장 안전문	승강장안전문(PSD)	역	23	0	13	2	5	0	0	3	0	주1회

호선별	계	역사명	비고
2호선	13	용답, 신답, 한양대, 뚝섬, 성수, 건대입구, 구의, 강변, 잠실나루	선릉PSD관리소
		신대방, 구로디지털, 대림, 당산	신대방PSD관리소
3호선	2	지축, 옥수	약수PSD관리소
4호선	5	동작	신대방PSD관리소
		당고개, 상계, 노원, 창동	동대문역사문화공원 PSD관리소
7호선	3	장암, 도봉산, 뚝섬유원지	태릉입구PSD관리소 내방PSD관리소
합계	23

❍ 폭염특보 발령 시 단계별 대응 조치

단계별	조 치 사 항
평시	∘ 교대근무자가 평시대로 근무하면서 예방활동 강화
폭염주의보	∘ 취약개소 시설물 순회점검 강화 - 지상역 PSD 전원공급(UPS)실 장비 오작동 예방 점검 - 적정 온도관리 및 에어컨, 축전지함 FAN 등 환기설비 관리 철저
폭염경보	∘ 취약개소 시설물 순회점검 강화 - 지상역 PSD 전원공급(UPS)실 장비 오작동 예방 점검 - 적정 온도관리 및 에어컨, 축전지함 FAN 등 환기설비 관리 철저 - 소화설비 관리 철저 ∘ 최소 상황 근무자 외 현장 예방활동 지원

※ 폭염특보 발령기준

1) 주의보 : 일 최고기온 33℃ 이상이 2일이상 지속될 경우

2) 경  보 : 일 최고기온 35℃ 이상이 2일이상 지속될 경우