『2018년도』

유수율 향상 추진사업 종합평가 매뉴얼

2018년 5월

상수도사업본부

[시설안전부]

유수율 향상 추진사업 평가항목
	1.	유수율 증대실적 (52점→40점)
	2.	누수탐지 (7점)
	3.	배급수관 정비공사 (4점)
	4.	불용관 정비 (5점→3점)
	5	누수복구 사후관리 (3점)	* 신설
	6.	과학적인 중블록 공급량 분석관리 (5점)
	7.	재개발 ․ 재건축 지역 관리 [3점→6점)
	8.	유량계 및 유량감시시스템 관리 (5점→6점)
	9.	가압급수 지역 관리 (4점)
	10.	중블록 유수율 목표 관리 (4점→5점)
	11.	조례위반 처분 추징 (5점→6점)
	12.	철저한 요금 심사(2점→5점)
	13.	유수율 분석 보고 (2점→3점)
	14.	유수율 유공 실적(2점→3점)

1

유수율 증대실적

평가배점

52점 ⇒ 40점

평가기준

유수율 목표 달성도 및 유수율 증대 실적

평가방법

❍ 금년목표 대비 유수율 증대실적 평가 (40점)

- 산출식 : 목표달성도10점+유수율 순위15점+유수율증가15점

- 평가 기준은 1~12월 누계 확정 유수율로 평가

목표 달성도 (10점)	(평가사업소 목표달성도 ÷ 목표달성 1위 사업소의 달성도) × 10점 ※ 목표달성도 = 실적 ÷ 목표
유수율 순위 (15점)	유수율 1순위 사업소를 15점으로 하고 순차적으로 0.1점씩 감점, 최하 14.3 부여
유수율 증가 (15점)	전년 실적대비 유수율 증가 1위 사업소를 15점으로 하고 순차적으로 0.1점씩 감점, 최하 14.3 부여

* 목표달성도 점수비중을 낮춰(50점→10점) 점수차이를 줄이고, 유수율이 높은 사업소는

순위점수, 유수율이 낮은 사업소는 증가점수에 유리하도록 균형분배

☞’18년 유수율 목표                                (단위 : %)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’18년 목표	95.6	90.98	97.11	97.42	95.12	94.43	94.84	97.62	97.76
’17년 실적	95.7	90.59	97.81	97.68	95.01	94.69	94.92	97.88	98.28

❍ 가점사항 : 유수율 평가항목 사업소 자체점검 실시 1회당 0.1점

(최고 2회 0.2점까지)

- 유수율 평가항목에 대한 사업소 자체점검(추진실적)

- 자체점검결과 보고서등 결재서류 증빙 필요

담당자

누수방지과 행정6급 최선희, 김 영 일

2

누수탐지

평가배점

7점

평가기준

누수탐지 실적 및 기간제 근로자 관리

평가방법

【2-1】 누수탐지 실적 : 6.0점

❍ 다점형 탐지(70%),일반탐지(30%)평가 반영

❍ 다점형 계획탐지 실적 인정

- 야간탐지 : 주간 오후 설치, 익일 회수 및 누수분석

- 실적확인 : 장비 프로그램 파일 및 GIS 프로그램 입력결과

❍ 사업소별 탐지목표                                 (단위 : 건)

사업소	목표	1/4분기(15%)		2/4분기(35%)		3/4분기(80%)		4/4분기(100%)
		다점형	일반	다점형	일반	다점형	일반	다점형	일반
계	1,700	179	77	238	102	535	229	238	102
중부	284	30	13	40	17	89	38	40	17
서부	229	24	10	32	14	72	31	32	14
동부	273	29	12	38	16	86	37	38	16
북부	150	16	7	21	9	47	20	21	9
강서	193	20	9	27	12	61	26	27	12
남부	286	30	13	40	17	90	39	40	17
강남	150	16	7	21	9	47	20	21	9
강동	135	14	6	19	8	43	18	19	8

❍ 배점

- 목표 달성 사업소는 6.0점

․ 미달 사업소는 순차적으로 0.2점씩 감점

․ 실적은 분기말 점수를 합산하여 실적으로 평가

❍ 가점사항

- 목표 초과 달성 사업소 달성율에 따라 0.1씩 가점

▸ 달성율110~119% 0.1점 가점, 실적120~129% 0.2점, 130%이상 0.3점 가점

❍ 감점사항

- 누수 취약지역 관리 계획 수립 및 결과보고 미실시 0.2점 감점(상, 하반기)

‣ 단일 배관․수계전환 불가지역 및 송수관의 곡선부, 지하철역 주변, 3회 이상 누수다발관, 재개발․재건축지역 등에 대한 계획 및 결과일 경우 인정

- 점검결과 탐지실적이 보고내용보다 적을시 건당 0.1점 감점

- 탐지실적 월보 보고 기일 미 준수 시 건당 0.5점 감점

‣ 당월분 분석결과 익월 7일(발송일 기준)까지 보고

【2-2】 기간제 근로자 및 장비관리 : 1.0점

❍ 기간제 근로자 관리 0.75

- 출․퇴근 관리 지문인식기 사용 및 근태관리(상시) 0.25

- 근로자에 대한 근무평가 실시 여부(상, 하반기) 0.25

- 기간제 근로자 자체 교육 실시 여부 0.25

❍ 내구연한 경과 장비 불용처리 및 장비 관리 상태 0.25

담당자

누수방지과 시설6급 강 은 영

3

배급수관 정비공사

평가배점

4점

평가기준

배급수관 정비공사 추진실적 및 기존관 철거율 평가반영

평가방법

❍ 대   상 : 노후 상수도관(배급수관)정비

❍ 평   가 : 추진실적 / 사업소별 배급수관 정비목표

❍ 평가방법 : 배급수관 추진실적 및 기존관 철거율 75%미만시 감점

평가시기 적용 : 하반기 누계 실적으로 평가반영

․상반기 평가에서는 제외하고 하반기 평가시 목표달성도 반영

목표 달성율에 따른 점수부여(3점)

․배급수관 추진실적 목표 달성율에 따라 차등점수 부여

단위사업 발주 기존관(본관 기준)철거율 평가반영(1점)

․단위사업 발주 기존관 철거율 달성율에 따라 차등점수 부여

❍ 세부 평가점수 적용

- 배급수관 정비 추진실적 반영(3점)

(단위:㎞)

구 분	달성도(%)						비 고
	100	98이상	97이상	96이상	95이상	95이하
정비목표	3점	2점	1.9점	1.8점	1.7점	1.6점

- 기존관 철거율(1점)

(단위:㎞)

구 분	달성도(%)						비 고
	75이상	72이상	70이상	68이상	66이상	65이하
정비목표	1.0점	0.9점	0.8점	0.7점	0.6점	0.5점

담당자

누수방지과 시설6급 한 현 숙

4

불용관 정비

평가배점

5점 ⇒ 3점

평가기준

불용관 사전예방 및 합리적인 관리방안을 위해 평가기준 변경

평가방법

❍ 평가방법

- 신발생 불용관 예방에 역점을 두고 예방적 차원의 불용관 관리

․ 과년도 및 현년도 불용관 미정비 시 감점 적용하여 평가

- 미정비 불용관에 대한 합리적인 관리방안 시행

․ 불용관 정비대장 미작성 시 감점 적용하여 평가

- 불용관 발생은 과거 각종 공사시 기존관 폐쇄를 소홀히 하여       발생되어 사전예방이 중요하며, 장기적 관리 등 불용관 대상을 합리적으로 관리를 위해 정비대장 작성이 중요함.

- 따라서 평가방법을 실적 위주가 아닌 예방 위주의 선제적 대응 및 관리방안 강화를 위해 평가방법 변경시행.

❍ 세부 평가점수 적용

- 과년도 불용관 정비시 가점부여 : 0.3점

- 현년도 및 과년도 기존관 미폐쇄 및 발견된 불용관 미정비시 감점

구 분	50㎜이하	80㎜이상	비 고
과년도 불용관 미정비	0.2점씩 감점	0.4점씩 감점	최대-2.7점 감점처리
현년도 불용관 미정비	0.1점씩 감점	0.2점씩 감점
불용관 정비대장 미작성	1.0점 감점

․ 과년도 불용관 미정비 및 불용관 정비대장 관리의  적용기준 강화

※ 무분별한 보고서 작성으로 미정비 장기관리 대상을 방지하고자 관련 증빙자료      인정기준 강화(장애요인에 대한 사진검증 등 인정여부 판정)

※ 장기관리 대상 인정기간은 1년 이내로 하고 이후 동일건 계속 방치시 감점

담당자

누수방지과 시설6급 한 현 숙

5

신설

누수 복구 사후관리

평가배점

3점

평가기준

누수복구 시 발견된 노후관 정비여부 등 관리

평가방법

❍ 대   상 : 누수복구 시 발견된 노후관

❍ 평   가 : 노후관에 대한 정비 및 지속관리

❍ 평가방법

- 누수로 발견된 노후관 관리 대장리스트 누락여부(1점)

- 노후관 정비계획수립 및 정비율(2점)

평가시기 적용 : 하반기 누계 실적으로 평가반영

․상반기 평가에서는 제외하고 하반기 평가 시 목표달성도 반영

누수로 발견된 노후관 관리 평가반영(1점)

․평가기간 중 발견된 노후관의 관리대장 누락여부에 따라 차등점수 부여

관리대장 상 미정비된 노후관 정비계획수립(1점) 및 정비율(1점)

․정비계획수립여부와 정비율에 따라 차등점수 부여

❍ 세부 평가점수 적용

- 누수로 발견된 노후관 관리대장 누락여부 반영(1점)

구 분	대장관리율(%)			비 고
	100	100미만~50이상	50미만~0이상
배 점	1점	0.5점	0점	대장관리율=대장등록건수/전체 발견된 건수*100(평가기간 기준)

- 관리대장 상 미정비된 노후관 정비계획 수립(1점)

구 분	정비계획 수립	정비계획 미수립	비 고
배 점	1점	0점	미정비된 노후관 연초 정비계획 방침서 수립여부

- 관리대장 상 미정비된 노후관 정비율(1점)

구 분	정비율(%)					비 고
	100	80이상	60이상	40이상	40미만
배 점	1.0점	0.9점	0.8점	0.7점	0.6점	전체 미정비 노후관 대비 정비율 (당해연도 정비계획 포함)

담당자

누수방지과 시설7급 노 경 철

6

과학적인 중블록 공급량 분석 관리

평가배점

5점

평가기준

유량감시 시스템에 의한 중블록 공급량 분석 관리 여부

평가방법

❍ 과학적인 공급량 분석 관리

- 표준 보고서식(본부 지정)에 의한 체계적인 공급량 증‧감 원인분석 실시

※ 월별 공공용수 사용 현황(대장) 엑셀화일 첨부 보고 포함

- 유량감시 시스템(블록 통계)에 의한 과학적인 공급량 분석 관리

※ 월별 분석 보고하는 공급량과 유량감시 시스템 공급량 일치 여부

☞ 월별 공급량 분석보고 시 유량감시 Report→ 월보 → 블록 통계

“블록 월간 보고서” 엑셀 변환 자료 첨부(일치 여부 확인 자료)

▸유량감시 시스템 공급량은 본부에서 매월 통보하는 공급량(보정량 포함)과        일치되도록 입력 관리

▣ 공급량 차이 발생 주요원인

- 유량감시 시스템 중블록별 공급량 산출식(유입 유량계-유출 유량계) 착오 입력

- 수계 전환 등으로 유입‧유출 유량계가 변경되었는데 기존 산출식을 수정하지 않을 경우

- 수계별 보정량 유량감시 시스템에 미 입력

❍ 가점 사항

- 미 고립되었던 중블록을 고립 완료한 경우(블록 당 0.2점 가점)

▸ 중블록 세분화(분리) 포함 – 세분화(분리)는 유량감시 시스템까지 완료

⇒ 보고서 등 관련 증빙 자료 제출할 것

※ 고도정수처리 관련 대체급수, 한시적인 수계전환 대상 중블록 제외

❍ 감점 사항

- 공공용수 사용 현황(엑셀양식 준수) 미제출 ⇒ 1회당 0.1점

- 월별 분석 보고하는 공급량과 유량감시 시스템 블록별 공급량 미 일치

⇒ 월별 블록 당 0.1점

- 매월 공급량 분석보고시 중블록 고립여부 미기재시 월1회 0.1점

※ 부득이한 사유(고도정수처리 관련 대체급수, 한시적인 수계전환)로

중블록 간 혼용 급수하는 경우 미 감점 → 혼용 사유에 대한 증빙 자료 제출

☞ 혼용되는 각 중블록 공급량 합계는 일치되어야 함

담당자

누수방지과 행정6급 김영일

7

재개발 ⁃ 재건축 지역 관리

평가배점

3점 ⇒ 6점  (상·하반기 점검 평균점수 적용)

평가기준

재개발 ⁃ 재건축 지역 관리실태 점검

평가방법

❍ 점검 대상

(단위 : 개소)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
합 계	216	25	49	33	12	10	25	41	21
사업시행인가	71	7	14	12	3	4	5	19	7
관리처분계획인가	57	5	14	6	5	2	12	9	4
착공	88	13	21	15	4	4	8	13	10

❍ 배   점

1. 부정급수, 플러그 미설치 점검분야(요금과, 현장민원과) : 3점

① 점검계획 수립(1점) : 업무담당 부서별 자체 점검계획 수립

② 분기별 점검시행(2점) : 분기별로 이주중인 재개발․재건축 현장 방문점검

- 점검내용 : 부정급수 점검(요금과), 플러그 설치현황 점검(현장민원과)

구 분	계획서(연1회)		점검시행(분기별 1회)
	수립	미수립	시행	미시행
점 수	1	0	0.5	0
평가방법	점검계획서 수립 제출		점검결과 보고서 및 복명서 제출

2. 상수도시설물 관리분야(급수운영과, 시설관리과) : 3점

① 관리계획 수립(1점)

② 분기별 점검시행(1점) : 분기별로 이주중인 재개발․재건축 현장 방문점검

- 점검내용 : 누수발생 유무, 배수관 분기점 폐쇄 여부

구 분	계획서(연1회)		점검시행(분기별 1회)
	수립	미수립	시행	미시행
점 수	1	0	0.25	0
평가방법	점검계획서 수립 제출		점검결과 보고서 및 복명서 제출

③ GIS시스템 입력 여부(1점) : 시스템 입력률에 따라 감점 적용

구 분	기본정보		세부 추진사항
입 력 율	91~95%	90%이하	91~95%	90%이하
감 점	0.1	0.2	0.1	0.2

❍ 감점 사항(본부 관리실태 점검시 지적사항)

- 부정급수 (도수) 적발 : 1건당 0.5점 감점

- 플러그 미설치, 봉인탈락 : 1건당 0.2점 감점

- 재개발․재건축지역 원인자 누수발생 : 1건당 0.5점 감점

-   상수도관 이설, 폐쇄 착공계 및 비상연락망 관리 소홀 : 1건당 0.5점 감점

- 사업소 자체점검시 3건을 적발하면 본부점검시 적발된 1건을 상쇄

담당자

누수방지과 시설7급 김 일 구

8

유량계 및 유량감시시스템 관리

평가배점

5점 ⇒ 6점

평가기준

구역 ․ 중블록 유량계, 가압장 ․ 배수지 유량계

평가방법

❍ 유량계 현황(구역, 중블록, 가압장, 배수지)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
합 계	399	80	71	58	38	33	57	45	17
구 역	61	21	5	14	3	4	8	5	1
중블록	122	21	23	22	5	11	28	6	6
가압장	155	29	32	9	28	15	11	25	6
배수지	61	9	11	13	2	3	10	9	4

❍ 유량계 관리 실태 점검 (3점)

- 상·하반기 점검시행, 점검체크리스트 산정표에 의한여 평가

- 산출식 = (평가사업소 실적률/1위 사업소 실적률) × 배점 3점(소수점2자리)

※ 실적률 = 양호물량(점검대상물량-지적건수)/점검대상물량

❍ 유량감시시스템 상시운영 관리상태 (2점)

- 시설물 변동사항, 관리대장 정비 지연(1월이상 건수당 0.05감점)

- 시스템 계측장애 자료 보정 지연 (3일이상 건수당 0.05감점)

❍ 유량계 관리, 고장, 통신장애 업무처리 지연 (1점)

- 고장, 통신장애 처리 지연 (3일이상 건수당 0.1감점)

- 교정용역, 신설교체 추진실적 지연 (3월 중 미발주 0.1감점)

※ 단, 부득이한 지연사유 제출시 미감점

❍ 가점 사항 (건수당 0.1점, 최대 1점)

- 유량감시시스템 미계측, 시스템 오류 신속 처리

- 유량감시시스템 트랜드(유량, 유속, 수위) 시설물 보완 및 개선

담당자

누수방지과 공업6급 최 환 수

9

가압급수 지역 관리

평가배점

4점

평가기준

가압급수 지역 유수율 편차 해소 및 정확도 개선

평가방법

❍ 유수율 과대․과소 가압급수 지역 기준

- 과대 : 100% 이상

- 과소 : 가압급수 지역 사업소별 기준표(유수율 목표의 94.24%)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
가압급수 지역수	108	8	21	11	23	14	7	19	5
’18년 유수율 목표(%)	95.6	90.98	97.11	97.42	95.12	94.43	94.84	97.62	97.76
과소기준 (%)	90.09	85.74	91.51	91.80	89.64	88.99	89.37	91.99	92.12

※ 상반기는 평가항목에서 제외, 하반기는 12월 누계 확정 유수율로 평가

❍ 배 점

- 가압급수지역 과대․과소 편차해소 추진 실적 : 2점

▸ [(전체 가압급수지역-유수율과대․과소지역)÷전체가압급수지역]×2점

- 가압수 지역 유수율 정확도 개선 : 1점

▸ 순찰 점검, 집중 누수탐지, 수전대사 작업 등 추진사항

☞ 요금과 통보 공문 및 수정 입력자료 제출 시(지역 당 0.1점 가점)

▸ 가압급수지역 관리자료 GIS시스템 입력(관리카드, 수전내역, 밸브현황)

☞  GIS 가압급수지역 관련자료 수정사항 입력 여부(미 입력 건당 0.1점)

※ 입력경로 : 시설물 관리/가압장 관리/가압장 정보/가압지역 선택/관련자료(첨부)

- 가압급수지역 전년대비 적정 유수율 달성도 : 1점

▸ 전년대비 적정,부적정 유수율(10%당 가․감 0.1점 → 최대가점 0.3점)

☞ 적정(과소기준유수율~100%) 부적정(과소기준유수율 미만 또는 100%초과)

구 분	년도	대상	적정	부적정	적정비율	달성도	기준점수	가점	감점	달성점수
00사업소	2017	10	6	4	60%	-20%	1	-	-0.2	0.8
	2018	10	4	6	40%

담당자

누수방지과 시설6급 차 경 호

10

중블록 유수율 목표 관리

평가배점

4점 ⇒ 5점

평가기준

중블록 유수율 편차 해소 및 목표관리

평가방법

❍ 유수율 과대․과소 중블록 기준

- 과대 : 유수율 100%이상

- 과소 : 중블록 사업소별 기준(유수율 목표의 94.24%)

(단위 : %)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
중블록 수	104	23	15	11	5	16	23	6	5
’17년 유수율 목표	95.50	91.25	96.66	96.57	95.5	94.30	95.05	97.67	97.61
과소기준	90.00	85.99	91.09	91.01	90.00	88.87	89.58	92.05	91.99

▸산출 근거 : 공급량(유량감시 시스템), 조정량(Arisu 인포 시스템)

※ 상반기는 평가 항목에서 제외, 하반기는 12월 누계 확정 유수율로 평가

❍ 배    점

- 산출식 : [(전체중블록수-유수율 과대과소 중블록수) ÷ 전체중블록수] × 3점

- 중블록별 유수율 목표관리(담당자) 추진사항 실행 여부 : 1점

- 중블록 유수율 특별대책 수립(0.5점) 및 추진결과 보고(0.5점) 여부 : 1점

❍ 감점 사항

- 중블록별 공급량 일일 결산제 실행(과장이상 결재) 여부

- 월15회 미만 실행 시 1일당 0.1점 감점

- 중블록 유수율 (90%미만) 특별관리(하반기 유수율) 보고:

『누수방지과-10551(2017.11.9.)』호 관련 첨부문서 누락 보고시 1회당 0.1점 감점

❍ 가점사항

- 중블록 유수율 위한 사업소 자체 업무추진 사항 : 1점

(관련 업무추진 증빙서류 1건당 0.5점)

담당자

누수방지과 행정6급 최선희, 김영일

11

조례위반 처분 추징

평가배점

5점 ⇒ 6점 (상·하반기 점검 평균점수 적용)

평가기준

조례위반 처분에 의한 조정량 증대 실적

평가방법

❍ 평가대상

- 조례위반을 적발하여 조정량 증대한 실적

- 조정량 증대를 위한 업무추진 노력(과태료 부과)

실적제외 : 승인없는 급수공사 시공, 정수처분 중 임의개전 사용 등

요금차액 포탈 (혼용)은 제외

- 검침수탁자로부터 제출되는 근무보고서 처리 실적

❍ 배점

①  추징량이 많은 순으로 최고 3.0점부터 0.1점씩 차감

구분	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위
점수	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3

②  과태료 부과건수가 많은 순으로 최고 2.0점부터 0.1점씩 차감

(조정량 증대는 없으나 부정급수를 적발하기 위한 노력 평가)

구분	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위
점수	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3

* 관대하고 온정적인 처분 지양으로 수도조례 준수의식 제고하기 위함

③ 근무 보고서 미처리 건수가 적은 순으로 최고 1.0점부터 0.1점씩 차감

구분	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위
점수	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3

❍ 감점사항

- 근무보고서 접수처리부에 미등재 또는 처리담당자 미지정(건당 0.1점)

- 근무보고서 3개월(90일)이상 미처리 시(건당 0.1점)

❍ 가점사항

- 조례위반 적발을 위한 현장(신개축지 및 재개발 현장 등) 출장 결과 보고서

월10건 이상 : 월당 0.1점 (근무보고서 관련 출장 건수 포함)

담당자

누수방지과 행정6급 최선희, 김 영 일

12

철저한 요금 심사

평가배점

2점 ⇒ 5점

평가기준

철저한 심사를 통해 정확한 조정량 증대

평가방법

❍ 평가대상

- 전산 심사 미실시 : 차수 마감전까지 미심사 건수

※ 인포시스템 메뉴: “수용가>수용가집계>미심사/인정조정집계” 상반기, 하반기 조회

- 인정조정 연속 6회이상 수전 수(‘18년 11월~12월 납기 기준)

※ 인포시스템 메뉴: “조정및고지>조정명세서 및 내역서>동별조정내역조회”

→ ‘3회이상 인정내역’, 연속인정횟수 6, 입력 조회

❍ 배점

①  전산심사 미실시 건수가 적은 순으로 3.0점부터 0.2점씩 차감

구분	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위
점수	3.0	2.8	2.6	2.4	2.2	2.0	1.8	1.6

- 전산심사 미실시항목은 상반기, 하반기 점검 평균점수로 평가

②  인정조정 6회이상 수전수가 적은 순으로 2.0점부터 0.1점씩 차감

구분	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위
점수	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3

- 전년(11~12월)대비 인정조정 감소율(%)에 따른 가점: 최고0.7점

*감소율(%) = (전년도 인정건수 – 현년도 인정건수)*100/현년도 인정건수

감소율	0~5%	6~10%	11~15%	16~20%	21~25%	26~30%	31%이상
가점	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7

- 인정조정 순위점수와 합하여 최대 2점 적용

*인정조정 정비계획 수립(0.1점) 및 결과 보고(0.1점) 가점 추가

❍ 감점사항

- 요금관리 “수용가 개전관리” 6개월 미처리(반영여부 포함) 건당 0.1점

- 6개월 이상 신개전 누락 발생 건당 0.1점

- 10만㎥(전월대비 100%)이상 조정 오류시 건당 0.1점

담당자

누수방지과 행정6급 최선희, 김 영 일

13				유수율 분석
평가배점			2점 ⇒ 3점
평가기준			공급량 및 조정량 분석 보고
평가방법			❍ 공급량․조정량 증감원인 분석 보고 : 연 12회 (월 1회) - 공급량 분석보고 : 당월분 분석결과 익월 20일(발송일 기준)까지 보고 ☞ 본부에서 매월 통보하는 공급량에 의하여 수계별 보정량을 유량감시 시스템에 수정 입력하기 위해 보고기일 연장함(당초 13일) ※ 수도사업용수 엑셀문서 첨부 등 - 조정량 분석보고 : 당월분 분석결과 익월 20일(발송일 기준)까지 보고 ❍ 단위사업 추진실적 보고 : 연12회 (월1회) - 당월분 추진실적을 익월 10일(발송일 기준)까지 보고 (보고 양식 준수) ❍ 각종 유수율 관련 제출요구 자료 : 수시 - 유수율 관련 자료 제출 요구시 정한 기한까지 제출(평가반영 기재) ❍ 감점사항 - 위의 보고기일 문서 미준수시 건당 0.1점 감점 ※ 보고기일이 휴일인 경우 다음 최초 근무일까지 보고
담당자			누수방지과 행정 6급 김영일

14				유수율 유공 실적
평가배점			2점 ⇒ 3점
평가기준			사업소별 유수율 향상을 위한 특화사업 추진 실적
평가방법			❍ 평가대상 : 유수율 향상을 위해 사업소 자체적으로 추진한 사업 - 공급량 분야 : 1.5점 (1건) - 조정량 분야 : 1.5점 (1건) * 추진계획서 및 결과보고서 관련 증빙서류 둘다 있는 경우만 인정 (해당 분야 1건씩만 제출가능, 중복 분야일 경우 한건으로 처리) ※ 하반기 점검시에만 제출 ❍ 유수율 향상을 위한 노력도, 지역여건, 증대실적등을 고려하여 평가 (평가대상 서류 최소점수 1건당 1점) ❍ 자체 유공실적 심사위원회 구성하여 심사, 심사위원 평균점수로 평가 ❍ 평가결과에 따라 우수사업소 유수율 유공 공무원 시장표창 상신 추천
담당자			누수방지과 행정6급 최선희, 김 영 일

유공실적 사례 제목(HY견고딕 24P)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

기관명(부서명) : 00 수도사업소

□ 추진배경  (신명태고딕 16P)

○ (신명태명조 14P, 장평 95)

○

○

□ 추진개요

○

○

○

□ 추진실적

○

○

○

□ 기대효과 또는 향후 발전계획

○

○

편집용지 (A4용지), 줄간격 160%

위쪽10, 아래쪽10, 왼쪽20, 오른쪽20, 머리말15, 꼬리말10

※ 1건당 1페이지 이내로 작성

※ ‘18년 추진업무 중 업무혁신 및 개선, 획기적인 공급량 절감, 조정량 증대 효과 등

수범사례를 대상으로 작성 - 일상적인 업무처리 실적은 제출 지양

* 수도사업소별 공급량분야 1건, 조정량 분야1건 최대2건만 제출 가능

※ 추진계획서 및 결과보고서 증빙서류 없는 건은 평가대상 제외

붙임 1

유공실적 사례 요약서(HY견고딕 24P)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

기관명(부서명) : 00 수도사업소

연번	제목	요약내용
1		○ 신명태명조 12P, 장평 95
2

※ 수도사업소별 공급량분야 1건, 조정량 분야1건 최대 2건까지만 제출

- 요약내용만 읽어도 쉽게 이해할 수 있도록 작성