문서번호	물환경연구부-1911
결재일자	2018.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	물환경생태팀장	물환경연구부장		서울특별시보건환경연구원장
협 조
	연구지원부장

2018년 하천수질사고 대응을 위한

이동형 수질감시시스템 운영 계획

2018. 3.

물환경연구부

[물환경생태팀]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

2018년 하천수질사고 대응을 위한

이동형 수질감시시스템 운영 계획

수질오염사고의 발생 가능성이 높은 지천에 대해 「저수심 이동형 수질감시시스템」을 설치․운영함으로써 수질오염사고 확산방지 및 신속 대응체계를 구축하고 지속적인 모니터링을 통해 하천관리의 기초자료로 활용하고자 함.

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

○ 물환경보전법 제9조(상시측정 등)

○ 물환경보전법 제18조(수질오염 경보제)

○ 서울특별시 수질오염사고 현장조치 행동매뉴얼(2014.5)

□ 추진목적

○ 수질감시 사각지대에 대한 수질모니터링 실시

○ 물고기 폐사, 이상 물질 유입 등 수질오염사고 확산 방지

○ 정확한 원인분석을 통한 신속하고 효율적인 사고대응체계 구축

○ 기존 고정형 측정망 외 이동형을 통한 그물망 감시로 시민불안감 해소

Ⅱ		이동형 수질감시시스템 현황

□ 측정장비

○ 첨단 정보통신기술을 이용한 측정자료 실시간 전송

○ 태양광 자체발전으로 장시간 가동이 가능한 친환경 시스템

○ 수심 20㎝에서도 수질측정은 가능하나, 설치 운영시 최소 50cm는 필요함

< 측 정 장 비 구 조 >

□ 수질사고 대응체계도

	무선통신을 이용한 데이터 실시간 전송				수질오염 일정농도 이상시 문자전송

Ⅲ		2017년 운영 결과

□ 운영현황

○ 운영기간 : 2017. 3. 28.~5. 31. 10. 18.～11. 30

○ 운영대수 : 2대

○ 측정항목(8항목) : 수온, 유속, 유향, 탁도, pH, 용존산소, 전기전도도, 클로로필-a

○ 설치장소 : 안양천, 탄천

○ 이동형 수질측정시스템 운영을 위한 소요 인적·물적자원

장비명	설치 및 철거 시 필요인원	교정 시 소요 인원 및 시간	필요 장비
이동형 수질측정기	4명 (5톤 크레인 사용시)	총14회 출장 (3명/4시간/1회)	차량1대, 교정시약, 각종 세척 도구 등

□ 운영결과

○ 가동률 : 안양천 99.2%, 탄천 99.2%

※ 배터리 방전 등 장비이상으로 2대 모두 1일간 측정 안 됨

○ 수질오염사고 수신 여부

- 기준 초과로 인한 문자 전송 없었음

※ 문자전송 기준 : pH 4이하 또는 10 이상, 용존산소(DO) 2mg/L 이하

○ 측정자료 분석 결과

- 측정된 항목은 기존 수질측정소와 대체로 같은 패턴으로 변동하였음.

- 강우 시 용존산소의 농도 낮아짐

- 용존산소는 오전시간대에 낮은 경향을 보였음.

강우시 DO 변화 (3~4월중 안양천)	오전과 오후 시간 DO 비교(10~11월중 탄천)

□ 운영검토

- 장비 운영 조건으로 약 50cm의 수심을 확보하여야 하며, 이를 만족하는 하천은 안양천, 탄천, 중랑천으로 설치장소가 제한적임.

- 장비 설치 및 철거 시 크레인 사용 및 직접 물속에서 작업하므로 안전사고의 위험이 크며, 1회당 교정·세척 작업 소요시간은 3명이 4시간 이상 필요하여 업무에 지장을 초래

- 따라서, 효율적인 운영 및 설치·관리를 위해 전문 업체에 용역 위탁관리 필요.

Ⅳ		2018년 운영 계획

□ 운영기간 :  2018년 4월～6월, 9월～11월

□ 운영방법

○ 수질사고 발생 빈도를 고려한 수질 감시

- 안양천 및 중랑천에 측정기를 각각 설치 운영

※ 우이천, 성북천은 사전 현장 답사 결과 측정기 설치 부적합

(평상시 수심 부족, 장마철에는 유속의 급격한 증가, 범람 및 유실 위험성 큼)

수질사고(물고기 폐사) 내역

▶ 최근 3년간(2015년~2017년) 우이천(3건), 성북천(2건), 안양천(2건), 중랑천(2건) 등 지천에서는 총 15건 발생

▶ 4월~5월 안양천, 중랑천

▶ 7월～8월 우이천, 성북천에 주로 발생

○ 운영 및 관리를 전문업체에 위탁관리

구분	2017년	2018년	비고
관리방법	직접관리	유지보수 용역
운영기간	3월~11월 (장마철 제외, 6개월)	4~11월 (6개월) (7～8월 제외)
설치장소	안양천ㆍ탄천	안양천ㆍ중랑천 4~6월, 9～11월	현장 여건에 따라 가변적 설치
운영대수	2대	좌동
측정항목	pH, DO, EC 등 8항목	좌동
운용방법	데이터 측정 결과 일정농도 초과시 유관기관 문자전송	좌동	pH 4이하 또는 10이상, 용존산소(DO) 2mg/L 이하

□ 소요예산

○ 소요예산액 :*********

관리방법	용역기간	관리 내용	예상비용	비고
유지 보수용역	4월~6월 9월~11월 (6개월)	*********** ******	********	설치ㆍ교정, 철수 비용 포함

○ 예산과목 : 수질.토양 오염물질 검사, 공공운영비, 수질측정소 시설관리 및 측정 기기 유지관리

Ⅴ		행정 사항

□ 하천 관할 자치구에 측정장비 설치를 위한 협조 요청

○ 안양천 : 양천구, 영등포구

○ 중랑천 : 성동구.  끝.