2018년 제5차 구조안전 및 제5차 굴토 심의 상정목록

<2018. 3. 2(금) 14:00, 주택건축국 회의실(3층)>

총 1건 (보고 1)

연번	사 업 명	위 치 (대지면적)	용 도	개요	신청구분	설계자 (구조/토목/건축)	비고 (상정부서)
					심의내용
1	영등포1가 94-5외 1필지 주상복합 신축사업	영등포1가 94-5외 1필지 (3,895.20㎡)	공동주택 (185세대) 및 오피스텔(269실), 근린생활시설	- 건축높이 : 지하4층/ 지상23층 - 최대굴착깊이 : 16.50m~18.50m - 흙막이 공법 •벽체공법 : C.I.P •지보공법 : 역타공법(슬래브지지), 역레이커 •차수및지반보강 : S.G.R그라우팅	보고	㈜센구조연구소 / ㈜원토이엔지 / ㈜포럼에이 건축사사무소	영등포구 건축과
					구조안전 (굴토분야 통합심의)

※ 기 심의일자 / 결과 : 2018- 제3차 구조안전 및 제4차 굴토심의(2018. 2. 14.(수)) / 조건부(보고)의결