2018년 제8차 전문위원회(굴토분야) 심의 상정목록

<2018. 4. 13(금) 16:00, 주택건축국 회의실(3층)>

총 4건 (재심 1, 신규 3)

연번	사 업 명	위 치 (대지면적)	용 도	굴착개요	신청구분	설계자 (토목/건축)	비고 (상정부서)
					심의내용
1	상도동 159-250번지 일원 아파트신축공사 (동작구 주택과)	동작구 상도동 159-250번지 일대 (48,302.00㎡)	공동주택 (950세대) 및 부대복리시설	- 건축높이 : 지하5층/ 지상20층 - 최대굴착깊이 : 26.50m - 흙막이 공법 •벽체공법 : H-pile+토류판, 2열자립공법 •지보공법 : 어스앵커(제거식), 스트럿 •차수및지반보강 : S.G.R그라우팅 - 재심내용 : 지보공법 변경 •변경전 : 4열레이커, 어스앵커 간섭구간 등	재심	㈜지오그룹 이엔지
					굴토계획	㈜종합건축사 사무소 고우건축
2	상계2 주공8단지 주택재건축정비사업 (노원구 공동주택재지원과)	노원구 상계동 677번지 일대 (41,763.00㎡)	공동주택 (1,062세대) 및 부대복리시설, 근린생활시설	- 건축높이 : 지하2층/ 지상30층 - 최대굴착깊이 : 12.85m - 흙막이 공법 •벽체공법 : C.I.P(3열자립), H-pile+토류판 •지보공법 : 어스앵커(제거식), 스트럿 •차수및지반보강 : S.G.R 그라우팅	신규	㈜오주엔지니어링
					굴토계획	㈜해안건축
3	수색9 재정비촉진지구 주택재개발정비사업 (은평구 도시계획과)	은평구 수색동 30-2번지 일대 (36,458.60㎡)	공동주택 (753세대) 및 부대복리시설, 판매시설	- 건축높이 : 지하5층/ 지상22층 - 최대굴착깊이 : 19.81m - 흙막이 공법 •벽체공법 : C.I.P공법 •지보공법 : 어스앵커(제거식), 스트럿, 레이커, PS띠장+사각강관공법 •차수및지반보강 : S.G.R 그라우팅	신규	㈜세영엔지니어링
					굴토계획	㈜건화종합 건축사사무소
4	동작구 대림지구 특별계획구역3 주거복합신축사업 (동작구 건축과)	동작구 신대방동 686-48번지 일대 (11,391.50㎡)	공동주택(274세대), 오피스텔(171실), 업무시설, 문화 및 집회시설	- 건축높이 : 지하6층/ 지상29층 - 최대굴착깊이 : 29.56m - 흙막이 공법 •벽체공법 : 지하연속벽공법 •지보공법 : 건축철골 슬래브지지 공법	신규	㈜세한이엔씨
					굴토계획	한림건축씨엠 종합건축사