2018년 주요 업무계획

2018. 1.

수도자재관리센터

목    차

Ⅰ	일 반 현 황	1
Ⅱ	주 요 사 업	2

Ⅰ. 일 반 현 황

□ 연  혁

○ 1989. 11. 03. : 수도자재사업소로 직제개편

○ 2007.  7. 30. : 현 수도자재관리센터로 개칭

□ 시설 현황

위 치	서울특별시 동작구 노들로 734(노량진1동 2-3)
대 지(㎡)	30,917㎡(자재적치장 13,000㎡)
건 물(㎡)	4,496㎡(본관, 계량기 검사실, 창고)

□ 자재 보유현황 : 116,543개 / 10,696백만원

○ 공사용 자재

계	직관류	이형관류	밸브류	철개류	압륜류	계량기보호통
51,352	6,605	13,945	2,965	3,090	23,334	1,413

○ 수도계량기

계	소형계량기(50mm 이하)	대형계량기(80mm 이상)
65,191	64,597	594

□ 조직 및 인력

○ 조  직 : 3개팀

○ 인  력

구 분	계	일반직	관리운영직	공무직
정 원	40	29	8	3
현 원	35	27	5	3
과부족	△5	△2	△3	-

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

계	경상비	계량기 및 부속자재	공사용 자재 (재배정)	계량기 및 부속자재 (재배정)
41,146	1,175	1,866	25,546	12,559

Ⅱ. 주 요 사 업

1.	공사용 자재 수급관리	3
2.	수도계량기 수급관리	5

1		공사용 자재 수급관리

송배수관 정비공사 등 상수도공사에 소요되는 자재의 통합구매 등 효율적인 수급관리를 통해 우수한 품질의 자재를 적기에 안정적으로 공급

□ 추진방향

○ 상수도 관련 법령 및 규정에 적합한 품질이 우수한 자재 구매

○ 원활한 자재수급을 위한 통합구매 및 적정 재고유지로 안정적 공급

○ 조달구매를 원칙으로 한 구매절차의 공정성 및 투명성 확보

□ 수급계획

○ 2018년 구매계획 :131,170본 /18,298백만원

품 목	직관류	이형관류	밸브류	이탈방지 압 륜	철개류	계량기 보호통	순 환 아스콘
수량(본,톤)	12,587	38,848	5,128	23,916	3,506	15,995	31,190
금액(백만원)	6,344	3,224	2,723	1,076	1,266	2,399	1,266

▶ 2017년 구매실적 : 149,339본/23,448백만원

품 목	직관류	이형관류	밸브류	이탈방지 압 륜	철개류	계량기 보호통	순 환 아스콘
수량(본,톤)	15,192	34,543	7,372	47,201	8,051	13,635	23,345
금액(백만원)	7,971	3,016	4,498	2,182	2,845	2,115	821

○ 자재 수급 및 관리계획 수립(2월중)

- 본부 및 각 수도사업소 구매 요구량을 근거로 공사시기, 재고량, 납품기간(30~70일)을 감안하여 통합구매 계획 수립

- 원활한 자재수급을 위해 연사용량의 10~30% 수준으로 저장자재 확보,   수급량 변동에 신축적‧능동적 대처

○ 구매방법 : 조달구매 원칙

- 조달구매 다수공급자 계약제도 업체 간 가격경쟁 유도

- 조달청 단가계약 안된 품목은 생산업체 및 조달청에 단가계약 체결을 유도

하고 일반공개경쟁 입찰(연간단가계약) 방식으로 구매

▶ 일반공개경쟁 품목 : 피복강관, 피복이형강관, 소화전, 순환아스콘

□ 납품검사 강화

○ 납품검사 : 규격검사, 성능 및 재료시험

○ 검사기준 : KS규정, KWWA 등 단체표준, 구매 규격서 등

○ 검사구분

-  공장검사 : 생산업체에 출장하여 재료시험, 공인기관 및 자체 성능                       시험 등을 사전에 실시하여 품질 확보

-  입고검사 : 센터에 입고된 자재의 규격 및 외관검사, 수량 확인 등                      실시하고 납품 조치

○ 납품업체별 품질경쟁 유도

- 공장검사 및 입고검사에서 불합격한 경우, 재검사 샘플을 2배로 하여          납품검사를 강화하고 조달청 다수공급자계약업체의 계약이행실적          평가에 반영(1회/년)

-  전년도에 불합격이 없는 제품은 공장검사 일부 생략(50% 범위 내)

- 당해연도 검사에 동일제품이 2회 불합격 할 경우 그 익일로부터

3개월 이상 구매 제한

- 납품대상 전체 품목에 대하여 KS 및 단체표준 등 관련규정에            의한 제작사 자체검사성적서 작성 관리하고 우리센터에 제출토록           하여 품질관리 의식을 높임.

작 성 자	소장 : 윤종민 ☎3146-1901 공사자재관리팀장 : 송영무 ☎1920 담당 : 윤승욱 ☎1921

2		수도계량기 수급관리

신설 및 만기 교체시 필요한 수도계량기를 적기에 구매 확보하고

공정하고 엄격한 납품검사를 통한 품질향상 도모

□ 추진방향

○ 상수도 관련 법령 및 위생기준에 적합한 계량기 구매

○ 계량이 정확하고 성능이 우수한 품질의 계량기를 공정하고 투명하게 확보

□ 수급계획

○ 2018년 구매계획 : 270,872개/12,310백만원

구 분	계	소형계량기	대형계량기	동파안전 계량기	비 고
수량(개)	270,872	254,230	1,642	15,000
금액(백만원)	12,310	10,658	947	705

▶ 2017년 구매실적

구 분	계	소형계량기	대형계량기	동파안전 계량기	비 고
수량(개)	285,814	269,200	1,614	15,000
금액(백만원)	9,421	8,150	703	568

○ 수급계획 : 수도계량기 수급관리 계획 수립(2월중)

○ 구매방법

- 조달구매 원칙(다수공급자 계약제도 업체 간 가격경쟁 유도)

□ 수도계량기 납품검사 개선

○ 내구성 검사 실시

- 우수 품질계량기 확보를 위해 조달청에 등록된 업체를 대상으로 사전검사

- 내구성 검사 시기 : 연 2회(상반기, 하반기)

- 검사방법 : 수도미터 기술기준(산업통상자원부 고시 제2015-166)에 준함

- 검사결과 : 내구성 검사에 합격한 업체에 한해서 서울시 납품자격 부여

○ 납품검사 강화

- 수도계량기 제작 및 납품 검사 절차

‣ 제작업체 자체검사(전수검사) □ 국가공인기관 검정(샘플링 검사 : 보통검사)

□ 서울시 납품검사(소형-샘플링 검사 : 까다로운 검사, 대형-전수검사)

- 현안사항 및 문제점

‣ 국가기관의 검정과 자재센터의 납품검사를 통하여 납품된 계량기들이 고장 발생되는 문제점 있음

‣ 원인분석 : 수도미터 기술기준이 ‘17.1.1.부터 국제기준으로 강화 시행

․ 기술기준 강화 : 전이비 1.6배 적용(전이비가 낮을수록 정밀도가 높음)

기 존	➡	조 정
1.6 / 2.5 / 4.0 / 6.3		1.6

․ 국제기준으로 강화된 기술기준에 따라 시행되는 첫 해로 국내 제작사의       기술수준 미흡으로 인한 것으로 판단됨.

- 대 책 : 납품검사 강화 및 하자 발생률에 따른 제재조치 신설

- 납품검사 강화방안

‣ 검사인력 증원 : 현원 2명 ⇒ 3명(1명 추가 배치 : 전문관 신청)

‣ 납품검사 대상 계량기 샘플링 방법 개선

기 존	➡	개 선
박스단위 샘플링		랜덤 샘플링(무작위 추출)

‣ 검사방법 개선(주 고장원인인 카운터 불량 해소)

기 존	➡	개 선
오차검사 중점		카운터 검사 후 오차검사

- 제작사 기술력 향상을 위한 조치 : 제작사 책임성 부여로 기술력 향상 유도

‣ 하자변상대금 부과이외 하자발생률이 납품량의 1.0% 초과시 향후 1년간    납품자격 배제조치 조항 신설 적용

○ 자동화 검사대 설치 검토 : 검사의 신뢰성 확보를 위해 도입 검토

- 추진 시기 : 한국기계전기전자시험연구원(ktc) 수도계량기 검사대 표준화

기준 제정 완료 후(2018년 예정) 자동화 검사대 도입 추진

작 성 자	소장 : 윤종민 ☎3146-1901 계량기관리팀장 :김형집 ☎1920 담당 : 김정선 ☎1940