문서번호	누수방지과-9421
결재일자	2018.10.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		누수방지과장	시설안전부장
협조
	주무관

2018년 하반기 유량계 유지관리 점검계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10

시설안전부

2018년 하반기 유량계 유지관리 점검계획

유량계 및 유량감시시스템에 대한 최적의 운영환경 조성과 정확한 공급량   계측을 위한 하반기 유량계 유지관리 실태를 점검하고자 보고 드림.

※ 관련근거 : 2018년 유량계 설비 유지관리계획 (누수방지과-358, 2018.01.10.)

점검대상 : 유량계 442개소, 유량감시시스템 14개소

❍ 정수센터(취·송수) : 31개소 ⇒ 하반기 현장점검 제외(상반기 지적사항 확인)

구 분	계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
합 계	31	3	6	4	5	7	6
취 수	13	1	3	2	1	3	3
송 수	18	2	3	2	4	4	3

❍ 수도사업소(구역, 중블록) : 185개소 ⇒ 하반기 중블록 중점점검

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	185	42	29	37	8	15	36	11	7
구 역	63	21	6	15	3	4	8	5	1
중블록	122	21	23	22	5	11	28	6	6

❍ 수도사업소(가압장, 배수지) : 226개소  → 상반기 점검 지적사항 확인

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	226	38	43	22	30	19	21	43	10
가압장	165	29	32	9	28	16	11	34	6
배수지	61	9	11	13	2	3	10	9	4

❍ 유량 감시시스템 : 14개소 (정수센터 6개소, 수도사업소 8개소)

⇒ 관리대장 이력관리(사진교체, 교정검사 이력 등) 중점점검 예정

점검자 : 본부 및 용역업체 합동

❍ 본    부 : 유량계 담당 2명 (사업소별 담당 1명 입회)

❍ 용역업체 : 사업소〔서용엔지니어링(주) 라영민 외2명〕 정수장〔누리제어(주) 송민용〕

점검일정 : ‘18. 11. 5. ~ 11. 26.(기간중 11일)

구 분	북부	강동	강남	강서	중부	서부	남부	동부
일자	11. 5.	11. 7.	11. 9.	11. 12.	11.14.~15.	11.16.~19.	11. 21.~22	11. 26.

※ 정수센터 취․송수 유량계 현장점검 제외

단, 유량감시시스템 점검사항 및 상반기 지적사항 미 조치 부분은 점검 예정임.

주요점검 내용

❍ 유량계 및 전송반 (별첨1:점검표)

- 유량계 및 전송반 운영상태

- 신설전송반 규격 및 분체도장(기와진회색) 상태

- 유량계실 관리상태(침수, 배수펌프 동작, 사다리설치, 실내 및 배관 청결상태 등)

- 유량계실 타일시공, 청소용 수도꼭지 설치, 압력계 등

- 사업소 보유 휴대용 유량계 활용실태 등

❍ 유량감시시스템(3건별 지적 1건 적용)

- 공급량분석, 유량계측상태 보정, 유량계별 이력사항 기록관리 상태 등

- 유량계 관리대장 최근자료(사진,보수이력,제작사 등) 변경 및 누락여부

- 유량계 교정검사 결과(측정일자, 측정결과 등) 기록여부

(최근 5년자료 기록여부와 유량계 교체전 자료는 삭제 요망)

- 가압장/배수지 유량계 교정검사 실시여부(년 1회)

- 유량감시시스템 유지관리 상태(통신에러, 복구지연 등)

❍ 점검결과 조치계획

- 경미한 사항은 즉시 보수

- 정비기간 및 예산이 소요될 경우 2019년도 예산사업으로 조치

행정사항

❍ 수도사업소, 정수센터 유량계 담당자는 점검당일 자료준비후(별첨2) 입회

❍ 상수도 경영평가 및 유수율향상 추진실적에 점검결과 반영

❍ 순회점검에 발굴된 수범사례는 타 사업소에 횡단 전개

붙임 : 1. 유량계 및 유량감시시스템 점검표 1부.

2. 점검 시 준비자료 1부.  끝.