2018년 4분기 전자분야 위험도 관리 점검결과

2017년도 정기위험도평가 결과에 따른 최근 5년간 전자설비 사고 및 장애 사항에 대한 위험도를 관리하여 안전사고 및 장애 예방을 통한 안전 우선 핵심가치를 실현하고자 함.

1		추 진 근 거

가. 철도안전법 제8조『안전관리체계의 유지 등』
나. 철도안전관리체계 안전관리시스템(SMS) 프로그램 3.1.1『위험관리 절차』

다. 안전조사처-2905(2017.12.29.)『2017년도 정기위험도 평가결과 알림』

라. 전자처-955(2018.02.14.)『2018년도 전자분야 위험도 관리를 위한 안전

대책 수립』

마. 안전계획처-2187(2018.03.21.)『2017년도 정기위험도 평가결과에 따른

안전대책 수립 요청 및 안전대책 모니터링 결과 안내』

바. 전자1사업소-245(2019.01.10.)『2018년 4/4분기 위험도 관리 점검

결과 제출』

사. 전자2사업소-199(2019.01.08.)『2018년도 4분기 위험도관리 점검

결과 보고』

2		위험도 관리 대상

○ 전자분야 관련 사상사고 위험도 평가(1~5등급)

현재 위험도	현재 등급	목표 위험도	비 고
0.0002	1등급 (허용가능)	0.0002	위험도 등급별 관리기준에 따라 안전목표 현행유지

○ 전자분야 관련 시설파손 위험도 평가(1~5등급)

분류	현재 위험도	현재 등급	목표 위험도	비 고
소방설비 오작동	0.003016	1등급 (허용가능)	0.003016	위험도 등급별 관리기준에 따라 안전목표 현행유지
전자설비 부품결함	0.0014916	1등급 (허용가능)	0.0014916
개집표기 작업 전/후 확인 소홀	0	1등급 (허용가능)	0
발매기 작업 전/후 확인 소홀	0	1등급 (허용가능)	0

3		위험도 관리 실적

○ 턴스타일 게이트의 솔레노이드 화재 예방을 위한 관리적 안전방벽

- 점검기간 : 2018.10.01. ~ 12.31.

- 대상역사 : 1~4호선 112역

- 대상장비 : 턴스타일게이트 2,601대

- 작업내용

1) 센서보드 교체 20대, I/O보드 교체 4대

2) 턴스타일 메카니즘 교체 28대, 솔레노이드 교체 4대

3) EM교체 17대

- 작업사진

○ AFC UPS실 내 자동소화기기 운영절차 매뉴얼 분기 1회 교육

- 교육기간 : 2018.10.10. ~ 11.24.

- 교육대상 : 전자1사업소 전자관리소 직원 116명

- 교육내용 : 소화기 및 자동확산소화장치 운영 매뉴얼 교육

○ 개집표기 충격 관련 플랩 안전사고 감소를 위한 관리적 안전방벽

- 점검기간 : 2018.12.01. ~ 12.31.

- 대상역사 : 5~8호선 156역

- 대상장비 : 자동개집표기 등 2종 2,472대

- 점검내용 : 자동개집표기 플랩, GMA, 정비문 유격상태 점검

1) 플랩 구동상태 및 모터동작상태 점검

2) 승객감지센서 및 모터제어 PCB 동작상태 점검

3) 정비문 유격상태 점검

- 점검결과

1) 플랩 및 GMA 점검 : GMA 교체 4대, 모터 고정볼트 고정 10대,

플랩 클램프 유격조정 1대, 플랩 브라켓 이완 고정 1대

2) 기타 조치사항 : 수분 유입제거 1대, M1 상부 베어링 고정 1대

- 작업사진

○ SMS 교체 시 시간설정 오류로 인한 전자설비 일시 운영중지

⇒ 2기교통카드사업 구축 완료[준공일 : 2017.12.08.]에 따라 SMS교체

후 시간 동기화 팝업 메시지 현시로 작업 전/후 확인 시스템 보완 완료

4		결 론

2017년도 정기위험도평가 결과에 따른 전자분야 사고·장애 건을 대상으로

선제적 안전대책을 수립하고 위험유형에 따라 지속적인 위험도 관리로 공사 안전

경영에 만전을 기하고자 합니다.