2018년 9월 원․정수 수질검사 결과

□ 원수 연간검사 : 108항목은 불검출, 23항목 검출

□ 모든 정수 “적합” : 수질기준 대비 불검출～매우 낮음

□ 유해영향 유기물질 17항목 모두 불검출

□ 유해영향 무기물질 10항목 불검출 및 붕소․질산성질소 미량 검출

□ 미생물 4항목 불검출, 심미적 영향물질 7항목 불검출 및 9항목 미량 검출

□ 소독부산물 3항목 불검출 및 8항목 미량 검출

사업근거

먹는물관리법 제5조 먹는물 등의 수질관리 (2015.02.)

수도법 제29조 수질검사와 수량분석 (2015.06.)

상수원관리규칙 제24조 원수의 수질검사기준 등 (2014.04.)

검사내용

채수일시

원수 (1회) : 9월 3일(월), 취수장

정수 (2회) : 9월 4일(화) & 9월 18일(화), 아리수정수센터

검사대상

원수 : 5점

정수 : 8점 (정수 7점, 병물아리수 1점)

검사항목

원    수 : 131항목(상수원 관리규칙 및 서울시 감시항목)

정    수 : 60항목 (먹는물 수질기준)

아리수정수센터 수질비교평가항목 (8항목)

가. 잔류염소*, 총트리할로메탄*, 총유기탄소, 탁도*, 입자수, 알루미늄*, 2-MIB, 지오스민

* 먹는물 수질기준항목과 중복

건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성도 (5항목)

가. 미네랄 4항목 (나트륨, 칼륨, 마그네슘, 칼슘)

나. 총유기탄소 (수질비교평가항목과 중복)

고도정수처리수 수질 감시 (2회, 7항목)

가. 전구물질 : 브롬이온, 용존성유기탄소, UVA-254

나. 소독부산물 : 브롬산염*, 포름알데히드*, 아세트알데히드

다. 흡착능 감시인자 : 알루미늄*

* 먹는물 수질기준항목과 중복

검사결과

원수 (5점) 수질검사 결과, 양호

분기 131항목 중 108항목 불검출

검출된 23항목은 하천에 자연 상태로 존재하는 수준으로 양호함.

정수 (7점) 및 병물아리수 (1점) 수질검사 결과, 적합

미생물 (총 4항목)

가. 4항목 (일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군, 대장균) : 불검출

심미적 영향물질 (총 16항목)

가. 7항목 (맛, 냄새, 색도, 세제, 망간, 철, 동) : 불검출

나. 9항목 (수소이온농도, 탁도, 경도, 과망간산칼륨소비량, 아연, 황산이온,염소이온, 증발잔류물 ,알루미늄) : 미량 검출

유해영향 무기물질 (총 11항목)

가. 10항목 (납, 비소, 셀레늄, 수은, 카드뮴, 크롬, 불소, 브롬산염,시안, 암모니아성질소) : 불검출

나. 2항목 (붕소, 질산성질소) : 미량 검출

유해영향 유기물질 (총 17항목)

가. 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 페놀, 카바릴, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 1,4-다이옥세인, 디클로로메탄, 사염화탄소, 1,1-디클로로에틸렌, 1,1,1-트리클로로에탄, 트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌, 1,2-디브로모-3-클로로프로판 : 불검출

소독제 및 소독부산물질 (총 12항목)

가. 3항목 (디브로모아세토니트릴, 트리클로로아세토니트릴, 포름알데히드, ) : 불검출

나. 8항목 (잔류염소, 총트리할로메탄, 클로로포름, 디클로로아세토니트릴, 브로모디클로로메탄, 디브로모클로로메탄, 할로아세틱에시드, 클로랄하이드레이트) : 미량 검출

<끝>